拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	民权县鸿宝建材有限公司沥青混凝土、水泥混凝土及水泥稳定土生产项目
	河南省商丘市民权县白云寺镇产业园
	民权县鸿宝建材有限公司
	河南省昊德环保科技有限公司
	本项目为扩建，利用现有厂区建设生产，总投资500万元。主要生产工艺为沥青生产线:外购原材料（沥青、石子等）上料-加热-筛分-计量-搅拌-成品；水泥混凝土生产线:外购原材料（石子、水泥等）-上料-搅拌-成品；水泥稳定土生产线:外购原材料（水泥，石子）-上料-搅拌-成品。主要设备为皮带输送机、烘干滚筒、天然气燃烧器、沥青搅拌机、沥青罐、配料机、水泥混凝土搅拌机、水泥稳定土搅拌机等。
	项目施工期对周围环境影响较小，且施工周期较短，随着施工期的结束，施工影响也随之消失，因此不再进行施工期影响分析。
1、废水。搅拌机及罐车清洗废水经砂石分离机+8m3沉淀池处理后循环利用；车辆冲洗废水经车辆冲洗沉淀池处理后循环利用；职工生活废水经隔油池、化粪池处理后由周边村民外运肥田。
2、废气。
商品混凝土废气排气筒：配料机料仓上方半封闭，设置集气装置收集粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理；粉料入仓粉尘经各仓顶除尘器处理后经1套覆膜袋式除尘器处理；搅拌粉尘经覆膜袋式除尘器处理后与粉料入仓粉尘经同1根24m高排气筒排放，处理后废气能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）限值要求；
水泥稳定土废气排气筒：配料机料仓上方半封闭，设置集气装置收集粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理；粉料入仓粉尘经各仓顶除尘器处理后经1套覆膜袋式除尘器处理；搅拌粉尘经覆膜袋式除尘器处理后与粉料入仓粉尘经同1根24m高排气筒排放，处理后废气能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）限值要求；
沥青混凝土配料机投料、粉料入仓、骨料烘干及筛分排气筒：配料机料仓上方半封闭，设置集气装置收集粉尘经1套覆膜袋式除尘器处理；粉料入仓粉尘经各仓顶除尘器处理，烘干系统设置超低氮燃烧器，骨料烘干、筛分废气与处理后的粉料入仓粉尘经1套脉冲除尘+覆膜袋式除尘器处理后通过1根24m高排气筒排放，处理后废气能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）限值要求；
导热油炉天然气燃烧排气筒：导热油炉采用低氮燃烧技术，烟气经8m高排气筒排放，处理后废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）限值要求；
沥青储罐呼吸和搅拌楼下料口排气筒：冷凝+电捕焦油+活性炭吸附装置处理后经24m高排气筒排放，处理后沥青烟能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）；处理后苯并[a]芘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
沥青搅拌楼沥青烟、苯并[a]芘，通过沥青搅拌楼二次封闭并将粉料储罐封闭在内，卸沥青槽密闭，提高集气效率；
骨料装卸、无组织排放配料机配料废气，建设密闭车间，并在车间上方安装固定的干雾喷淋抑尘装置；
厂区皮带输送机均设置在密闭廊道内；
车辆运输产生的扬尘：及时对厂区地面进行清扫、洒水降尘；原料运输车辆要封闭遮盖，成品采用密闭罐车运输；在厂区出入口使用车辆冲洗设施对出入厂车辆进行清洗。
食堂油烟：集气罩+油烟净化器+专用烟道。
3、噪声。本项目噪声主要来源于立磨机、空压机等生产设备运行过程所产生的机械噪声，其声级值为80~95dB(A)，经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，项目四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4、固废。项目沉淀池沉渣直接收集后回用于生产；除尘器收集粉尘经收集后回用于生产；沥青焦油、废活性炭暂存于危废暂存间后定期委托有资质单位处理；生活垃圾在厂内垃圾箱暂存后定期交由环卫部门统一处理。
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