建设项目环境影响报告表

（污染影响类-报批版）

项目名称：民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台废旧农机建设项目           

建设单位（盖章）： 民权县铭恒农机服务中心（个人独资）             
编制日期：              2025年05月                    

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台

废旧农机建设项目

	项目代码
	2501-411421-04-01-531705

	建设单位

联系人
	郭宗超
	联系方式
	*

	建设地点
	商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号

	地理坐标
	东经114 度 56 分 39.469秒，北纬34 度 37分 22.969 秒

	国民经济

行业类别
	C4210 金属废料和碎屑加工处理 
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业42；

85金属废料和碎屑加工处理421

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/备案）部门
	民权县发展和

改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2501-411421-04-01-531705

	总投资

（万元）
	800
	环保投资

（万元）
	29

	环保投资

占比（%）
	3.625
	施工工期（月）
	3.0

	是否开工

建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	6700（10亩）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目与《河南省国土空间规划（2021-2035年）相符性分析

本项目为废旧农机拆解项目，位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，符合民权县工业暨民营经济工作领导组办公室关于印发《民权县“一区多园”规划建设管理暂行办法的通知》民工业民营办(2023)10号相关要求；根据民权县白云寺镇村镇规划建设办公室出具的证明可知，本项目符合白云寺镇综合利用规划要求，同意入驻；根据民权县自然资源局白云寺镇自然资源所出具的证明可知，本项目用地为工业用地；本项目符合《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022）中相关选址要求，据此分析，本项目符合《河南省国土空间规划（2021-2035年）。

2、项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》相符性分析
表1   本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》

相符性分析一览表

全省生态环境总体准入要求
单元分区
管控类别

准入要求

本项目情况

相符性

优先保护

单元

空间布局约束
1. 生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。

（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。

（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，和依法开展的竹林采伐经营。

（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

（7）地质调查与矿产资源勘查开采。

（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2. 一般生态空间：

（1）以保护各类生态空间的主导生态功能为目标，原则上按限制开发区域要求进行管理。严禁有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。依据国家和河南省相关法律法规、管理条例和管理办法，对功能属性单一、管控要求明确的生态空间，按

照生态功能属性的既有要求管理；对功能属性交叉、且均有既有管理要求的生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理。

（2）自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。

（3）严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目。

本项目为新建废旧农机拆解项目，位于民权县白云寺镇，不属于生态保护红线，属于一般生态空间，项目用地为工业用地，不属于保护类单元，符合白云寺镇综合利用规划要求。
符合

重点管控单元
空间布局约束
1. 根据国家产业政策、区域定位及环境特征等，建立差别化的产业准入要求，鼓励建设符合规划环评的项目。

2. 推行绿色制造，支持创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链。

3. 推进新建石化化工项目向资源环境优势基地集中，引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。

4. 强化环境准入约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，对不符合规定的项目坚决停批停建。

5. 涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。

6. 加快城市建成区内重污染企业就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出。

7. 将土壤环境要求纳入国土空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途。对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；不得办理土地征收、回购、收购、土地供应以及改变土地用途等手续。

8. 在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。

根据“河南省三线一单综合信息应用平台”研判分析结果，所在环境管控单元名称为民权县一般管控区，管控分类为一般管控单元。
符合

污染物排放管控

1. 重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。

2. 强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。

3. 以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。

4. 深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。

5. 采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求；选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。

6. 新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。

7. 鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。
符合
环境风险

防控

1. 依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。

2. 以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设；制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。

3. 化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备（特别是地下储罐、管网等）应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。

根据“河南省三线一单综合信息应用平台”研判分析结果，所在环境管控单元名称为民权县一般管控区，管控分类为一般管控单元。
符合
资源利用

效率

1. “十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降 18%，万元工业增加值用水量下降 10%。

2. 新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

3. 实施重点领域节能降碳改造，到 2025 年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过 30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。

4. 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。

5. 除应急取（排）水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。
符合
一般管控单元
空间布局约束
1. 严格执行国家、河南省法律法规及产业政策要求，不得引进淘汰类、限制类及产能过剩的产品。

2. 在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。

本项目位于民权县白云寺镇，属于一般管控单元。项目为新建废旧农机拆解项目，属于国家鼓励类项目，用地性质为工业用地，能源为电能，用水来源于市政供水，制定风险预案。
符合
污染物排放管控
重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。

符合
环境风险管控
完善环境风险常态化管理体系，强化环境风险预警防控与应急，保障生态环境安全。

符合
资源利用效率
实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，全面推行清洁能源替代，提升资源能源利用效率。

符合
重点区域生态环境管控要求

区域
管控类别

管控要求

本项目情况

相符性

京津冀及周边地区（郑

州、开封、

洛阳、平顶

山、安阳、

鹤壁、新乡、

焦作、濮阳、

许昌、漯河、

三门峡、商

丘、周口市以及济源示

范区

空间布局

约束

1. 坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委 河南省人民政府 关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。

2. 严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。

3. 原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合 30 万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。

4. 优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。

5. 新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。

6. 严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。

本项目为新建废旧农机拆解项目，属于鼓励类建设项目，不属于“两高项目”，能源为电能，项目位于民权县白云寺镇，用地性质为工业用地
。原辅料不涉及VOCs，本项目放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒达标排放。
符合

污染物排放管控
1. 落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。

2. 聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。

3. 全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。

4. 全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。

5. 推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。

符合
环境风险管控
1. 对无法实现低 VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。

2. 矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。

3. 加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。

符合
资源利用效率
1. 严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。

2. 到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。

3. 到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

符合
重点流域生态环境管控要求

流域

管控类别
管控要求

本项目情况
相符性
省辖黄河

流域

空间布局

约束
1. 牢牢把握共同抓好大保护、协同推进大治理的战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，严控高污染、高耗能、高耗水项目，属于落后产能的项目坚决淘汰；不符合产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目一律不得批准或备案，推动黄河流域高质量发展。

2. 有序规范水电开发；加强水电站下泄生态水量监督，保障重要断面生态需水。

3. 实施滩区国土空间差别化用途管制，严格限制自发修建生产堤等无序活动，依法打击非法采土、盗挖河砂、私搭乱建等行为。

4. 推进沿黄重点地区拟建工业项目按要求进入合规工业园区。对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定限期整改，整改到位前不得再落地新的工业项目。

5. 禁止将黄河湿地保护区域规划为城市建设用地、商业用地、基本农田；禁止在黄河湿地保护区域内建设居民点、厂房、仓库、餐饮娱乐等设施；禁止其他非防洪防汛和湿地保护的建设活动。

6. 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。

7. 严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。
本项目位于民权县白云寺镇，属于淮河流域。
符合
污染物排放管控

1. 严格执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）。

2. 因地制宜开展黄河滩区农村生活污水治理，做好农村垃圾污染防治工作；实施大中型灌区农田退水污染治理；提升畜禽养殖粪污资源化利用水平；统筹推进农业面源污染、工业污染、城乡生活污染防治和矿区生态环境综合整治。

符合
环境风险管控

全面管控“一废一库一品一重”，强化环境风险源头防控、预警应急及固体废物处理处置，有效防范化解重大生态环境风险，保障生态环境安全。

符合
资源利用效率

1. 加强伊洛河、沁河水资源的统一调度与管理，严格控制区域用水总量，提升水资源利用效率，保障主要控制断面生态流量。到 2025 年，黄河干流及主要支流生态流量得到有效保障。

2. 在流域及受水区实施深度节水控水行动，加强农业节水增效，加大工业节水减排力度，深化城乡节水降损，完善农村集中供水和节水配套设施，加强非常规水利用。到 2025 年，黄河流域地表水水资源开发利用率小于 79%，流域内市级缺水城市再生水利用率力争达到 30%。

3. 推广农业高效节水灌溉和蓄水保水技术，扩大低耗水、高耐旱作物种植和节水型畜牧渔业养殖比例，引导适水种植、量水生产。

符合
省辖淮河

流域
空间布局

约束
1. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，以及新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

2. 严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。

本项目位于民权县白云寺镇，属于淮河流域。本项目为新建废旧农机拆解项目，属于鼓励类建设项目，水源来源于市政供水，清洗废水经污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理。
符合
污染物排放管控

1. 严格执行洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。

2. 推进城镇污水处理厂建设，提升污水收集效能。加强农业农村污染防治，以乡镇政府所在地、南水北调中线工程总干渠沿线村庄为重点，梯次推进农村生活污水治理；加快推进畜禽粪污资源化利用。

符合
环境风险管控

1. 以涡河、惠济河、包河、沱河、浍河等河流跨省界河段为重点，加大跨省界河流污染整治力度，推进闸坝优化调度。

2. 对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。

符合
资源利用效率

1. 在提高工业、农业和城镇生活用水节约化水平的同时，提高非常规水利用率；重点抓好缺水城市污水再生利用设施建设与改造。

2. 在粮食核心区规模化推行高效节水灌溉；实施工业节水减排行动，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。

3. 重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。
符合
省辖长江

流域
空间布局

约束
1. 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物中原栖息地水域实施航道整治工程，确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。

2. 禁止在长江支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库，但以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

3. 在南水北调饮用水水源准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；禁止改建建设项目增加排污量；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止拦汊筑坝、围网和网箱养殖；法律、法规禁止的其他行为。

4. 在南水北调饮用水水源二级保护区内，除准保护区禁止的行为以外，禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止开采矿产资源；禁止新铺设输送有毒有害物品的管道；禁止建设畜禽养殖场；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓；禁止丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具运输油类、粪便及其他有毒有害物品；禁止放生、游泳、垂钓；法律、法规禁止的其他行为。已建成排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。

5. 在南水北调饮用水水源一级保护区内，除二级保护区禁止的行为以外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭；禁止停靠与保护水源无关的船舶；

禁止使用化肥；禁止从事旅游或者其他污染饮用水水体的活动。

本项目位于民权县白云寺镇，属于淮河流域。
符合
污染物排放管控

1. 丹江口水库饮用水水源保护区、汇水区科学施用肥料和农药，控制和减少化肥农药使用量，降低氮、磷含量，防治面源污染。

2. 加快推进城镇污水处理厂及配套管网建设，提升污水收集效能。

3. 开展唐河流域水环境综合治理，提升城镇污水收集处理能力、加强乡镇污水处理设施运维管理、深化工业点源污染治理、排查整治入河排污口、强化农业面源污染防控，系统综合治理流域内唐河、潘河、毗河、三夹河、桐河、涧河等干支流。

符合
环境风险管控

1. 丹江口水库饮用水水源保护区、汇水区科学施用肥料和农药，控制和减少化肥农药使用量，降低氮、磷含量，防治面源污染。

2. 加快推进城镇污水处理厂及配套管网建设，提升污水收集效能。

3. 开展唐河流域水环境综合治理，提升城镇污水收集处理能力、加强乡镇污水处理设施运维管理、深化工业点源污染治理、排查整治入河排污口、强化农业面源污染防控，系统综合治理流域内唐河、潘河、毗河、三夹河、桐河、涧河等干支流。
符合
资源利用效率

执行《中华人民共和国长江保护法》中取用水总量控制等相关资源利用效率要求。统筹水资源利用、水灾害防治，实施封育禁育等措施，保障“一泓清水永续北送”。

符合
综上，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》相关要求。

3、区域“三线一单”符合性分析

本项目与《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》商政〔2021〕5号、商丘市生态环境局关于发布《商丘市生态环境准入清单（2024年6月）》的函以及查阅河南省三线一单综合信息应用平台，本项目“三线一单”符合性分析如下。

①生态保护红线

商丘市民权县主要涉及生物多样性维护生态保护红线类型区，主要为河南民权黄河故道国家湿地公园、林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地、饮用水源保护区（商丘市引黄干渠 ）。生态保护红线涉及的乡镇为王庄寨镇、孙六镇、林七乡、王桥镇、老颜集乡、绿洲街道、野岗镇，本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，租赁已建好标准化厂房进行建设，不新增占地，不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标范围内，项目选址用地为工业用地，不占用基本农田，属于民权县白云寺镇，根据生态保护红线范围划分情况，本项目周边10km内无生态保护红线，因此本项目符合民权县生态保护红线要求。
②环境质量底线

根据环境空气质量模型技术支持服务系统统计的商丘市2023年环境空气质量数据可知，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准，PM2.5、PM10、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。目前民权县正在实施《河南省生态环境厅办公室关于做好2024年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办〔2024〕35号）、《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》（商环委办【2024】14号）等文件，通过实施一系列措施，可有效改善当地区域环境空气质量；所在区域地表水体水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

根据项目所在地环境质量现状调查和污染物环境影响分析，项目废气、废水、噪声及固废在经过合理有效的治理措施后，对周边环境影响较小，在可接受范围之内，符合环境质量底线要求。
③资源利用上线

本项目用电由白云寺镇统一供给，用水由白云寺镇统一供给，能够满足项目需求。本项目生产过程中消耗水电资源，相对区域整体资源占比较小，不会改变资源利用格局，故本项目符合资源利用上限的要求。

④环境准入清单

本项目位于民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，根据“河南省三线一单综合信息应用平台”研判分析结果，所在环境管控单元名称为民权县一般管控区，管控分类为一般，所在地区环境准入负面清单见表2。

表2  商丘市民权县环境管控单元生态环境准入清单

环境管控单元

管控要求

本项目情况
是否相符
ZH4114
2130001
一般管控单元，民权县尹店乡（白云寺镇）
空间布局约束
1.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

2.加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。

3.鼓励依托国能民权热电发展蒸汽使用量大、污染轻的工业企业。

4.做好民权葡萄酒生产加工，鼓励建设集酿酒葡萄种植、葡萄酒酿造、休闲旅游和文化推广于一体的葡萄酒庄，大力发展葡萄酒庄园经济。
本项目为新建废弃资源综合利用业项目，位于民权县白云寺镇，用地为工业用地，不属于优先保护类耕地，不属于化工、电镀、制革等行业企业及可能造成耕地土壤污染的建设项目，也不属于重有色金属冶炼、电镀等企业
符合

污染物排放管控

1.禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。

2.加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

3.持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。

本项目属于废弃资源综合利用项目，清洗废水经污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理。固体废物均得到合理处置。
符合
由上表可知，本项目的建设不在民权县环境准入负面清单内。
综上，本项目的建设符合商丘市民权县“三线一单”相关要求。
4、项目与《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）相符性分析

表3   项目与河南省生态环境十四五规划相符性分析一览表
类别

（豫政〔2021〕44号）

本项目情况

相符性

能源结构
全省重点行业新（改、扩）建耗煤项目一律实施煤炭消费减量或等量替代。
电力行业淘汰20万千瓦及以下且设计寿命期满的纯凝煤电机组，严格控制燃煤发电机组新增装机规模。

本项目能源为电能
符合

产业发展
推进产业体系优化升级。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严把准入关口，严格分类处置，落实产能置换、煤炭消费减量替代和污染物排放区域削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，支持钢铁、水泥、电解铝、玻璃等重点行业进行产能置换、装备大型化改造、重组整合；原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业产能，合理控制煤制油气产能，严控新增炼油产能。  
本项目为废弃资源综合利用项目，不属于“两高”项目，不属于钢铁、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等行业

符合

货物运输
持续优化货物运输结构。加大运输结构调整力度，煤炭、矿石、钢材、建材、焦化、粮食、石油等大宗货物中长途运输以铁路、水路、管道方式为主，中短途货物运输优先考虑新能源货车运输或封闭式皮带廊道，城市货物运输优先采用新能源轻型物流车。

严格按照要求执行
符合

污染治理
加强VOCs全过程综合管控。建立完善石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。开展涉VOCs产业集群排查及分类治理，推进省级开发区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、有机溶剂回收中心。

开展原油、成品油、有机化学品等储罐排查，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的 VOCs 废气排放系统旁路。完善行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs 产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低 VOCs 含量产品标志制度。加强汽修行业综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。
本项目放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒达标排放
符合

土壤、重金属及尾矿污染
加强土壤污染源头防控。把好建设项目环境准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。持续推进耕地周边涉镉等重金属重点行业企业排查整治。

加强重金属排放总量控制。严格涉重金属企业环境准入管理，重点区域重点行业新（改、扩）建项目重金属污染物排放实施“减量替代”，替代比例不低于1.5∶1。

开展重金属污染综合治理。梯度实施铅锌铜冶炼和铜冶炼建设项目颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值，2022年起新（扩）建项目执行特别排放限值，2023年起重点区域企业执行特别排放限值。

强化尾矿库和矿山环境治理。建立尾矿库分级分类环境监管制度，严格新（改、扩）建尾矿库环境准入。

本项目为废弃资源综合利用项目，严格按照要求执行
符合

碳排放
推进减污降碳协同增效。在产业园区规划环评中开展碳排放评价试点。探索实施钢铁、建材等行业大气污染物与温室气体排放“双控”改造提升工程。开展黄河流域水资源、水环境承载力评估，确定流域主要河湖生态流量管控指标。

本项目为废弃资源综合利用项目，严格按照要求执行
符合

由上表可知，本项目符合（豫政〔2021〕44号）的相关要求。

5、项目与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）相符性分析

表4  项目与（豫政〔2024〕12号）文件相符性分析

项目

具体管理要求

本项目情况

相符性

二、优化产业结构，促进产业绿色发展

（一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。

本项目为废弃资源综合利用项目，为新建项目，不属于“两高”项目和落后低效产能，符合“三线一单”要求。
符合
（二）加快淘汰落后低效产能。落实国家产业政策，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；加快淘汰步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结、独立球团、独立热轧工序以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉；有序退出砖瓦行业6000万标砖/年以下烧结砖及烧结空心砌块生产线，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区城市规划区内的烧结砖瓦企业关停退出。2024年年底前，钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉、50吨以下合金钢电弧炉原则上有序退出或完成大型化改造。

符合
三、优化能源结构，加快能源绿色低碳发展

（一）大力发展清洁能源。加快推进风电和集中式光伏规模化开发，开展“光伏+”公共建筑屋顶提速行动，建设一批规模化开发项目；实施地热能利用集中连片开发，建设郑州、开封、周口、濮阳4个千万平方米地热供暖示范区；加快加氢站、氢电油气综合能源站建设，打造郑汴洛濮氢走廊。到2025年，非化石能源消费比重达到16%以上，电能占终端能源消费比重达到27%以上。

本项目为废弃资源综合利用项目，所用能源为电能，来源于市政电网
符合
（二）严格合理控制煤炭消费总量。制定实施煤炭消费总量控制行动计划，确保完成国家下达的“十四五”煤炭消费总量控制任务。重点压减非电行业煤炭消费，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核内容。对新（改、扩）建用煤项目实施煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批，不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

四、优化交通运输结构，完善绿色运输体系

（一）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区探索发展“外集内配”生产生活物资公铁联运模式。到2025年，集装箱公铁、铁水联运量年均增长15%以上，省内水路货运量突破7000万吨，力争全省公路货物周转量占比较2022年下降10个百分点，铁矿石、焦炭等大宗物料清洁运输（含使用新能源汽车运输，下同）比例达到80%。加快推进“公转铁”“公转水”，充分发挥既有线路效能，推动共线共用和城市铁路场站适货化改造。加快实施铁路专用线进企入园“653”工程，推动中铁路港、国际物流枢纽等一批铁路专用线建设，支持周口、漯河、信阳等市港口配套建设铁路专用线，加快郑州、南阳、洛阳、商丘等市铁路物流基地建设。新（改、扩）建项目原则上采用清洁运输方式，并将清洁运输作为项目审核和监管重点。加强用地、验收投运、车皮调配、铁路运价等措施保障。

严格按照要求执行
符合
（三）强化非道路移动源综合治理。严格实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。扩大高排放非道路移动机械禁用区范围，提升管控要求，将铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业、施工工地等机械高频使用场所纳入禁用区管理，禁止使用排气烟度超过Ⅲ类限值和国二以下排放标准的非道路移动机械。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。提高轮渡船、短途旅游船、港作船使用新能源和清洁能源比例。大力推动老旧铁路机车淘汰，鼓励铁路场站及煤炭、钢铁、冶金等行业推广新能源铁路装备。到2025年，基本淘汰第一阶段以下排放标准的非道路移动机械，基本消除非道路移动机械、船舶以及铁路机车“冒黑烟”现象，主要港口船舶靠岸期间原则上全部使用岸电，机场飞机辅助动力装置替代设备使用率稳定在95%以上。

符合
五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平

（一）深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工，逐步推动5000平方米以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施并接入当地监管平台。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，对长期未开发的建设裸地进行排查整治。到2025年，城市建成区主次干道机械化清扫率达到90%以上，城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。

严格按照要求执行
符合
六、加强多污染物减排，切实降低排放强度

（一）加快实施低VOCs含量原辅材料替代。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，定期对生产企业、销售场所、使用环节进行监督检查。鼓励引导企业生产和使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，推动现有高VOCs含量产品生产企业加快升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装、包装印刷、电子制造等行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，对完成原辅材料替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低（无）VOCs含量涂料。

本项目切割、剪切以及粉碎颗粒物采用集气罩收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。严格按照此要求执行。
符合
（二）加强VOCs全流程综合治理。按照应收尽收、分质收集原则，将无组织排放转变为有组织排放集中治理。含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气要单独收集处理。配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。企业生产设施开停、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。规范开展VOCs泄漏检测与修复工作，定期开展储罐部件密封性检测，石化、化工行业集中的城市和重点工业园区要在2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2025年年底前，挥发性有机液体储罐基本使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车基本使用自封式快速接头。

符合
（四）开展低效失效污染治理设施排查整治。对涉工业炉窑、涉VOCs行业以及燃煤、燃油、燃生物质锅炉，开展低效失效大气污染治理设施排查整治，建立排查整治清单，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺；整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，提升设施运行维护水平；健全监测监控体系，提升自动监测和人工监测数据质量。2024年6月底前完成排查工作，2024年10月底前未配套高效除尘、脱硫、脱硝设施的企业完成升级改造，未按时完成改造提升的纳入秋冬季生产调控范围。

符合
由上表可知，本项目符合（豫政〔2024〕12号）中相关要求。

6、本项目与《河南省生态环境厅办公室关于做好2024年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办〔2024〕35号）相符性分析
表5      与豫环办〔2024〕35号相符性分析

项目
具体要求
本项目情况

相符性

二、加强低VOCs含量原辅材料替代

推动源头替代落实。各地指导督促工业涂装、包装印刷、电子制造等重点行业，落实《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）等VCOs含量限值标准，加大涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等低VOCs含量原辅材料替代力度。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，结合行业特点和企业实际，在全面排查基础上制定低 VOCs 原辅材料替代计划并积极推动实施，2024年5月底前将低VOCs原辅材料替代任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统，实施逐月调度。2024年6月底前，对已实施低VOCs原辅材料源头替代的企业进行一轮全面排查，通过查看VOCs原辅材料购买、使用台账及质量检测报告、开展现场检测等方式，检查企业是否严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，确保全部替代或者替代比例满足要求。钢铁、焦化、钢结构、铸造等重点行业应合理安排设施维护计划，生产设施、管道构件防腐防水防锈喷涂及厂房车间建（构）筑物外表面维修刷漆避开夏季高温时期，禁止夏季露天喷涂。

本项目为废弃资源综合利用项目，原辅料不涉及VOCs
符合
三、强化无组织排放管控

提升 VOCs 废气收集效率。各地指导督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率，尽可能将VOCs无组织排放转变为有组织排放集中治理。VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气要单独收集处理；工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行。2024年6月底前，各地对VOCs废气密闭收集能力进行全面排查，对采用集气罩、侧吸风等措施收集VOCs废气的企业开展一轮风速实测，对于敞开式生产未配备收集设施、废气收集系统控制风速达不到标准要求、废气收集系统输送管道破损泄漏严重等问题限期进行整改提升，并将升级改造任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统。

本项目放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒
符合
四、提升有组织治理能力

开展低效失效治理设施排查整治。2024年6月底前，各地制定低效失效治理设施排查整治方案，对涉VOCs等重点行业建立排查整治企业清单，对于不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，以及光催化、光氧化、低温等离子、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等低效技术使用占比大、治理效果差的治理工艺，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于需实施治理设施提升改造的，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术；加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。要明确治理设施提升改造任务的内容和时限，将提升改造任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。

本项目放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。项目采用两级活性炭吸附工艺，不属于前述低效治理设施
符合
加强污染治理设施运行维护。各地指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。2024年5月底前对采用活性炭吸附工艺的企业开展现场监督帮扶，通过查看企业活性炭购买发票、活性炭质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理等台账记录，检查活性炭更换使用情况，其中颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于 800 毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不应低于650 毫克/克，相关支撑材料至少要保存三年以上备查。2024年6月15日前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，以及现场监督帮扶时无法提供半年内活性炭更换记录（自带自动脱附处理的除外）、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，要新完成一轮活性炭更换工作；采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速不得高于40000立方米/（立方米催化剂小时），RTO燃烧温度不低于760摄氏度，催化燃烧装置燃烧温度不低于300摄氏度，运行温度、脱附频次等关键参数应自动记录存储，储存时间不得少于1年。

项目有机废气采用集气罩收集，进入“两级活性炭吸附”装置处理达标排放。本项目运营后应记录活性炭装填量、更换时间、废活性炭暂存转运情况等，使用颗粒状、柱状活性炭碘值不应低于800毫克/克，更换的废活性炭在厂内危废暂存间暂存。
符合
由上表可知，本项目符合（豫环办〔2024〕35号）相关要求。

7、本项目与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）》相符性分析

表6    项目建设与商环委办[2025]2号相符性分析
类别

商环委办[2025]6号
本项目情况

相符性

商丘市2025年蓝天保卫战实施方案
结构优化升级专项攻坚

依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整 

指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出， 列入2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污。全市严禁新改扩建烧结砖瓦项目，加快退出6000万标砖/年以下、城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线，各县（市、区）在2025年5月组织开展烧结砖瓦行业专项整治“回头看”，原则上对达不到B级及以上绩效水平的烧结砖瓦企业实施停产整治；持续推动生物质小锅炉关停整合。2025年5月底前，各各县（市、区）制定年度落后产能淘汰退出工作方案，排查建立淘汰退出任务台账；2025年8月底前，淘汰退出柘城县鑫海建材有限公司、柘城县怀全建材有限公司、永城市城厢乡晓光新型墙体材料厂、永城市金顺德新型墙体材料有限公司4条6000万标砖/年以下烧结砖生产线；整合淘汰现有的8台2蒸吨及以下和未采用专用炉具的生物质锅炉。

本项目为新建废弃资源综合利用项目，位于民权县白云寺镇，能源消耗为电能，无锅炉以及工业炉窑，不属于限制和淘汰范围。
符合

推进产业集群综合整治。各县(市、区)全面排查铸造、耐材、工业涂装、人造板、家具、制鞋、制冷、医药、农药、再生铝、超硬材料等集群，结合辖区内产业集群特点，加快推动梁园区制药及铸造、示范区工业涂装、睢阳区包装印刷、永城市再生铝及化工、夏邑县烧结砖瓦、虞城县工量具、睢县制鞋、柘城县超硬材料、民权县制冷、宁陵县化肥等产业集群从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面实施升级改造，5月底前建立清单台账，制定整治方案，提升产业集群绿色发展水平。2025年底前，全市铸造行业企业完成治理提升，实现“一达标、两密闭、三到位”，达到B级及以上绩效水平，未完成的纳入秋冬季错峰生产调控。支持各县(市、区)因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心等“绿岛”项目，10月底前，完成永城市润兴环保资源利用有限公司工业固废资源利用与处置废气治理项目建设。

符合

加快燃煤锅炉关停整合。加快燃煤机组结构优化，推进 

30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内具备供热替代条件的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）和燃煤锅炉关停或整合。

符合
实施工业炉窑清洁能源替代。2025年9月底前，完成永城市金运保温材料有限公司1座冲天炉等全市现有使用高污染燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉以及冲天炉等工业炉窑清洁低碳能源替代或拆除，未完成的纳入秋冬季错峰生产调控。

符合

工业企业提标治理专项攻坚

全面完成重点行业超低排放改造。高质量推进钢铁、水 

泥、焦化行业及燃煤锅炉全工序、全流程超低排放改造，严把工程质量，加强运行管理，推动行业绿色低碳转型升级。永城市闽源钢铁集团有限公司2025年5月底前完成清洁运输改造，9月底前完成清洁运输公示并创建A级企业。永城市河南天邦易佳新型建材有限公司及全市其他独立水泥粉磨站企业2025年8月底前完成有组织、无组织、清洁运输全流程超低排放改造评估监测并创建绩效引领性企业，力争完成中国水泥协会公示；基本完成12家企业23座燃煤锅炉超低排放改造并开展评估监测。未完成的纳入秋冬季错峰生产调控。
本项目为新建废弃资源综合利用项目，为国家鼓励建设项目，符合国家产业规划、产业政策，符合“三线一单”。本项目放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放。项目采用两级活性炭吸附工艺，不属于前述低效治理设施，废气经处理后可以实现达标排放。
符合

深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效 

大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年9月底前，完成低效失效治理设施提升改造企业400家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。
符合

实施挥发性有机物综合治理。5月底前，各县（市、区）完成涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展 VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低（无）VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。2025年5月底前，开展一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复，废弃活性炭全部妥善存放于危废间并定期完成处置，禁止露天存放，坚决杜绝“跑冒滴漏”现象。2025年5月底前完成19家企业泄漏检测与修复、VOCs综合治理等任务。

符合
加快工业企业深度治理。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，完成商丘裕东发电有限公司燃煤电厂精准喷氨设施升级改造，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，2025年10月底前完成28家企业35台燃气锅炉、炉窑低氮燃烧改造。对6家垃圾焚烧发电、25台生物质锅炉、71家砖瓦窑企业、4家耐火材料企业进行排查，对不能稳定达标排放的企业实施提标治理，2025年10月底前未完成的纳入秋冬季生产调控。强化全过程排放控制和监督帮扶力度，严禁不正常使用或未经批准擅自拆除、闲置、停运污染治理设施，严禁生物质锅炉掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。2025年9月底前对现有38家正常生产的砂石骨料企业开展全流程综合治理，推动砂石骨料行业装备升级，实施清洁化、智能化、绿色化改造，达到B级及以上绩效水平；17家长期停产的恢复生产前按要求治理到位。完善动态管理机制，严防“散乱污”企业反弹。

符合
重污染天气应对专项攻坚

1、实施城市空气质量达标管理。各县(市、区)编制实施空气质量达标规划，既制定远景目标和长期规划，又要设置阶段性任务和短期目标，以长远规划引领阶段性目标任务实现，根据目标任务确定中长期减排措施和短期减排措施，2025年12月底前完成编制并向社会公开。开展达标县(市、区)创建，力争永城市、夏邑县率先实现空气质量二级达标。

2、有效应对重污染天气。完善重污染天气预警响应机制，建立应急减排清单与排污许可等数据对接机制，规范重污染天气应急减排清单管理，科学合理、精准高效制定应急减排清单，推动实现涉气企业全覆盖。强化区域联合应对,综合运用卫星遥感、热点网格、用电监控、自动监测、门禁系统等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升臭氧污染及重污染天气应对管控成效。

3、强化应急减排措施落实。精准实施重污染天气重点行业企业差异化管控，持续开展水泥、砖瓦窑、砂石骨料等行业错峰生产调控，制定长时间、大范围、重污染天气协商减排措施，引导企业合理制定生产计划，加强生产物资储备，优化重点行业高排放车辆运输调控，有效降低秋冬季区域大气污染物排放强度。加强区域联动和监督帮扶，压实应急减排责任，精准识别环境违法问题线索，夯实减排措施落实。结合各县(市、区)产业结构特点、污染排放情况，对短时间难以停产的行业实施差异化轮流停产减排，可提高限制类或绩效等级低的企业生产调控比例。

4、开展环境绩效等级提升行动。加强企业绩效监管，对已评定A级、B级和绩效引领性企业开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求，或存在严重环境违法违规行为的企业，严格实施降级处理。开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥绩效A级企业引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，不断提升环境绩效等级,2025年全市新增A级、B级企业及绩效引领性企业40家以上，基本消除D级企业。
本项目放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒达标排放。严格按照要求执行。
符合
有效应对重污染天气。完善重污染天气预警响应机制， 

建立应急减排清单与排污许可等数据对接机制，规范重污染天气应急减排清单管理，科学合理、精准高效制定应急减排清单，推动实现涉气企业全覆盖。强化区域联合应对，综合运用卫星遥感、热点网格、用电监控、自动监测、门禁系统等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升臭氧污染及重污染天气应对管控成效。

符合
商丘市2025年碧水保卫战实施方案
加强水环境保护工作
持续推动企业绿色转型发展。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展,严格新建项目准入把关；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行。
本项目为新建废弃资源综合利用项目，清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理，且满足总量减排要求。
符合

积极推动水生态系统保护与修复。以水生态系统改善为核

心，加强水污染防治资金项目实施和储备，统筹开展流域水生态系统保护与修复;结合河道整治等工程推进实施河湖岸线修复，持续推进美丽幸福河湖建设;持续推进“绿盾”重要生态空间强化监督,统筹开展自然保护地、生态保护红线生态破坏问题排查;实施湿地生态系统保护修复和综合治理,加强水生生物多样性保护与修复;加强土著鱼类栖息地保护，推进重点河流河段土著鱼类恢复与重现工作。

符合
持续开展城市黑臭水体排查整治。充分发挥河湖长制作 

用，巩固提升黑臭水体治理成效，强化城市黑臭水体整治监管，开展黑臭水体整治成效核查行动和监督性监测，坚决遏制返黑返臭；深化县级城市、县城建成区黑臭水体排查整治，完善治理台账，查漏补缺，加快整治进度；到2025 年年底，县级城市、县城建成区黑臭水体消除比例达到90%。

符合
深化工业园区水污染整治。开展工业园区污水收集处理 

能力、污水资源化利用能力、监测监管能力提升行动和化工园区“污水零直排区”建设行动，补齐园区污水收集处理设施短板；到2025年年底，永城经济技术开发区化工园区、宁陵先进制造业化工园区基本建成专业化工生产废水集中处理设施（或依托骨干企业）。

符合
商丘市2025年净土保卫战实施方案
强化土壤、地下水污染防控

强化土壤污染源头防控。制定《河南省土壤污染源头防 

控行动实施方案》，严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。

本项目为新建废弃资源综合利用项目，项目产生的固体废物均实现综合利用或合理处置。
符合
严格重点建设用地准入管理。强化对土地用途变更、收 

储、供应等环节的联动监管。依法应当开展土壤污染状况调查的地块须在土地储备入库前完成调查，自然资源部门应将调查情况作为必备要件纳入土地收储卷宗。生态环境部门会同自然资源部门组织开展半年、年度重点建设用地安全利用核算。

符合
加强地下水污染风险管控。持续加强“十四五”国家地下 

水考核点位水质管理，高度关注国考点位周边环境状况，开展国考点位周边污染隐患排查，确保国考点位水质总体保持稳定。针对出现水质恶化或水质持续较差的点位，分析研判超标原因，因地制宜采取措施改善水质状况。有序建立并动态更新地下水污染防治重点排污单位名录。

符合

商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
加大重点用车单位监管力度

推进门禁系统建设联网。各县（市、区）加快推进企业门禁及视频监控系统建设，按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023），制定门禁视频监控平台建设和联网工作方案， 对符合门禁安装条件的企业建立动态机制，符合一家、安装一家。 鼓励物流园区等用车大户建设门禁系统，强化运输车辆监管，禁止超标排放、拆除后处理装置等问题车辆通行。2025年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、石化、化工、水泥等重点行业全部完成与生态环境部联网。

严格按照要求执行
符合

开展货运车辆运输监管。督促重点行业企业规范管理运 

输车辆、厂内车辆以及非道路移动机械，以满足绩效分级指标需求或其他移动源管理相关要求，对不满足绩效分级运输要求的实施动态调整。强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管，2025年8月底前，完成全覆盖监督帮扶，对发现的问题企业限期整改到位。省级生态环境部门对环保绩效A、B（含B-）级和绩效引领性等行业企业门禁系统建设使用情况开展抽查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。

符合

由上表可知，本项目符合《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）》的相关要求。
8、本项目与《民权县工业暨民营经济工作领导组办公室关于印发民权县“一区多园”规划建设管理暂行办法的通知》（民工业民营办(2023)10 号）的相符性分析
表7   本项目与（民工业民营办(2023)10 号）相符性分析一览表
序号
相关要求
本项目情况

是否

相符

适用对象
1

该暂行办法事业对象为县高新区和孙六镇、王桥镇人和镇、龙塘镇、白云寺镇、北关镇、白云寺镇、林七乡、褚庙乡等九个乡镇。
本项目位于白云寺镇，根据民权县白云寺镇乡镇规划建设中心出具的证明，本项目建设符合白云寺镇综合利用规划
符合

入驻条件

2
（一）符合国家产业政策。 
（二）符合高新区和乡镇工业园的产业发展规划，重点引进我县特色主导产业产业群链相关的企业及其他重点项目。 
（三）通过环境评价。 
（四）符合投资规模要求。乡镇工业园单独供地项目其固定资产投资不少于 300万元，供地方式按工业用地挂拍价格执行。 
（一）经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类、第四十二款、第9条之规定。项目工艺、所用设备及原辅材料无目录中规定的淘汰类、限制类工艺设备，因此项目符合国家产业政策的要求。 
（二）本项目位于白云寺镇，根据民权县白云寺镇乡镇规划建设中心出具的证明，本项目建设符合白云寺镇综合利用规划。 
（三）本项目正在办理环境影响评价。 
（四）本项目租赁现有空置厂房，项目总投资 
800万元。
符合

土地管理

3
一是县国土部门加强土地出让合同监管，对造成土地闲置的，按照《闲置土地处置办法》(国土资源部令第 53 号)相关规定处置。

二是项目方需进行土地使用权转让或厂房转让的，转让行为必须遵守相关法律法规规定和合同约定，并经高新区或相关乡镇审核同意。

三是对擅自倒卖土地使用权或擅自改变土地用途的，依法给予没收非法所得、收回土地使用权等处罚，并严肃追究相 
关责任人的责任；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
本项目租赁现有空置厂房，已签订厂房租赁合同，详见附件5。
符合

由上表可知，本项目符合（民工业民营办(2023)10号）相关要求。
9、项目与《关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办[2022]24号）相符性分析

表8   本项目与豫环办[2022]24 号文相符性分析

相关要求
本项目情况

相符性
加强源头控制，推进绿色生产：积极推进绿色生产工艺，减少VOCs产生量，石化、化工、医药、农药等行业实施“三化”改造（密闭化、自动化、管道化），鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术；工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。
本项目为废弃资源综合利用项目，不属于石化、化工、医药、农药等行业，原辅料不涉及VOCs。
符合

强化收集效果，减少无组织排放：对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式。2022年5月底前，各地对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业的企业开展一轮风速实测，达不到要求的，一周内加装增压风机。
本项目位于民权县白云寺镇，有机废气经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放
符合

提升治理水平，全面达标排放：各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子体+活性炭吸附、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），或建设RCO、RTO 等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。各地要 5月底前全面排查采用活性炭吸附工艺企业，活性炭装填量、更换时间、废活性炭暂存转运情况、活性炭购买发票、活性炭碘值等，无法提供活性炭更换记录、碘值报告或活性炭碘值不满足要求的，一周内按要求更换新活性炭；根据废气量、活性炭箱截面积及长度核算废气停留时间及风速，不满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求的，一周内更换活性炭箱；严禁露天堆存废活性炭，废活性炭厂内暂存时间不得超过一个月。
本项目位于民权县白云寺镇，项目放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，且VOCs执行倍量削减。
符合

由上表可知，本项目符合（豫环办[2022]24号）相关要求。

10、本项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022）符合性分析
表9  与（NY/T 2900-2022）相符性分析
序号

项目

政策要求

本项目情况

相符性

1

基本要求

报废农业机械拆解人员要求

企业应具有专业技术人员，其专业能力应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保人员，国家有持证上岗规定的岗位，应持证上岗。

具有拆解电动自走式农业机械业务的企业，应具有动力蓄电池储存管理人员及2名以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池储存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在机备生产企业提供的拆解信息指导下进行拆解。
配备专业安全生产管理人员和环保人员，持证上岗
符合

场地建设要求

报废农业机械拆解作业场地应有独立的拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物料储存控制区等各功能区，各功能区场地面积应与拆解能力相匹配，场地总面积宜不低于2000m2，作业场地（包括拆解和储存场地）面积不低于场地总面积的70%。报废农机回收拆解企业应通过环境影响评价，选址合理。

拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物储存控制区功能设计符合拆解能力，标识明显，具有防风、防雨和防雷功能，并满足GB 18599规定的要求。固体废物储存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固废储存设施和满足GB 18597要求的危险废物储存设施。

拆解车间应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；存储场地（包括临时存储）的地面应硬化并防渗漏。所有场所应满足GB50037规定的防渗漏要求。

场地建设应包含有害气体、易燃气体处置场所，且工艺符合HJ348的相关规定。应对污水进行无害处理，污水、清水做好分流，符合HJ348的相关规定；拆解车间消防设施齐全，应有足够的安全通道、应急照明及疏散标识。

拆解电动自走式农业机械企业的场地建设应符合GB 22128的规定。
根据规范中要求作业场地总面积不低于2000m2，本项目占地面积6670m2，拆解车间3600m2，拆解后在拆解车间内分类存放。拆解车间为全封闭车间，地面均进行了硬化和防渗，具有防风、防雨和防雷功能，满足GB 18599规定的要求。固体废物储存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固废储存设施和满足GB 18597要求的危险废物储存设施。本项目切割、剪切以及粉碎颗粒物采用集气罩收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气罩收集通过活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理。拆解区以及暂存区均为室内，拆解车间消防设施齐全，有足够的安全通道、应急照明及疏散标识。
符合

设备设施要求

报废农业机械拆解企业宜配备达标的设备，包括但不限于农业机械拆解线、称重设备、起重运输设备、剪断设备、挤压设备、切割设备、破碎设备、专用容器等。在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用处理设备，且工作环境安全可靠，防爆等级符合标准要求。危险拆解工位增加智能化工艺装备，实现无人自动拆解。

应具备环保设备，包括但不限于专用废液收集容器、油水分离器、专用制冷液收集容器、蓄电池/锂电池/氢燃料电池等专用收集容器。

应具备电脑、拍照设备和监控设备。

拆解电动自走式农业机械还应配备绝缘工作服、绝缘工具、绝缘辅助器具、绝缘检测设备等。

应建立设备管理制度，制定设备操作规程，并定期维护保养、更新。
本项目配备农业机械拆解线、切割设备、剪板设备、粉碎设备、专用容器等。工作环境安全可靠。无危险拆解工位。

本项目切割、剪切以及粉碎颗粒物采用集气罩收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气罩收集通过活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。环保设备配备齐全。
配备电脑、拍照设备和监控设备。建立设备管理制度，制定设备操作规程，并定期维护保养、更新。
符合

信息管理要求

在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，至少对回收确认、零部件拆解、对机体等零部件拆分或压扁破碎3个环节进行录像监控，应剪辑保留10s以上的重要时段视频资料进行存档，同时拍摄（或截图）机体解体销毁前、中、后的照片各1张。相关信息的保存期限不应少于5年。

拆解企业根据生产企业提供的产品说明书、产品图册编制拆解作业流程图，保证零部件和材料可再回收利用。拆解作业流程图应详细注明拆解流程，拆解方法，所需设备或工具，拆解后物料的搬运、储存，并做好标识：对于复杂产品或部件，需编制拆解作业指导书。

应建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记：记录农业机械和所有者信息，信息主要包括：机主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码（适用时）、品牌型号、机架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等：记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，并做好标识，处理批次和拆解数量与重量应统一；纸质档案保存期限不应少于3年，备份的电子档案和数据库，保存期限不应少于5年。
本项目在对农机在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，至少对回收确认、零部件拆解、对机体等零部件拆分或压扁破碎3个环节进行录像监控，剪辑保留10s以上的重要时段视频资料进行存档，同时拍摄（或截图）机体解体销毁前、中、后的照片各1张。相关信息的保存期限不少于5年。根据生产企业提供的产品说明书、产品图册编制拆解作业流程图，保证零部件和材料可再回收利用。拆解作业流程图应详细注明拆解流程，拆解方法，所需设备或工具，拆解后物料的搬运、储存，并做好标识：对于复杂产品或部件，需编制拆解作业指导书。本项目对报废农业机械进行逐台登记，记录流向。建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记：记录农业机械和所有者信息，信息主要包括：机主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码（适用时）、品牌型号、机架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等：记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，并做好标识，处理批次和拆解数量与重量应统一；纸质档案保存期限不少于3年，备份的电子档案和数据库，保存期限不少于5年。
符合

安全要求

应符合GB/T 33000的规定，具有安全管理制度，水电气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛应急预案等。

拆解场地内应设置安全标志，安全标志应符合GB2894的规定。

对接触有害化学因素、物理因素、颗粒物等的作业人员，应按照GBZ188规定的要求进行监护。
根据GB/T 33000的规定，制定安全管理制度，水电气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛应急预案等。拆解场地内应设置安全标志，安全标志符合GB2894的规定。对接触有害化学因素、物理因素、颗粒物等的作业人员，按照GBZ188规定的要求进行监护
符合

环保要求

拆解区环境噪声限值应符合GB12348规定的三类声环境功能区的要求。

拆解时存在有害气体或易燃气体，应做好导流和无害处理。
拆解区环境噪声限值符合GB12348规定的二类声环境功能区的要求；拆解时存在有害气体或易燃气体，做好导流和无害处理
符合

2

回收技术要求

回收企业收到报废自走式农业机械后，应检查发动机、散热器、变速箱、差速器、油箱、后处理装置和燃料罐等总成部件的密封和破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。
收到报废自走式农业机械后，检查总成部件的密封和破损情况。对于出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。
符合

回收电动自走式农业机械时，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露存在漏电风险等情况，应采取适当的方式进行绝缘处理。
回收电动自走式农业机械时，检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露存在漏电风险等情况，采取适当的方式进行绝缘处理。
符合

3

拆解技术要求

检查和等级

应对报废自走式农业机械的发动机、变速箱、传动箱、转向器、散热器、差速器、油箱、液压油箱、空调压缩机、铅酸电池、锂电池、氧燃料电池等总成部件的密封情况进行检查。对出现泄漏的地方，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。

按照规定对报废农业机械的主要信息进行登记拍照，并在机身醒目处设置唯一性标识。
收到报废农业机械后，检查总成部件的密封和破损情况。对于出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。按照规定对报废农业机械的主要信息进行登记拍照，并在机身醒目处设置唯一性标识。
符合

拆解前储存

报废农业机械应与其他废弃物分开储存，严禁侧放、倒放：如需叠放，应做到堆放合理，方便装卸，保障人身财产安全。

电动自走式农业机械在动力蓄电池未拆卸前应单独存放，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。

回收报废农业机械后，应在3个月内将其拆解完毕。
报废农业机械应与其他废弃物分开储存，不进行蓄电池的拆卸，回收报废农业机械后，在3个月内将其拆解完毕，严格按照规定执行
符合

拆解预处理

先对报废农业机械进行清洁处理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物。

在拆解预处理区域排空并分类收集农业机械内的废液。

拆卸动力蓄电池，拆除铅酸蓄电池、油箱、气泵、水泵、气罐、液罐、锂电池、液压泵、空调器等外围附属件。
先对报废农业机械进行清洁处理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物。严格按照规定执行
符合

拆解

拆解过程如下：拆除驾驶室玻璃（适用时）；拆除覆盖件；c）拆除燃油箱、液压油箱；d）拆除各类滤清器、空气过滤器；e）拆除各类灯具；f）拆除电控系统中各电子元器件；g）拆除液压系统管路、泵、阀、马达及相关控制元件；h）拆除冷却系统水箱、管道；i）拆除各种塑料件；j）拆除橡胶制品部件；k）拆除含金属铜、铝、镁等能有效回收的部件；1）拆除含有铅、汞、镉、铬等有毒物质的部件；m）拆除其他各类非金属件。
按照规定进行拆解作业。

符合

主要总成解体销毁

拆解的发动机、变速箱总成，具备再制造条件的，可按照国家规定交售给具有再制造能力的企业进行再制造循环利用。不具备再制造条件的，可将发动机、变速箱总成交售给有资质的拆解企业进行拆解和破碎；或销毁后作为废金属，交给钢铁企业进行冶炼。不可再利用的总成及配件按等效方式处理。

发动机：可选择如下任何一种处理方式进行：

a）挤压机体、曲轴及齿轮为块状金属；b）在机体钻通孔至每个缸筒缸壁（直径大于10 mm）；c）在机体切通孔至每个缸筒缸壁（直径大于10 mm）；d）冲击机体至变形，变形的程度不低于原机体外形尺寸的20%。

变速箱：可选择如下任何一种处理方式进行：a）挤压箱体和齿轮轴为块状金属；b）在输入/输出轴轴承与密封结合处钻通孔（直径大于10 mm）；c）在输入/输出轴轴承与密封结合处切通孔（直径大于10 mm）；d）冲击箱体至变形，变形的程度不低于原箱体外形尺寸的20%。

拆解的转向器、前后桥、机架、机身总成具备再制造条件的，可按照国家规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造循环利用；不具备再制造条件的，可按照以下方式销毁后作为废金属交给钢铁企业进行冶炼。

转向器：可选择如下任何一种处理方式进行：

a）挤压壳体和蜗轮蜗杆为块状金属；b）冲击壳体和蜗轮蜗杆至变形，变形的程度不低于原尺寸的20%。

前后桥：前后桥应彻底切断。

机架、机身：可选择如下任何一种处理方式进行：a）有机架的报废农业机械，在机架的右前、左后的纵梁1/3处切割下200mm；b）无机架的报废农业机械，应将骨架部分挤压或冲击至变形。
拆解的发动机、变速箱总成、转向器、前后桥、机架、机身总成、机架、机身和前后桥，拆解后统一外售。

符合
动力蓄电池拆解

电动农业机械拆卸前应检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好，对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测和安全状态评估，断开动力蓄电池高压回路等。

电动农业机械拆卸时应断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池，应对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况。收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液和驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。
动力蓄电池在农机上拆解后，直接暂存在危险废物暂存间，定期由有资质单位进行处置，不做进一步拆解。

符合
4

拆解后储存

固体废物储存

固体废物的储存应符合GB 18599、GB 18597和HJ 2025的规定。

一般工业固体废物储存设施及包装物应按照GB15562.2的规定进行标识，危险废物储存设施及包装物的标志应符合GB 18597和HJ 2025的规定。所有固体废物避免混合、混放。

妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。

制冷剂应使用专用设备进行回收，有条件的可分类收集，并使用专门容器单独储存。

废弃电器、铅酸蓄电池储存场地不得有明火。

容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查。

对拆解后的所有固体废物分类储存和标识。
一般工业固体废物储存设施及包装物按照GB15562.2的规定进行标识，危险废物储存设施及包装物的标志符合GB 18597和HJ 2025的规定。所有固体废物避免混合、混放。妥善处置固体废物，不非法转移、倾倒、利用和处置。废弃电器、铅酸蓄电池储存场地不得有明火。容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查。

对拆解后的所有固体废物分类储存和标识。
符合
回用件储存

回用件应分类储存和标识，存放在封闭或半封闭的储存场地中。

回用件储存前应做清洁等处理。
回用件存放在封闭场地内，回用前做清洁处理

符合
电子元器件储存

拆解后的电子元器件应分类储存，电路板等属于危险废物的，应单独储存。
拆解后的电子元器件分类储存，电路板等属于危险废物的，暂存在危险废物暂存间内

符合
动力蓄电池储存

动力蓄电池的储存应按照WB/T 1061和HJ 1186规定的储存要求执行。

动力蓄电池多层储存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。

存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。
动力蓄电池暂存在危险废物暂存间内，对存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池采取适当方式处理，并隔离存放。

符合
5

拆解后处置

废液应使用专用密闭容器存储，防漏、防洒溅、防挥发，并交给具有相应资质的废液回收处理企业处置；拆解后的可再利用零部件存储前，应做清洗和防锈等处理后在室内存储，并标明“回用件”；拆解后的所有的零部件、材料、废物，应按照GB 18484的规定分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃；对列入国家危险废物名录的危险废物应按照GB 18599-2020的规定进行储存和污染控制管理；拆解后有毒有害的危险废物的存储和处置应符合GB 18597-2023的规定，危险废物应交由具有相应资质的企业进行处置；动力蓄电池、电子元器件拆解后应单独存放，对锂电池进行整体拆解存放，做好防止自燃措施，并交由有资质的处置企业进行回收处理。电子元器件应交由有废电器资质企业拆解，不可自行拆解。
本项目废液使用专用密闭容器存储，防漏、防洒溅、防挥发，并交给具有相应资质的废液回收处理企业处置；拆解后的可再利用零部件存储前，应做清洗和防锈等处理后在室内存储，并标明“回用件”；拆解后的所有的零部件、材料、废物，按照GB 18484的规定分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃；对列入国家危险废物名录的危险废物按照GB 18599的规定进行储存和污染控制管理。拆解后有毒有害的危险废物的存储和处置符合GB 18597的规定，危险废物交由具有相应资质的企业进行处置；动力蓄电池、电子元器件拆解后单独存放，对锂电池进行整体拆解存放，做好防止自燃措施，并交由有资质的企业进行回收处理。电子元器件交由有废电器资质企业拆解，不可自行拆解
符合

综上，本项目符合（NY/T 2900-2022）的相关要求。

11、本项目与《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348-2022）相符性分析

表10   项目与（HJ 348-2022）相符性分析
序号

项目

政策要求

本项目情况

相符性

4
总体要求

4.1 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则。报废机动车回收拆解企业应优先采用资源回收率高、污染物排放量少的工艺和设备，防范二次污染，实现减污降碳协同增效。

4.2 报废机动车拆解建设项目选址不应位于国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内。

4.3 报废机动车回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规范管理。

4.4 报废机动车回收拆解企业应根据 HJ1034、HJ1200等规定取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污。产生的废气、废水、噪声、固体废物等排放应满足国家和地方的污染物排放标准与排污许可要求，产生的固体废物应按照国家有关环境保护规定和标准要求妥善贮存、利用和处置。

4.5 报废机动车回收拆解企业应依照《报废机动车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解指导手册等相关技术信息，依规开展报废机动车拆解工作。

4.6 报废机动车回收拆解企业应依据 GB 22128 等相关规定开展拆解作业。不应露天拆解报废机动车，拆解产物不应露天堆放，不应对大气、土壤、地表水和地下水造成污染。

4.7 报废机动车回收拆解企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”环境管理制度。

4.8 报废机动车回收拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求。
本项目为废旧农机拆解，位于民权县白云寺镇，用地为工业用地，拆解过程均位于车间内，废气废水等均达标排放，拆解产物均置于车间内，车间均采取防渗等措施。生产期间均严格按照此要求执行。
符合

5
基础设施污染控制要求

5.1 报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区应包括：

a）整车贮存区（分为传统燃料机动车区和电动汽车区）；

b）动力蓄电池拆卸区；

c）铅蓄电池拆卸区；

d）电池分类贮存区；

e）拆解区；

f）产品（半成品；不包括电池）贮存区；

g）破碎分选区；

h）一般工业固体废物贮存区；

i）危险废物贮存区。

5.2 报废机动车回收拆解企业厂区内功能区的设计和建设应满足以下要求：

a）作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要；

b）不同的功能区应具有明显的标识；

c）作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合 GB 50037 的防油渗地面要求；

d）作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；

e）拆解区应为封闭或半封闭建筑物；

f）破碎分选区应设在封闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；

g）危险废物贮存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理；

h）不同种类的危险废物应单独收集、分类存放，中间有明显间隔；贮存场所应设置警示标识，同时还应满足 GB 18597 中其他相关要求；

i）铅蓄电池的拆卸、贮存区的地面应做防酸、防腐、防渗及硬化处理，同时还应满足 HJ 519 中其他相关要求；

j）动力蓄电池拆卸、贮存区应满足 HJ 1186 中的相关要求，地面应采用环氧地坪等硬化措施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理；

k）各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。

5.3 报废机动车回收拆解企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修。

5.4 报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照GB/T 50483 的要求设置初期雨水收集池。
本项目办公区和作业区（拆解车间）分开布置，作业区严格按照要求布置，拆解后在拆解车间内分类存放，拆解车间为全封闭车间，地面均进行了硬化和防渗，具有防风、防雨和防雷功能，满足GB 18599规定的要求。
符合

6

拆解过程污染控制要求

6.1 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱（包括后差速器和/或分动器）油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。

6.2 报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。

6.3 报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。

6.4 动力蓄电池不应与铅蓄电池混合贮存。

6.5 报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。

6.6 报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。

6.7 报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。

6.8 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。

6.9 报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。

6.10 报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。

6.11 报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。

如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。

6.12 报废机动车油箱中的燃料（汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等）应分类收集。
项目为废旧农机拆解，严格按照要求执行。
符合

7

企业污染物排放要求

7.1 水污染物排放要求：报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。

7.2 大气污染物排放要求

7.2.1 报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物（VOCs）等应符合GB 16297、GB 37822规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。

7.2.2 报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施，拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。

7.2.3 报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足GB 14554中的相关要求。

7.2.4 报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。

7.3 噪声排放控制要求

7.3.1 报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足 GB 12348 中的相关要求。

7.3.2 对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。

7.3.3 在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。

7.3.4 对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。

7.4 固体废物污染控制要求：般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足GB 18599的其他相关要求；危险废物应满足 GB 18597 中的其他相关要求。

项目为新建废旧农机拆解，清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理；切割颗粒物、剪切颗粒物以及粉碎颗粒物收集后经覆膜袋式除尘器处理后经排气筒达标排放；放净机油和回收残余燃油工序放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经收集后采用二级活性炭吸附处理后经排气筒达标排放；噪声采取相应措施后厂界可达标；固废严格按照GB18599以及GB18597要求执行。
符合

8
 企业环境管理要求

8.1 固体废物管理要求

8.1.1 企业应建立、健全一般工业固体废物污染环境防治责任制度，采取以下措施防止造成环境污染：

a）建立一般工业固体废物台账记录，应满足一般工业固体废物管理台账制定指南相关要求；

b）分类收集后贮存应设置标识标签，注明拆解产物的名称、贮存时间、数量等信息；贮存过程应采取防止货物和包装损坏或泄漏。

8.1.2 企业应建立、健全污染环境防治责任制度，采取以下措施严格控制危险废物造成环境污染：

a） 制定危险废物管理计划和建立危险废物台账记录，应满足 HJ 1259 相关要求；

b） 交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同；

c） 拆解过程产生的固体废物危险特性不明时，按照相关要求开展危险废物鉴别工作；

d） 转移危险废物时，应严格执行《危险废物转移管理办法》有关要求。

8.2 环境监测要求

8.2.1 报废机动车回收拆解企业应按照HJ 819等规定，建立企业监测制度，制定自行监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果，监测报告记录应至少保存3年。

8.2.2 自行监测方案应包括企业基本情况、监测点位、监测频次、监测指标（含特征污染物）、执行排放标准及其限值、监测方法和仪器、监测质量控制、监测点位示意图、监测结果信息公开时限、应急监测方案等。

8.2.3 报废机动车回收拆解企业不具备自行监测能力的，应委托具有监测服务资质的单位监测。

8.3 技术人员管理要求：报废机动车回收拆解企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行环境保护相关的法律法规、环境应急处理等理论知识和操作技能培训。培训应包含以下内容：

a）有关环境保护法律法规要求；

b）企业生产的工艺流程、污染物的产生环节和污染防治措施；

c）环境污染物的排放限值；

d）污染防治设备设施的运行维护要求；

e）发生突发环境事件的处理措施等。

8.4 突发环境事件应急预案：废机动车回收拆解企业应健全企业突发环境事件应对工作机制，包括编制突发环境事件应急预案、制定突发环境事件应急预案培训演练制度、定期开展培训演练等。发生突发环境事件时，企业立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。
固废严格按照GB18599以及GB18597要求执行；根据相关标准制定严格的监测方案，环境监测严格按照监测方案执行；技术人员应严格按照要求执行；企业应制定应急预案，并经常演练。
符合
综上，本项目符合（HJ 348-2022）相关要求。
12、相关生态保护规划符合性分析
①县城饮用水水源保护区划
根据河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2013〕107号）中相关内容，民权县城区饮用水水源地划分详细情况如下：
（1）民权县一水厂地下水井群（共6眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域（1～3号取水井）；4～6号取水井外围30米的区域。

（2）民权县二水厂地下水井群（共5眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。

本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，不在规划的县城饮用水源地保护区范围内。

② 民权县乡镇集中式饮用水水源保护区划 
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23 号），民权县乡镇集中式饮用水水源保护区如下：
民权县白云寺镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南28米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。

根据《河南省民权县乡镇级集中式饮用水水源保护区划分技术报告》（2019年本），民权县乡镇集中式饮用水水源保护区如下：

白云寺镇尹店二水厂地下水井群（共2眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米，北至005县道南侧沟渠的区域。

本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，距离白云寺镇地下水井最近距离为1.3km，不在规划的饮用水源地保护区范围内。

13、产业政策符合性分析

本项目为废弃资源综合利用业，该项目已在民权县发展和改革委员会备案，详见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类、第四十二款、第9条之规定，为国家鼓励类项目。项目工艺、所用设备及原辅材料无目录中规定的淘汰类、限制类工艺设备，因此项目符合国家产业政策的要求。 
14、绩效分级相符性分析
本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉及PM、VOCs企业基本要求相符性分析见下表。
表11    通用行业涉及PM、VOCs企业绩效分级指标
引领性指标

通用行业要求
本项目

是否相符

生产工艺和装备

不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，项目工艺、所用设备及原辅材料无目录中规定的淘汰类、限制类工艺设备，因此项目符合国家产业政策的要求。 
符合
物料装卸

涉PM：1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；

2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及颗粒物外逸措施。

本项目原辅料不涉及粉状以及VOCs。
符合
物料储存
涉PM：1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、

管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；

2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信

息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。

涉VOCs：1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储；

2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；

3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
涉PM：1.本项目原辅料不涉及粉状。
2.危险废物。本项目设置危废暂存间，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。

涉VOCs：1.本项目不涉及涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料；

2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；

3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
符合
物料转移和输送

涉PM：1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；

2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。

涉VOCs：涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。

本项目不涉及涉PM物料转移和输送；涉VOCs物料采用密闭管道和密闭容器等输送。严格按照要求执行
符合
成品包装
涉PM：1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；

各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。

本项目副产物吨包外售。拆解车间地面干净，无积料、积灰现象；且不得有可见烟（粉）尘外逸。
符合
工艺过程
涉PM：1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；

2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。

涉VOCs：1.原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；

2.涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
本项目切割、剪切以及粉碎颗粒物采用集气罩收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气罩收集通过活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。
符合
排放限值

涉PM：PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

涉VOCs：NMHC排放限值不高于 30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

PM排放限值不高于10mg/m3；NMHC排放限值不高于30mg/m3。
符合
无组织管控

涉PM：1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。
1.除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过吨包袋等封闭方式卸灰；2.除尘灰直接外运采用袋装后运输，且在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内密闭储存；3.无脱硫石膏和脱硫废渣。
符合
监测监控

水平（视频监管）

涉PM：未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

涉VOCs：1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h 的主要排放口安装 NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1 小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

严格按照要求执行监测监控水平（视频监管）
符合
厂容厂貌

厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
严格按照要求执行，地面硬化等
符合
环境

管理

水平
环保

档案

环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；

2.废气治理设施运行管理规程；

3.一年内废气监测报告；

4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。

严格按照要求管理环保档案

符合
台账记录

生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料、燃料消耗记录；

5.电消耗记录。

项目建成后严格按照台账记录要求完善记录信息。

符合
人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

要求企业建立健全环保管理制度，配置环保专员负责厂区生产的环保工作
符合
运输方式

1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源

车辆；2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。

严格按照要求执行
符合
运输监管

日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物

料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业

安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

严格按照要求执行

符合
由上表可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉及PM、VOCs企业基本要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台废旧农机建设项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，租赁已建好标准化厂房实施本项目。项目总投资800万元，总占地面积约6700平方米。
依据《中华人民共和国环境影响评价法》规定，该项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021.1.1）的有关规定，本项目属名录中，“三十九、废弃资源综合利用业”中的“85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的），其中废电池、废油加工处理编制环境影响报告书，废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）应编制环境影响报告表。本项目为回收拆解1000台废旧农机，应编制环境影响报告表。
受民权县铭恒农机服务中心（个人独资）的委托（委托书见附件1），我单位承担该项目的环境影响评价报告的编制工作。在现场调查和收集有关资料的基础上本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成《民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台废旧农机建设项目环境影响报告表》。

1、本项目基本情况

本项目基本情况见下表。

表12   本项目基本情况一览表

序号

项目名称

内容

1
建设单位

民权县铭恒农机服务中心（个人独资）

2
工程名称

民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台废旧农机建设项目
3
建设地点

商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号
4
建设性质

新建
5
总投资

800万元

6
占地面积

6700平方米
7
建设内容

本项目总占地面积6700平方米，总建筑面积约4700平方米，总投资800万元，回收拆解1000台废旧农机
8
劳动定员

劳动定员10人
9

工作制度

年工作天数300天，每班8h工作制，1班制
2、项目组成及建设内容

本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，租赁用已建好标准化厂房进行建设，总占地面积6700平方米，建筑面积约4700平方米，总投资800万元，项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。项目主要建设内容见表13。

表13    主要建设内容一览表  

工程类型

项目名称

项目内容

主体工程

拆解车间
项目利用已建好厂房改造为拆解车间，建筑面积3600m2，用于废旧农机的拆解作业以及新农机展厅，拆解后在拆解车间内分类存放（不可利用废物置于固废暂存间）。
停车场
项目区东北侧，用于停放收购的废农机，建筑面积800m2。
辅助工程

办公区
位于项目区西北侧，建筑面积100m2，用作日常办公。

公用工程

供电

由市政电网统一供给，可满足项目用电要求。

给水

生活用水以及清洗用水均由市政管网提供，可满足用水要求。

排水

清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理。
供暖

冬季采用电取暖。

环保工程

废水

清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理。
废气

切割颗粒物、剪切颗粒物以及粉碎颗粒物采用集气罩收集后经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（颗粒物排放口DA001）排放；
放净机油和回收残余燃油工序放净机油和回收残余燃油工序非甲烷总烃经集气收集后采用二级活性炭吸附处理后经15m高排气筒（有机废气排放口DA002）排放。
噪声

采用低噪声设备、减振、消声、距离衰减等措施。

固体废物

生活垃圾统一收集后，运送至当地指定的垃圾存放处由环卫部门统一处理；钢铁、塑料、玻璃、橡胶等收集在拆解车间暂存区，定期外售；不可利用废物置于固废暂存间（位于项目区东南侧，设置100m2的独立固废暂存间用于暂存不可利用废物，固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求建设），定期运送至当地指定的垃圾存放处由环卫部门统一处理；铅蓄电池、拆解废油、废电路板等危险废物集中收集在危险废物暂存间（位于项目区东南侧，设置100m2的独立危险废物暂存间用于暂存废电瓶、废蓄电等危险品，独立封闭区域。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求建设）内分类存放，定期交由有资质单位处置。

3、项目主要设备

项目主要生产设备详见表14。

表14     项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

单位

数量

型号
1
铲车
辆
1
/
2
鹰嘴钳
台

1
/
3
叉车
辆
1
/
4
电钻
台
1
/
5
等离子切割器
台
1
ZX7-250
6
钢材粉碎机
台
1
/
7
大型剪板机
台
1
40A30
8
气动抽取机

台
1
/
本项目不采用《产业结构调整指导目录（2024年本）》中国家落后和淘汰的设备。

4、项目原辅材料消耗
项目主要原辅材料及能源消耗见表15，理化性质见表16。
表15    项目原辅材料及能源消耗表

序号

名称

用量

备注

1

废旧农机
收割机
100辆/a
单台重量4~7.5t/台，本次按6t计算，总重600t

拖拉机
900辆/a
单台重量0.5~3t/台，本次按1.5t计算，总重1350t
2

氧气

1000L/a
钢瓶储罐，15L/瓶，项目区暂存5瓶
3
乙炔
300kg/a
钢瓶储罐，15kg/瓶，项目区暂存5瓶
4

电
12000 Kwh/a
市政电网
5

水
990m3/a
市政供水
表16    项目原辅材料理化性质一览表
名称

理化性质

乙炔
乙炔（quē）最简单的炔烃。易燃气体。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。

性状：无色无味气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味；熔点（℃）：-81.8℃（119kPa）；沸点（℃）：-83.8℃（升华）；相对密度（水=1）：0.62（-82℃）；相对蒸气密度（空气=1）：0.91；饱和蒸气压（kPa）：4460（20℃）；燃烧热（kJ/mol）：-1298.4；临界温度（℃）：35.2；临界压力（MPa）：6.19；辛醇/水分配系数：0.37；闪点（℃）：-17.7（CC）；引燃温度（℃）：305；爆炸上限（%）：82；爆炸下限（%）：2.5；溶解性：微溶于水，溶于乙醇，丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚；16.van der Waals体积（cm³·mol⁻¹）：23.100；van der Waals面积（cm²·mol⁻¹）：3.480×109；

存储方法：乙炔通常装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。小心避火。
氧气
化学式O₂，相对分子质量32.00，无色无味气体，氧元素最常见的单质形态。熔点-218.4℃，沸点-183℃，相对密度1.14（-183℃，水=1），相对蒸气密度1.43（空气=1），饱和蒸气压506.62kPa（-164℃），临界温度-118.95℃，临界压力5.08MPa，辛醇/水分配系数：0.65。不易溶于水，1L水中溶解约30mL氧气。在空气中氧气约占21%。

在金属的切割和焊接中是用纯度93.5%~99.2%的氧气与可燃气（如乙炔）混合，产生极高温度的火焰，从而使金属熔融。

根据《汽车报废拆解与材料回收利用》及河南有爱报废汽车回收拆解有限公司废旧农机拆解生产线实际运行数据可知，报废机动车辆材料组成如表17所示。

表17    报废机动车材料组成一览表
序号

名称

小型农用机械（%）

大型农用机械（%）

1

钢铁

85
83
2

有色金属
1

2
3

塑料

0.5
0.4
4

玻璃

0.5
1
5

橡胶

1.4
6.7
6
铅蓄电池
0.5
0.5
7
拆解废油
0.2
0.92
8
废电路板
0.01
0.025
9
可用零件
0.8
1.4
10
不可利用物
10.09
4.055
本项目报废机动车拆解物料平衡详见表18。

表18     报废机动车拆解物料平衡一览表   单位：t/a
序号

名称

小型农用机械

大型农用机械

物料总量
备注

1

钢铁
1147.5
498
1645.5
一般固废
2

有色金属
13.50
12.0
25.5
一般固废
3

塑料
6.75
2.40
9.15
一般固废
4

玻璃
6.75
6.0
12.75
一般固废
5

橡胶
18.90
40.20
59.10
一般固废
6

铅蓄电池
6.75
3.0
9.75
危险废物

7

拆解废油
2.70
5.52
8.22
危险废物

8
废电路板
0.135
0.15
0.285
危险废物
9
可用零件
10.80
8.4
19.2
一般固废
10
不可利用物
136.215
24.33
160.545
一般固废
合计
1350
600
1950
/

5、劳动定员和生产班制

根据企业提供资料，本项目劳动定员10人，年工作天数300天，一班制，每班工作8小时。
6、周围环境概况

项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，租赁已建好标准化厂房进行建设。项目东侧为泄洪渠和空地；南侧为白云寺镇污水处理厂和敏感点高庄村（距离项目南厂界为28m）；西侧为空地；北侧为005乡道和空地；敏感点镇政府位于项目东北侧，距离项目东北厂界为141m。具体见附图二周围环境示意图。
7、公用工程
7.1供、排水
供水

本项目运营期用水主要为废旧农机清洗用水和职工生活用水。用水由民权县白云寺镇自来水供给，满足生产生活需求。

生活用水：本项目劳动定员为10人，食宿均不在厂。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）可知，不在厂区食宿的员工用水按40L/d，则本项目职工生活用水量为0.40m3/d（120m3/a）。

废旧农机清洗用水：根据建设单位提供资料以及类比同行行业可知，废旧农机拆解前需进行简单清洗（高压水枪采用清水直接简单清洗，不添加清洁剂，主要去除农机尘土，用水量较小），然后进行拆解。大型农机清洗水量为1.5m3/辆，小型农机清洗水量为0.8m3/辆，则清洗用水量2.90m3/d（870m3/a）。
（2）排水

本项目运营期废水主要为职工生活污水以及废旧农机清洗废水。
生活污水：本项目职工生活污水的产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a），主要含有pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池处理后排入白云寺镇污水处理厂处理。

废旧农机清洗废水：废旧农机清洗废水的产生量按用水量的80%计，则项目废旧农机清洗废水产生量为2.32m3/d（696m3/a），主要含有pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等，废旧农机清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理后排入白云寺镇污水处理厂处理。

综上，本项目总用水量为3.30m3/d（990m3/a），废水量为2.64m3/d（792m3/a）。本项目水平衡图见图1。


7.2供电
本项目使用民权县白云寺镇统一供电，用于生产和生活用电。

7.3消防

在院内设置环状消防管网，并在室外布置地上式消火栓，间距不大于120m。室内配备灭火器。

7.4通讯

民权县有通讯管线和有线电视线路，全部架设开通全国直拨程控电话及移动、联通等通讯网络，为通讯和文化生活提供方便。
7.5空调系统

本项目采用空调进行制冷制热。

8、厂区平面布局

本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，租赁已建好标准化厂房进行建设，大门位于项目区北侧，紧邻005乡道，交通方便；停车场位于项目区东北侧，拆解车间位于项目区南侧，拆解车间包括新农机展厅以及废旧农机拆解区，固废暂存间以及危废暂存间位于项目区东南侧，车间整体布置做到了物流顺畅，人流短捷，满足工艺流程需要，减少了物料在生产过程中搬运，不但节约成本和时间，而且也使得厂区的布局紧凑，大大促进了项目的生产效率。办公区位于项目区西北侧，远离生产区，减少了生产对办公区的影响，总图布置做到工艺流程合理，物流顺畅，功能分区明确、雨污分流、道路网路和宽度满足工厂内外运输消防要求，人流、物流合理，项目总平面布置基本合理。本项目厂区平面布置图见附图3。

9、备案相符性分析

本项目建设情况与备案相符性分析见表19。
表19   项目建设情况与备案相符性

名称

备案内容

项目建设内容

相符性

项目名称

民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台废旧农机建设项目
民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台废旧农机建设项目
相符

建设单位

民权县铭恒农机服务中心（个人独资）
民权县铭恒农机服务中心（个人独资）
相符

建设地点

商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号
商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号
相符

主要建设内容

本项目占地面积6700平方米，建设厂房面积3600平方米，建设废旧农机拆解生产线1条，总投资800万元。
本项目占地面积6700平方米，利用已建好厂房面积3600平方米，建设废旧农机拆解生产线1条，总投资800万元。
基本相符
主要生产工艺 

原材料外购(报废农机)-清洗-拆解-等离子切割-剪切-粉碎-打包
原材料外购(报废农机)-清洗-拆解-等离子切割-剪切-粉碎-打包
相符

主要生产设备

等离子切割器、大型剪板机、钢材粉碎机等主要设备
铲车、鹰嘴钳、叉车、电钻、等离子切割器、钢材粉碎机、大型剪板机
基本相符
综上，本项目项目名称、建设单位、建设地点、主要建设内容均与备案相符，主要生产工艺与主要生产设备与备案基本相符。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程及产污节点图（图示）


（一）工艺流程

本项目为废旧农机拆解项目，一般而言，拆解工艺有“非破坏性拆解”、“准破坏性拆解”、“破坏性拆解”之分，本项目为准破坏性拆解。绝大多数农机经长年使用报废后，零件的回收价值已不大；另一方面，本项目拆解工艺不考虑零件回收问题；根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用“氧割、各种手工、电动拆解工具进行拆解”。

①原材料外购(报废农机)：本项目主要拆解联合收割机及拖拉机等。用户报废农机入厂后，办理农机回收证明手续、双方与农机合影留证，录入回收监管系统。待拆解农机暂存在停车场，与其他废物分开存储。

②清洗：进厂的废旧农机表面有尘土，拆解前采用高压水枪对其进行简单清洗，去除机械外部的非原机所属的覆盖物（如泥土等）。

③拆解：拆解具体包括预处理和收集废燃油等废液。
预处理：在正式拆解前，拆下蓄电池，放净发动机、变速箱总成的内燃机油；油箱中如有残余燃油，放净回收，然后拆下油箱。预处理收集的废液应分类收集，废液应排放干净、无积液，因此预处理是为了保证安全拆解、防止污染，其中蓄电池仅拆下，不进行拆解。

收集废燃油等废液：在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液。本项目采取密封真空抽排工艺抽排汽车中各类液体，抽液吸盘吸住液箱底部，内置防爆钻头开孔，气动真空抽排系统抽排液体；抽排过程中保持设备密闭，抽排完毕后人工用塑料塞塞住开孔。

然后拆下发动机、变速箱、转向器、前后桥等总成。对拆除总成后的整体机架进行解体，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则，并进行留证。拆除各类滤清器、玻璃、进排气管、电气设备、轮胎履带等行走装置、含金属铜、铝、铁等能有效回收的部件、各种塑料件、橡胶制品部件、拆解有关总成和其他零部件。

视局部结构与可拆性的差异，分别用氧割、小型工具进行解体；对尺寸较大或较占空间的拆解件，用等离子切割器或大型剪板机处理。

对以上拆解物进行初步分类存放，定期出售给废旧物资回收公司。拆解物分为金属与非金属两大类。金属类包括废旧钢材（钢、铸钢）、废铜铝等有色金属，非金属类有橡胶（主要是废履带橡胶板）、塑料类、碎电线、玻璃钢。
④等离子切割、剪切：拆下的发动机、变速箱、转向器、前后桥等总成，按照《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）对以上总成通过使用鹰嘴钳、等离子切割器、大型剪板机等进行液压毁形、剪板、切割解体，确保拆解后不可修复。在销毁过程中，每个环节保留10s以上视频资料或解体销毁前、中、后各照片1张。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多、操纵性能要求也低，故需拆解的总成数量较少。

⑤粉粹：对拆解物废旧钢材采用钢材粉碎机进行粉碎，粉碎后对其进行打包，入库。
（二）主要污染工序

根据本项目的工程概况和工艺特点，其主要污染源见下表。
表20   主要污染源及污染因子识别
类型
污染工序
主要污染物
治理措施
运营期
废气
切割工序
颗粒物
覆膜袋式除尘器+15m高排气筒
剪切工序
颗粒物

覆膜袋式除尘器+15m高排气筒

粉碎工序
颗粒物

覆膜袋式除尘器+15m高排气筒

放净机油和回收残余燃油工序
非甲烷总烃
二级活性炭吸附+15m高排气筒
废水
员工生活

pH、COD、BOD5、SS、氨氮
生活污水经化粪池处理后排入白云寺镇污水处理厂处理
农机清洗
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类
清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理后排入白云寺镇污水处理厂处理
噪声
设备运行
LAeq
采用低噪音设备、隔声、消声、基础做减振等措施
固体废物
职工生活
生活垃圾
交环卫部门统一处理
拆解
不可利用废物
抹布等
除尘器收集颗粒物
拆解废油、废电路板、铅蓄电池
交有资质单位处置
钢铁、塑料等副产品
外售
环保工程
废活性炭
交有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建项目，该项目租赁已建好的闲置厂房使用，因此不存在与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
根据民权县对项目区域的功能区划，其环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境空气质量功能分区，项目所在区域属于二类功能区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准。本次收集河南省商丘市生态环境监测中心关于商丘市2023年1年中324个日均值数据（自动监测数据），每月至少有27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果见下表。

表21    区域达标性判断表       单位：µg/m3
污染物
评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）
达标情况
PM10
年平均
71
70

101
超标
PM2.5
年平均
46
35

131
超标
SO2
年平均
8
60

13.3
达标
NO2
年平均
21
40

52.5
达标
CO

第95百分位数

日平均
900
4000
22.5
达标
O3
第90百分位数

8h平均
169
160

105.6
超标
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准，PM2.5、PM10、O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准。项目所在区域为环境空气质量不达标区。
目前民权县正在实施《河南省生态环境厅办公室关于做好2024年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办〔2024〕35号）、《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》（商环委办【2024】14号）等文件，通过实施一系列措施，可有效改善当地区域环境空气质量。
2、地表水环境质量现状

本项目清洗废水经隔油+沉淀处理，生活污水经化粪池处理，二者均排入白云寺镇污水处理厂处理。大沙河为民权县主要纳污河流，因此本次对大沙河进行分析，引用《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中监测数据【监测点位：大沙河工业大道路南断面（污水处理厂排污口上游300m）和大沙河王叉楼闸北断面；监测单位：河南海德检测服务有限公司；监测时间：2023年02月8日~02月10日】，具体监测结果见表22。
表22  地表水环境质量常规监测结果一览表  单位： mg/L，PH无量纲
采样位置
采样时间
COD
氨氮
PH值

总磷
总氮

大沙河王叉楼闸北断面
2023年02月8日~02月10日
9~12
0.338~0.376
8.1~8.2
0.04~0.05
0.73~0.75

大沙河工业大道路南断面（污水处理厂排污口上游300m）
2023年02月8日~02月10日
15~17
0.346~0.382
8.1~8.2
0.07~0.09
0.82~0.86

Ⅳ类标准值

30

1.5

6-9

0.3

1.5

由上表可以看出，大沙河工业大道路南断面（污水处理厂排污口上游300m）和大沙河王叉楼闸北断面水质中PH、COD、氨氮、总磷、总氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类要求，水环境质量较好。

3、噪声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》可知厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1 天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。山东国实检测技术有限公司于2025年2月11日对项目区厂界以及高庄村进行了噪声现状监测，具体见表23。
表23   噪声现状监测一览表   单位：dB（A）
监测点位
现状监测值

标准值

昼间
夜间

昼间
夜间

1#厂北
52.8
43.9
55
45
2#厂东
53.2
44.2
55
45
3#厂南
53.3
43.8
55
45
4#厂西
52.6
42.5
55
45
5#高庄村
51.7
41.5
55
45
监测期间，项目四厂界昼夜噪声测定值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求(昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A))，敏感点高庄村昼夜噪声测定值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求(昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A))。
4、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准；区域环境质量现状；6.地下水、土壤环境；“原则上不开展环境质量现状调查。项目运营期厂区采取分区防渗、加强厂区管理情况下，项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染，故本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

5、生态环境质量现状
本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，现状四周多为一般空地、道路等，目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。

6、电磁辐射 

本项目无电磁辐射影响。

综上所述，本项目所区域环境现状质量良好。

	环境

保护

目标
	本项目具体的环保目标详见表24。
表24   项目环境保护目标一览表

环境类别
环境保护目标
方向
与厂界距离
保护级别
声环境
高庄
南侧
28m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
大气环境
高庄
南侧
28m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018

第1号修改单）二级标准
镇政府
东北侧
141m
雪牌坊
东侧
421m
李庄村
西北侧
385m
地下水
项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境
项目用地范围内为工业用地，无珍惜动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物等生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	废气

本项目生产过程排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1、附件2排放建议值以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉及PM、VOCs企业基本要求；厂区内无组织排放监控点挥发性有机物（VOCs）浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1排放标准限值，具体标准值见下表。
表25  （GB16297-1996）污染物排放限值

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/g）

排气筒高度（m）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

非甲烷总烃

120
10
15

周界外浓度最高点4.0

颗粒物

120
3.5
15
周界外浓度最高点1.0

表26   豫环攻坚办〔2017〕162号工业企业挥发性有机物排放建议值

行业

污染物项目

建议排放浓度（mg/m3）

建议去除效率（%）

工业企业边界挥发性有机物排放建议值-其他企业（mg/m3）

其他行业

非甲烷总烃
80

70

2.0
表27 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南

（2024年修订版）》中涉及PM、VOCs企业基本要求
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/g）

排气筒高度（m）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

非甲烷总烃

30
/
/
/
颗粒物

10
/
/
/
表28   （GB37822-2019）附录A无组织特别排放限值
污染物项目

排放限值（mg/m3）

限值含义

无组织排放监控位置

非甲烷总烃
6
监控点处1小时平均浓度限值

在厂房外设置监控点

20
监控点处任意一次浓度值
2、废水
运营期项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准以及白云寺镇污水处理厂收水标准，具体见下表。
表29   水污染物排放标准限值一览表

项目

污染物名称

标准值

备注

本项目综合废水排放指标

PH
6~9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中标准
COD
500mg/L
BOD5
300mg/L
SS
400mg/L
NH3-N
/
石油类
20mg/L
PH
6~9

白云寺镇污水处理厂收水标准
COD
250mg/L

BOD5
150mg/L

SS
150mg/L

NH3-N
25mg/L

石油类
20mg/L
3、噪声

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求（昼间：55dB（A）；夜间：45dB（A））；
4、固废  

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

	总量

控制

指标


	  按照国家及地方环保部门总量控制的要求，提出本工程完成后污染物总量控制建议指标，作为地方环境管理的依据。

本项目综合废水排放量为792m3/a，COD排放量为0.0396t/a；NH3-N 排放量为0.0040t/a；有机废气排放量为0.0004t/a，颗粒物排放量为0.1425t/a、SO2排放量为0t/a、NOx排放量为0t/a。因此建议本项目总量指标：COD 0.0396t/a；NH3-N 0.0040t/a；非甲烷总烃0.0004t/a，颗粒物0.1425t/a。
本项目拟新增废水污染物排放量从民族街南东方超市北200米马秋玲宰羊减排水污染物排放总量中进行等量替代COD 0.0396t/a；NH3-N 0.0040t/a后，民族街南东方超市北200米马秋玲宰羊可用减排量剩余量为：COD12.73535t/a，氨氮0.00872t/a；本项目新增废气污染物颗粒物从民权县铭旭再生资源回收有限公司废弃物再利用项目减排废气污染物总量中进行倍量替代，本项目颗粒物替代量为0.2850t/a，替代完成后，民权县铭旭再生资源回收有限公司废弃物再利用项目可用废气减排剩余量为:颗粒物0.1622t/a；本项目新增废气污染物非甲烷总烃从民权县北关镇雨航蔬菜加工厂减排废气污染物排放总量中进行倍量替代，本项目非甲烷总烃替代量为0.0008t/a，替代完成后民权县北关镇雨航蔬菜加工厂剩余可用减排量0.2448t/a。


主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目是利用已建好厂房进行生产建设，不涉及土建工程，仅进行生产设备的安装调试等，施工简单，施工期较短，因此本次评价不再对施工期进行具体的分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目劳动定员10人，员工食宿均不在厂区。年工作天数300天，一班制，实行8小时工作制。因此产生的污染物主要有废气、废水、噪声以及固体废弃物。
1、废气

1.1 污染工序及源强分析
本项目运营期废气为切割工序颗粒物、剪板工序颗粒物、粉碎工序颗粒物及放净机油和回收残余燃油工序中废机油产生的非甲烷总烃。
①切割工序颗粒物

本项目中大件钢材的切割主要以等离子切割器为主，仅在对车体进行肢解时对较难拆卸部分采用气割，气割工序会产生颗粒物。气割是利用乙炔与氧气混合燃烧的预热火焰将金属加热至燃烧点并在氧气射流中剧烈燃烧而将金属分开的加工方法。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册-4210金属废料及碎屑加工处理行业，本项目参照废钢铁切割过程产生的颗粒物产污系数为1.0g/t-原料，项目切割在车间内进行，根据物料平衡，项目切割钢铁1645.5t/a，则切割工序颗粒物产生量为0.0017t/a（0.0007kg/h）。企业在切割工序切割工作区上方1m处设置集气罩对产生的颗粒物进行收集，集气罩收集效率为85%，则切割工序颗粒物有组织排放量为0.0014t/a，收集后颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（颗粒物排放口DA001）达标排放。
未捕集颗粒物：项目集气罩集气效率为85%，则有15%切割颗粒物未被捕集，该部分产生量为0.0003t/a，以无组织形式排放，采取加强车间通风处理。
②剪板工序颗粒物

本项目中切割后的钢材需要用剪板机进行剪板，剪板工序在车间内进行，剪板过程会产生颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册-4210金属废料及碎屑加工处理行业，本项目参照废钢铁剪切过程产生的颗粒物产污系数为7.2g/t-原料，项目剪板在车间内进行，根据物料平衡，项目剪板钢铁1645.5t/a，则剪板工序颗粒物产生量为0.0118t/a（0.0049kg/h）。企业在剪板工序剪板工作区上方1m处设置集气罩对产生的颗粒物进行收集，集气罩收集效率为85%，则剪板工序颗粒物有组织排放量为0.0100t/a，收集后颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（颗粒物排放口DA001）达标排放。
未捕集颗粒物：项目集气罩集气效率为85%，则有15%剪板颗粒物未被捕集，该部分产生量为0.0018t/a，以无组织形式排放，采取加强车间通风处理。 

③粉碎工序产生的颗粒物

切割剪板后的钢材需要用粉碎机将其粉碎至小颗粒，粉碎过程在车间内进行，粉碎过程会产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册-4210金属废料及碎屑加工处理行业，本项目参照废钢铁破碎过程产生的废气产污系数为360.0g/t-原料，项目拆解在车间内进行，根据物料平衡，项目粉碎钢铁1645.5t/a，则粉碎工序颗粒物产生量为0.5924t/a（0.2468kg/h）。企业在粉碎工序粉碎工作区上方1m处设置集气罩对产生的颗粒物进行收集，集气罩收集效率为85%，则粉碎工序颗粒物有组织排放量为0.5035t/a，收集后颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（颗粒物排放口DA001）达标排放。
未捕集颗粒物：项目集气罩集气效率为85%，则有15%粉碎颗粒物未被捕集，该部分产生量为0.0889t/a，以无组织形式排放，采取加强车间通风处理。

综上，项目区颗粒物总产生量为0.6059t/a，有组织产生量为0.5149t/a，无组织排放量为0.0910t/a，项目集气罩收集效率为85%，覆膜袋式除尘器处理效率高于99%，本评价按99%计，风量为5000m3/h，则项目区颗粒物产排情况见表30。

表30    项目区颗粒物产排情况信息表

序号
产排污环节
污染物种类
产生

浓度（mg/m3）
产生量（t/a）

排放形式
污染治理设施
排放浓度（mg/m3）

（速率）
排放量（t/a）
处理

能力（m3/h）
收集

效率（%）
治理工艺去除率（%）
是否为可行技术
1

切割、

剪板和
粉碎工序
颗粒物
42.9083
0.5149
有组织

5000
85
99
是

4.2908（0.0215kg/h）

0.0515
2
颗粒物
/
0.0910
无组织

/
/

/

/
（0.0379kg/h）
0.0910
由上表可知，颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后排放速率为0.0215kg/h、排放浓度为4.2908mg/m3，经15m高排气筒（颗粒物排放口DA001）排放，其排放速率及浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新改扩建项目二级排放标准以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉及PM企业基本要求。
④放净机油和回收残余燃油工序中废机油产生的非甲烷总烃

农机拆解收集的拆解废油包括燃油（柴油、汽油）、机油、液压油、润滑油、制动液等各种液体，除了燃油外，其他油液主要对发电机等机械设备起到润滑、清洁、密封、减磨、防锈等作用，相对于燃油而言稳定性较强，有较强的氧化稳定性、热稳定性以及低挥发性，拆解回收过程中基本不产生废气。
项目报废农机在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的拆解废油量很少。项目拆解废油抽取前和抽取后均在密闭容器内封存，可能产生的非甲烷总烃废气的环节主要为排空油液的过程中油液的挥发。
本项目参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）之“表5”中规定的B类地区，平均输转损耗率为0.01%、灌桶损耗率为0.01%，项目废油采用密闭桶承转，因此储存时无废气产生。根据物料平衡，项目拆解废油的抽取中转量约为8.22t/a，则拆解废油挥发产生的非甲烷总烃量约为8.22t/a×（0.01%+0.01%）=0.0016t/a。
项目拆解废油回收时间约0.5小时/d，回收工序上方设置集气罩，集气罩收集效率85%，则非甲烷总烃有组织收集量为0.0014t/a，风量1000m³/h，集气罩收集后的废气经二活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（有机废气排放口DA002）。
未捕集有机废气：项目集气罩集气效率为85%，则有15%有机废气未被捕集，该部分产生量为0.0002t/a，以无组织形式排放，采取加强车间通风处理。

二级活性炭处理效率高于85%，本评价按85%计，则项目区有机废气产排情况见表31。
表31    项目区有机废气产排情况信息表

序号
产排污环节
污染物种类
产生

浓度（mg/m3）
产生量（t/a）

排放形式
污染治理设施
排放浓度（mg/m3）

（速率）
排放量（t/a）
处理

能力（m3/h）
收集

效率（%）
治理工艺去除率（%）
是否为可行技术
1

回收工序
非甲烷总烃
9.3333
0.0014
有组织

1000
85
85
是

1.4000（0.0013kg/h）

0.0002
2
非甲烷总烃
/
0.0002
无组织

/
/

/

/
（0.0013kg/h）
0.0002
由上表可知，非甲烷总烃经二级活性炭处理后排放速率为0.0013kg/h、排放浓度为1.4000mg/m3，经15m高排气筒（有机废气排放口DA002）排放，其排放速率及浓度满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放建议值以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业基本要求。



	
	1.2本项目废气产排情况

1.2.1本项目废气产排情况见下表。

表32   废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
分类
污染源
废气量
m3/h
污染物
核算方法
产生
治理措施
排放时间
排放
浓度
mg/m3
速率
kg/h
产生量t/a
措施
收集效率（%）
是否为可行性技术
治理效率%
浓度
mg/m3
速率
kg/h
排放量t/a
有组织
切割、

剪板和粉碎工序
5000
颗粒物
产污系数法
42.9083
0.2145
0.5149
覆膜袋式除尘器+15m排气筒
85
是
2400h
99
4.2908
0.0215
0.0515
回收

工序
1000
非甲烷总烃
产污系数法
9.3333
0.0093
0.0014
两级活性炭吸附箱+15m排气筒
85
是
150h
85
1.4000
0.0013
0.0002
无组织
切割、剪板和粉碎工序
颗粒物
产污系数法
/
0.0379
0.0910
/
/
/
2400h
/
/
0.0379
0.0910
回收工序
非甲烷总烃
产污系数法
/
0.0013
0.0002
/
/
/
150h
/
/
0.0013
0.0002
根据项目废气治理设施运行规程，治理设施应在生产设施启动前开机，在治理设施达到正常运行状态之前不得开启生产设施，治理设施在生产设施运营全过程应保持正常运行，在生产设施停车后且将生产设施或自身存积的气态污染物全部净化处理后才可停机，非正常情况主要为治理设施故障造成废气非正常排放，详见下表。

表33   非正常情况下废气排放一览表

序号
污染源
非正常排放原因
污染物
非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
非正常排放量t/a
单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施
1
切割、剪板和粉碎工序
环保设备故障

（处理效率0）
颗粒物
42.9083
0.2145
0.2145×10-3
1
1
立即停产

立即检修
2
回收工序
环保设备故障

处理效率0）
非甲烷总烃
9.3333
0.0093
0.0093×10-3
1
1
立即停产

立即检修
1.2.2废气排放口基本情况

本项目废气排放口基本情况见下表。
表34     本项目废气排放口基本情况一览表
排放口编号及名称

地理坐标

排气筒
类型

经度
纬度

高度(m)
内径（m）
烟气出口温度（K）
颗粒物排放口（DA001）
114.944490°
34.622676°
15
0.3
298
一般排放口

有机废气排放口（DA002）
114.944222°
34.622676°
15
0.2
298

一般排放口

1.3废气污染防治措施可行性分析

本项目废气污染防治措施情况见下表。
表35     本项目废气污染防治措施情况一览表
序号

产污设施名称（1）

对应产污环节名称（2）

污染物种类（3）

排放形式（4）

污染治理设施

有组织排放口编号（6）

有组织排放口名称

排放口设置是否符合要求（7）

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称（5）

是否为可行技术

污染治理设施其他信息

1

等离子切割器、剪板机、粉碎机
切割、剪板和粉碎工序
颗粒物
有组织

TA001

覆膜袋式除尘器+15m排气筒
是

处理风量5000m3/h
DA001
颗粒物排放口

是

一般排放口

无组织
/
/
/
/
/
/
/
/
2
抽油设备
回收工序
非甲烷总烃

有组织

TA002

两级活性炭吸附箱+15m排气筒
是

处理风量1000m3/h

DA002

有机废气排放口
是

一般排放口

无组织

/

/

/

/

/

/

/

/




	
	吸附技术、催化燃烧技术和热力焚烧技术是传统的有机废气治理技术也是目前应用最为广泛的VOCs治理技术。吸收技术存在二次污染和安全性差等缺点。冷凝技术只是在极高浓度下直接使用才有意义，通常作为吸附技术或催化燃烧技术等的辅助手段使用。生物技术、等离子体技术、光催化氧化和膜分离技术目前技术上尚未成熟，尚未得到大量的应用。项目VOCs治理主要采用活性炭吸收箱。干式过滤器采用“初效过滤+中效过滤+高效过滤”，放在活性炭吸收箱前端可去除一部分VOCs，并起到保护活性炭吸收箱前的作用。根据企业提供废气处理设施设计资料，对活性炭吸收箱介绍如下：活性炭吸附技术是目前最成熟的废气吸附治理技术。活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，所以很容易与气体中污染物充分接触，活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 废旧资源加工工业》中拆解切割粉碎废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表中要求切割、剪切、粉碎产生的有组织废气污染防治措施为布袋除尘+排气筒，本项目采用覆膜袋式除尘器+排气筒，处理后可以达标排放；非甲烷总烃产生量较少，经集气罩收集由二级活性炭吸附装置处理后可以达标排放。《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》中要求预处理平台设置活性炭吸附装置，其他拆解工序设置布袋除尘设施，本项目污染防治措施可满足要求。
1.4环境影响分析

本项目废气排放情况见下表。
表36   本项目废气排放情况

排放源

污染物名称

排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

排放高度(m)

标准值

是否达标

颗粒物排放口（DA001）
颗粒物

4.2908
0.0215
15
3.5kg/h，10mg/m3
达标
有机废气排放

口（DA002）
非甲烷总烃
1.4000
0.0013
15
10kg/h，30mg/m3
达标

无组织
颗粒物
—
0.0379

—
厂界
1.0mg/m3
达标
非甲烷总烃
—
0.0013
—
在厂房外设置监控点
监控点处1h平均浓度值6mg/m3
达标

监控点处任意一次浓度值20mg/m3
厂界
2.0mg/m3
达标

本项目所在区域环境质量PM2.5、PM10、O3浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（含2018第1号修改单）二级标准，属于环境空气质量不达标区。项目厂界外500米范围内的环境保护目标为南侧28m的高庄，东北侧141m的镇政府，南侧421m的雪牌坊以及西北侧385m的李庄村。经采取以上可行技术治理后，本项目颗粒物以及非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放建议值以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉PM以及VOCs企业基本要求。

本项目正常状态下，废气处理后污染物排放浓度满足相关污染物排放标准要求，达标排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显影响。
1.5废气污染物排放量核算见下表。

表37   大气污染物年排放量核算表
序号
产排污环节
污染物种类
排放形式
排放量
（t/a）
排放速率
（kg/h）
排放浓度
（mg/m³）
1
切割、剪板和粉碎工序
颗粒物
有组织
0.0515
0.0215
4.2908
2
无组织
0.0910
0.0379
/
3
回收工序
非甲烷总烃
有组织
0.0002
0.0013
1.4000
4
无组织
0.0002
0.0013
/
5
合计
颗粒物
/
0.1425
/
/
非甲烷总烃
/
0.0004
/
/
1.6废气监测要求
本项目的环境监测事宜委托第三方有相应检测资质的单位进行监测。监测数据采集与处理、采样分析方法等由第三方公司出具。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关要求以及本项目废气污染源的产、排情况的要求，评价建议本项目环境监测的具体内容和频率见表38。
表38   运营期全厂废气污染源监测计划

项目

监测点位

监测项目

监测频率

废气

颗粒物排放口（DA001）
颗粒物
每年1次
有机废气排放口（DA002）
非甲烷总烃
每年1次
厂界无组织监控

非甲烷总烃、颗粒物

每年1次

综上分析，本项目废气采取治理措施后均能达标排放，对周围环境影响较小。

2、废水

2.1废水产排情况

本项目运营期用水主要为废旧农机清洗用水和职工生活用水。

生活用水：本项目劳动定员为10人，食宿均不在厂。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）可知，不在厂区食宿的员工用水按40L/d，则本项目职工生活用水量为0.40m3/d（120m3/a），生活污水的产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为0.32m3/d（96m3/a），主要含有pH、COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池处理后排入白云寺镇污水处理厂处理。

废旧农机清洗用水：根据建设单位提供资料以及类比同类行业可知，废旧农机拆解前需进行简单清洗（高压水枪采用清水直接简单清洗，不添加清洁剂，主要去除农机尘土，用水量较小），然后进行拆解。大型农机清洗水量为1.5m3/辆，小型农机清洗水量为0.8m3/辆，则清洗用水量2.90m3/d（870m3/a）。废旧农机清洗废水的产生量按用水量的80%计，则项目废旧农机清洗废水产生量为2.32m3/d（696m3/a），主要含有pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类等，废旧农机清洗废水经污水处理站（隔油+沉淀）处理后排入白云寺镇污水处理厂处理。
综上，本项目总用水量为3.30m3/d（990m3/a），废水量为2.64m3/d（792m3/a）。废水水质借鉴同类项目-河南有爱报废汽车回收拆解有限公司验收及实际运行监测数据，项目废水污染源产排情况见表39。
表39   项目废水污染源产排情况信息表

项目

废水量（m3/a）

主要污染物浓度

污染因子
COD

BOD5
SS

NH3-N

石油类
PH
生产废水

696m3/a
产生浓度(mg/L)
100
60
300
15
35
6-9
产生量(t/a)

0.0696
0.0418
0.2088
0.0104
0.0243
/
污水处理

（隔油+沉淀）
处理效率%
10
10
50
10
50
0
生产废水

696m3/a
排放浓度(mg/L)
90
54
150
13.5
17.5
6-9
排放量(t/a)
0.0626
0.0376
0.1044
0.0094
0.0122
/
生活污水96m3/a
产生浓度(mg/L)
250
120
150
25
0
6-9
产生量(t/a)

0.0240
0.0115
0.0144
0.0024
0
/
化粪池
处理效率%
30
30
30
5
0
0
生活污水96m3/a
排放浓度(mg/L)
175
84
105
23.75
0
6-9
排放量(t/a)
0.0168
0.0081
0.0101
0.0023
0
/
综合废水

792m3/a
排放浓度(mg/L)
100.3
58
145
14.77
15.4
6-9
排放量(t/a)
0.0794
0.0457
0.1145
0.0117
0.0122
/
（GB8978-1996）表4中标准
排放标准(mg/L)
500
300
400
/
20
6-9
白云寺镇污水处理厂收水标准

进水指标(mg/L)
250
150
150
25
20
6-9
2.2本项目采用的厂内污水处理设施的技术可行性分析

本项目废水经处理后主要污染物浓度及其排放量PH 6-9；COD 100.3mg/L，0.0794t/a；BOD5 58mg/L，0.0457t/a；SS 145mg/L，0.1145t/a，NH3-N 14.77mg/L，0.0117t/a；石油类15.4mg/L，0.0122t/a，综合废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（PH 6.0-9.0、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、石油类≤30mg/L、NH3-N 无要求）以及白云寺镇污水处理厂收水标准（PH 6.0-9.0、COD≤250mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤25mg/L；石油类≤20mg/L），经排污管道系统收集至白云寺镇污水处理厂，经处理达标后回用或排放。

2.3依托白云寺镇污水处理厂可行性分析
白云寺镇污水处理厂位于民权县白云寺镇湾子村高庄东北，本项目南侧，建设规模为480m3/d，服务范围为：镇区、湾子村、李庄村、高庄村、尹南、尹西等，污水处理厂采用“预处理+生物接触氧化+人工湿地”工艺，该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目位置位于该污水处理厂收水范围内，进入污水处理厂可行。项目周边污水管网已完善，因此本项目符合相关排水要求。

经采取以上措施后，项目产生的废水对周围地表水体影响较小。
2.4建设项目废水污染物排放信息表

本项目废水污染物排放信息表见下表。
表40   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号
废水类别

污染物种类

排水去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1
生活污水
PH、COD、NH3-N、SS、BOD5、石油类
白云寺镇污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001
化粪池
化粪池
DW

001
☑是

□否

☑企业总排口

2
清洗废水
PH、COD、NH3-N、SS、BOD5、石油类
白云寺镇污水处理厂
TW002
污水处理站
隔油+沉淀
表41  废水间接排放口基本情况

序号

排放

口编

号

排放口地理坐标

废水排放量t/a

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

东经
北纬
名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L

1

DW001
114.943991°
34.622636°
792
工业废水污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

正常生产
白云寺镇污水处理厂
PH
6-9
COD
50
NH3-N
5
BOD5
10
SS
10
石油类
0.5
表42    废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值mg/L

1

DW001
PH
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及白云寺镇污水处理厂收水标准
6-9
COD
250
NH3-N
25
BOD5
300
SS
400
石油类
30
表43   废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度mg/L

年排放量t/a

1

DW001（项目区排放口）
COD
100.3
0.0794
NH3-N
14.77
0.0117
2
污水处理厂排放口（外环境）
COD
50
0.0396
NH3-N
5
0.0040
2.5环境监测计划

本项目为非重点排污单位。通过参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关要求，本次评价废水污染源排放口设置情况及监测要求见表44。
表44   项目废水排放口设置情况及监测要求

序号

类别

排放

方式

排放去向

排放规律

排放口基本情况

排放

标准

监测要求

编号及名称

类型

地理坐标

监测点位

监测因子

监测频次

1

综合废水
间接

排放
白云寺镇污水处理厂
间断排放，排放期间流量稳定
污水处理站排放口DW001
一般排放口
114.943991°34.622636°
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及白云寺镇污水处理厂收水标准
厂区废水总排放口
PH
每年

1次
COD

BOD5
SS
NH3-N
石油类
3、噪声

3.1噪声源强及防治措施
本项目运营期产生的噪声主要来自各种拆解机械设备运转产生的机械噪声，其噪声声级为75-85dB（A），噪声源强调查清单（室内声源）见表43，噪声源强调查清单（室外声源）见表45。


	
	表45   项目运营期噪声源强调查清单（室内声源）
建筑物

名称

设备名称

数量

室内
运转特征及时间

声源空置措施
空间相对位置/m
室内边界距离m
室内边界声级/dB（A）

建筑物插入损失/dB（A）

室外

声压级/距声源距离dB（A）/m
X/m
Y/m
Z/m
声压级/距声源距离dB（A）/m
拆解

车间

电钻
1台
76/1
8:00-12:00

14:00-18:00
基础减震、厂房隔/吸音材料
38
5
0
东42
43.5
25
18.5/1
南38
44.4
25
19.4/1
西5
62.0
25
37.0/1
北40
44.0
25
19.0/1
等离子切割器
1台
78/1

8:00-12:00

14:00-18:00
基础减震、厂房隔/吸音材料

40
5
0

东36
46.9
25
21.9/1
南5
64.0
25
39.0/1
西40
46.0
25
21.0/1
北35
47.1
25
22.1/1
钢材粉碎机
1台
78/1

8:00-12:00

14:00-18:00
基础减震、厂房隔/吸音材料

55
5
0

东21
51.6
25
26.3/1
南5
62.0
25
37.0/1
西55
43.2
25
18.2/1
北35
47.1
25
22.1/1
大型剪板机
1台
78/1

8:00-12:00

14:00-18:00
基础减震、厂房隔/吸音材料

45
5
0

东31
48.2
25

23.2/1
南5
62.0
25
37.0/1
西45
44.9
25

19.9/1
北35
47.1
25
22.1/1
气动抽取机
1台
75/1
8:00-12:00

14:00-18:00
基础减震、厂房隔/吸音材料
35
5

0

东45
44.9
25
19.9/1
南5
62.0
25
37.0/1
西35
47.1
25
22.1/1
北40
46.0
25
21.0/1
铲车
1辆
78/1
昼间，需要时使用
厂房隔/吸音材料
/

/

/

距车间边界最近距离5
64.0
25
39.0/1
叉车
1辆

75/1
昼间，需要时使用
厂房隔/吸音材料
/

/

/

距车间边界最近距离5

61.0
25
36.0/1
表46     工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置（m）

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB（A）

1

废气处理设施风机1

52
-1
0
85
基础减振、安装消声器、隔声罩等
8:00-12:00

14:00-18:00
2

废气处理设施风机2

36
-1
0
85
备注：以拆解车间西南角为原点。

为确保项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，本评价建议建设单位应采取以下噪声防治措施：

①设备选用。在满足工艺生产条件下，选用加工精度高、装备质量好、低噪声设备，并根据设备噪声、振动的产生机理，合理采取各种针对的降噪技术，如在安装时采取台基减振、橡胶减振接头以及减振垫等措施；
②合理布置产噪设备。建设单位在布设生产设备时，将高噪声设备布置在车间东侧，远离敏感点高庄村以及办公区，有效利用距离衰减使厂界噪声能够达标排放；
③应定期对生产设备进行维修检查，确保正常运转，建立设备维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成非生产噪声；

④加强生产车间门、窗的密闭性，以增加对生产设备产生噪声的隔音作用，减少对周围敏感点的影响；


	
	⑤应合理安排生产时间，夜间不进行生产，尽量减少高噪声设备同时运转。

3.2 声环境影响预测和评价
3.2.1 预测点与评价点确定
本项目将项目厂界以及敏感点高庄村作为评价点。

3.2.2 预测模型
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）导则要求，本评价按照附录B给出的预测方法进行预测，具体如下所示：
①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1 —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R —房间常数；
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，S为房间内表面面积，m；
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为平均吸声系数；

②室外声源在预测点产生的声级计算模型
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式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB；

Lp(r0) —参考位置r0处的声压级，dB；

DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv —几何发散引起的衰减，dB；

Aatm —大气吸收引起的衰减，dB；

Agr —地面效应引起的衰减，dB；

Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。

③点声源的几何发散衰减：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r —预测点距声源的距离；
r0 —参照位置距声源的距离。
②工业企业噪声计算：
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；

ti —在T时间内i声源工作时间，s；
      M—等效室外声源个数；
      tj —在T时间内j声源工作时间，s；
3.2.3 预测结果及评价
通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析详见下表。

表47  项目厂界噪声预测结果与达标分析表  单位：dB(A)
预测点位
时段
贡献值
评价值

标准限值
达标情况
东厂界
昼间
39.8
39.8

55
达标
南厂界
昼间
41.7
41.7

55
达标
西厂界
昼间
39.5
39.5

55
达标
北厂界
昼间
39.2
39.2

55
达标
高庄村

昼间
12.8
51.7

55
达标
备注：夜间不运营
由上表的预测结果可知，四厂界噪声贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准要求；敏感点高庄村评价值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求。本项目建成后对区域声环境影响较小。
3.3 噪声监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目噪声监测计划见下表。

表48    项目噪声监测计划

环境要素

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

厂界四周噪声
昼间等效A声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）1类标准

高庄村
昼间等效A声级

每季度一次

《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准
4、固体废物

4.1项目运营期产生的固体废物主要为：

项目拆解产物为拆解废油（废机油）、铅蓄电池、钢铁、塑料、玻璃、橡胶、可用零部件、有色金属、不可利用废物（主要为废棉、麻织物、废海绵、废皮革等）、废手套、含油抹布等，其中钢铁、塑料、玻璃等均可作为产品外售，因此项目产生的固体废物为拆解废油、铅蓄电池、不可利用废物、废手套、含油抹布、废气治理过程中产生的废活性炭、除尘器运行时收集的颗粒物及生活垃圾等。
具体产生情况见下表。
表49   固废产生及处理情况一览表

序号

固废名称

废物量(t/a)

性质

危废代码

暂存方式

处置方法

1

拆解废油

8.22
液体

HW08

900-210-08

危废暂存间

分类存放，妥善收集并保存，定期委托具有相应处理资质的单位处置
2

废电路板

0.285
固体

HW49

900-045-49

3

铅蓄电池

9.75
固体

HW31

421-052-31

4

废活性炭
0.0032
固体
HW49

900-039-49
5

不可利用废物

160.545
固体

900-999-999

分类收集、定点堆放

送当地指定的垃圾堆放点（根据《国家危险废物名录》2025年版本，废手套、含油抹布废物代码 900-041-49为豁免危险废物，豁免条件为未分类收集，豁免内容为全过程不按危险废物管理）

6

生活垃圾

0.75
生活垃圾

/

垃圾箱

7

废手套、含油抹布等

0.1

固体

900-041-49

垃圾箱

8
除尘器收

集颗粒物
0.4634
固体

SW59

900-099-S59
固废间

低价外售
本项目危险废物产生情况见下表。
表50   危险废物产生情况汇总表
序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间

拆解废油

HW08

900-210-08

100m2
带盖密闭塑料桶，底设托盘，区内导流沟和紧急收集池，收集池0.5m³，采用防渗层2.0mm 厚高密度聚乙烯膜
1.5t

1个月

2

铅蓄电池

HW39
900-045-49

置于防腐蚀周转箱(箱内附有托盘），区周边设导流槽和紧急收集池，收集池0.5m³，采用防渗层2.0mm 厚高密度聚乙烯膜
1.5t

1个月

3

废电路板

HW31
421-052-31

普通密闭周转箱

1.5t
1年

4
废活性炭
HW49

900-039-49

普通密闭周转箱

0.6t
1年
4.2 环境管理要求

（1）一般工业固体废物

①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，规范化建设1座100m2 一般固废暂存间，位于项目区东南角；
②一般工业固体废物贮存场所地面须硬化，具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等设施或措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；
③不同种类的固体废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐，禁止将危险废物和生活垃圾混入。如混入危险废物，则全部按照危险废物进行处置；
④建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息；
⑤处理处置委托：委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实；依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；受委托方运输、利用、处置工业固废废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。
（2）危险废物

1）危废暂存间建设要求

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，规范化建设1座100m2危废暂存间，位于项目区东南角。

①危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，具有“六防”功能（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），暂存间地面、导流沟及内墙采取防渗、防腐措施，加锁管理，暂存间内还应采取全面通风措施，设安全照明设施，并设置干粉灭火器，房外设置危废警示标志。企业应制定危废管理制度，与有资质单位签订危废处置协议，并按照要求建立完善的危废管理台账。

a、危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；

b、危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容；

c、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年；

d、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

②禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。

③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2023标准附录 A 所示的标签。

⑤危险废物贮存容器要求：

a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

c、装载危险废物的容器必须完好无损；

d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。

⑥废油、废电池等危废的暂存要求

本项目属于报废农业机械回收拆解项目，对拆解产生的各类危险废物，其储存和管理还应满足以下要求：

a、拆解废油暂存

拆解废油存放于危废间内，划分为单独的存放区，要求符合有关消防和危险品贮存设计规范，废油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射；废油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合；废油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废油；废油桶盛装液体废油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的 5%。

b、废铅酸蓄电池

项目废铅酸蓄电池在危废暂存间内设置专门的铅酸蓄电池暂存区暂存，贮存方式按《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）中的要求进行。本项目只对报废农机的电池进行整体拆卸、暂存，不对电池进行进一步拆解，正常情况下不会发生电解液外泄的情况，为了防止非正常情况下发生电解液外泄的情况，评价建议设置备用密闭暂存罐，进行防渗和耐酸腐处理，平时处于空置状况，如电池出现破损时暂存于密闭暂存罐内。

c、其他危险废物暂存

项目其他类危险废物（废电路板及电子元器件、废活性炭等），实行分类、分区贮存，设置有专用标志，并设置隔离隔断，根据收集的危险废物的种类、形态，将危险废物分类暂存于对应的危险废物暂存区。

2）危险废物的转移、运输

①厂区内运输过程管理要求

a、转移运输过程须轻装轻卸，避免撞击、拖拉和倾倒，防止包装及容器破损；不得用同一运输工具运输互为禁忌或易起化学反应的物料；

b、装卸及搬运对人体有毒有害及腐蚀性的物品时，作业人员应穿戴相应的防护用品；

c、贮存场所和拆解车间之间的运输道路进行硬化防渗处理；

d、一旦发现泄漏，需立即封堵泄漏口，并更换新的完好的盛装装置，并采用抹布等吸附材料吸附液体类危险废物，防止液体流入土壤或雨水管网，造成环境污染。

②固体废物外运过程管理要求

项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。

危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：

a、危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；

b、项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。

运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

c、危废运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

d、按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《生态环境部关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函[2021]577号）要求，进行危废转运。

e、废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载危废性质、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

3）危险废物的利用与处置

本项目危险废物委托具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位进行最终处置，与其签订危险废物处置协议，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。

采取以上措施后，危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求。本项目产生的危险废物在严格按照固体废物管理法，确保在中转、运输和综合利用的过程中不造成二次污染的情况下，加强生产管理，对周围环境影响较小。

综上，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020），以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。项目各类固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

5 地下水、土壤 
5.1 影响分析 
（1）污染途径

本项目不开采利用地下水，项目建设和运营过程不会引起地下水流场或地下水位变化，不会导致新的环境水文地质问题的产生，项目报废农机暂存间、拆解车间、拆解后物料暂存间、危废暂存间等地面均进行防渗处理，正常工况下，报废农机进厂后首先检查总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，采用抹布进行擦拭，并对泄漏部位进行封堵，防止废液渗入地下，预拆解时需先排空和收集车内的废矿物油，按照拆解流程和规范进行拆解可有效避免泄漏的发生。若发生泄漏情况，拆解工位、危废暂存间等均进行了防渗处理，且设置有导流槽、应急池、吸油毡等应急设施收集泄漏物，项目与地下水、土壤没有直接的联系及影响途径。

（2）防控措施

针对上述可能出现的污染环节，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，根据物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中拆解车间、危废暂存间以及污水处理站设置为重点防渗区，农机暂存车间、拆解后物料暂存间设置为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。

重点防渗区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行防渗：

对车间地面等以及高 1m 的墙体采取防腐防渗处理措施，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与项目贮存的危废相容。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。本项目重点防渗区拟采用粘土铺底，至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）；再在上面铺设水泥进行硬化，并铺设环氧树脂漆防渗，防渗结构层渗透系数不大于 1.0×10-10cm/s。

（3）其他管理要求

1）项目施工期应严格按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区相关要求开展各车间的基础防渗施工，并留存施工期图片、影像等资料备查。

2）定期巡检各车间、暂存间及厂区地面，一旦发现地面破损等情况要及时处理；

3）报废农机在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体并封住泄漏处，避免废液发生渗入地下；

4）拆解平台设置油液收集槽，废铅酸蓄电池暂存区设置截流槽，以收集非正常工况漏液，并配合吸油毡、抹布吸附泄漏物；

5）制定土壤、地下水污染防治管理制度；

6）加强生产过程中的管理，预防污染土壤、地下水环境突发事件的发生。

项目在按照评价要求采取防渗措施、加强管理、定期检查等前提下，对土壤、地下水的影响较小，不会改变区域土壤和地下水环境质量现状。

6、环境风险

6.1评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，环境风险评价工作等级划分判据详见下表。

表51   环境风险评价工作级别划分判据一览表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，详见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。

危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的每一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image8.wmf]12

12

n

n

q

qq

Q

QQQ

=+++

L


式中[image: image9.wmf]n

q

q

q

K

,

,

2

1

——每种危险物质的最大存在总量，t；

[image: image10.wmf]n

Q

Q

Q

K

,

,

2

1
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当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

项目拆解废油产生量为8.22t/a，存储于危废暂存间内。

表52   重大危险源辨识表

单元

危险物质

最大存在量q（t）

临界量Q（t）

q/Q

拆解车间原料区
乙炔
0.075
10
0.0075
危废间内

拆解废油
8.22
2500

0.00329
危废间内

废铅蓄电池

9.75
100

0.0975
合计

0.10829＜1

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算，本项目Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目风险评价仅进行简要分析。

6.2风险识别

本项目生产工艺中使用的乙炔及拆解产生的废油，在存储过程中存在一定的环境风险。

6.3风险防范措施

①生产过程中的防范措施

报废农机拆解车间的存储区、拆解区、危险废物暂存间等要严格防渗措施。

拆解过程产生的危险废物由专门的存储设施，存放于指定地点，并采取防风防雨措施。存放液体和含有液体的危险废物，如拆解废油需采用专用的密闭容器，防止渗漏。仓库场地附近不得有明火或热源，配置相应的应急救援和处理设施，如灭火器。

不同类别的废物及其拆解产物应当分区贮存，各分区应在显著位置设置标识，标明贮存物的名称、贮存时间、注意事项等。

②规范危废存储、转运

危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地生态环境行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境行政主管部门。严禁将各类危险废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。

危险废物贮藏间外要贴有危险废物标识；液体危险废物容积密封有盖；固体危险废物包装完整、不渗漏；气体危险废物要容器密封、安全阀良好；危险废液暂时存放采取防渗漏和防外滤措施；拆解过程中产生的拆解废油要全部存储于指定的区域的废油桶中，不得倒入厂内、外空地，草地及地下管网的检查井中，洒漏在地面废油由责任部门（相关方由相关负责部门监督）用棉纱或报纸清除；废弃或暂时不用的油桶送至危废暂存间集中存放，避免油污污染地面。

③加强管理，增强风险意识
强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险废物的法律法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。

建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定监测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。

④严格易燃气体、拆解废油及其他有毒有害物质的储运、使用

a拆解废油的运输时要有遮阳设施，防止暴晒，车上应备有必要的应急处理器材和防护用品，随车人员应会正确使用。

b拆解废油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。

c对收集的生活垃圾、拆解废油、拆解过程沾上油污的抹布、拖把和废棉丝等及机械使用过程使用的拆解废油等易发生糜烂、引起异味的固废应及时组织清运处置。

e危险废物在运输过程中应避免泄漏事故的发生。无论采取任何方式运输，危险废物必须在容器中运输，容器的要求应满足相关要求。运输者应如实填写并上报危险废物转移联单。运输工具必须安装卫星定位系统，以控制危险废物的运输过程。
f承载危险废物的车辆采用危险废物专用运输工具进行运输，必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在驾驶室两侧喷涂暂存中心的名称和运送车辆编号。
g制定事故应急和防止运输过程中泄漏、丢失、扬散的保障措施，配备必要设备。
h对运输危险废物的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全。运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理方可使用。
i事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施。制定应急预案，有公安局制定的路线图。按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件。
j车上应配备通讯设备、处理中心联络人员名单及其电话号码，以备发生事故时及时抢救和处理。
6.4其他风险防范措施及应急要求

①厂房要加强通风，电气设备必须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生静电火花，接地牢固，防止产生静电。

②建立危险废物存储档案制度，做好管理和维护。

③拆解废油不得直接外排，必须委托处置。

④要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产装置区及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道、消防水池以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。

⑤在风险事故发生后，对诱发风险事故的原因进行总结，并根据可能引起风险事故发生的诱导因素重点进行防范。

⑥发生危险废物污染事故和生态破坏事件时，积极配合生态环境部门对所造成的污染进行处理，经评价确认环境已得到恢复后方能继续生产，污染严重和污染持续时间长的，必须进行环境风险后评估。

⑦建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报生态环境部门批准后在生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

6.5应急预案

① 针对本项目事故应急预案的要求，公司设应急指挥领导小组和义务消防队，每个班组均设有安全员，发生事故发生后迅速有效控制和处理事故，尽力减轻事故对人和财产的影响，同时减轻对周边环境的影响。

② 发生火灾时，要做到及时报警，迅速切断电源，避免更大的危险性发生。

③本项目定期检查除尘器和活性炭箱，设备发生故障后及时维修，保障污染物正常排放。

④ 当发生的事故，可能对厂区内、外人群安全构成威胁时，必须在公司应急指挥领导小组的指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员及估算邻近居民。应在厂最高建筑物上设立“风向标”，制定具体的疏散方向，疏散于安全区，做好受伤人员的救助工作。

⑤按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。
⑥在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。
⑦为受灾群众提供避难场所以及必要的基本生活保障，配合政府部门进行受灾群众的医疗救助、疾病控制、生活救助。
表53   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台

废旧农机建设项目
建设地点
商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号
地理坐标
东经114 度 56 分 39.469秒，北纬34 度 37分 22.969 秒
主要危险物质及分布
乙炔置于拆解车间原料库；拆解废油、废铅蓄电池，分布于危险废物暂存间内。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
乙炔、拆解废油、废铅蓄电池发生火灾、爆炸等，有害物质进入大气、地表水体、土壤、地下水，从而对环境造成危害。
风险防范措施要求
严格按《危险废物收集、贮存、运输技术规范(HJ 2025-2012)》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求采取风险防范措施，制定环境风险应急预案。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.10079，Q＜1，危险物质存储量较少远低于其临界量，不构成重大风险源，本项目环境风险评价等级为简单分析，根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-218）要求，进行了风险识别、风险分析，提出了风险防范措施和应急要求。
6.6分析结论

通过落实本次评价中提出的风险防范措施和应急要求，可以使项目环境风险发生的概率和影响后果降到最低限度；同时，在日常生产过程中应加强风险管控和优化应急处置措施，可以进一步降低项目的环境风险水平。综上所述，本项目的环境风险处于可接受水平。

7、生态环境影响分析

本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，现状四周多为一般空地、道路等，目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射源。

9、项目选址合理性 

项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，租赁已建好标准化厂房进行建设。项目东侧为泄洪渠和空地；南侧为白云寺镇污水处理厂和敏感点高庄村（距离项目南厂界为28m）；西侧为空地；北侧为005乡道和空地；敏感点镇政府位于项目东北侧，距离项目东北厂界为141m。周围没有生态敏感点以及其他需要特殊保护的目标，且交通便利，方便产品的运输，另外增加了附近居民的就业机会，具有一定的社会效益。

项目厂址不在饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区等需要特殊保护区域内；项目所在区域供水、供电、交通等基础设施完善。

本项目位于商丘市民权县白云寺镇政府西150米南侧8号，符合民权县工业暨民营经济工作领导组办公室关于印发《民权县“一区多园”规划建设管理暂行办法的通知》民工业民营办(2023)10号相关要求；根据民权县白云寺镇村镇规划建设办公室出具的证明可知，本项目符合白云寺镇综合利用规划要求，同意入驻；根据民权县自然资源局白云寺镇自然资源所出具的证明可知，本项目用地为工业用地；本项目符合国家和地方相关产业政策，符合《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》以及“三线一单”要求，符合《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T 2900-2022）等文件中相关选址要求的分析；符合《河南省国土空间规划（2021-2035年）中相关要求；
项目运营期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。

综上所述，评价认为本项目厂址选择可行

10、环保设施投资

该项目环保设施投资见表54。

表54   环保设施投资一览表

序号

污染源分类

环保措施

数量

投资（万元）

1

切割、剪板和粉碎工序
覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放
1套
3.0
2
回收工序
二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放
1套
3.0
3
清洗废水
污水处理站（隔油+沉淀）
1座5m3
5.0
4
生活污水

化粪池
1座2m3
1.0
5
高噪声设备

防震垫、消声器、隔音罩等

若干

2.0
6
固体废物

垃圾箱

若干

5.0
一般固废暂存间

100m2
危废暂存间

100m2
7
土壤及地下水污染、风险防范

一般固废暂存间、危废暂存间、拆解车间、污水处理站、化粪池等防渗、防腐处理

/
10.0
合计
29.0
该项目总投资800万元，环保投资29万元，环保投资占总投资比例3.625%。

11、“三同时”验收
表55    本项目“三同时”验收一览表

污染物

措施名称

数量

位置

验收标准

切割、剪板和粉碎工序
覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放
1套
车间南侧
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉及PM企业基本要求
回收工序
二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放
1套
车间南侧
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放建议值以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业基本要求
清洗废水
污水处理站（隔油+沉淀）
1座5m3
项目区西南角
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及白云寺镇污水处理厂收水标准
生活污水
化粪池
1座2m3
办公区
噪声

防震垫、消声器、隔音罩等

若干

高噪声设备处
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

固废

垃圾桶

若干

车间
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中标准要求

一般固废

暂存间

1间100m2
项目区东南角
危废暂存间

1间100m2
《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	颗粒物排放口DA001
	颗粒物
	经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉及PM企业基本要求

	
	有机废气排放口DA002
	VOCs
	经二级活性炭处理后经15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放建议值以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中涉VOCs企业基本要求

	地表水环境
	清洗废水
	COD

BOD5

NH3-N

SS

石油类
	污水处理站（隔油+沉淀）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及白云寺镇污水处理厂收水标准

	
	生活污水
	COD

BOD5

NH3-N

SS
	化粪池
	

	声环境
	四周厂界
	噪声
	基础减震、车间隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：项目除尘器收集的颗粒物、不可利用废物、废手套、含油抹布以及生活垃圾收集后送市政环卫部门统一处置；危险废物：拆解废油、废电路板、铅蓄电池以及废活性炭等危险废物交由有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	加强管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏；车间地面防渗防腐处理

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①生产过程中的防范措施

报废农机拆解车间、贮存区、危险废物暂存仓库等要严格防渗措施。拆解过程产生的危险废物由专门的存储设施，存放于指定地点，并采取防风防雨措施。存放液体和含有液体的危险废物，如拆解废油需采用专用的密闭容器，防止渗漏。暂存场地附近不得有明火或热源，配置相应的应急救援和处理设施，如灭火器。

不同类别的废物及其拆解产物应当分区贮存，各分区应在显著位置设置标识，标明贮存物的名称、贮存时间、注意事项等。

②规范危废存储、转运

危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地生态环境行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。

危险废物贮藏间外要贴有危险废物三角标识；液体危险废物容积密封有盖；固体危险废物包装完整、不渗漏；气体危险废物要容器密封、安全阀良好；危险废液暂时存放采取防渗漏和防外滤措施；拆解过程中产生的拆解废油要全部存储于指定的区域的废油桶中，不得倒入厂内、外空地，草地及地下管网的检查井中，洒漏在地面废油由责任部门（相关方由相关负责部门监督）用棉纱或报纸清除；废弃或暂时不用的废油桶送至危废暂存间集中存放，避免油污污染地面。

③加强管理，增强风险意识
强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，将责任落实到部门和个人严格遵守操作规程，严格遵守国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质。公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险废物的法律法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。

建立健全环保及安全管理部门，该部门应加强监督检查，按规定检测厂内外空气及水体中的有毒有害物质，及时发现，立即处理，避免污染。

④严格易燃气体、拆解废油及其他有毒有害物质的储运、使用

a拆解废油的运输时要有遮阳设施，防止暴晒，车上应备有必要的应急处理器材和防护用品，随车人员应会正确使用。

b拆解废油必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶应分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，不准放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。

c对收集的生活垃圾、拆解废油、拆解过程沾上油污的抹布、拖把和废棉丝等及机械使用过程使用的拆解废油等易发生糜烂、引起异味的固废应及时组织清运处置。

⑤其他风险防范措施及应急要求

a厂房要加强通风，电气设备必须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生静电火花，接地牢固，防止产生静电。

b建立危险废物存储档案制度，做好管理和维护。

c拆解废油废水不得直接外排，必须委托处置。

d要严格遵守国家有关防火防爆的安全规定，各生产装置区及建筑物间考虑足够的安全防火距离，并布置相应的消防通道以及足够的消防器材等装置，并要有专人负责管理。

e在风险事故发生后，对诱发风险事故的原因进行总结，并根据可能引起风险事故发生的诱导因素重点进行防范。

f发生危险废物污染事故和生态破坏事件时，积极配合生态环境部门对所造成的污染进行处理，经评价确认环境已得到恢复后方能继续生产，污染严重和污染持续时间长的，必须进行环境风险后评估。

   g建设单位应编制建设项目环境风险应急预案，报生态环境部门批准后生产中实施，并安排环境风险应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

	其他环境
管理要求
	加强营运过程中管理，严格执行“三同时”制度，确保各项环保设施正常营运，污染物稳定达标排放


六、结论
	民权县铭恒农机服务中心（个人独资）回收拆解1000台废旧农机建设项目符合国家和地方相关产业政策，符合民权白云寺镇准入条件、用地规划要求，符合“三线一单”要求，废气、废水、固废以及噪声在采取相应措施后均达标排放，环境风险影响较小，在加强运营期生产管理及监督、保证各项环保措施三同时实施及正常运行的前提下，从环境保护角度分析，该项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs（t/a）
	/
	/
	/
	0.0004
	0
	0.0004
	+0.0004

	
	颗粒物（t/a）
	/
	/
	/
	0.1425
	0
	0.1425
	+0.1425

	
	SO2 （t/a）
	/
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	NOx（t/a）
	/
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	废水
	废水量(万m3/a)
	/
	/
	/
	0.0792
	0
	0.0792
	+0.0792

	
	COD(t/a)
	/
	/
	/
	0.0396
	0
	0.0396
	+0.0396

	
	NH3-N(t/a)
	/
	/
	/
	0.0040
	0
	0.0040
	+0.0040

	一般工业固体废物
	不可利用废物
	/
	/
	/
	160.545
	0
	160.545
	+160.545

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.75
	0
	0.75
	+0.75

	
	废手套、含油抹布等
	/
	/
	/
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	除尘器收集颗粒物
	/
	/
	/
	0.4634
	0
	0.4634
	+0.4634

	危险废物
	拆解废油
	/
	/
	/
	8.22
	0
	8.22
	+8.22

	
	废电路板
	/
	/
	/
	0.285
	0
	0.285
	+0.285

	
	铅蓄电池
	/
	/
	/
	9.75
	0
	9.75
	+9.75

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.0032
	0
	0.0032
	+0.0032


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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图1    项目水平衡图   单位：m3/d





化粪池





0.32





2.64





白云寺镇污水处理厂





2.32





清洗





拆解





原材料外购(报废农机)





废水





图2     项目运营期生产工艺及产污节点图
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