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	建设项目名称
	[bookmark: _Hlk203568705]民权县朝大再生资源回收利用有限公司年回收50台农业机械建设项目

	项目代码
	2410-411421-04-01-482558

	建设单位联系人
	陈玉彬
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]1589****971

	建设地点
	[bookmark: _Hlk203568729]商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧

	地理坐标
	（E 114 度 58 分 42.992 秒，N 34 度 42 分 48.402 秒）

	国民经济
行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业；85，金属废料和碎屑加工处理421

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	民权县发展和改革委员会
	项目审批文号
	2410-411421-04-01-482558

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	32.2

	环保投资占比（%）
	32
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	2860

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧，根据民权县人和镇自然资源所出具的证明（见附件三），本项目厂址用地性质为建设用地，符合人和镇土地利用总体规划；根据民权县人和镇乡村规划建设中心出具的入驻证明，项目建设符合《人和镇总体规划》，同意项目入驻（见附件四）。



—  1  —

	其他符合性分析
	1.产业结构调整指导目录和环评文件类型判定
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为废旧农机拆解项目，属于第一类“鼓励类”中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“9.再制造：报废汽车、退役民用飞机、工程机械、矿山机械、农业机械、机床、文办设备及耗材、盾构机、航空发动机、工业机器人、火车内燃机车等废旧设备及零部件拆解、再利用、再制造”。因此，本项目建设符合国家相关产业政策要求。
本项目为废旧农机拆解项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“三十九、废弃资源综合利用业”中的“85 金属废料和碎屑加工处理421”，应编制环境影响报告表。
2.与当地“三线一单”相符性分析
（1）生态保护红线
本项目位于商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧，根据“河南省三线一单综合信息应用平台”查询结果，本项目位于民权县一般管控区，为一般管控单元，环境管控单元编码为ZH41142130001，不涉及生态红线。
（2）环境质量底线
项目区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据商丘市环境监测站公布的2023年商丘市环境空气质量数据，本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O3年评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》等一系列文件，大气环境质量状况可以得到进一步改善。
本项目选址区域最近的地表水体为内黄沟，最终汇入惠济河。根据2023年商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，惠济河（柘城砖桥断面）水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
本项目营运期废气主要为非甲烷总烃和颗粒物，经活性炭吸附装置、袋式除尘器处理后均可实现达标排放；项目营运期生活污水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田；项目噪声在采取相关措施后，项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准要求；固废分类收集、分类处置，不对周围环境造成二次污染；项目厂区采取分区防渗措施，可有效避免地下水及土壤环境的污染；通过采取各种风险防范措施和制定相应的应急预案，项目风险程度可以降到最低，环境风险可接受。因此，项目建设满足环境质量底线管控要求。
（3）资源利用上线
本项目运营过程中能源消耗主要为水、电，不属于高耗能行业，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目符合资源利用上线要求。
（4）环境管控单元生态环境准入清单
本项目位于商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧，根据《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023年版）及“河南省三线一单综合信息应用平台”查询结果，本项目位于民权县一般管控区，为一般管控单元，环境管控单元编码为ZH41142130001。商丘市生态环境局2024年6月公布了《关于商丘市生态环境准入清单动态更新成果的公告》，本项目与商丘市生态环境总体准入要求符合性分析详见表1，与县区分区管控单元生态环境准入清单符合性分析详见表2。
表1  本项目与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析
	管控维度
	生态环境总体准入要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。
2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模。强化项目环评及“三同时”管理。原则上不再设立新的化工园区，确需新设的，须经省联席会议会商同意后报省政府审定；承接列入国家或省级相关规划的化工项目应经省联席会议同意，项目投产前化工园区应通过认定。
3、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
4、限制开采高硫高灰煤。重点勘查开采地热等矿产。禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿等矿产。
5、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥行业、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。
6、加强对黄河故道沿线湿地保护与生态修复，统筹推进沿线生态防护林建设，建设生态修复和生物多样性保护样板带。惠济河、涡河、大沙河、包河、浍河、沱河、王引河七条主要河流，实施流域水系治理和沿线林带生态修复，形成保障生态网络安全的河流生态廊道。
7、狠抓生态保护修复持久战。建立引黄项目常态化监管机制，严把引黄项目准入关，防范违规新上引黄项目。
8、国家和省级湿地公园保护范围内禁止下列行为：开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；其他破坏湿地及其生态功能的行为。
	1.本项目不在饮用水水源保护区内；2.本项目为新建废旧农机拆解项目，项目建设严格执行环评和“三同时”管理；3.本项目不属于“两高”项目，不属于高耗能、高排放项目；4.本项目不涉及矿产开采；5.本项目不涉及柴油车、锅炉，不涉及落后产能及重污染企业；6.本项目距离黄河故道较远，约6.1km；7.本项目位于人和镇工业园区，符合规划要求；8.本项目不在国家和省级湿地公园保护范围内。
	相符

	污染物排放管控
	9、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。
10、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。
11、以现有污水处理厂为基础，科学布局污水再生利用设施，推行再生水用于生态补水、工业生产和市政杂用等。坚持减量化、稳定化、无害化、资源化，推进污泥无害化处置和资源化利用，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。城市建成区、开发区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准设计。
12、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，有序淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热供汽；以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。
13、实施大型规模化养殖场大气氨减排工程，开展清洁养殖工艺、氨气处理工艺、粪肥资源化利用等试点项目；强化全市各级政府秸秆禁烧主体责任，推动秸秆禁烧和综合利用常态化。
14、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。
15、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造， 从源头上防范土壤污染。
	9.本项目污染物满足总量减排要求；10.本项目不属于重点行业；11.本项目不涉及；12.本项目挥发性有机物均能得到合理治理；13.本项目不涉及；14.本项目不涉及；15.本项目不涉及。
	相符

	环境风险防控
	16、完善平战结合、区域联动的环境应急监测体系，提升跨区域应急监测支援效能。加强跨区域流域应急物资储备，加快推进储备库建设，建立信息管理系统，健全多层级、网络化储备体系。建立健全跨市河流上下游突发水污染事件联防联控机制，加强部门应急联动，形成突发水环境应急处理处置合力。
17、加强涉危险废物、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及区域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。协同推进重点区域流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复。
18、聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，研究推进重金属全生命周期环境管理，深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理；实行危险化学品全过程监管，运用信息技术，加强对危险化学品生产、经营、贮存、运输、使用、处置的全过程监管，建立危险化学品全生命周期安全监管信息共享与追溯系统。加强新化学物质生态环境准入管理，防范化学物质的生态环境风险。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，全面提升尚未搬迁企业安全风险防范能力，加强日常监管，确保环境安全事故零发生。禁止在国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线1公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入高新技术开发区和化工园区。
19、持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。
	本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，外运肥田；不涉及重金属及危险化学品，不涉及土地用途变更。
	相符

	资源开发效率要求
	19、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。
20、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。
21、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。
22、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。
	本项目运营期不消耗煤炭；项目用水由人和镇供水管网集中供水，不涉及自备水井，生产过程无废水产生；项目用地性质为建设用地，符合用地规划要求。
	相符


由上表可知，本项目符合商丘市生态环境总体准入要求。
本项目与民权县环境管控单元生态环境准入清单中管控要求比对下表。
表2  本项目与民权县环境管控单元生态环境准入清单比对一览表
	环境管控单元编码
	管控
单元
分类
	环境
管控
单元
名称
	管控要求
	本项目情况
	相符性

	ZH41142130001
	一般
管控
单元
	民权县一般管控区
	空间布局约束
	1、 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。
2、 加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。
3、鼓励依托国能民权热电发展蒸汽使用量大、污染轻的工业企业。 
4、做好民权葡萄酒生产加工，鼓励建设集酿酒葡萄种植、葡萄酒酿造、休闲旅游和文化推广于一体的葡萄酒庄，大力发展葡萄酒庄园经济。
	1、 本项目属于废弃资源综合利用业，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等重污染型企业。
2、 本项目属于废弃资源综合利用业，项目租用现有闲置厂房，属于建设用地，不涉及农业空间。
3、 本项目不涉及。
4、 本项目不属于民权葡萄酒加工。
	相符

	
	
	
	污染物排放管控
	1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。
2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。
	本项目生活污水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田；固体废物均得到合理处置。
	相符


综上分析，本项目的建设符合商丘市民权县“三线一单”控制要求。
3.与《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）符合性分析
本项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）符合性分析见下表。
表3  本项目与《报废农业机械回收拆解技术规范》符合性分析
	类别
	技术规范要求
	本项目建设情况
	相符性

	报废农业机械拆解人员要求
	4.2.1企业应具有专业技术人员，其专业能力应能达到规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收存储、运输）等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保人员，国家有持证上岗规定的岗位，应持证上岗。
	本项目配置专业技术人员5人，其专业技能均能满足规范拆解、环保作业、安全操作等要求，持证上岗。
	相符

	
	4.2.2具有拆解电动自式农业机业务的企业应具有电储管理人员及2名以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池储存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在机械生产企业提供的拆解信息指导下进行拆解。
	本项目不涉及拆解电动自式农业机械业务，不涉及动力蓄电池；拆解人员需在机械生产企业提供的拆解信息指导下进行拆解。
	相符

	场地建设要求
	4.3.1报废农业机械拆解作业场地应有独立的拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物料储存控制区等各功能区，各功能区场地面积应与拆解能力相匹配，场地总面积宜不低于2000m2，作业场地（包括拆解和储存场地）面积不低于场地总面积的70%。报废农机回收拆解企业应通过环境影响评价，选址合理。
	本项目设置有独立的拆解区、产品及拆解后物料储存区，包括预拆解区、切割区、拆解暂存区（包括金属类废物暂存区、非金属类废物暂存区）、一般固废暂存间和危废暂存间，各区域的面积与拆解能力匹配。厂区总面积为2860m2，拆解车间和储存场地占地2050m2，占场地总面积的71.6%。目前该项目正在开展环境影响评价工作，选址合理可行。
	相符

	P4
	4.3.2拆解区、产品及拆解后物料储存区、固体废物或危险废物储存控制区功能设计符合拆解能力，具有防风、防雨和防雷功能，并满足GB18599规定的要求。固体废物储存场地应具有满足GB18599要求的工业固废储存设施和满足GB18597要求的危险废物储存设施。
	本项目预拆解区、拆解物暂存区区、固体废物或危险废物暂存区功能设计符合拆解能力，具有防风、防雨和防雷功能，并满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定的要求，金属类废物暂存区、非金属类废物暂存区按照GB18599要求建设，危废暂存间按照GB18597要求建设。
	相符

	
	4.3.3拆解车间应为封闭或半封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；存储场地（包括临时存储）的地面应硬化并防渗漏。所有场所应满足GB50037规定的防渗漏要求。
	本项目拆解车间为全封闭车间，通风、光线良好，地面硬化且防渗漏，安全防范设施齐全；各区域均将按照分区防渗的要求，进行防渗工作，满足《建筑地面设计规范》（GB50037）规定的防渗漏要求。
	相符

	
	4.3.4场地建设应包含有害气体、易燃气体处置场所，且工艺符合HJ348的相关规定。应对污水进行无害处理，污水、清水做好分流，符合HJ348的相关规定：拆解车间消防设施齐全，应有足够的安全通道、紧急照明及疏散标识。
	本项目有机废气采用两级活性炭吸附装置处理，切割废气采用覆膜袋式除尘器处理，废气经处理后符合《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ348-2022）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田。拆解车间设置有齐全的消防设施及安全通道、紧急照明及疏散标识等。
	相符

	设施设备要求
	4.4.1 报废农业机械拆解企业宜配备达标的设备，包括但不限于农业机械拆解线、称重设备、重运输设备、剪断设备、专用容器等。在排空易燃易爆及有毒有害液体、气体物品时，应使用专用处理设备，且工作环境安全可靠，防爆等级符合标准要求。危险拆解工位增加智能化工艺装备，实现无人自动拆解。
	本项目配备叉车、铲车、地磅、机械钳等所需设备。在抽空废机油等易燃液体时配置抽油设备，建设全封闭车间，满足工作环境安全可靠，防爆等级符合标准等要求。本项目不涉及危险拆解工位。
	相符

	
	4.4.2 应具备环保设备，包括不限于专用废液收集容器、油水分离器、专用制冷液收集容器、蓄电池/锂电池/氢燃料电池等专用收集容器。
	本项目初期雨水收集池设置油水分离器，设置废油液、废铅酸蓄电池专用收集容器；项目废铅酸蓄电池仅进行拆除，不涉及废铅酸蓄电池进一步拆解。
	相符

	
	4.4.3 应具备电脑、拍照设备和设备。
	本项目设置了一套监控设备和两台电脑。
	相符

	信息管理要求
	4.5.1 在报废农业机械拆解及主要总成解体销毁过程中，至少对回收确认、零部件拆解、对机体等零部件拆分或压扁破碎3个环节进行录像监控，应剪辑30s以上的重要时段视频资料进行存档，同时拍摄（或截图）机体解体销毁前、中、后的照片各1张，相关信息的保存期限不应少于5年。
	本项目设置了一套监控设备和两台电脑，对拆解区进行了全方位的录像监控，并存档备案，永久保存相关信息。
	相符

	
	4.5.2 拆解企业根据生产企业提供的产品说明书，产品图册编制拆解作业流程图，保证零部件和材料可再回收利用。拆解作业流程图应详细注明拆解流程，拆解方法，所需设备和工具，拆解后物料的搬运，储存，并做好标识；对于复杂产品或部件，需编制拆解作业指导书。
	本项目在接收废旧农机后，将根据产品说明书，编制拆解流程，并严格按照拆解流程进行拆解。
	相符

	
	4.5.3 应建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记；记录农业机械和所有者信息，信息主要包括：机主（单位或个人）名称、证件号码、拍照号码（适用时），品牌型号、机架号、发动机号、出厂年份、接收或收购日期等：记录回收、拆解、废弃物处理及拆解后零部件、材料和废弃物的数量/重量和流向等，并做好标识，处理批次和拆解数量与重量应统一；纸质档案保存期限不应少于3年，备份的电子档案和数据库，保存期限不应少于5年。
	本项目将严格按照要求，建立报废农业机械回收拆解档案和数据库，对回收报废的农业机械逐台登记，并永久性保存相关资料。
	相符

	安全要求
	4.6.1 应符合GB/T33000的规定，具有安全管理制度，水电气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛应急预案等。
	按照GB/T33000的规定，制定安全管理制度，水电气等安全使用说明，安全生产规程，防火、防汛应急预案等。
	相符

	
	4.6.2 拆解场地内应设置安全标志，安全标志应符合GB2894的规定。
	拆解场地设置符合GB2894规定的安全标志。
	相符

	环保要求
	4.7.1 拆解区环境噪声限值应符合GB 12348 规定的三类声环境功能区的要求。
	拆解区环境噪声限值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	相符

	
	4.7.2 拆解时存在有害气体或易燃气体，应做好导流和无害处理。
	本项目拆解过程会产生少量颗粒物和非甲烷总烃。废油液挥发的有机废气收集后由两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA001）排放；切割产生的颗粒物由集气罩收集，经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放。
	相符

	回收技术要求
	5.1 回收企业收到报废自走式农业机械后，应检查发动机、散热器、变速箱、差速器、油箱、后处理装置和燃料罐等总成部件的密封和破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。
	按照规范要求进行检查，对于出现泄漏的总成部件，应在泄漏点周围放置吸油垫以快速吸收泄漏液体，从而减少进一步泄漏，防止废液渗入地下。
	相符

	
	5.2 回收电动自走式农业机械时，应检查动力电池和驱动电机等的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露存在漏电风险等情况，应采取适当的方式进行绝缘处理。
	本项目不涉及回收电动自走式农业机械。
	相符

	拆解技术要求-检查和登记
	6.1.1 应对报废自走式农业机械的发动机、变速箱、传动箱、转向器、散热器、差速器、油箱、液压油箱、空调压缩机、铅酸电池、鲤电池、氢燃料电池等总成部件的密封情况进行检查。对出现泄漏的地方，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。
	本项目在废旧农机拆解前按照规范要求进行检查，对于出现泄漏的发动机、转向器、变速器等总成部件，应在泄漏点周围放置吸油垫以快速吸收泄漏液体，从而减少进一步泄漏，防止废液渗入地下。
	相符

	
	6.1.2按照4.5的规定对报废农业机械的主要信息进行登记拍照，并在机身醒目处设置唯一性标识。
	对报废农业机械的主要信息进行登记拍照，并在机身醒目处设置唯一性标识。
	相符

	拆解技术要求-拆解前储存
	6.2.1 报废农业机械应与其他废弃物分开储存，严禁侧放、倒放；如需叠放，应做到堆放合理，方便保障人身财产安全。
	本项目废旧机械暂存于专有停放区，与其他废弃物均分开储存，不存在侧放、倒放。
	相符

	
	6.2.2 回收报废农业机械后，应在3个月内将其拆解完毕。
	本次评价要求企业在回收废旧农机后按左述规定时间内拆解完毕。
	相符

	拆解技术要求-拆解预处理
	6.3.1 先对报废农业机械进行清洁处理，去除机械外部的非原机所属的覆盖物
	本项目要求所有废旧农机清洁后再入厂，不在厂内清洁。
	相符

	
	6.3.2 在拆解预处理区域排空并分类收集农业机械内的废液。
	本项目要求在预拆解区排空废旧农机油箱、液压油箱等部位内的废液，并进行分类收集。
	相符

	
	6.3.3 拆卸动力蓄电池，拆除酸蓄电池、油箱、气泵、水泵、气罐、液罐、电池、液压泵、空调器等外围附件。
	本项目在预拆解区拆除废旧农机水泵、液压泵等外围附件，并进行分类收集，分区存放。
	相符

	拆解技术要求-拆解
	拆解过程如下：
a）拆除驾驶室玻璃（适用时）；
b）拆除覆盖件；
c）拆除燃油箱、液压油箱；
d）拆除各类滤清器、空气过滤器：拆除各类灯具；
e）拆除电控系统中各电子元器件；
g）拆除液压系统管路、系、阀、马达及相关控制元件；
h）拆除冷却系统水箱管道；拆除各种塑料件；拆除橡胶制品部件：
k）拆除含金属铜、铝、镁等能有效回收的部件
1）拆除含有铅、汞、铬等有毒物质的部件；
m）拆除其他各类非金属件
	根据后文图1中废旧农机拆解工艺，本项目严格按照拆解要求进行拆除并在厂区分类暂存。
	相符

	拆解技术要求-固体废物储存
	7.1.1 固体废物的储存应符合GB18599、GB18597和HJ2025的规定。
	根据后文固体废物分析，本项目所产生的固体废物储存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。固体废物按照要求分区存放，避免混合堆放。一般固体废物可再生利用的交由回收单位利用，不可回用的交由环卫部门处置；危险废物经危废间暂存后，定期交由有资质单位处置，严禁非法转移、倾倒、利用和处置。
	相符

	
	7.1.2 一般工业固体废物储存设施及包装物应按照GB15562的规定进行标识，危险废物储存设施及包装物的标志应符合GB1859和HJ2025的规定。所有固体废物避免混合堆放。
	
	

	
	7.1.3 妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。
	
	

	拆解后处置
	8.1 废液应使用专用密闭容积存储，防漏、防洒溅、防挥发，并交给具有相应资质的废液回收处理企业处置。
	本项目废旧农机拆除的金属类和非金属类废物分类存放后定期外售给废旧物资回收公司；项目拆解后的可再利用零部件量较少，不会长期贮存，因此无需清洗和防锈操作；拆解过程产生的碎皮革、碎玻璃等不可回收物以及生活垃圾一同交由环卫部门统一清运处理；危险废物收集后委托有资质单位处置，根据后文固体废物分析，本项目所产生的固体废物处置符合（GB18599-2020）、（GB18597-2023）中相关规定。
	相符

	
	8.2 拆解后的可再利用零部件存储前，应做好清洗和防锈等处理后在室内存储，并标明“回用件”。
	
	

	
	8.3 拆解后的所有的零部件、材料，废物，应按照GB18484的规定分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃。
	
	

	
	8.4 对列入国家危险废物名录的危险废物应按照GB18599的规定进行储存和污染控制管理。
	
	

	
	8.5 拆解后有毒有害的危险废物的存储和处置应符合GB18597的规定，危险废物应交由具有相应资质的企业进行处置。
	
	

	
	8.6 动力蓄电池、电子元件拆解后应单独存放，对锂电池进行整体拆解存放，做好防止自燃措施，并交由有资质的处置企业进行回收处理，电子元器件应交由废电器资质企业拆解，不可自行拆解。
	
	


综上，本项目建设符合《报废农机机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）相关要求。
4.本项目与《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办[2025]25号）相符性分析
本项目与《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办[2025]25号）相符性分析见下表。
表4  本项目与（豫环办[2025]25号文）相符性分析一览表
	文件内容
	本项目情况
	相符性

	加强低VOCs含量原辅材料替代
	组织工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业，加大低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》（GB38507-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）等VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，结合行业特点和企业实际，2025年4月底前完成低（无）VOCs原辅材料替代，纳入2025年大气攻坚重点治理任务。已完成源头替代的企业要严格低（无）VOCs含量原辅材料使用管理，未完成的企业要确保达标排放。
	本项目为废旧农机拆解项目，不属于工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业。项目运行过程中主要为废油液抽取时产生的少量有机废气，集中收集经活性炭吸附处理后达标排放。
	相符

	提升有组织治理能力
	开展低效失效污染治理设施排查整治。持续推进涉VOCs企业低效失效污染治理设施排查整治，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理设施。对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）列出的低温等离子、光催化、光氧化等淘汰类VOCs治理工艺（恶臭异味治理除外），以及不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代等方式实施分类整治。对于采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。对于治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的企业，宜采用多种技术的组合工艺。加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。
	项目运行过程中主要为废油液抽取时产生的少量有机废气，污染物成分简单，且排污量小，拟采用活性炭吸附装置处理。本项目活性炭吸附装置按照《活性炭吸附法处理挥发性有机物污染防治技术规范》（DB4101/T131-2024）要求进行设计，保证废气在活性炭吸附装置中有足够的停留时间。
	相符

	
	做好污染治理设施耗材更新更换。组织涉VOCs企业及时更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、电器元件等治理设施耗材，确保治理设施稳定高效运行；及时清运VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，规范处理处置危险废物。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。2025年4月底前组织企业开展一轮次活性炭更换。
	本项目按要求及时更换活性炭，并按危险废物要求进行贮存，定期交由有资质单位处置；按要求建立生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、活性炭更换、处置情况的台账记录。
	相符

	
	加强污染治理设施运行维护。指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。直燃式废气燃烧炉（TO）、RTO、采用高温炉（窑）处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s，正常运行时燃烧温度不低于760℃；CO和RCO等燃烧温度一般不低于300℃。采用催化燃烧工艺的企业催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；对采用吸附—脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用活性炭吸附工艺的企业，颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度；油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低（无）挥发性且对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。
	本项目采用活性炭吸附装置处理非甲烷总烃。主要使用颗粒物活性炭作为耗材，碘值不低于800mg/g。
	相符

	强化无组织排放管控
	提升VOCs废气收集能力。指导督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，严禁敞开式转运含VOCs物料，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。2025年5月底前，各地对VOCs废气密闭收集能力进行全面排查，对采用集气罩、侧吸风等措施收集VOCs废气的企业开展一轮风速实测，对于敞开式生产未配备收集设施、废气收集系统控制风速达不到标准要求、废气收集系统输送管道破损泄漏严重等问题限期进行整治提升，并将整治提升任务纳入2025年大气攻坚重点治理任务。
	本项目集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，产生的VOCs废气经负压收集后进入活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放。
	相符


由上表可知，本项目建设符合《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办[2025]25号）要求。
5.本项目与《商丘市生态环境局关于印发商丘市2025年夏季空气质量提升工作方案的通知》相符性分析
本项目与《商丘市生态环境局关于印发商丘市2025年夏季空气质量提升工作方案的通知》相符性分析见下表。
表5  本项目与《商丘市2025年夏季空气质量提升工作方案》相符性
	文件内容
	本项目情况
	相符性

	工业源污染综合整治
	1.VOCs治理设备耗材更新更换。2025年5月底前，使用活性炭吸附法、活性炭吸脱附+蓄热式催化燃烧炉(RCO)/蓄热式热力燃烧炉(RTO)/催化燃烧炉(C0)组合以及采用催化燃烧工艺的企业，V0Cs不能稳定达标的，应及时全部更换活性炭及催化剂；V0Cs处理涉及的吸附剂、吸收剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，企业应及时清理、更换，确保设施能够稳定高效运行；对于V0CS治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，企业应及时清运；属于危险废物的应及时处理处置，禁止露天存放，坚决杜绝“跑冒滴漏”现象。
	本项目按要求及时更换活性炭，并按危险废物要求在危废间内贮存，定期交由有资质单位处置；按要求建立生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、活性炭更换、处置情况的台账记录。
	相符

	
	2.低效失效VOCs治理设施整改。采取单一低温等离子体、光氧化、光催化，以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的企业，应全面完成升级改造；未完成整改前应实施生产调控。直燃式废气燃烧炉(TO)RTO、采用高温炉(窑)处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75,正常运行时燃烧温度不低于760℃；CO和RCO等燃烧温度一般不低于300℃。采用催化燃烧工艺的企业催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；对采用吸附一脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用活性炭吸附工艺的企业，颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m/g(BET法)。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度；油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低(无)挥发性且对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。2025年9月底前，完成低效失效治理设施提升改造企业400家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。
	项目运行过程中主要为废油液抽取时产生的少量有机废气，污染物成分简单，且排污量小，拟采用活性炭吸附装置处理，拟采用颗粒活性炭作为吸附剂，碘值不宜低于800mg/g。
本项目活性炭吸附装置按照《活性炭吸附法处理挥发性有机物污染防治技术规范》（DB4101/T131-2024）要求进行设计，保证废气在活性炭吸附装置中有足够的停留时间。
	相符

	
	11.涉VOCs企业废气收集。产生V0Cs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风置开口面最远处的V0Cs无组织排放位置控制风速不应低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，宜分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。采用车间整体换风收集的，车间厂房在确保安全的前提下应保持封闭状态，除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭，鼓励使用双层门、自动门；涉VOCs环节的生产车间应保持微负压，鼓励安装负压计。
	本项目运行过程中主要为废油液抽取时产生的少量有机废气，工位上方设置集气罩，开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，产生的VOCs废气经进行集中收集。废气收集系统的输送管道保证密闭、无破损。车间厂房在确保安全的前提下应保持封闭状态，除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位随时保持关闭。
	相符


由上表可知，本项目建设符合《商丘市生态环境局关于印发商丘市2025年夏季空气质量提升工作方案的通知》要求。
6.与关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）相符性分析
本项目与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）相符性分析见下表。
表6  本项目与商环委办[2025]2号的相符性分析
	与本项目相关内容
	本项目情况
	相符性

	《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》

	（一）结构优化升级专项攻坚
	1.依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023 年本）》《国家污染防治技术指导目录（2024 年，限制类和淘汰类）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入 2025 年去产能计划的生产设施 9 月底前停止排污。全市严禁新改扩建烧结砖瓦项目，加快退出 6000 万标砖/年以下、城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线。各县（市、区）在 2025 年 5 月组织开展烧结砖瓦行业专项整治“回头看”，原则上对达不到 B 级及以上绩效水平的烧结砖瓦企业实施停产整治；持续推动生物质小锅炉关停整合。2025 年5 月底前，各县（市、区）制定年度落后产能淘汰退出工作方案，排查建立淘汰退出任务台账；2025年8月底前，淘汰退出柘城县鑫海建材有限公司、柘城县怀全建材有限公司、永城市城厢乡晓光新型墙体材料厂、永城市金顺德新型墙体材料有限公司4条6000万标砖/年以下烧结砖生产线；整合淘汰现有的8台2蒸吨及以下和未采用专用炉具的生物质锅炉。
	本项目不涉及落后生产工艺装备及过剩产能，项目不涉及烧结砖、生物质锅炉。
	相符

	（二）工业企业提标治理专项攻坚
	7.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025 年9月底前，完成低效失效治理设施提升改造企业400家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。
	本项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，VOCs废气采用活性炭吸附装置，均不属于低效失效治理设施。
	相符

	
	8.实施挥发性有机物综合治理。5月底前，各县(市、区)完成涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无)VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。
	本项目原料不涉及VOCs，仅拆解过程涉及少量有机废气，经活性炭吸附装置处理后达标排放；项目将使用符合碘值要求的活性炭，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；本项目不涉及。
	相符

	《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》

	（一）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系
	5.持续推动企业绿色转型发展。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严格新建项目准入把关；严格落实生态环境分区管控；加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核;培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。
	本项目不属于“两高一低”建设项目，项目建设符合生态环境分区管控要求，本项目废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池暂存后定期清掏，外运肥田。
	相符

	（四）不断提升环境监督管理能力水平
	17. 严格防范水生态环境风险。严格新(改、扩)建尾矿库环境准入，强化尾矿库环境风险隐患排查治理:加强有毒有害物质环境监管，加强危险废物风险防控:积极推动化工园区“一园一策一图”试点示范工作，完善突发水污染事件环境应急三级防控体系建设;健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，深化“一河一策一图”应用；加大灾害风险隐患排查治理力度；加强汛期水环境风险防控，强化次生环境事件风险管控。
	项目固体废物分类收集处置，建设有危废暂存间，危险废物定期交由有资质单位进行处置。
	相符


由上表可知，本项目符合关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）相关要求。
7.与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析
表7  本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表
	文件相关要求
	本项目建设情况
	相符性

	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	基本要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
	本项目拆解过程中产生少量有机废气，含VOCs物料主要为废油液，按要求储存于密闭的容器内，并放于危废暂存间。
	相符

	
	
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	
	

	
	
	VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。
	
	

	
	
	VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。
	
	

	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
	基本要求
	液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
	本项目含VOCs物料主要为废旧农机内的废油液，采用电动抽油机抽取，将抽取的废油液储存于密闭的容器内。
	相符

	
	
	装载方式挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。
	
	

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	含VOCs产品的使用过程
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。
	本项目生产过程在封闭车间内进行，有机废气经集气罩收集后采用活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒达标排放。
	相符

	VOCs无组织排放废气收集处理系统要求
	基本要求
	VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
	项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；项目VOCs处理设施故障和检修时，生产线应随时停止运行待检修完毕后同步投入使用。
	相符

	
	废气收集系统要求
	企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。
	项目VOCs废气成分简单，主要为非甲烷总烃，采用活性炭吸附装置处理。
	相符

	
	
	废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。
	本项目废气收集系统排风罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。
	相符

	
	VOCs排放控制要求
	收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。
	本项目生产过程中收集的废气中NMHC初始排放速率小于2kg/h，有机废气采用活性炭吸附装置处理。
	相符

	
	
	吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。
	本项目有机废气经活性炭吸附装置处理，不涉及稀释风机。
	相符


综上所述，本项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。
8.本项目与民权县饮用水源保护区规划的相符性分析
根据《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），民权县共有2处县级集中式饮用水水源和16处乡镇集中式饮用水水源。
县级集中式饮用水水源：
（1）民权县一水厂地下水井群（共6眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域（1～3号取水井）；4～6号取水井外围30米的区域。
（2）民权县二水厂地下水井群（共5眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。
乡镇集中式饮用水水源：
（1）民权县伯党乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米的区域。
（2）民权县龙塘镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、北10米的区域。
（3）民权县花园乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。
（4）民权县白云寺镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南28米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（5）民权县双塔乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东13米、北20米的区域。
（6）民权县人和镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西18米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、北至310国道的区域。
（7）民权县野岗乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南25米的区域。
（8）民权县孙六乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南20米的区域。
（9）民权县王庄寨镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南至324省道的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（10）民权县老颜集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南22米的区域。
（11）民权县林七乡地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（12）民权县褚庙乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：供水站厂区及外围西25米、南25米的区域。
（13）民权县庄子镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东24米、北10米的区域。
（14）民权县北关镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西5米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（15）民权县胡集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东17米、西20米、北18米的区域。
（16）民权县程庄镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
本项目选址位于商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧，根据现场调查，距离最近的水源地保护地为民权县人和镇地下水井群，项目厂址距该水源保护区约2.7km，不在饮用水水源保护区范围内，因此项目建设符合饮用水源保护规划要求。
9.与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）相符性分析
[bookmark: OLE_LINK74]本项目为废旧农机拆解，属于废弃资源综合利用行业，对照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业的涉PM及VOCs企业，本项目与其相符性分析见下表。

表8  与通用行业涉PM、VOCs企业绩效引领相符性分析一览表
	基本要求
	本项目情况
	相符性

	涉PM企业绩效引领性指标

	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	本项目不属于淘汰类。
	相符

	物料
装卸
	1、车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。
2、不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
	项目为废旧农机拆解，不涉及粉状、粒状、块状散装物料。
	相符

	物料
储存
	粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。
	本项目不涉及粉状、粒状、块状物料，拆解车间产生的灰尘及时清扫；拆解区全部封闭空间，厂区地面全部硬化。废旧农机进出大门为硬质材料门，所有门窗保持常闭状态。本项目物料及产品不涉及露天储存，均贮存在密闭厂房后交由有资质单位处置。项目不涉及物料转移和输送、成品包装环节，仅拆解过程产生的少量粉尘要求定期清扫，保持地面无明显积尘。
	相符

	物料转移和输送
	1、粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；
2、无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。
	本项目不涉及易产尘物料、块状和粘湿状物料输送；不涉及无法封闭的产尘点。
	相符

	工艺
过程
	1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；
2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
	项目废旧农机拆解后废钢铁不涉及破碎工序，不会产生粉尘。
	相符

	成品
包装
	1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；
2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；
3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。
	各生产工序的车间地面保持干净，无积料、积灰现象。项目生产车间应及时打扫，不得有可见烟粉尘外逸。
	相符

	排放限值
	PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	根据分析，项目颗粒物排放浓度不高于10mg/m3；。其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	相符

	[bookmark: OLE_LINK101]涉VOCs企业绩效引领性指标

	生产工艺和装备
	不属于《产业结构调整指导目录(2024 年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
	本项目不属于淘汰类。
	相符

	物料
储存
	1、 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储；
2、 盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；
3、 生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。
	项目废旧农机拆解过程中拆解产生的废油液、废活性炭等均采用防渗桶密闭存于危废间暂存间。
	相符

	物料转移和输送
	涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。
	项目废旧农机拆解过程产生废油液、废活性炭等均采用桶装加盖密闭转移。
	相符

	工艺
过程
	1、原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。
2、涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。
	项目生产过程中废油液采用电动抽油机进行密闭抽取，废油液抽取、暂存和废活性炭暂存过程中产生的挥发性有机废气经集气罩或负压收集后由1套两级活性炭吸附装置处理。
	相符

	排放
限值
	NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
	本项目非甲烷总烃排放浓度均不高于30mg/m3。
	相符

	监测监控水平
	1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；
2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；
3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	1、本项目不涉及；
2、本项目按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按相关要求开展自行监测；
3、本项目按要求安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
	相符

	厂容厂貌
	1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；
2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；
3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。
	厂区路面硬化，采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。
	相符

	环境管理水平
	环保档案
	1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；
2.废气治理设施运行管理规程；
3.一年内废气监测报告；
4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
	本项目正在进行环境影响评价工作，项目正常运行后应按照要求进行竣工环保验收、排污许可证申报及自行监测，制定相关环境管理制度及废气治理设施运行管理规程，并及时将上述材料存档。
	相符

	
	台账记录
	1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；
3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；
4.主要原辅材料、燃料消耗记录；
5.电消耗记录。
	本项目正在进行环境影响评价工作，项目正常运行后应按照要求进行台账记录并存档。
	

	
	人员配置
	配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
	聘请专、兼职环保人员负责厂区环保管理。
	

	运输方式
	1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆
3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
	运输车辆、厂区车辆达到国五排放标准；非道路移动机械达到国三标准或使用新能源机械。
	相符

	运输监管
	日均进出货物150 吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6 个月），并建立车辆运输手工台账。
	评价要求企业参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》的要求建立门禁系统和电子台账。
	相符


综上所述，本项目建成后在严格落实上述要求情况下，符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉PM企业及涉VOCs企业绩效引领指标要求。




[bookmark: _Toc23964]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、 项目基本情况及组成
民权县朝大再生资源回收利用有限公司拟租用现有闲置厂房建设年回收50台农业机械建设项目。本项目基本情况见表9，项目建设组成见表10。
表9  项目基本情况一览表
	序号
	项目
	建设内容

	1
	建设内容及规模
	年回收50台农业机械

	2
	建设性质
	新建

	3
	所属行业
	C4210金属废料和碎屑加工处理

	4
	建设地点
	商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧

	5
	建设单位
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司

	6
	总投资
	100万

	7
	劳动定员及工作制度
	劳动定员5人，实行单班制，每班8h，年工作150天

	8
	占地面积
	2860m2


表10  项目建设组成一览表
	类别
	单项工程
	工程内容
	备注

	主体
工程
	拆解车间
	占地面积1300m2，高度5m，全封闭车间。车间内按不同功能分区划分为：预拆解区、切割区、总成拆解区、危废暂存间等
	依托现有厂房

	储运
工程
	储存库
	占地面积750m2，按功能主要划分为：一般固废间、金属拆解物暂存区、非金属拆解物暂存区等
	依托现有厂房

	
	废旧农机停放区
	位于拆解车间内东侧，占地面积约200m2，用于入厂废旧农机的暂时停放
	

	辅助
工程
	办公室
	位于储存库东北角，占地面积约30m2
	

	公用
工程
	供电
	民权县人和镇集中供电
	/

	
	给水
	民权县人和镇集中供水
	/

	
	排水
	生活污水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田
	/

	环保
工程
	废气治理
	废油液抽取和危废贮存有机废气：在油液回收工位上方设置集气罩，与危废间有机废气共同引至1套两级活性炭吸附装置（TA001）处理后由15m高排气筒（DA001）达标排放
	新建

	
	
	切割废气：切割机上方设置集气罩，经覆膜袋式除尘器（TA002）处理后由15m高排气筒（DA002）达标排放
	

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，基础减振、隔声、消声等措施
	新建

	
	废水治理
	生活污水经10m3化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田
	新建

	
	固废治理
	设置40m2危险废物暂存间，位于车间内北侧，独立封闭区域，用于存放废油液、废活性炭、废电子电器件、含油抹布及手套等危险废物，危废暂存间要求分区、分类暂存
	新建

	
	
	设置10m2一般固废间，位于储存库内西北侧，主要用于暂存拆解产生的不可回收废物，包括碎玻璃、碎皮革等，定期交由环卫部门统一处置
	

	
	风险防范措施
	应急事故池150m3；初期雨水池60m3；危废间设置围堰和导流槽，废液收集池2m3；灭火器、生石灰等应急物资，编制突发环境事件应急预案
	新建


2、 项目主要设备和原辅材料
（1） 项目主要设备
本项目主要拆解设备见表11。
表11   项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	用途

	1
	地磅
	10T
	台
	1
	称重

	2
	行车
	10T
	台
	1
	搬运车辆

	3
	铲车
	50型
	辆
	1
	搬运钢铁

	4
	叉车
	/
	辆
	1
	搬运车辆

	5
	挖掘机
	山河智能150
	辆
	1
	拆卸重物

	6
	装载机
	930型
	辆
	1
	运输车辆

	7
	等离子切割机
	安德利100s
	台
	1
	切割

	8
	手动机械钳
	工业级断铁钳
	台
	2
	手动剪切

	9
	电钻
	/
	套
	1
	手工拆解

	10
	电动抽油机（配套安装油气回收装置）
	cyd001
	套
	1
	回收废液

	11
	通用扳手
	/
	套
	3
	手工拆解


（2） 项目主要原辅材料消耗
本项目主要原辅材料见下表。
表12   项目主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	用量
	单位
	规格型号
	备注

	1
	玉米收割机
	23
	台/年
	4L-4
	外购，民权县范围内以及周边地区产生的废旧农业机械

	2
	小麦收割机
	27
	台/年
	GL-5
	外购，民权县范围内以及周边地区产生的废旧农业机械

	2
	乙炔
	160
	L/a
	/
	40L/瓶，年用4瓶，厂内最大储存1瓶，等离子切割工序使用

	3
	氧气
	80
	L/a
	/
	40L/瓶，年用2瓶，厂内最大储存1瓶，等离子切割工序使用

	4
	电
	1000
	kw·h/a
	/
	民权县人和镇集中供电

	5
	水
	60
	m3/a
	/
	民权县人和镇集中供水


氧气：无色无味气体，熔点-218.8℃，沸点-183.1℃，相对密度1.14（水=l），相对蒸汽密度1.43（空气=1），饱和蒸汽压506.62kPa（-164℃），临界温度-118.95℃，不易溶于水，具有助燃性，氧化性，作为助燃剂与乙炔、丙烷等可燃气体配合使用，达到切割金属的作用。
乙炔：又称风煤或电石气，纯乙炔为无色芳香气味的易燃气体。熔点（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208（-82/4℃），折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点3050℃，在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol），微溶于水，溶于乙醇，丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚，是有机合成的重要原料之一，也是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也可用于氧炔切割。
3、 项目拆解规模
（1） 废旧农机拆解规模
本项目年回收拆解农业机械50台，废旧农机来源为民权县范围内产生的报废农业机械，主要为玉米收割机和小麦收割机，并且以上废旧农机均为自走式农业机械。项目拆解对象不包括纯电动农机设备，不包括小轿车、货车、客车及摩托车等，不包括其他油罐车、消防车、危险品运输车型等。
根据建设单位提供资料，玉米收割机平均自重4t/台，年拆解量为23台；小麦收割机平均自重2t/台，年拆解量为27台。
（2） 废旧农机拆解产物
根据废旧农机拆解物的可利用性分类，拆解产物分为可回收利用和不可回收利用两部分。项目废旧农机拆解物可回收利用部分包含金属类及非金属类，全部以固体形式外售废旧资源综合利用企业；不可回收利用部分包含一般固体废物和危险废物。具体分类见下表。
表13  废旧农机拆解回收利用情况一览表
	类别
	主要组成

	可回收利用
	五大总成件
	发动机、转向器、变速器、前后桥、机架等钢铁及有色金属

	
	可用零部件
	保存完好的座椅、车门、轴承、齿轮等其他可用零部件等

	
	其他材料
	塑料（各种机罩、仪表盘、散热片、各种管道等）、玻璃（挡风玻璃等）、橡胶（废旧轮胎、密封胶条等）等

	不可回收利用
	危险废物
	废油液、废油箱、废尾气净化装置、废机油滤清器、废电子电器件等

	
	不可利用物
	无法重新利用或无法分拣的碎玻璃、碎皮革、碎塑料等


注：“五大总成”中各部件中除机动车发动机含有少量铝合金等有色重金属，其它均为铸钢件，评价全部计入钢铁类材料。
本项目废旧农机拆解产生物品及产生量详见下表。
表14   废旧农机拆解产生物料一览表
	序号
	拆解物名称
	投入量（146t/a，50台/a）
	产出量（t/a）
	去向

	
	
	玉米收割机
	小麦收割机
	
	

	1
	钢铁
	62.2
	32.8
	95
	外售废旧资源综合利用企业

	2
	有色金属
	14.5
	10
	24.5
	

	3
	塑料
	1.3
	0.7
	2.2
	

	4
	玻璃
	1.5
	1.2
	2.7
	

	5
	橡胶
	5.5
	2.8
	8.5
	

	6
	可用零部件
	4.3
	2.4
	6.7
	

	7
	不可利用物
	1
	0.5
	1.5
	交由环卫部门统一处理

	以上合计
	141.1
	/

	8
	废油液
	残余燃油及其他矿物油
	0.15
	0.1
	0.25
	交由有资质单位处置

	9
	
	废防冻液
	0.25
	0.25
	0.5
	

	10
	
	废液压油
	0.25
	0.25
	0.5
	

	11
	废油箱
	1.6
	0.8
	2.4
	

	14
	废尾气净化装置
	0.25
	0.1
	0.35
	

	15
	废机油滤清器
	0.15
	0.05
	0.2
	

	16
	废电子电器件
	0.31
	0.19
	0.5
	

	17
	废铅酸蓄电池
	0.1
	0.1
	0.2
	

	危险废物
	4.9
	/


农机拆解说明：本项目只涉及报废农机的机械拆解，不进行农机及零部件的冲洗及破碎。本项目仅少量废旧农机存在铅酸蓄电池且入厂前大部分已被业主拆卸，项目拆解过程产生的危险废物均委托具有相应资质的单位回收处理。
4、 与备案相符性分析
本项目建设内容与备案相符性分析见下表。
表15   本项目建设内容与备案相符性分析一览表
	名称
	备案内容
	项目实际建设情况
	相符性

	项目名称
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司年回收50台农业机械建设项目
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司年回收50台农业机械建设项目
	相符

	建设单位
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司
	相符

	建设性质
	新建
	新建
	相符

	建设地点
	商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧
	商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧
	相符

	建设规模及内容
	该项目租赁场地2860平方米，其中建设生产车间1300平方米，建设办公室和仓库1000平方米，建设规模及内容，生产工艺流程：报废农机入厂-录入回收监管系统-预处理-总成拆解-机架拆解-液压钳剪切-拆解产物分类-按类别入库，生产设备：铲车、叉车、电钻、液压钳、行车、地磅等主要生产设备。
	该项目租赁场地2860平方米，其中现有生产车间占地1300平方米，现有仓库和办公室占地780平方米，建设规模及内容，生产工艺流程：报废农机入厂-录入回收监管系统-预处理-总成拆解-机架拆解-液压钳剪切-拆解产物分类-按类别入库，生产设备：铲车、叉车、电钻、液压钳、切割机、行车、地磅等主要生产设备。
	1、 备案时办公室和仓库面积为估算数据，本次以实际占地面积为准。
2、 切割机主要在农机机架及大件手工拆解困难时使用，本次根据实际工艺需求进行设备的细化补充。


5、 公用工程
（1） 给排水
1） 给水
项目用水为民权县人和镇集中供水，主要为员工生活用水，可满足用水需求。本项目劳动定员5人，年工作150天，均不在厂区食宿，厂区厕所为水冲厕。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）标准，职工人员生活用水按50L/人·d计，则生活用水量为0.25m3/d，37.5m3/a。
2） 排水
本项目废水主要为职工生活污水，用水量为0.25m3/d，37.5m3/a，排放系数按0.8计，产生量为0.2m3/d，30m3/a，生活污水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田。
（2） 供电
本项目总用电量为1000kw·h/a，依托当地供电设施，可以满足要求。
6、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员5人，均不在厂区内食宿，实行单班制，每班工作8小时，年工作150天。
7、厂区平面布置图
本项目位于商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧，项目北侧为拆解车间，从左至右分为总成拆解区、切割区、危废暂存间、预拆解区和废旧农机停放区，项目南侧主要为储存库和办公室，储存库分为一般固废暂存间、拆解物暂存区（金属类拆解物暂存区、非金属类拆解物暂存区），项目储存库东北角为办公室。项目总体平面布置详见附图六。

	工艺流程和产排污环节
	1、 施工期工艺流程及产污环节
本项目主要利用现有闲置厂房进行建设，施工期主要进行危废暂存间、一般固废间建设、应急事故池、初期雨水池建设及车间地面分区防渗等，并进行生产设备和环保设施的安装、调试工作，施工内容简单，施工过程会产生少量废气、噪声及固废，对周围环境影响较小。因此评价仅进行简要分析。
2、 运营期工艺流程及产污环节
[image: 工艺流程图]
图1   本项目工艺流程及产污环节示意图
本项目为废旧农机拆解项目，根据《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）中规定，报废农业机械回收拆解应严格遵循安全环保和循环利用的原则进行。回收拆解报废农业机械应按检查和登记→拆解前存储→拆解→拆解后存储和处置的流程作业。一般而言，拆解工艺有“非破坏性拆解”、“准破坏性拆解”、“破坏性拆解”之分。大多数农机经常年使用报废后，零件的回收价值已不大，本项目拆解工艺不考虑零件回收问题，根据农机各部分的具体结构情况及拆解操作的方便程度，综合利用氧割、各种手工、电动拆解工具进行拆解，属于“破坏性拆解”。
2.1项目工艺流程简述
（1）废旧农机入厂
废旧农机运送至厂区后，建设单位首先对废旧农机进行检查和登记，具体操作如下：
①检测报废农业机械发动机、散热器、变速器、油箱、液罐等总成部件的密封情况，对出现泄漏的地方，采用专用的泄漏收集盘用于接收并收集泄漏的液体或者在泄漏点周围放置吸油垫快速吸收泄漏的液体，将收集密闭封存油桶内，减少液体的进一步泄漏，防止废液渗入地下。
②对废旧农机主要信息进行登记并拍照，在机身醒目位置贴上唯一性标识。主要信息包括：机主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、品牌型号、机身颜色、车架号、发动机号、出厂年份、接受或收购日期等。并将废旧农机主要信息录入回收监管系统，在验机确认后同意该农机报废。
（2）废旧农机停放
本项目要求所有废旧农机由用户对其清洁即去除机械外部的非原机所属的覆盖物后再入厂，不在厂内进行清洁。可将入厂后废旧农机放置于停放区，项目厂区设有废旧农机停放区，停放区建设要求如下：
①报废农业机械存储应与其他废弃物存储分开，应避免侧放、倒放；
②如需要叠放，应做到堆放合理，方便装卸，保障人身财产安全；
③回收报废农业机械后，应在6个月之内将其拆解完毕。
（3） 预拆解
首先将检查登记后的废旧农机等进行称重，经过磅后的废旧农机由叉车运至拆解预处理车间。报废机动车主体拆解前，首先依照下列顺序进行拆解预处理工作：排出残留的各种废油；拆下铅酸蓄电池、油箱和其余外部电子原件（此步骤为各部件直接整体拆解下来，整体送往有资质单位进行处理处置，本项目不进行进一步精细拆解）。
1）收集废油液：采用电动抽油机排空并分类收集废旧农机内的废油液[废机油、废液压油、废防冻液、残余燃油及其他矿物油（润滑油等）]，分类别存放至各类密闭的油液桶内，最终运至危废暂存间内暂存。本项目拆解农机不涉及空调装置，因此不涉及制冷剂等废液。
[bookmark: OLE_LINK3]2）拆除油箱和铅酸蓄电池：拆除油箱前检查油箱内所有废油液排放干净，箱内无积液后，拆下油箱后运至危废暂存间贮存。使用扳手等拆下废旧农机上的铅酸蓄电池，不对铅酸蓄电池进行进一步的拆解，将其整体放进专用存放箱，放入危废暂存间。
3）拆除其余外部件：拆除废旧农机驾驶室内饰件以及各类电气连接线路等外部件，将其运至非金属拆解物暂存区贮存。
本项目拆解过程中不涉及机油、润滑油等部位的破拆，拆下来的主体构件在排净废油液后分类暂存物料拆解区。
（4）总成拆解
总成拆解主要包含发动机、变速箱、转向器、前后桥及机身等拆解，并按照《报废农机机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022）对以上总成进行毁形（留证）、解体，主要采用切割设备进行毁形、拆解，拆解产物主要为钢铁、有色金属等金属类拆解物。从结构复杂性与操纵舒适性两方面来说，农业机械通常比汽车简单许多，操纵性能要求也低，故其总成数较少。此过程中会产生噪声和拆解下的固废。
（5）机架拆解
对拆除总成后的整体机架进行解体，机架拆解以能对拆解物进行粗略归类为原则，并进行留证。视局部结构与可拆性的差异，分别用氧割、机械钳、小型工具进行解体；对尺寸较大或较占空间的拆解件，用切割机切断。本项目只设拆解过程，不设置破碎过程，也无零件清洗及含电路板的废电子电器件等危险废物部件精细拆解、翻新等步骤。对以上拆解物进行初步分类存放，拆解物分为金属类和非金属类暂存。金属类拆解物包括钢铁、有色金属等金属类，塑料、橡胶、玻璃及其他可用零部件等非金属类；机架拆解过程中会产生一定量的切割废气和噪声。
将上述拆解流程中拆解产物分为可回收和不可回收两类，其中可回收拆解物主要包括钢铁、有色金属、塑料、橡胶、玻璃、可用零部件等可作为产品外售给废旧资源综合利用企业；不可回收拆解物包括碎玻璃、碎皮革等一般固废和废油液等危险废物，碎玻璃、碎皮革等一般固废交由环卫部门统一处理，废油液、废油箱、废尾气净化装置、废机油滤清器、废含汞开关和废电子电器件等危险废物交由有资质单位处置。
拆解物料平衡：
根据建设单位提供资料及实际调查情况，待处理废旧农机为收割机，玉米收割机平均自重为4t/台，年拆解量为23台；小麦收割机平均自重2t/台，年拆解量为27台，故本项目农机拆解量为146t/a，可回收拆解物占总量的约96%，不可回收拆解物占总量4%。拆解物料平衡见下图。


图2   项目物料平衡图
下面针对本项目收割机拆解流程进行详细介绍。
2.2收割机具体拆解流程描述
收割机（玉米收割机和小麦收割机）总体拆解流程主要包括外部件及内饰件拆除、总成拆除、机架拆解。
（1） 外部件及内饰件拆除
1）拆除粮箱及相关部件：断开粮箱与卸粮装置等的连接部件，拆除粮箱；同时，拆除粮箱上的附属部件，如粮箱盖、观察窗等，根据不同材质分类存放。
2）拆除驾驶室相关部件：拆卸驾驶室内的座椅；拆卸操控面板上的各类旋钮、按钮、仪表盘等，收集拆解下的各类电气连接线路；拆卸挡风玻璃、后视镜等视野装置；拆除驾驶室的外壳等覆盖件，直接将上述拆解物暂存非金属类拆解物暂存区。
（2） 总成拆除
1）割台总成拆除：若收割机为液压驱动割台，先拆卸连接部件油管、传动链条或皮带等，接着拆下切割器、拨禾轮、输送装置等，分类分区暂存上述拆解物。
2）脱粒总成拆除：按顺序拆卸脱粒滚筒、凹板筛、清选装置等，直接放置金属类拆解物暂存区。
3）行走总成拆除：拆卸驱动轮和转向轮；对于带有轮胎的，分别拆下轮胎和轮辋；拆卸减震器等与车架连接部件；拆除行走总成中的传动轴等部件，拆卸带皮带的张紧装置；以上拆卸下来的各种部件根据部件类型直接分类分区暂存。
4）动力总成拆除：拆除发动机的进排气管路，燃油管路等各种连接管路；拆除发动机周边的其他部件，如机油滤清器等部件；用吊装设备将发动机从收割机上拆卸下，直接送至金属类暂存区。
5）输送与收集总成拆除：对于秸秆输送装置，拆下输送带或链条等连接部件，拆除秸秆输送装置，分类分区暂存拆解物暂存区。
（3） 机身拆解
1）外部附属部件拆除：拆除散热风扇、散热片等散热装置；拆除扶手、脚踏板等附属部件，将上述拆解物直接送至非金属类暂存区。
2）连接部件拆除：拆除角铁、连接板等连接部件。对于螺栓连接的连接件，手工拆除螺栓；对于焊接的，需采用剪切方法分离（如使用机械钳等设备，根据实际情况选用合适的分割方式）。
3）主体结构部件拆除：拆除外壳、框架等，根据后续处理或存放的需要，使用氧割等设备将其切断成合适的长度，将拆除下来的主体结构部件直接送入金属类拆解物暂存区。
对拆解下来的物品进行检验、分类、入库储存等工艺流程与拖拉机流程相同，对不能再制造的“五大总成”需要进一步拆解，工艺与拖拉机流程基本相同，不再赘述。
[image: 收割拆解工艺]
图3   收割机总体拆解工艺流程图
3、产排污环节分析
（1） 废气
本项目废气主要为废油液抽取及危险废物暂存过程中产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）、切割产生的烟尘。
（2）废水
本项目生产过程中不产生废水，主要为生活污水。
（3）噪声
本项目噪声主要是机械性噪声，生产过程中主要噪声源有切割机、风机、电钻、轮胎拆卸、手动工具。
（4）固废
本项目固废主要为一般固废和危险废物，其中一般固体废物包括生活垃圾、除尘器收尘以及碎玻璃、碎皮革等不可回收利用物；危险废物主要为废油液、废油箱、废尾气净化装置、废机油滤清器、废电子电器件、含油抹布及手套、有机废气治理产生的废活性炭等。
项目主要污染物类型及产生来源详见下表
表16  项目主要污染物类型及其产生来源一览表
	类别
	产污环节
	污染因子
	排放方式及去向

	废气
	废油液抽取和危废贮存
	非甲烷总烃
	废油液抽取和危废贮存有机废气共用1套两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放

	
	切割工序
	颗粒物
	设置集气罩收集后，经1套覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放

	废水
	职工生活
	COD、BOD5、SS、氨氮
	化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田

	噪声
	切割机等拆解设备
	设备运行噪声
	隔声、减振、消声等降噪措施

	固废
	一般固废
	职工生活
	生活垃圾
	交由环卫部门定期清运

	
	
	废气治理
	除尘器收尘
	交由环卫部门定期清运

	
	
	
	废活性炭
	交由有资质单位处置

	
	
	拆解过程
	碎玻璃、碎皮革等其他不可利用废物
	交由环卫部门定期清运

	
	
	
	钢铁
	废旧资源综合利用企业

	
	
	
	有色金属
	

	
	
	
	塑料
	

	
	
	
	橡胶
	

	
	
	
	玻璃
	

	
	
	
	可用零部件
	

	
	
	
	废油液
	交由有资质单位处置

	
	
	
	废油箱
	

	
	
	
	废尾气净化装置
	

	
	
	
	废机油滤清器
	

	
	
	
	废铅酸蓄电池
	

	
	
	
	废电子电器件
	

	
	
	劳保用品
	含油抹布及手套
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，拟租用隆兴家具有限公司现有闲置厂区（面积约2860m2）进行建设，本车间租用给本项目前主要用于家具的批发、销售，经现场勘查无原有污染情况及环境问题。
本项目拟使用的车间为全封闭车间，其中拆解车间面积约1300m2，储存库面积约850m2，厂房设置有硬质门，门窗均完好，无破损现象，厂房外道路为硬化道路，空地处进行绿化，厂区和厂房符合相关的管理要求，可用于本项目建设。




[bookmark: _Toc7880]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、 大气环境
根据大气功能区划分，本项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价选取2023年作为评价基准年，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价基本因子引用环境空气质量模型技术支持服务系统统计的商丘市2023年环境空气质量数据，各因子统计结果见下表。
表17   区域环境空气质量现状评价一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率
	超标倍数
	达标情况

	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Hlk43470135]SO2
	年平均质量浓度
	8μg/m3
	60μg/m3
	13%
	0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	21μg/m3
	40μg/m3
	52.5%
	0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	71μg/m3
	70μg/m3
	101.4%
	0.014
	不达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	46μg/m3
	35μg/m3
	131.4%
	0.314
	不达标

	O3
	8小时平均第90百分数
	169μg/m3
	160μg/m3
	105.6%
	0.056
	不达标

	CO
	24小时第95百分位数
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	22.5%
	0
	达标


由上表可知，2023年评价区域内环境空气常规因子中SO2、NO2年平均质量浓度和CO浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，但PM10、PM2.5和O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此该项目所在区域环境空气质量现状属于不达标区域。
目前，民权县正在实施《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》，通过采取一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。
2、 地表水环境
本项目选址区域最近的地表水体为内黄沟，最终汇入惠济河。评价引用2023年1~12月商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，监测结果统计见下表。
表18  地表水环境质量监测结果    单位：mg/L
	项目
	检测结果

	
	COD
	氨氮
	总磷

	惠济河（柘城砖桥断面）
	17.7~27.3
	0.04~1.12
	0.019~0.293

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
	30
	1.5
	0.3


由上表可知，项目评价河段现状水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求，项目区域地表水环境质量较好。
3、 声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》中声环境质量现状相关要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场踏勘，本项目厂址周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。
4、 地下水环境
[bookmark: OLE_LINK2]根据《建设项目环境影响报告表编制计算指南（污染影响类）（试行）》，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。为了解厂址区域地下水环境质量现状，建设单位委托河南凯勋检测技术有限公司公司于2025年2月11日对本项目厂址东南侧约535m处的翟寨村的地下水井进行取样检测。
本项目地下水水质监测情况见下表。
表19   本项目地下水现状监测结果一览表
	采样点位
	样品
状态
	检测项目
	采样结果
	标准值
	达标情况

	厂区
	液态，密封保存完好
	pH值（无量纲）
	7.37
	6.5~8.5
	

	
	
	钾（mg/L）
	1.34
	/
	

	
	
	钠（mg/L）
	59.4
	≤200
	

	
	
	钙（mg/L）
	153
	/
	

	
	
	镁（mg/L）
	55.5
	/
	

	
	
	碳酸根（mg/L）
	＜5
	/
	

	
	
	碳酸氢根（mg/L）
	496
	/
	

	
	
	Cl-（mg/L）
	97.9
	/
	

	
	
	SO42-（mg/L）
	108
	/
	

	
	
	氨氮（以N计）（mg/L）
	0.323
	≤0.50
	

	
	
	硝酸盐氮（mg/L）
	16.5
	≤20.0
	

	
	
	亚硝酸盐氮（mg/L）
	0.013
	≤1.00
	

	
	
	挥发酚（mg/L）
	＜0.0003
	≤0.002
	

	
	
	氰化物（mg/L）
	＜0.002
	≤0.05
	

	
	
	砷（μg/L）
	0.3
	≤10
	

	
	
	汞（μg/L）
	0.04
	≤1
	

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004
	≤0.05
	

	
	
	总硬度（mg/L）
	749
	≤450
	

	
	
	铅（μg/L）
	＜0.0001
	≤10
	

	
	
	氟化物（mg/L）
	0.64
	≤1.0
	

	
	
	镉（μg/L）
	0.0001
	≤5
	

	
	
	铁（mg/L）
	0.03
	≤0.3
	

	
	
	锰（mg/L）
	0.01
	≤0.10
	

	
	
	溶解性总固体（mg/L）
	916
	≤1000
	

	
	
	耗氧量（mg/L）
	1.6
	≤3
	

	
	
	硫酸盐（mg/L）
	167
	≤250
	

	
	
	氯化物（mg/L）
	104
	≤250
	

	
	
	总大肠菌群（MPN/L）
	＜3
	≤3.0
	

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	55
	≤100
	

	
	
	石油类（mg/L）
	＜0.01
	≤0.05
	


由地下水监测结果可知，本项目石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，其余监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，区域地下水环境质量良好。
5、 土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制计算指南（污染影响类）（试行）》，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，建设单位委托河南凯勋检测技术有限公司公司于2025年2月11日对项目厂址土壤进行了取样调查。本次评价在项目占地范围内设置了1个表层监测样点，监测因子是《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1所列45项基本因子和石油烃，项目土壤环境监测结果见下表。
表20   项目土壤现状监测结果一览表
	监测因子
	监测数据
	标准值
	达标情况

	监测点位
	生产车间边界处
	/
	/

	石油烃（C10-C40）（mg/kg）
	18
	4500
	达标

	总砷（mg/kg）
	9.58
	60
	达标

	镉（mg/kg）
	0.12
	65
	达标

	六价铬（mg/kg）
	＜0.5
	5.7
	达标

	铜（mg/kg）
	18
	18000
	达标

	铅（mg/kg）
	18.8
	800
	达标

	总汞（mg/kg）
	0.01
	38
	达标

	镍（mg/kg）
	28
	900
	达标

	四氯化碳(μg/kg)
	未检出
	2.8
	达标

	氯仿(μg/kg)
	未检出
	0.9
	达标

	氯甲烷(μg/kg)
	未检出
	37
	达标

	1,1-二氯乙烷(μg/kg)
	未检出
	9
	达标

	1,2-二氯乙烷(μg/kg)
	未检出
	5
	达标

	1,1-二氯乙烯(μg/kg)
	未检出
	66
	达标

	顺-1,2 -二氯乙烯(μg/kg)
	未检出
	596
	达标

	反-1,2 -二氯乙烯(μg/kg)
	未检出
	54
	达标

	二氯甲烷(μg/kg)
	未检出
	616
	达标

	1,2-二氯丙烷(μg/kg)
	未检出
	5
	达标

	1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg)
	未检出
	10
	达标

	1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg)
	未检出
	6.8
	达标

	四氯乙烯(μg/kg)
	未检出
	53
	达标

	1,1,1-三氯乙烷(μg/kg)
	未检出
	840
	达标

	1,1,2-三氯乙烷(μg/kg)
	未检出
	2.8
	达标

	三氯乙烯(μg/kg)
	未检出
	2.8
	达标

	1,2,3-三氯丙烷(μg/kg)
	未检出
	0.5
	达标

	氯乙烯(μg/kg)
	未检出
	0.43
	达标

	苯(μg/kg)
	未检出
	4
	达标

	氯苯(μg/kg)
	未检出
	270
	达标

	1,2-二氯苯(μg/kg)
	未检出
	560
	达标

	1,4-二氯苯(μg/kg)
	未检出
	20
	达标

	乙苯(μg/kg)
	未检出
	28
	达标

	苯乙烯(μg/kg)
	未检出
	1290
	达标

	甲苯(μg/kg)
	未检出
	1200
	达标

	间-二甲苯+对-二甲苯(μg/kg)
	未检出
	570
	达标

	邻-二甲苯(μg/kg)
	未检出
	640
	达标

	硝基苯(mg/kg)
	未检出
	76
	达标

	苯胺(mg/kg)
	未检出
	260
	达标

	2-氯苯酚(mg/kg)
	未检出
	2256
	达标

	苯并[a]蒽(mg/kg)
	未检出
	15
	达标

	苯并[a]芘(mg/kg)
	未检出
	1.5
	达标

	苯并[b]荧蒽(mg/kg)
	未检出
	15
	达标

	苯并[k]荧蒽(mg/kg)
	未检出
	151
	达标

	䓛(mg/kg)
	未检出
	1293
	达标

	二苯并[a,h]蒽(mg/kg)
	未检出
	1.5
	达标

	茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)
	未检出
	15
	达标

	萘(mg/kg)
	未检出
	70
	达标


由上表可知，本项目占地范围内土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2筛选值第二类用地标准，表明评价区域土壤环境质量良好。
6、 电磁辐射
本项目生产过程不涉及电磁辐射。
7、 生态环境质量现状
本项目所在地区的生态系统主要以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，周围500m范围内无珍稀保护动植物，不涉及生态环境保护目标，生态环境质量现状良好。

	环境保护目标
	本项目位于商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧，周边主要为公路、厂房和道路，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物景观等环境敏感点；项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；本项目用地范围内无生态环境保护目标。
表21   本项目主要环境保护目标
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	农技推广站
	114.978179
	34.712524
	行政办公
	环境空气
	二类区
	S
	130m

	税务局
	114.976037
	34.713825
	行政办公
	环境空气
	二类区
	W
	180m

	民权县公安交通警察大队人和中队
	114.973798
	34.714331
	行政办公
	环境空气
	二类区
	W
	380m

	翟寨村
	114.982475
	34.708855
	居民区
	环境空气
	二类区
	SE
	535m

	内黄沟
	114.976907
	34.714295
	河流
	地表水
	Ⅳ类
	E
	300m




	污染物排放控制标准
		环境
要素
	执行标准
	执行级别
	污染因子
	限值

	废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	表2
	非甲烷总烃
	有组织
	最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率10kg/h（15m高排气筒）

	
	
	
	
	无组织
	周界外浓度排放限值4.0mg/m3

	
	
	
	颗粒物
	有组织
	最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）

	
	
	
	
	无组织
	周界外浓度排放限值1.0mg/m3

	
	《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）
	附件1
	非甲烷总烃
	排放浓度80mg/m3

	
	
	附件2
	
	周界外浓度2.0mg/m3

	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	厂区内无组织排放限值
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3

	
	
	
	
	监控点任意一次浓度值≤20mg/m3

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	2类
	昼间
	60dB（A）

	固体
废物
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的一般固废间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	 备注：项目废气排放同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业PM排放浓度≤10mg/m3，非甲烷总烃≤30mg/m3




	总量控制指标
	[bookmark: OLE_LINK1]根据《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》和《关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》文件，“十四五”和新增污染物排放总量指标为氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、二氧化硫、化学需氧量及氨氮。
1、废水污染物排放情况
项目厂区营运期无生产废水，职工生活污水化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田。因此项目不涉及废水总量控制。
2、废气污染物排放情况
项目生产过程中不涉及SO2、NOx等废气污染物的产排，废气主要是颗粒物和挥发性有机物。废油液抽取和危险废物贮存过程均产生VOCs，以非甲烷总烃计，项目VOCs有组织排放量为0.0015t/a、无组织排放量为0.0009t/a。切割过程中产生的颗粒物有组织排放量为0.003t/a、无组织排放量为0.0099t/a。
综上，项目总量控制指标为VOCs0.0015t/a，颗粒物0.003t/a。
本项目总量替代来源：
本项目废气总量指标为VOCs和颗粒物，因民权县2024年度环境空气质量不达标，因此废气实行区域内倍量替代，替代量为VOCs0.003t/a，颗粒物0.006t/a。
废气中的VOCs总量从民权县北关镇雨航蔬菜加工厂减排废气污染物排放总量中进行倍量替代（非甲烷总烃0.2442t/a），替代完成后，民权县北关镇雨航蔬菜加工厂可用废气减排剩余量为：非甲烷总烃0.2412t/a。
废气中的颗粒物总量从民权县铭旭再生资源回收有限公司减排废气污染物排放总量中进行倍量替代（颗粒物0.1608t/a），替代完成后，民权县铭旭再生资源回收有限公司可用废气减排剩余量为：颗粒物0.1548t/a。




[bookmark: _Toc11629]
四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目租用现有闲置厂区进行建设，施工期主要进行危废暂存间、一般固废间和应急事故池、初期雨水池建设及车间内地面分区防渗等，同时进行拆解设备和环保设施的安装、调试工作，施工过程产生少量废气、噪声及固废，对周围环境影响较小。因此评价不再对施工期环境保护措施进行赘述。

	运营期环境影响和保护措施
	一、废气
1、 废气产排污分析
本项目营运过程中产生的废气主要为废油液抽取过程有机废气（以非甲烷总烃计）、切割废气、危废贮存有机废气等。本项目废气产生情况及治理措施见下表。
表22   本项目废气产生及治理措施一览表
	排放方式
	产污环节
	污染因子
	产污点及收集方式
	拟采取污染治理措施

	有组织
	废油液抽取和危废贮存时
	非甲烷总烃
	废油液抽取有机废气采用集气罩收集，与负压收集的危废贮存废气由同一管道收集
	两级活性炭吸附装置（TA001，风量2000m3/h）+15m高排气筒DA001

	
	切割工序
	颗粒物
	在切割工位上方设置集气罩
	覆膜袋式除尘器（TA002，风量2000m3/h）+15m高排气筒DA002

	无组织
	废油液抽取和危废贮存
	非甲烷总烃
	/
	设置全封闭车间，生产时门窗全部关闭，减少无组织排放，提高有组织收集效率

	
	切割工序
	颗粒物
	
	







	运营期环境影响和保护措施
	表23   本项目废气产排情况一览表
	产污环节
	污染物种类
	产生情况
	收集效率
	风机风量m3/h
	治理设施
	排放口编号
	污染物排放情况
	排放标准

	
	
	核算方法
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	
	
	治理设施
	治理工艺去除率%
	是否为可行技术
	
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	速率kg/h
	浓度mg/m3

	有组织
	废油液抽取过程
	非甲烷总烃
	系数法
	0.005
	0.017
	85%
	2000
	两级活性炭吸附装置
	70%
	是
	DA001
	0.0015
	0.01
	5
	10
	30

	
	危废贮存
	非甲烷总烃
	系数法
	微量
	微量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	切割工序
	颗粒物
	系数法
	0.0561
	0.187
	85%
	2000
	袋式除尘器
	95%
	是
	DA002
	0.003
	0.009
	4.5
	3.5
	10

	无组织
	废油液抽取和危废贮存
	非甲烷总烃
	/
	0.0009
	/
	
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0009
	0.0058
	/
	/
	/

	
	切割工序
	颗粒物
	/
	0.0099
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0099
	0.033
	/
	/
	/






	运营期环境影响和保护措施
	2、 废气源强分析
本项目生产过程中产生的废气主要为预拆解过程废油液抽取过程挥发有机废气、切割烟尘、危废贮存有机废气。
（1） 废油液抽取过程和危废贮存挥发废气
a.废油液抽取过程挥发废气
本项目报废农机在入厂后，首先对农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，收集泄漏的液体或封住泄漏处，故泄漏的废油液量很少。
本项目回收的废旧农机不设置空调，因为无废制冷剂抽取工位，项目设置1个废油液抽取工位，采用电动抽油机对报废农机内的废油液封闭式抽取，因此在报废农机内及卸油、收集过程中非甲烷总烃的挥发量较少。项目拆解抽取废油液包括残余燃油（汽油、柴油等）及其他矿物油（机油、润滑油等）、废防冻液、废液压油等各种液体，除燃油外，其他油液主要对发动机等机械设备起到润滑、清洁、密封、减磨、防锈等作用，相对于燃油具有较强的氧化稳定性、热稳定性以及低挥发性，拆解过程基本不产生废气。此外，在各类废液抽取后在专用密闭容器内封存，因此本项目可能产生的非甲烷总烃废气的环节主要为排空油液的过程中油液的挥发。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分的损失率，按总体的0.47%计算损失率。
本项目拆解农机数量为50台/年，根据建设单位提供资料，每台废旧农机油液产生量约为250kg，残留约10%，则项目平均每台废旧农机残留废油液按25kg计，废油液总量为1.25t/a。项目废油液回收时间约150h/a，废油液抽取过程中会有部分油液残留在容器壁上。经类比同类项目，该部分以无组织形式排放，因残留量极少，本次评价按1.25t废油液均被抽取计算，则废油液挥发产生的非甲烷总烃约0.0059t/a，非甲烷总烃产生速率为0.039kg/h。
企业拟将废油液抽取工位固定，上方设置可伸缩式集气罩，油液抽取时，将集气罩对准油液抽取机，集气罩尺寸为1.0m*0.55m，罩口平均风速为0.6m/s。风机风量计算依据公式如下：
L3=V×F×3600             公式（1）
式中：L3—顶吸罩的计算风量，m3/h；
V—罩口平均风速，m/s，可取0.3-1.0；
F—排风罩开口面面积，m2；
经计算废油液抽取工序风机风量为1980m³/h，考虑风阻，企业拟设置1台风量为2000m3/h的风机。本项目废油液抽取时集气罩收集效率以85%计，经两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA001达标后排放，处理效率以70%计，则有组织非甲烷总烃排放量为0.0015t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度5mg/m3，非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m排气筒排放限值要求10kg/h、120mg/m3）要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃排放浓度限值80mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的通用行业涉VOCs企业绩效引领指标要求（30mg/m3）。
残留在容器壁的废油液和未被收集的废气以无组织形式排放，则无组织非甲烷总烃排放量为0.0009t/a，排放速率为0.0058kg/h。
b.危险废物贮存有机废气
本项目建设有40m2危险废物暂存间1座，用于存储项目运营过程中产生的危险废物。鉴于废油液、废活性炭、废含油抹布及手套等危险废物均采用专用密闭容器封存，暂存过程中产生的有机废气产生量很少，本次评价不再定量核算，仅提出相应的废气污染方式措施，即危废暂存间设置负压密闭收集管道，废气集中后与废油液抽取工序废气共用1套两级活性炭吸附装置处理后达标排放。
（3）切割废气
在拆解时需对螺栓等连接处进行切割，拆除的金属部件不需要进一步分割、破碎、色选、清洗及打包等，拆解后的金属部件直接外售处理；废旧农机在拆解后较大部件还需进行切割，本项目设置一台切割机，切割方式采用等离子切割，等离子切割过程中所用切割气体为乙炔和氧气。乙炔燃烧产生的废气为H2O和CO2，其环境影响小，但切割过程农机被切割位置的受热金属融化，由于局部的高温作用部分金属离子直接以气态形式进入空气中，金属离子在空气中随即冷却形成颗粒物，因此而产生的切割烟尘环境影响较大。根据被切割件的性质特点，本项目切割烟尘主要成分为金属颗粒物。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“第33-37,431-434机械行业系数手册”，参考钢铁加工企业经验数据，采用等离子切割产生的颗粒物1.1kg/t-原料。本项目年拆解废旧农机50台，废旧农机拆解钢铁约为119.5t/a，其中约50%需进行等离子切割处理，剩余约50%进行手动拆解或者机械钳手动切割，每天共切割2h，年切割时间300h，则切割烟尘产生总量为0.066t/a，产生速率为0.22kg/h。
本项目在切割工序上方设置集气罩对切割过程中产生的烟尘进行收集，收集效率85%，收集后的废气经过覆膜袋式除尘器净化处理，处理效率以95%计，后通过15m高排气筒达标排放，风机风量2000m3/h，切割烟尘的排放量约为0.003t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为4.5mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（15m排气筒排放限值要求3.5kg/h、120mg/m3）要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业PM排放浓度≤10mg/m3的要求。
切割工序未被收集的烟尘以无组织形式向环境中排放，无组织排放颗粒物量约为0.0099t/a，排放速率为0.033kg/h。
3、 废气治理措施可行性分析
（1）切割废气治理措施及排放情况分析
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）“废气污染治理设施工艺-除尘设施”包括袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他。本项目生产过程中颗粒物设置集气罩收集，经覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，风机量为2000m3/h，有组织颗粒物排放浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.009kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（15m排气筒排放限值要求3.5kg/h、120mg/m3）的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业PM排放浓度≤10mg/m3的要求。因此本项目烟尘污染防治措施可行。
（2）挥发性有机废气治理措施及排放情况分析
本项目拆解过程利用电动抽油机对油液进行抽取，挥发性有机废气主要为排空油液的过程中油液的挥发过程。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）（参照废机动车），规定中要求废机动车拆解过程产生的非甲烷总烃污染防治可行技术为活性炭吸附，根据建设单位设计，项目拆解过程中产生的非甲烷总烃拟采用两级活性炭吸附装置处理，后经15m高排气筒排放，风机风量为2000m3/h，非甲烷总烃有组织排放量为0.0015t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度5mg/m3，非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（15m排气筒排放限值要求10kg/h、120mg/m3）要求及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）排放浓度限值80mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的通用行业涉VOCs企业绩效引领指标要求（30mg/m3）。因此本项目挥发性有机废气污染防治措施可行。
综上所述，本项目切割废气和挥发性有机废气采用的防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中要求的可行技术，故以上废气采取的污染防治措施是可行的。
4、 非正常工况分析
废气非正常排放一般指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常有组织排放取覆膜袋式除尘器处理装置发生故障未进行治理以及活性炭失效未及时更换直接排放，非正常工况污染物排放情况见下表。
表24   污染源非正常排放情况一览表
	排放源
	污染物
	非正常情况
	处理效率
	非正常排放情况
	持续时间
	年发生频次

	
	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量kg
	
	

	电动抽油机
	非甲烷总烃
	未及时更换活性炭造成处理效率下降
	0
	8.5
	0.017
	0.0085
	≤0.5h
	≤1次

	切割机
	颗粒物
	未及时更换布袋，处理效率下降
	0
	93.5
	0.187
	0.0935
	≤0.5h
	≤1次


由上表可见，非正常工况下污染物排放量增加，颗粒物及非甲烷总烃会出现超标排放，会对周边环境造成一定影响，但非正常工况持续时间较短，不会对周围环境产生较大影响。为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，拟采取如下措施：
①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。
②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产等。
③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。
在建设单位措施落实到位的情况下，可以最大程度上避免非正常工况下废气排放对周围环境产生不利影响。
5、 排放口基本情况及监测要求
项目废气排放口基本情况见下表。
表25   项目废气排放口基本情况一览表
	序号
	排放口
编号
	排放口名称
	污染物
	排放口地理坐标
	排放口基本情况

	
	
	
	
	经度
	纬度
	排气筒高度（m）
	排气筒内径（m）
	排气温度（℃）

	1
	DA001
	废油液回收有机废气排气筒
	非甲烷总烃
	114.97858644
	34.71370228
	15
	0.3
	[bookmark: OLE_LINK75]常温

	2
	DA002
	切割废气排气筒
	颗粒物
	114.97828469
	34.71373866
	15
	0.3
	常温


根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1024-2019）及项目情况，本项目建设后废气监测方案见下表。
表26  本项目营运期废气监测方案
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	有组织废气
	排气筒DA001
	非甲烷总烃
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中通用行业PM、VOCs排放要求

	
	排气筒DA002
	颗粒物
	1次/年
	

	无组织废气
	厂房外
	非甲烷总烃
	1次/年
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	厂界上风向布设1个参照点，厂界下风向10米内布设3个监控点
	非甲烷总烃、颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求


6、 大气环境影响分析
本项目废气主要为非甲烷总烃和颗粒物，建设有全封闭拆解车间、危废暂存间等，主要产气工序均设有废气收集措施及处理措施，废气经处理后可经排气筒达标排放，对周围环境影响较小；厂址周边500m范围内除西侧约130m处的农技推广站和西侧约180m的税务局、280m的民权县公安交通警察大队人和中队外无其他居住点、学校等大气敏感点分布，本项目与该两处敏感点之间分布有道路、农田，且本项目建设有全封闭厂房，设置有废气处理装置，对周围区域环境影响较小。因此，企业在做好日常管理工作、废气处理设施设备正常运作情况下，项目废气对周围环境影响不大。
二、废水
1、废水产排污情况
（1）生活污水
本项目废水主要为职工生活污水。本项目定员5人，年工作时间150天，均不在厂区食宿，参照《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水量按50L/人·d计，则项目员工日用水量合计为0.25m3/d，即员工生活用水年用量为37.5m3/a。生活污水产生系数为0.8，则生活污水产生量为0.2m3/d（即30m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，产生浓度分别为COD250mg/L，BOD5180mg/L，氨氮30mg/L，SS200mg/L。建设单位建设1座10m3化粪池，项目产生的生活污水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田。
（2）初期雨水
项目主要拆解及拆解物暂存车间均设在密闭的标准化厂房内。首先对入厂农机进行检查，对出现泄漏的总成部件，采用专用的泄漏收集盘用于接收并收集泄漏的液体或者在泄漏点周围放置吸油垫快速吸收泄漏的液体，各类废油液进行分类收集后采用专用容器进行封存和转移，因此不存在泄露废油液。根据核算，需收集的初期雨水汇水面积按2860m2计，项目厂址所在地属于北方地区，年降雨量较少。根据给排水涉及规范推荐的暴雨强度计算方法，河南省暴雨强度的计算公式如下：


其中：q—暴雨强度，L/s·ha；
P—设计重现期，取2年；
t--降雨历时，取初期10min。
根据当地最大暴雨强度和项目汇水面积2860m2（0.286ha）、q=278L/s·ha计算，则初期雨水产生量约为48m3/次，产生水质为COD150mg/L、SS250mg/L、石油类40mg/L。该部分初期雨水不能随其他雨水一起排放，收集至前期雨水收集池（60m3）内。
本项目采用雨污分流制，雨水沟设为明渠，根据厂区所在区域地势并结合项目平面布置铺设雨水管道。在初期雨水收集池进口设置油水分离器，在收集池雨水入口设置1个三通阀门，通过控制阀门使初期雨水流向初期雨水收集池，收集的初期雨水经油水分离器分离及沉淀后用于厂区洒水抑尘；10min后关闭初期雨水管阀门，打开进雨水管阀门，使中后期雨水经雨水明渠排至雨水管道中。
2、废水综合利用可行性分析
（1） 项目生活污水外运肥田的可行性分析
项目营运期生活污水产生量为0.2m3/d，生活污水中COD浓度约250mg/L、BOD5浓度约为180mg/L、NH3-N浓度约为30mg/L、SS浓度约为200mg/L，生活污水经10m3化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田。
根据现场调查，项目所在地北侧为农田，占地约42hm²，主要种植农作物为小麦和玉米，能够消纳项目产生的生活污水，因此项目生活污水经化粪池暂存后，由附近村民定期清掏，外运肥田是可行的。
（2）初期雨水用作厂区地面洒水可行性分析
本项目收集的初期雨水经油水分离器分离及沉淀后用于厂区洒水抑尘初。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）洒水降尘按照3L/m2·次，生产车间外可回用洒水降尘面积约2000m2，洒水抑尘用水消耗量为6t，本项目初期雨水收集量约48m3，因此厂区外洒水抑尘可以消纳产生的初期雨水。
三、噪声
1、噪声源强
本项目运行期间产生的噪声包括：拆解机械发出的机械噪声和手工拆解产生的噪声。其中，废旧农机搬运产生的噪声属于偶发性噪声（比如落地、放倒等产生的噪声），本项目发声区域是集中在车间内，对外环境的影响不大；本项目文明拆解，人工手工拆解使用的器具也非常专业，因此人工拆解噪声非常小，因此由本项目运行而增量的交通噪声对外环境的影响可以忽略。
综上所述，本项目主要分析拆解设备运行时产生的机械噪声对外环境造成的影响。通过同类项目类比调查，本项目高噪声设备噪声强度在75～85dB（A）之间。项目主要噪声设备见下表。
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	表27   本项目噪声设备源强一览表   单位：dB(A)
	序号
	建筑物名称
	声源
名称
	数量（台）
	声源
源强/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1
	拆解车间
	等离子切割机
	1
	75
	隔声、减振
	15.9
	24.7
	1.2
	77.6
	9.7
	14.4
	3.5
	37.2
	55.3
	51.8
	64.1
	昼间
	15
	15
	15
	15
	22.2
	40.3
	36.8
	49.1
	1m

	2
	
	电动抽油机
	1
	75
	隔声、减振
	41.5
	18.1
	1.2
	53.3
	8.2
	39.2
	7.8
	40.5
	56.7
	43.1
	57.2
	
	15
	15
	15
	15
	25.5
	41.7
	28.1
	42.2
	1m

	3
	
	风机
	1
	85
	隔声、减振、消声
	14.1
	29.4
	1.2
	83.8
	12.1
	13.3
	3.6
	41.5
	58.3
	57.5
	68.7
	
	15
	15
	15
	15
	26.5
	43.3
	42.5
	53.7
	1m

	4
	
	风机
	1
	85
	隔声、减振、消声
	37.7
	29.3
	1.2
	61.2
	14.9
	35.6
	4.1
	44.3
	56.5
	48.9
	67.7
	
	15
	15
	15
	15
	29.3
	41.5
	33.9
	52.7
	1m


[bookmark: _Toc28404]注：表中坐标以车间西南角（114.972563,34.714581）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
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	为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出：
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: ]
室内声源等效为室外声源图例
根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算：

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；
LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB。
a.无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）；
LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）；
r ——预测点距噪声源距离，（m）；
r0——源强外1m处。
b.噪声贡献值计算公式为：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
T ——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s。
c.噪声预测值计算公式为：


式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb——预测点的背景值，dB（A）。
项目工作制度为单班制，每班工作8h。本次评价对项目各车间昼间厂界噪声值进行预测，经预测，正常生产情况下本项目各厂界噪声贡献值见表28。
表28   项目各厂界噪声预测一览表   单位：dB(A)
	预测点位
	贡献值
	标准限值
	是否达标

	东厂界
	32.6
	60
	是

	南厂界
	30.5
	60
	是

	西厂界
	44.1
	60
	是

	北厂界
	57.2
	60
	是


由预测结果知，本项目噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，项目噪声对区域声环境影响较小。
2、监测要求
运行期间环境监测工作应按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）进行，详见下表。
表29   厂界运营期噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	四周厂界
	昼间等效连续A声级
	1季度1次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准


四、固废
1、固废产生情况
本项目在废旧农机拆解过程中会产生金属类拆解物（钢铁、有色金属）、非金属类拆解物（塑料、橡胶、玻璃和可回收利用零部件），上述拆解物将分类收集，暂存在拆解车间内的金属类拆解物暂存区、非金属拆解物暂存区，作为产品分类外售。拆解过程中产生的一般固废为碎玻璃、皮革等不可回收拆解物以及职工产生的生活垃圾；危险废物有：废铅酸蓄电池、废油液（残余燃油及其他矿物油、废防冻液、废液压油）、废油箱、废尾气净化装置、废机油滤清器、废电子电器件、废活性炭、含油抹布及手套等，将按照其特性，分类存放处置。
（1）一般固废
①生活垃圾
本项目营运期劳动定员5人，年工作150天，员工在生产和生活过程中产生生活垃圾按照0.5kg/人·d计，则本项目营运期生活垃圾产生量为0.375t/a。生活垃圾集中收集在生活垃圾桶内，定期清运，交由市政环卫部门统一处置。
②碎玻璃、皮革等不可回收拆解物
在拆解过程中会产生一定量的不可利用废物，如碎皮革、碎玻璃、碎塑料等无利用价值的拆解物，且不属于危险废物，经物料衡算和统计类比，拆解一台农机可产生不可利用废物量为30kg，本项且年拆解农机50台，则产生不可利用废物1.5t/a，不可利用废物集中收集后交由市政环卫部门统一处置。
③除尘器收尘
本项目除尘器收集粉尘主要来源于切割工序，除尘器收尘约0.053t/a，收集后交由环卫部门统一处置。
（2）危险废物
1）废油液
废油液主要包括废柴油和废机油等属于残余燃油及其他矿物油（废机油、废润滑油等）、废液压油、废防冻液等废液，根据《国家危险废物名录》（2025版），均属于危险废物。根据本项目拆解农机数量50台/年计算，每台废旧农机残留废油液产生量为25kg，则拆解过程中废油液总产生量约为1.25t/a。废油液放置于密闭容器内，经危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处置。
a) 残余燃油及其他矿物油
废旧农机拆解过程中产生残余燃油和其他矿物油，主要来自残余燃油（汽油、柴油等）以及对农机发动机等机械设备起到润滑、清洁等作用的矿物油（机油、润滑油等），产生量约0.25t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的非特定行业“900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥”， 经分类收集后暂存于危险废物暂存间，采用铁桶盛放后加盖密闭暂存，定期委托有资质单位处置。
b) 废液压油
废旧农机拆解中产生的废液压油，主要来自液压系统的油箱，产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”的非特定行业“900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”，经分类收集后暂存于危险废物暂存间，采用铁桶盛放后加盖密闭暂存，定期委托有资质单位处置。
c) 废防冻液
废旧农机拆解过程中会产生部分废防冻液，产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物”的“900-402-06 工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂”， 经分类收集后暂存于危险废物暂存间，采用铁桶盛放后加盖密闭暂存，定期委托有资质单位处置。
此外，评价要求上述废油液采用符合相关标准的专用收集桶收集，各收集桶应为密闭，收集桶内顶部与各废油液表面之间保留100mm以上的空间，收集桶外应贴上危险废物标签。各种废油液应分类收集，不得混合装在同一个收集桶内。储存室应设置在阴凉通风处，避免日光直接照射，库温应控制在30℃以下为宜。废油液储存区应设置围堰及导流渠，导流渠通往事故水池，并配备备用收集容器，一旦发生物料泄漏，应及时收集至备用收集容器。另外评价要求各废油液收集桶之间必须留有搬运通道，不同的废油液不能混合装在同一个收集桶内。各废油液的收集桶必须经过检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。进入各废油液储存间的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。各类废液经分类收集后放置危险废物暂存间，定期有委托资质单位处理。
2）废油箱
废旧农机在预拆解过程收集废油液后产生的废油箱，产生量约为2.4t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，经分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期有委托资质单位处置。
3）废尾气净化装置
拆解过程产生的废尾气净化装置主要产生于农用车、新能源、机动车排气管，含尾气净化剂，产生量为0.35t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW50 废催化剂”的非特定行业，危废代码是900-049-50，经分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期有委托资质单位处置。
4）废机油滤清器
本项目拆解过程中拆除的废机油滤清器，属于《国家危险废物名录》（2025版）中“HW49 其他废物”中非特定行业的“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，产生量约为0.2t/a，危废代码为900-041-49，危险特性为T/In，暂存于危废暂存间内专用机油滤密闭容器内，定期交由有资质单位处置。
5）废电子电器件
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]项目拆解过程中产生各种扬声器、电路板等废电子电器件，共计0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废电子电器件属于HW49其他废物，废物代码为900-045-49（废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件）。本项目仅拆下电路板，不对电路板进行拆解。废电子电器件产生后集中收集，暂存于危险废物暂存间中，定期委托资质单位进行处置。
6）废活性炭
废旧农机拆解过程中产生挥发性有机废气经两级活性炭吸附装置处理后排放，活性炭需定期进行更换。本项目活性炭吸附装置由2个活性炭吸附箱串联组成，根据风机风量，每个箱体填充约0.15t的蜂窝状活性炭，则所用活性炭量为0.3t/a。为保证活性炭的吸附性能，每年更换一次活性炭，根据活性炭有机废气吸附量，计算得废活性炭产生量约为0.304t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于HW49其他废物，行业来源为非特定行业，危废代码为900-039-49。废活性炭更换后暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位进行处置
7）废铅酸蓄电池
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]本项目废旧农机拆解过程仅存在少量的废铅酸蓄电池，大部分铅酸蓄电池在废旧农机入厂区前被业主拆下自留，因此本项目废铅酸蓄电池产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废铅酸蓄电池属于HW31含铅废物，废物代码为900-052-31废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液，拆解的铅酸蓄电池将危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处置。
8）含油抹布及手套
废旧拆解过程中会产生含油抹布和手套，产生量约0.01t/a，与生活垃圾产生位置不同，具备分类收集的条件。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布及手套属于HW49其他废物，行业来源为非特定行业，危废代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。含油抹布及手套经收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托资质单位进行处置。
本项目固废具体产排污情况见下表。
表30  本项目一般固废产排情况一览表
	序号
	固体废物名称
	固废属性
	一般固体废物代码
	产生环节
	产生量t/a
	处置方式和去向

	1
	生活垃圾
	一般固废
	900-001-S62、900-002-S62
	办公区、生活区
	0.375
	委托市政环卫部门统一处置

	2
	碎玻璃、皮革等不可回收拆解物
	碎皮革
	900-099-S14
	拆解过程
	1.5
	

	
	
	碎玻璃
	900-004-S62
	
	
	

	
	
	碎塑料
	900-002-S62
	
	
	

	3
	除尘器收尘
	一般固废
	900-099-S59
	拆解过程
	0.053
	



表31   本项目危险废物处置方式汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	产生量t/a
	产生工序及设备
	形态
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	废活性炭
	HW49 其他废物
	900-039-49
	0.304
	废气治理
	固态
	非甲烷总烃
	1年
	T
	分区、分类暂存危废间，定期委托资质费单位进行处置

	2
	废油液
	残余燃油及其他矿物油
	HW08 废矿物油与含矿物油废物
	900-199-08
	0.25
	拆解过程
	液态
	矿物油、石油烃等
	1天
	T/I
	

	
	
	废防冻液
	HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物
	900-402-06
	0.5
	
	液态
	乙二醇等
	1天
	T/I/R
	

	
	
	废液压油
	HW08 废矿物油与含矿物油废物
	900-218-08
	0.5
	
	液态
	矿物油等
	1天
	T/I
	

	3
	废油箱
	HW08 废矿物油与含矿物油废物
	900-249-08
	2.4
	
	固态
	矿物油
	1天
	T/I
	

	4
	废尾气净化装置
	HW50废催化剂
	900-049-50
	0.35
	
	固态
	废农用车
尾气净化
催化剂
	1天
	T
	

	5
	废机油滤清器
	HW49 其他废物
	900-041-49
	0.2
	
	固态
	矿物油
	1天
	T/I
	

	6
	废电子电器件
	HW49其他废物
	900-045-49
	0.5
	
	固态
	铅、汞、六价铬等
	1天
	T
	

	7
	废铅酸蓄电池
	HW31含铅废物
	900-052-31
	0.2
	
	固态
	铅等
	1天
	T/C
	

	8
	含油抹布及手套
	HW49其他废物
	900-041-49
	0.01
	
	固态
	有机物
	1天
	T/I
	


2、固废临时贮存措施
根据《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022），报废农业机械各类产物的储存、处置原则如下：
（1）固体废物的储存应符合GB18599、GB18597和HJ2025的规定；一般工业固体废物储存设施及包装物应按照GB15562.2的规定进行标识，危险废物储存设施及包装物的标志应符合GB18597和HJ2025的规定；所有固体废物避免混合、混放。妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置；废弃电器储存场地不得有明火；容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查；对拆解后的所有固体废物分类储存和标识；报废农业机械主要固体废物的储存方法和注意事项见附录B。回用件储存应分类储存和标识，存放在封闭或半封闭的储存场地中；拆解后的电子元器件应分类储存。
（2）废液应使用专用密闭容器存储，防漏、防洒溅、防挥发，并交由具有相应资质的废液回收处理企业处置。
（3）拆解后的所有的零部件、材料、废物，应按照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）的规定分类存储和标识，废物不得焚烧、丢弃。
（4）拆解后有毒有害的危险废物的存储和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，危险废物应交由具有相应资质的企业进行处置。
本项目在拆解车间应设置拆解物暂存区（金属类拆解物暂存区、非金属类拆解物暂存区）、一般固体废物暂存间和危险废物暂存间，本项目产生金属类拆解物包括钢铁、有色金属；非金属类拆解物包括塑料、玻璃、橡胶和可回收零件等；无回收利用价值的固体废物包括碎玻璃、碎皮革、碎海绵、废油液、废尾气净化装置、废机油滤清器、废电子电器件等，其中碎玻璃、碎皮革等放置一般固废暂存间，废油液、废油箱、废尾气净化装置、废机油滤清器和废电子电器件分类存放在危废暂存间内。
本项目一般固废暂存间的建设方案：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置暂存场所；不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。一般固废间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。规范设置一般固废间，建立完善的固体废物防范措施和管理制度。
本项目危险废物暂存间的建设方案如下：
本次评价结合危废实际产排情况，项目在拆解车间内设置40m2危险废物暂存间，用于分区、分类存放废油液、废油箱、废尾气净化装置、废机油滤清器、废电子电器件、废活性炭、含油抹布及手套、废铅酸蓄电池等8类危险废物，各分区平均面积约占5m2，能够满足各类危险废物的储存需求。此外，考虑到与拆解车间、运输通道及事故池的距离，便于危险废物的收集和转运，同时应避免设置在易受洪水、地震等自然灾害影响的区域，将危险废物暂存间设在车间西南侧是可行性措施。危废定期转运，一年至少转运一次，危废暂存间应贴有危废标志，做好防雨措施，并对地面进行防渗处理，设置2毫米厚高密度聚乙烯防渗层，确保防渗层渗透系数≤10-10cm/s。项目危险废物定期交由有资质的单位进行处理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下具体要求设置：
①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。
②危险废物贮存间必须要密闭建设，贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。存放危废为液体的必须有泄露液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池），危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。
③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。
④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。
⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。
⑥危险废物暂存间要有专人定期管理，贴上警示标签，禁止无关人员进入。
⑦按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。
表32   危险废物贮存场所基本情况一览表
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存周期

	危废暂存间
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	厂区
	40m2
	袋装
	90天

	
	废油液
	残余燃油及其他矿物油
	HW08
	900-199-08
	
	
	密闭桶装
	

	
	
	废防冻液
	HW06
	900-402-06
	
	
	密闭桶装
	

	
	
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	
	
	密闭桶装
	

	
	废油箱
	HW08
	900-249-08
	
	
	密闭桶装
	

	
	废尾气净化装置
	HW50
	900-049-50
	
	
	密闭桶装
	

	
	废机油滤清器
	HW49
	900-041-49
	
	
	密闭桶装
	

	
	废电子电器件
	HW49
	900-045-49
	
	
	密闭贮存箱
	

	
	废铅酸蓄电池
	HW31
	900-052-31
	
	
	密闭贮存箱
	

	
	含油抹布及手套
	HW49
	900-041-49
	
	
	密闭桶装
	


3、危险废物转移及运输管理措施
①应按照《道路危险货物运输管理规定》、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）等进行危险废物的运输，并按照《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。
②随车携带文件，配置橡胶手套、工作手套、口罩、消毒水、急救药箱、灭火器、通讯工具、紧急应变手册及紧急处理工具等。
③在运输过程中，采取专车专用的方式，禁止将危险废物与旅客及其它货物同车运输。
④在实际运输过程中，对每条运输路线所经过的江河、大桥入口处和距离路边较近的居民集中区和学校等敏感点进行标注，并对从事危险品运输的驾驶员进行提醒及监督。如有必要应尽量避免雨天运输。
⑤危险废物运输途经城市时，应尽量绕城行驶，不得停留，不得穿越中心城区。
⑥对运输车进行严格管理，须备有车辆里程登记表并做好每日登记，做好车辆日常的维护。
⑦从事危险废物运输的人员，应当定期进行排除危险品运输车辆交通事故的业务培训，增强忧患意识，经考核合格，方可从事该项工作；运输车辆须有特殊标志，以引起关注；危险废物运输车辆需持有危险废物运输通行证。
⑧加强汽车运输及装卸管理，做好运输工具的密封。不应超载（或物料装得过满）。车在厂区内行驶速度应小于10km/h。运输车辆应遵守交通规则，禁止超载、超速和酒后驾车，行驶过程中要避免急速转弯、紧急刹车和急速加速。
⑨运输前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。
表33   本项目固体废物汇总表
	产生环节
	名称
	属性
	产生量（t/a）
	处置去向

	职工生活
	生活垃圾
	一般固体废物
	0.375
	交由环卫部门统一清运

	拆解过程
	碎玻璃、皮革等不可回收物
	一般固体废物
	1.5
	

	
	除尘器收尘
	一般固体废物
	0.053
	

	
	废活性炭
	危险废物
	0.304
	分区、分类暂存危废间，定期委托有资质单位进行处置

	
	废油液
	残余燃油及其他矿物油
	危险废物
	0.25
	

	
	
	废防冻液
	危险废物
	0.5
	

	
	
	废液压油
	危险废物
	0.5
	

	
	废油箱
	危险废物
	2.4
	

	
	废尾气净化装置
	危险废物
	0.35
	

	
	废机油滤清器
	危险废物
	0.2
	

	
	废电子电器件
	危险废物
	0.5
	

	
	废铅酸蓄电池
	危险废物
	0.2
	

	
	含油抹布及手套
	危险废物
	0.01
	


综上，本项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。
5、 土壤、地下水环境影响分析
1、污染源分析及污染途径
本项目土壤、地下水环境主要污染源为拆解车间、危险废物暂存间存储的危险废物。污染物主要包括石油烃等污染物。
本项目地下水及土壤主要污染途径为地面径流、垂直入渗。本项目危险废物暂存间内的危险废物（废油液等）如果发生泄漏，会造成一定程度的环境污染。
2、污染防治措施
项目生产过程中会产生废油液等危险废物，若贮存、运输过程中保存不当发生泄漏，下渗至土壤，导致地下水污染。为了防止污染浅层地下水，环评建议应采取正确有效的地下水污染防范措施。
（1）源头控制措施
根据《报废农业机械回收拆解技术规范》（NY/T2900-2022），容器和装置要防漏和防止洒溅，并对其进行日常性检查；不能将废油与冷却液、溶剂、汽油、去污剂、油漆或者其他物质混合。对拆解过程中产生的各类危废进行检查，防止有跑、冒、滴、漏的拆解物进入暂存间；加强各巡视，从源头控制污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。危险废物暂存间、拆解车间等均要严格按照国家相关规范要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施。
（2）分区防渗措施
本项目液态危险废物均置于专用密闭桶内存放，危废暂存间按照要求采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等“六防”工作，在根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求进行防渗工作后，项目建设对地下水影响较小。本项目地下水防渗要求见下表。
表34   项目防渗分区要求一览表
	序号
	区域名称
	区域划分
	防渗等级
	防渗技术要求

	1
	办公楼、道路
	非污染区
	简单防渗
	一般地面硬化

	2
	废旧农机停放区
	一般污染区
	一般防渗区
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

	3
	一般固废间
	
	
	

	4
	初期雨水池
	
	
	

	5
	总成拆解区
	
	
	

	6
	预拆解区
	重点污染区
	重点防渗区
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	7
	危废暂存间
	
	
	

	8
	应急事故池
	
	
	


经过上述措施处理后，各防渗区满足相关要求，项目运行后基本不会对区域地下水、土壤环境造成影响。
3、环境影响分析
本项目根据污染源及污染途径分布情况，采取较为合理的分区防控措施，污染防治措施较为完善，正常情况下，基本不会对土壤、地下水造成环境影响。
4、跟踪监测要求
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）跟踪监测相关内容以及本项目污染物、污染途径及保护目标分布情况，本项目土壤环境跟踪监测要求如下：
表35   土壤环境跟踪监测要求
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	项目场地外空地
	石油烃
	每5年1次
	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）


根据本项目污染物、污染途径及保护目标分布情况，本项目地下水环境跟踪监测要求如下：
表36   地下水环境跟踪监测要求
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	地下水水井
	石油烃
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）


六、环境风险分析
1、风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B确定本项目原辅材料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中涉及风险物质为废油液和切割使用的乙炔。
2、环境风险潜势初判
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B和C，计算项目所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。
②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质数量与临界量比值（Q）：
[image: 0d9d9e87b16980391e76dca6a3d4afe]
式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中爆炸性物质、易燃物质和有毒物质名称及临界表，对项目的危险化学品进行识别，该项目所涉及的危险物质为油类物质和乙炔。
表37   项目厂区危险化学品储存情况一览表
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	该种危险物质Q值

	废油液
	/
	0.5
	2500
	0.0002

	乙炔
	74-86-2
	0.15
	10
	0.015

	合计
	0.0152


经计算，项目Q=0.0152＜1，项目风险潜势为Ⅰ。
3、评价等级判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。
表38   风险评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


4、危险废物可能影响环境途径
本项目涉及的环境风险类型包括废油液和乙炔泄漏及物质泄漏后在火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放。汽油、柴油等残余燃油、废液压油和乙炔均属于易燃物品，遇火会有燃烧并引起火灾的危险，若厂区内部发生火灾、爆炸事故，燃烧产生的NOx、CO等污染物会对厂区周围及下风向的环境空气产生影响。
本项目风险识别和分析结果汇总详见下表。
表39   建设项目环境风险识别一览表
	风险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	危险废物暂存间
	废油液贮存区
	汽油、柴油等各类废油
	伴生/次生污染物排放
	大气扩散
	周边环境敏感目标

	工具贮存区
	乙炔瓶
	乙炔
	伴生/次生污染物排放
	大气扩散
	周边环境敏感目标


5、环境风险防范措施
（1） 生产过程中的防范措施
废旧农机拆解车间的拆解区、贮存区、危险废物暂存间等要严格防渗措施。拆解过程若产生废液，立即采用吸油垫收集废液，并将其作为含油抹布存放至专用密闭容器后置入危废暂存间。因此，拆解过程产生的危险废物由专门的存储设施，存放于指定地点，并采取防风防雨措施。存放液体和含有液体的危险废物，如废油液需采用专用的密闭容器，防止渗漏。仓库场地附近不得有明火或热源，配置相应的应急救援和处理设施，如灭火器。不同类别的废弃物及其拆解产物应当分区贮存，各分区应在显著位置设置标识，标明贮存物的名称、贮存时间、注意事项等。
（2） 物料储存风险防范措施
危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。
危险废物暂存间外要贴有危险废物标识；液体危险废物容积密封有盖，固体危险废物包装完整、不渗漏；危险废液暂时存放采取防渗漏和防外滤措施，根据不同类型废液的性质（如腐蚀性、挥发性、可燃性等），明确各类废液收集容器的材质要求，对于废油液，可采用耐油、耐腐蚀的塑料容器（如高密度聚乙烯容器）；对于废防冻液，可采用耐低温、耐腐蚀的塑料容器（如聚碳酸酯容器）；对于酸性废液，应采用耐酸腐蚀的塑料容器（如聚四氟乙烯容器）；考虑防止溢出、便于操作和管理等因素，各类废液收集容器的储存高度应不超过其容量的80%，以预留一定的空间防止液体在温度变化或晃动时溢出；全部存储于危废暂存间的废油液不得倒入厂内、外空地，草地及地下管网的检查井中，危废暂存间地面进行防渗处理，危废储存容器底部设置防渗托盘，废油液暂存区域设置导流槽、应急事故池；废弃或暂时不用的容油桶送至危废暂存间集中存放，避免油污污染地面及雨水冲刷后污染地下水。
（3） 应急处置措施
1）乙炔应急处置措施
①如发生火灾，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。可选用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。
②迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
2）废油液泄露应急处置措施
①本项目日拆解农机1~2台，拆解过程中若泄露少量废油液可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
②废油液在危废间暂存过程中可能会因为容器破损发生泄露，危废间设置围堰及导流渠，将其收集至2m3废液收集池。
（4）事故后二次污染防治措施
项目发生应急状况处置过程中，如火灾等事故条件下，将产生大量的消防水和污染区域清洗水等含有大量污染物的污水。本项目火灾最大可信事故为危废间，属于室内火灾，根据《建筑设计防火规范》，室内消火栓用水量15L/s，全厂按一处火灾设计，灭火最大延续时间为2小时，一次灭火用水量为108m3。则消防废水产生量为108m3/次。。为防止此类污水直接外排，对当地水体环境造成二次污染事故，评价要求建设150m3应急事故池。为确保发生事故时，消防废水能够进入事故池而不是随雨水管道排出厂外，环评要求在厂区雨水管道排口设置截止阀或其他节流措施发生事故时及时关闭雨水管道排口而使消防废水能够沿着导流渠或管道流入事故池。
（5）加强环保、安全、消防和管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防专门科室和管理人员，保证安全防护设施正常运行或处于良好的待命状态。确保项目正常运行管理和风险防范措施符合环保、安全和消防等行业法律、法规、技术规范的要求；制定完善的危险废物暂存间管理制度，加强危废暂存间管理工作；建议企业建立事故应急计划，设定事故预防措施、应急措施及事故善后处理措施，配备相关的安全生产和应急救援设备、物资。
在采取上述措施后，本项目环境风险可控。本项目建设项目环境风险简单分析内容见下表。




表40   建设项目环境风险很简单分析内容表
	建设项目名称
	民权县朝大再生资源回收利用有限公司年回收50台农业机械建设项目

	建设地点
	商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧

	地理坐标
	经度
	E 114度58分42.992秒
	纬度
	N 34度42分48.402秒

	主要危险物质及分布
	主要为废油液和乙炔，分布于危险废物暂存间和工具区

	环境影响途径及危害后果
	遇明火、高热可能发生火灾引发的伴生/次生污染

	风险防范措施要求
	①本项目废油液类使用桶装容器盛装，建设单位应定期检查是否存在泄漏。
②乙炔气罐应储存于阴凉、通风的库房内，远离火种、热源。库房内粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止发生火灾危险。
③废油液应使用专用贮存箱盛装，定期检查废油液贮存箱是否存在泄露。
④按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），库房内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。
⑤加强日常管理，预防意外泄漏事故，储区应备有合适的收容材料。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	本项目环境风险潜势为Ⅰ类，仅做简单分析，建设单位采取相应的措施后，可以满足环境风险防治及应急要求。


本项目涉及的环境风险物质主要为废油液和乙炔，项目危险物质危险性主要表现在泄露、火灾等突发性事故，建议企业结合本项目特点，制定应急预案及区域风险防范应急救援支援措施，在认真落实相关风险管理措施的情况下，本项目环境风险可控。
七、项目选址可行性分析
本项目位于商丘市民权县人和镇工业园区310国道北侧，本项目属于废弃资源综合利用业。根据民权县人和镇自然资源所出具的证明（见附件三），本项目用地性质属于建设用地，符合人和镇土地利用总体规划；根据民权县人和镇乡村规划建设中心出具的证明文件，同意本项目入驻（见附件四），项目建设符合人和镇发展规划要求。同时本项目建设符合当地“三线一单”及最新环保政策相关要求。
经现场调查，项目厂址北侧为农田，西侧为农田和厂房，东侧为道路和河南芹大嫂食品有限公司，南侧为闲置厂房和G310国道。项目厂址500m范围内的环境敏感点为西南侧约130m处的农技推广站、西侧180m的税务局和280m的民权县公安交通警察大队人和中队，均属于公共办公场所，无长期居住的居民点。
本项目废气污染物主要为废抽取时产生的少量非甲烷总烃及切割时产生的少量颗粒物，经活性炭吸附装置、袋式除尘器处理后进行有组织达标排放，对周围环境影响较小。项目生产设备做好基础减振、消声、隔声措施后，项目四周厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目无生产用水，职工生活废水经化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田；产生的固废分类合理收集、处置。
本项目厂址周边分布的企业主要有河南芹大嫂食品有限公司、商丘吉晟金属材料有限公司、永大管业有限公司、民权县弘睿生物科技有限公司，主要从事方便食品、废旧金属回收加工、塑料制品等生产，其中河南芹大嫂食品有限公司主要生产调味面制品，该企业生产车间为密闭式，主要生产设施采用二次密闭。本项目厂址周边500m范围内无居民点，主要分布有3处供事业单位办公场所。本项目为废旧农业拆解项目，建设有全封闭厂房，产生的废气污染物种类简单、且排放量较少，废气经采取相关污染防治措施后，对周围环境影响较小。因此，本项目在落实相关污染防治措施的情况下，对周边环境影响较小，与周边环境相容。
综上所述，从环保角度分析，项目选址可行。
八、环境管理要求
1、排污口规范化设置
项目排污口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。
（1）监测平台设置
根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007），采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便的操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚步挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约1.2m~1.3m。
（2）环保图形标志设置
按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等相关规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。
环境保护图形标志的形状及颜色见下表。
表41   各类污染物排放口（源）环保标志牌的形状及颜色一览表
	类型
	形状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色


表42   各类污染物排放口（源）环保标志牌一览表
	序号
	名称
	提示图形符号
	警示图形符号
	功能

	1
	废气排放口
	[image: IMG_256]
	[image: IMG_257]
	表示废气排向外环境

	2
	噪声源
	[image: IMG_258]
	[image: IMG_259]
	表示噪声排向外环境

	3
	固废贮存场所
	一般
固废
	[image: IMG_260]
	[image: IMG_261]
	表示一般固体废物贮存、处置场

	
	
	危险
废物
	/
	[image: IMG_262]
	表示危险废物贮存、处置场


2、与排污许可证制度衔接要求
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）提出：依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。
建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。
3、项目“三同时”及竣工环境保护验收
项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。
九、环保投资
本项目总投资为100万元，其中环保投资32.2万元，占总投资32%，环保投资情况见下表。
表43  本项目环保措施及投资一览表
	污染因素
	排放源
	污染物
	污染防治措施
	治理投资（万元）

	废气
	有组织
	废油液抽取和危废贮存挥发
	非甲烷总烃
	废油液抽取工位上方设置集气罩，危废间全密闭，设置废气收集装置。有机废气集中收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放
	2.5

	
	
	切割工序
	颗粒物
	集气罩收集覆膜袋式除尘器处理后通过拆解车间15m高排气筒（DA001）排放
	2.0

	废水
	职工生活
	生活污水
	10m3化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田
	0.3

	噪声
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，采取隔声、基础减振措施，厂房封闭，厂区内设置禁止鸣笛、限速标志降低交通噪声；加强设备维护、检修
	1.0

	固废
	职工生活
	生活垃圾
	一般固废间：占地面积10m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设
	0.2

	
	拆解过程
	碎玻璃、碎皮革等不可回收物
	
	

	
	
	除尘器收尘
	
	

	
	
	废活性炭
	危废暂存间：占地面积40m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物暂存间
	1.0

	
	
	废油液
	
	

	
	
	废油桶
	
	

	
	
	废尾气净化装置
	
	

	
	
	废机油滤清器
	
	

	
	
	废电子电器件
	
	

	
	
	废铅蓄电池
	
	

	
	
	含油抹布及手套
	
	

	
	生活垃圾
	垃圾桶
	0.2

	地下水防渗
	根据项目地下水、土壤污染源，按照评价要求采取分区防渗措施，定期对防渗措施检查，防止发生污染事故。预拆解区、危废暂存间、应急事故池为重点防渗区：等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；同时危废暂存间设置围堰防止泄露物料外溢；拆解车间、初期雨水池、一般固废间、废旧农机存放区域等为一般防渗区：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公室及厂区道路等进行简单防渗：一般地面硬化
	15

	风险
防范
	应急事故池150m2；初期雨水池60m3；危废间设置围堰和导流槽，废液收集池2m3；灭火器、生石灰等应急物资，编制突发环境事件应急预案
	10

	合计
	32.2






[bookmark: _Toc30250][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001有机废气排放筒
	非甲烷总烃
	废油液抽取和危废贮存挥发废气共用1套两级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1排放标准

	
	DA002切割废气排气筒
	颗粒物
	集气罩收集，覆膜袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中通用行业PM排放标准

	地表水环境
	生活废水
	COD、BOD5、氨氮等
	厂区化粪池
	定期清掏，外运肥田

	声环境
	生产设备等
	噪声
	置于室内、安装减振基座、消声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：除尘器收尘、碎玻璃、碎皮革等不可用利用物置于一般固废间，拆解物暂存间和一般固废间满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求，一般固废间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；废活性炭、废油液、废油桶、废机油滤清器、废尾气净化装置、废电子电器件、废铅酸蓄电池、含油抹布及手套暂存于危废间，危废间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求；一般固废分类收集，拆解物暂存区作为产品外售，一般固废间内拆解物定期交由环卫部门统一处理；危险废物经危废暂存间暂存后委托有资质单位处置

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗。预拆解区、危废暂存间、应急事故池为重点防渗区：等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；同时危废暂存间设置围堰防止泄露物料外溢；拆解车间、初期雨水池、一般固废间、废旧农机存放区域等为一般防渗区：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公楼及厂区道路等进行简单防渗：一般地面硬化

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	风险物质泄露风险防范措施：①在可能泄漏区域安装防泄漏警报装置。②进入贮存区域的人员、搬运车辆，必须采取防火措施。③危废暂存间应符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求。④储存时采取适当的养护措施，搬运时要轻装轻卸防止包装及容器的损坏。⑤危废暂存间应设置应急池，用于收集泄漏的液态物质，做好地面防渗、防漏设计，并有明显的安全警示标志
废气非正常排放风险防范措施：①及时更换活性炭，确保有机废气处理效率。②定期检修设备，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态。③加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识。
火灾事故风险防范措施：①火灾发生时应在最短时间内及时通知周边人群疏散，以免对周边人员人身造成伤害。②厂区要求防火、通风，设置易燃易爆物质储存间，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。③生产车间、仓库照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。④加强消防器材管理。⑤提高员工的消防安全意识，定期进行消防演练和培训。⑥加强吸烟管理制度。生产区域、仓储区域禁止吸烟，禁止携带火种、明火进入上述区域

	其他环境
管理要求
	加强员工的环保及风险防控意识，加强废气废水处理设施的管理与维护，做好管理台账记录，项目建设完成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》在项目生产排污前及时申请排污许可手续


[bookmark: _Toc154]
六、结论
	综上所述，民权县朝大再生资源回收利用有限公司年回收50台农业机械建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目在该厂址建设可行。
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[bookmark: _Toc13000]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	VOCs
	/
	/
	/
	0.0015t/a
	/
	0.0015t/a
	+0.0015t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.003t/a
	/
	0.003t/a
	+0.003t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	碎玻璃、碎皮革等不可利用物
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	+1.5t/a

	
	除尘器收尘
	/
	/
	/
	0.053t/a
	/
	0.053t/a
	+0.053t/a

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.375t/a
	/
	0.375t/a
	+0.375t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.304t/a
	/
	0.304t/a
	+0.304t/a

	
	废油液
	/
	/
	/
	1.25t/a
	/
	1.25t/a
	+1.25t/a

	
	废油箱
	/
	/
	/
	2.4t/a
	/
	2.4t/a
	+2.4t/a

	
	废机油滤清器
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废尾气净化装置
	/
	/
	/
	0.35t/a
	/
	0.35t/a
	+0.35t/a

	
	废电子电器件
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废铅酸蓄电池
	
	
	
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废含油抹布及手套
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  72  —
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