拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	河南通盛达专用车有限公司年产3000辆冷藏车扩建项目
	河南省商丘市民权县高新技术产业开发区兴业路东段南侧
	河南通盛达专用车有限公司
	河南鸿永工程咨询有限公司
	本项目为扩建，项目拟投资3000万元，在现有厂区内南侧新建1座4200m2生产车间建设喷漆房及成品仓库，并依托现有生产车间建设热压房等生产设施，扩建年产3000辆冷藏车项目
	1、废水。

职工生活污水经厂区化粪池暂存后经厂区总排口排入民权县第一污水处理厂处理。

2、废气。

切割烟气经槽边抽风装置负压收集，后由1台袋式除尘器（TA001）处理，由1根15m高排气筒（DA001）达标排放；焊接烟尘产尘点上方设集气罩，收集后由1台袋式除尘器（TA003）处理，由1根15m高排气筒（DA003）达标排放；木材加工粉尘经集气罩收集，后由1台袋式除尘器（TA004）处理，由1根15m高排气筒（DA004）达标排放；打磨粉尘采用负压收尘管收集，后由1台袋式除尘器（TA007）处理，由1根15m高排气筒（DA007）达标排放，颗粒物排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品业A级要求（颗粒物≤10mg/m3）。涂胶及打胶工位上方设集气罩，热压发泡采用二次密闭、负压收集，废气收集后由1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA005）处理，由1根15m高排气筒DA005达标排放，污染物排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）要求（非甲烷总烃60mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚[2017]162号（非甲烷总烃60mg/m3）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品业A级要求（非甲烷总烃20mg/m3）；喷漆、晾干工序喷漆房内设负压收集措施，废气经收集后由1套干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置（TA006）处理，由1根15m高排气筒DA006达标排放，颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h）要求，二甲苯、非甲烷总烃排放可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）（非甲烷总烃≤50mg/m3、二甲苯≤20mg/m3）、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中的附件1表面涂装业（非甲烷总烃60mg/m3、甲苯与二甲苯合计20mg/m3）及附件2其他企业（2.0mg/m3）要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中的工业涂装行业A级要求（20-30mg/m3）。
3、噪声。本项目噪声主要为生产设备运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~90dB(A)，经厂房阻隔、采取基础减振、局部隔声等措施后，项目四厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、固废。本项目营运期产生的固体废物包括一般固废、生活垃圾、危险废物；废包装物、废边角料及焊渣经一般固废间暂存后定期外售，除尘器粉尘经一般固废间暂存，定期交由环卫部门统一处理，生活垃圾经厂内垃圾桶暂存后及时交由环卫部门集中处置；废活性炭、废催化剂、废原料桶及废胶管、废过滤材料、废机油、废机油桶经危废暂存间暂存，定期由有资质的单位处置。


