一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南顺为新型材料有限公司年产聚氨酯节能新型板材200万平方米项目

	项目代码
	2410-411421-04-01-120424

	建设单位联系人
	赵智斌
	联系方式
	188****9899

	建设地点
	河南省商丘市民权县江山大道与旺业路北侧

	地理坐标
	（115度7分25.932秒，34度37分1.258秒）

	国民经济

行业类别
	C2924 泡沫塑料制造
	建设项目
行业类别
	二十六、“橡胶和塑料制

品业 29”：“53 塑料制

品业 292”

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	民权县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2410-411421-04-01-120424

	总投资（万元）
	8000
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	0.75
	施工工期
	60d

	是否开工建设
	(否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	28615.17

	专项评价设置情况
	本项目环境风险物质数量与临界量比值Q值为50.63226，属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，需编制《环境风险专项评价》。

	规划情况
	规划名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》；

审批机关：商丘市人民政府

审批文件名称及文号：《商丘市人民政府关于<民权高新技术产业开发区发展规划（2022—2035）>的批复》（商政文﹝2024﹞178号）

	规划环境影响
评价情况
	《民权县高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》

（1）规划环评召集审查机关：商丘市生态环境局
（2）审查文件名称及文号：《商丘市生态环境局关于<民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书>的审查意见》（商环函[2023]42号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与规划环评结论的符合性
1.1规划范围
民权高新技术产业开发区规划范围为北至陇海铁路、东至北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠，规划面积为 2251.34 公顷。
1.2产业发展
1.2.1产业发展定位
民权高新技术开发区的总体发展定位为：国家级高新技术产业开发区、国内先进辐射全球的中国冷谷、绿色安全食品基地。

1.2.2主导产业

民权高新技术开发区主导产业为装备制造、食品加工、电子制造。

1.2.3产业定位

一、装备制造产业：

1、发展重点

民权高新技术产业开发区装备制造主导产业产品范围主要为两大类：通用装备制造业（制冷装备制造）、金属制品业门。

冰箱冰柜整机制造重点产品：

冰箱（家用冰箱、医用冰箱、商用冰箱/车载冰箱、智能冰箱）；

冰柜（家用冰柜、社区自提柜、商用冷冻冷藏陈列柜、食品冷藏保鲜柜、智能冰柜）；

低温冷藏箱等保鲜冷藏设备。

特种制冷设备重点产品：

军用制冷设备（军用特种冷藏车）；

医疗制冷设备（低温医疗运输车、疫苗运输车）；

专用制冷设备（液化天然气运输车）

金属制品重点产品：

制冷装备金属部件：冰箱内胆及整体金属配套、家用制冷家电配套金属制品、冷藏车金属内胆和车厢整体金属制造件、轮渡冷藏室金属部件、汽车金属零部件等产品生产发展；

建筑不锈钢产品：3D打印、围栏、面板、门窗等；

能源领域：风能、机能等基础设施、海上平台、输电塔、管道；

高端领域：新能源汽车、高铁、船舶、航空。
食品加工产业：

1、绿色食品加工重点产品：

小麦产品（小麦面粉、挂面、麦胚片、麦胚油、冷冻熟面、手抓饼、馅饼、春卷）；

玉米产品（玉米粉、玉米饮品、玉米胚油、玉米休闲食品）；

马铃薯产品（淀粉、休闲产品）；

豆类产品（杂豆面、休闲豆制品、食用油）；

肉蛋快餐食品及休闲零食；

预制菜。

2、葡萄酒产业重点产品

葡萄酒、葡萄罐头、葡萄汁饮料、葡萄糖浆、葡萄籽油、葡萄酒文化旅游；

电子制造产业

重点产品：

上游产品：光电半导体组件；

中游产品：光电传感器、光电耦合、集体电路；

下游产品：智能门锁、智能音箱等智能家居。

1.2.4 产业布局

民权高新技术开发区共分为：综合服务区、新型制冷设备装备制造区、冷链物流装备制造区、绿色食品加工区、现代物流区、电子信息产业区、先进装备制造业区、综合发展区八个片区。

综合服务区：重点布局管理办公、酒店商务、医教服务、职工公寓、生活商业、各类住宅（包括高端住宅、创业公寓、安置区等），为城市居民、产业工人等提供高品质的居住产品、公共空间、综合服务设施，带动产业集聚区建设升级。

新型制冷设备装备制造区：围绕制冷产业，通过建链延链补链强链，促进要素集聚。实现由家用、商用制冷向工业、医用、科研等专业制冷拓展，由单一制冷家电向多样化家用制冷电器延伸。

冷链物流装备制造区：依托“民权冷藏车”，发展冷链物流设备、特种制冷装备生产基地和冷藏保温车专用制冷机组生产基地。

绿色食品加工区：该组团主要发展食品精深加工和包装产业，支持食品研发，内部植入食品工业公共实验室、产业培育孵化等功能空间。

现代物流区：围绕民权保税物流中心，建设综合保税物流园区。以陇海铁路和保税物流中心为依托，建设公铁多式联运物流园区。打造集货物中转、信息咨询、货物配载、仓储理货、停车住宿、汽车维修等多功能于一体的综合性物流园区，为我县经济发展提供强有力的运输服务保障。

电子信息产业区：紧盯电子信息产业“风口”，形成以智能硬件为中心、光电行业为抓手的产业体系；重点推进现代办公、家电、各类智能终端等民用、商用电子设施领域配套产业的快速发展。

先进装备制造业区：依托制冷和金属制品基地，重点发展重型装备、高端装备、钢铁深加工等装备制造产业。

综合发展区：打造以金属制品、基础机械、电子基础件、成套技术装备等为主导功能的综合产业片区；并结合行业特色，实施升级创新产品制造工程，努力实现科技、品质、绿色、低碳、智慧。

1.3项目引进原则
根据《民权县高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》，园区在项目引进过程中，应坚持以下原则：

（1）坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；

（2）结合园区功能定位及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目；

（3）提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应；

（4）鼓励具有先进科学环境管理水平并符合园区产业定位的企业入驻；鼓励在产业园内建设具有国际竞争能力的、符合经济规模的生产装置；

（5）根据本地区环境承载能力控制园区合理的发展规模，坚持节约和优化水资源利用以及低废水污染排放负荷为原则，避免引进水资源消耗量大，排污负荷高且难以处理的工业企业。
1.3入驻项目环境准入条件
园区入驻项目环境准入条件见表1-1。
表1-1    本项目与园区入驻项目环境准入条件的相符性分析
类别

准入条件
本项目情况
相符性
基本要求
空间布局约束
产业园区内规划的防护绿地禁止建设工业项目；入驻项目布局与环境敏感目标之间应满足大气防护距离或行业或行业规定的相应防护距离要求。
根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）——用地功能布局图（建设用地）》，本项目用地性质属于工业用地，符合民权高新技术产业开发区土地利用规划；本项目无大气环境防护距离或行业防护距离要求，且项目距离周边环境敏感点距离较远。
符合
规划法规
1、项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求；

2、新建、改扩建项目清洁生产水平必须满足国内先进水平要求；

3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；

4、所有的入驻企业必须满足污染物达标排放的要求，对于潜在不能达标排放的项目要加强其污染防治措施建设，保证其达标排放；

5、入驻企业应严格按照国家的环保法律和规定执行环境影响评价和“三同时”制度；

6、对各类工业固体废弃物，要寻求综合利用的方式，尽可能实现工业废弃物的资源化、商品化，大力发展循环经济；

7、入驻项目正常生产时必须做到稳定达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案；

8、入园项目废水均要经园区废水排放管网排入市政集中污水处理厂集中处理。
1、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类建设项目；

2、本项目属于新建项目，其清洁生产水平可达到国内先进水平；

3、本项目属于泡沫塑料制造项目，无国家产业政策最小经济规模的要求；
4、本项目营运期产生的废气、废水经处理后均能达标排放；

5、本项目的建设符合相关法律法规要求，目前项目处于环评阶段，项目在设计、施工、投产过程中按要求执行“三同时”制度；

6、本项目属于泡沫塑料制造项目，本项目生产中产生的固体废物能得到综合利用；

7、本项目正常生产时废气、废水污染物均能稳定达标排放；项目营运期按要求做好事故预防措施，制定风险应急预案；

8、本项目营运期产生的废水经污水管网排入民权污水处理厂集中处理。
符合

投资强度及容积率
1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求。
1、本项目的建设符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）——用地功能布局图（建设用地）》，本项目用地性质属于工业用地，符合民权高新技术产业开发区土地利用规划要求。
符合

资源开发利用及污染物排放管控要求
1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、禁止新建销售、使用高污染燃料的项目。

3、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进；

4、新、改、扩建项目应严格落实总量控制制度。

1、本项目的建设符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、本项目不涉及高污染燃料的使用；

3、本项目“三废”治理措施可靠、成熟、经济；

4、本项目营运期严格落实总量控制制度。
符合

环境风险防控要求
禁止新建大气毒性终点浓度范围超越园区边界且涉及大气环境敏感点的项目；

新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与开发区的应急预案联动，在开发区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。
本项目营运期废气污染物均能达标排放，且项目选址区域距离周边环境敏感点距离较远，根据风险预测，本项目MDI、CO大气毒性终点浓度均为超过园区边界且不涉及大气环境敏感点；

本项目的建设存在一定的环境风险，已按要求开展环境风险评价，项目距离周边环境敏感点距离较远，项目营运期落实风险防范措施及应急联动要求；按要求编制应急预案，并与开发区的应急预案联动，进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。

符合

产业准入要求
鼓励类
1、能够延长产业园区产业链条，国家产业政策鼓励类的项目；

2、《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中， 中部地区优先承载发展的产业；

3、为园区企业服务的高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。

4、有利于区内企业间循环经济的项目。

1、本项目属于产业园区允许建设的项目；

2、《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中， 本项目不属于中部地区优先承载发展的产业；

3、本项目属于产业园区允许建设的项目；

4、本项目不涉及。

符合

限制类
国家产业政策限制类项目；

《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区引导逐步调整退出的产业。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类建设项目；根据《产业发展与转移指导目录》（2018年本），本项目不属于中部地区引导逐步调整退出的产业。

符合

禁止类
1、国家产业政策禁止类项目；

2、采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到经济规模的项目；

3、水资源消耗量大、废水产生排放量大或排放大量浓盐废水、剧毒废水、放射性废水、持久性有机污染物、“三致污染物”的项目和废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目；

4、大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气（VOCs）的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害项目；

5、排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证稳定达标排放的项目；

6、劳动保护、三废治理不能达到国家标准的生产装置；

7、制约性、高环境风险项目、低附加值且不符合园区产业规划的项目 。

1、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类建设项目；

2、本项目符合国家产业政策，本项目属于泡沫塑料制造项目，无国家产业政策最小经济规模的要求；

3、本项目水资源消耗量小，废水产生排放量小，不产生浓盐废水、剧毒废水、放射性废水、持久性有机污染物、“三致”污染物，废水经预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求；

4、本项目生产中涉及VOCs排放，VOCs排放量不大，本项目工艺废气中不含难处理的有毒有害项目；

5、本项目营运期产生的废气经处理后能够达标排放；

6、本项目营运期生产装置劳动保护、三废治理均能达到国家标准；

7、本项目不属于制约性、高环境风险项目，本项目属于泡沫塑料制造项目，符合园区产业规划。
符合

根据分析可知，本项目的建设符合园区入驻项目环境准入条件的要求。
1.4环境准入负面清单
民权高新技术产业开发区的环境准入负面清单详见下表。
表1-2    本项目与民权高新技术产业开发区环境准入负面清单的相符性分析
序号

分类

限制类
禁止类

本项目建设情况
1
行业清单
限制发展原料和产品为非环境友好型的项目

《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类的项目
项目使用的原料和生产的产品均为环境友好型；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许建设项目。
/
禁止入驻不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，不满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求的“两高”项目（“两高”行业项目目录暂按 《关于印发河南省“两高”项目管理目录（（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），河南省“两高” 项目管理目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。
本项目的建设符合相关法律法规及民权高新技术产业开发区规划要求，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、民权高新技术产业开发区规划环评、环境准入条件的要求；项目不属于“两高”项目。
2
按照 《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》对入驻项目进行评级，限制B类（鼓励提升类）企业

按照 《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》对入驻项目进行评级，禁止C类（倒逼转型类）企业
根据 《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》，本项目属于B类及以上企业，根据民权高新技术产业开发区管理委员会经济发展局出具的证明，同意本项目入驻民权高新技术产业开发区。
3
/
环境风险大，采取环境风险防范措施后环境风险仍然不可控的项目
根据本项目风险专项评价结论，本项目经采取环境风险防范措施后，环境风险可控，对周边环境影响较小。
4
限制污染防治和资源利用技术不成熟、不能保证污染物稳定达标排放的项目

废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目
本项目产生的生活污水经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准及污水处理厂收水标准要求
5
排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证污染物稳定达标排放的项目

本项目产生的废气经处理后能稳定达标排放
6
/
电力（燃煤发电；垃圾焚烧发电）、化工石化医药（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）、皮革、造纸、橡胶、铅蓄电池制造等重污染行业项目入驻
本项目不属于禁止发展的重污染行业项目类别
7
工艺清单
/

禁止引入高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目入驻
本项目不属于半导体材料制造、电子化工材料制造项目
8
/

禁止独立的电镀项目入驻
本项目不属于电镀项目
9
/

冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC 
本项目不涉及CFC、HFC、HCFC的使用
10
/

开发区内禁止自建燃煤锅炉
本项目不涉及燃煤锅炉
11
产品清单
①新建年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目；

②浓缩苹果汁生产线；

③日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目；
④排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目：水泥、陶瓷、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等

原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造、合成材料制造、专用化学品制造、炸药、火工及焰火产品制造；有化学反应过程的食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造
本项目不属于屠宰项目、油料加工项目，不属于排污量大、排尘量大、排放有毒有害物质的项目，不属于禁止建设的项目类型
/
产业结构调整指导目录（2019年本）中落后产品
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产的产品不属于落后产品
12
其他
/

投资强度不符合 《河南省工业项目建设用地控制指标》、《工业项目建设用地控制指标》要求的
本项目投资强度符合《河南省工业项目建设用地控制指标》、《工业项目建设用地控制指标》要求。
备注：清单中涉及的政策或文件如有更新或替代，按最新政策、文件政策执行。
根据分析可知，本项目的建设不在民权高新技术产业开发区的环境准入负面清单内。

1.5本项目与规划环评结论相符性分析
本项目位于商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，属于民权高新技术产业开发区规划范围，项目的建设符合民权高新技术产业开发区的项目引进原则、环境准入条件，不在民权高新技术产业开发区负面清单范围内，根据《民权高新技术产业开发区空间发展规划（2022-2035）—用地规划图（建设用地）》（见附图5），厂区用地性质为工业用地，符合民权高新技术产业开发区用地规划，根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035年）-产业功能布局规划图》（见附图6），本项目位于电子信息产业园，本项目主要从事聚氨酯节能新型板材的生产，电子信息产业园发展定位为形成以智能硬件为中心、光电行业为抓手的产业体系；重点推进现代办公、

家电、各类智能终端等民用电子设施领域配套产业的快速发展。至规划期末，培育10~15家具有活力的龙头企业，打造百亿级电子信息产业为引领。电子信息产业园产业链条的构建及重点产品为：上游产品：光电半导体组件；中游产品：光电传感器、光电耦合、集体电路；下游产品：智能门锁、智能音箱等智能家居。本项目主要从事聚氨酯节能新型板材的生产不属于电子信息产业园主导产业和重点产品，本项目属于民权高新技术产业开发区允许发展类企业，另外根据民权高新技术产业开发区管理委员会经济发展局出具的入驻证明，本项目符合民权高新技术产业开发区的规划，同意本项目入驻。因此本项目的建设符合民权高新技术产业开发区规划环评要求。
2、与规划环评审查意见的符合性
本项目与《商丘市生态环境局关于<民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书>的审查意见》（商环函[2023]42号）的相符性分析见表1-3。

表1-3    本项目与规划环评审查意见的相符性分析一览表
规划环评审查意见
相符性分析
（一）坚持绿色低碳高质量发展
规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、河南省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业开发区的产业结构、发展规模、用地布局等做好与商丘市“三线一单”成果的协调衔接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标。
本项目的建设符合民权高新技术产业开发区总体规划，符合河南省“三线一单”要求。
符合
（二）加快推进产业转型
开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。
本项目营运期按要求实施清洁生产，项目单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国内先进水平。
符合
（三）优化空间布局严格空间管控
进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区内及开发区周边集中居住区等生活空间和区内文物保护单位的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。在工业区和居住区之间应设置绿化隔离带；以减少工业区对集中居民区的不利影响。
本项目距离周边敏感点距离较远，项目营运期产生的废气经处理后能够达标排放，对周边环境敏感点影响较小。
符合
（四）强化减污降碳协同增效
根据国家和河南省大气、水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；加强重金属污染物管控，严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。
本项目废气的排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求；废水的排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂收水标准要求；本项目不涉及重金属污染物排放，项目污染物排放实行总量控制制度，废气污染物实行倍量替代，废水污染物排放实行等量替代。
符合
（五）严格落实项目入驻要求
严格落实《报告书》生态环境准入要求，推动高质量发展。鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励项目入驻；严控高污染、高耗水、高耗能项目入驻；禁止入驻基础化学原料制造项目；禁止入驻含化工合成工艺的食品添加剂项目；禁止入驻高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目；禁止新建独立电镀项目。
根据分析，本项目的建设符合《报告书》生态环境准入要求；本项目符合民权高新技术产业开发区功能定位、属于国家产业政策允许发展的项目，不属于禁止入驻的项目类型。
符合
（六）加快开发区环境基础设施建设
建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加强推进开发区污水处理厂提升改造，提升出水水质指标，开发区污水处理厂出水化学需氧量、氨氮、总磷因子执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求；不断提高水资源利用率，加强中水回用，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。

本项目营运期产生的生活污水经预处理后进入民权县污水处理厂进一步处理；项目产生的固废均得到妥善处置，不随意弃置；危险废物按规定收集、贮存、转运、处置。
符合
（七）建立健全生态环境监管体系
统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业开发区发展规划。

本项目营运期产生的废气、废水、固废、噪声均采取相应的污染防治措施，项目营运期按要求采取环境风险防控措施，并按要求开展自行监测。
符合

（八）严格落实各项规划环评措施
规划批准后，应严格按照规划要求，落实《报告书》提出的各项措施，推动开发区高质量发展。规划实施过程中产生重大不良环境影响时，要及时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。

本项目的建设符合民权高新技术产业开发区规划的要求。
符合
由上表可知，本项目的建设符合《商丘市生态环境局关于<民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书>的审查意见》（商环函[2023]42号）的相关要求。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”相符性分析

2.1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线
根据河南省“三线一单”划分情况，本项目与河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的相符性分析情况如下：
（1）生态保护红线
根据河南省生态保护红线范围划分情况，根据河南省生态保护红线范围划分情况，民权县涉及的生态保护红线为商丘市黄河、河南民权黄河故道国家湿地公园（林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地）、国家二级公益林，本项目位于商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，距离民权县生态保护红线的距离为7.913km，因此本项目选址不在生态保护红线范围内。
（2）环境质量底线
①水环境质量底线
本项目所在区域内地表水体为大沙河，本次评价选取大沙河戚店断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，大沙河为Ⅳ类水体。根据《2023年商丘市生态:环境质量报告书》中商丘市县级排名监测断面年均值，大沙河伯东戚店断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目属于泡沫塑料制造项目，项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网，进入民权县污水处理厂进一步处理，不会对项目地表水环境质量造成影响。

因此，本项目满足水环境质量底线要求。

②大气环境质量底线
本项目位于商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，2025年4月27日商丘市生态环境保护委员会办公室印发了《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》，商丘市2025年蓝天保卫战实施方案指出，“结构优化升级专项攻坚、工业企业提标治理专项攻坚、移动源污染排放控制专项攻坚、面源污染防控专项攻坚、重污染天气应对专项攻坚、监管能力建设专项攻坚。”随着商丘市2025年蓝天保卫战实施方案的实施，商丘市环境空气质量将会逐步得到改善。
本项目产生的切割粉尘采用覆膜袋式除尘器进行处理、发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序暂存废气产生的有机废气采用“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”进行处理、清洗工序和危险废物暂存产生的废气经“二级活性炭吸附装置”进行处理，根据下文分析，本项目产生的废气均可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。
因此，本项目满足大气环境质量底线的要求。
③噪声：项目所在区域声环境功能区划为3类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合声环境质量底线的要求。

④土壤环境风险防控底线

本项目用地性质属于工业用地，项目按照要求对危废暂存间、化学品仓库、贮罐区、生产区等按照要求进行重点防渗，正常生产情况下，对周边土壤环境无影响，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。
（3）资源利用上线
本项目用电由民权高新技术产业开发区统一供给，用水由民权高新技术产业开发区统一供给，能够满足项目需求。本项目生产过程中消耗水电资源，相对区域整体资源占比较小，不会改变资源利用格局，故本项目符合资源利用上限的要求。
根据分析，本项目的建设符合河南省生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求。

1.2生态环境准入清单

在“河南省三线一单综合信息应用平台”（附图4）查询可知，本项目无空间冲突，经比对，项目涉及1个河南省环境管控单元，项目所在地属于重点管控单元，管控单元编号为ZH41142120001，管控单元名称为民权高新技术产业开发区，本项目与民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表：

表1-4   本项目与民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性

管控要求
本项目建设情况
空间布局约束
禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。 

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化

铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦

化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、 相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。

3、严格落实规划环评及审查意见要求。 4、依托区域特色种植、养殖优势，尤

其是民权葡萄酒的产业优势，发展相关农副产品、食品加工；围绕装备制造、电子制造强链补链，发展新型装备制造、电子制造产业，形成以装备制造、电子

制造上下游产业链完善的全新装备制造、电子制造产业基地。
1、本项目符合民权高新技术产业开发区产业定位和规划环评要求；

2、本项目不属于所列原则上禁止新增的项目，不属于两高项目；

3、根据上文分析，本项目落实规划环评及审查意见要求；
4、项目属于聚氨酯节能新型板材生产项目，属于民权高新技术产业开发区允许发展的项目。
污染物排放管控
区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。 

2、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。

3、“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。

4、加快城市建成区的重点污染企业退城

搬迁。强化企业搬迁改造安全环保管理，加强腾退土地用途管制、土壤污染风险

管控和修复。 

5、装备制造、电子制造等涉VOCs行业

大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物

降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低 VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染

物排放“减量替代” 。
6、开发区内企业废水必须实现全收集、

全处理。开发区扩区要同步规划、建

设污水、垃圾集中处理等设施。集中污水处理厂扩建工程必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准设计。
1、本项目属于新建项目，位于环境空气质量不达标区，本项目非甲烷总烃、颗粒物进行区域削减。

2、本项目生产中不使用燃料，主要以水、电为能源。

3、本项目不属于“两高”项目。
4、本项目属于新建项目，本项目位于民权高新技术产业开发区内，用地为工业用地，不在城市建成区内。
5、根据下文分析，生产中使用的岩棉胶为低VOCs含量的胶粘剂。

6、本项目生产中产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，排入民权污水处理厂，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
环境风险防控
1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油

加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产

设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

 2、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场及涉重金属企业周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。

3、推进环境风险协同防控。以化工企业、加油站、工业园区、矿石煤炭开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况及地下水基础环境状况调查、检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。危险废物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。
1、本项目涉及到危险化学品的储存和使用，环评要求企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案；2、本项目位于商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，本项目生产中不涉及重金属。3、本项目生产中产生的危险废物集中收集后，暂存于危险废物暂存间内，交由有资质单位处置，不得随意弃置，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。
资源

利用

效率

要求

1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

1、本项目属于新建项目，资源能源利用效率较高，清洁生产水平可达到国内先进水平。2、本项目用水主要为生活用水，不涉及生产用水。3、本项目生产中主要能源为电，不使用燃料。
由上表可知，本项目符合民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单要求。
2、产业政策相符性

（1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类范围之内，属允许类建设项目，符合国家产业政策。
（2）本项目已经在民权县发展和改革委员会备案，并经批准，项目代码：2410-411421-04-01-120424。
因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合相关产业政策。

3、备案内容相符性分析

根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2410-411421-04-01-120424），本项目与备案证明的相符性分析见下表。

表1-5    本项目与备案证明的相符性分析
项目

备案内容
本项目建设情况
项目建设情况与备案的相符性
项目名称
河南顺为新型材料有限公司年产聚氨酯节能新型板材200万平方米项目
河南顺为新型材料有限公司年产聚氨酯节能新型板材200万平方米项目
一致
企业全称
河南顺为新型材料有限公司
河南顺为新型材料有限公司
一致

建设地点
商丘市民权县江山大道与旺业路北侧
商丘市民权县江山大道与旺业路北侧
一致

建设性质
新建

新建

一致
建设规模及内容
项目新建标准化生产车间14000平方米，购置聚氨酯复合板自动化生产线1条，板材发泡设备1台/套、原材料采购储存系统4台/套、远程服务平台1套、其他辅助设备等，生产原材料为外购，生产工艺流程：开卷→辊压成型→发泡

加热→双履带输送→带锯切割→吸盘码垛，建成后年产聚氨酯节能新型板材200万平方米。
项目新建标准化生产车间14000平方米，办公楼2100平方米，购置聚氨酯复合板自动化生产线1条，含有板材发泡设备1台/套、液体原料储罐等，生产原材料为外购，生产工艺流程：开卷→辊压成型→发泡

加热→双履带输送→带锯切割→吸盘码垛，建成后年产聚氨酯节能新型板材200万平方米。
项目实际建设设备与备案有出入，实际建筑内容增加办公楼，对企业生产工艺和产能无影响
总投资

8000万

8000万

一致

根据分析，本项目的建设与《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2410-411421-04-01-120424）基本相符。

4、与《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办〔2025〕2号）相符性分析
表1-6  与《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知》相符性分析一览表

规范性文件

主要任务

内容

本项目情况

相符性分析

商丘市2025年蓝天保卫战实施方案
（一）结构优化升级专项攻坚
1.依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）要求，加快落实生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污。全市严禁新改扩建烧结砖瓦项目，加快退出6000万标砖/年以下、城市规划区内的烧结砖及烧结砖及烧结空心砌块生产线。各县（市、区）在2025年5月组织开展烧结砖瓦行业专项整治“回头看”，原则上对达不到B级及以上绩效水平的烧结砖瓦企业实施停产整治；持续推动生物质小锅炉关停整合。

本项目不属于淘汰落后低效产能。
相符

2.推进产业集群综合整治。各县（市、区）全面排查铸造耐材、工业涂装、人造板、家具、制鞋、制冷、医药、农药、再生铝、超硬材料等集群，结合辖区内产业集群特点，加快推动梁园区制药及铸造、示范区工业涂装、睢阳区包装印刷、永城市再生铝及化工、夏邑县烧结砖瓦、虞城县工量具、睢县制鞋、柘城县超硬材料、民权县制冷、宁陵县化肥等产业集群从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面实施升级改造，5月底前建立清单台账，制定整治方案，提升产业集群绿色发展水平。2025年底前，全市铸造行业企业完成治理提升，实现“一达标、两密闭、三到位”，达到B级及以上绩效水平，未完成的纳入秋冬季错峰生产调控。支持各县（市、区）因地制宜建设集中供热中心，集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心等“绿岛”项目，10月底前，完成永城市润兴环保资源利用有限公司工业固废资源利用与处置废气治理项目建设。

根据下文分析，本项目生产中使用的岩棉胶为低VOCs含量的胶粘剂。

相符

（二）工业、企业提标治理专项攻坚
7.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年9月底前完成低效失效治理设施提升改造企业400家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。

本项目产生的VOCs采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧”、“二级活性炭吸附装置”进行处置，本项目使用的废气治理设施不属于低效治理设施。
相符

8.实施挥发性有机物综合治理。5月底前，各县（市、区）完成涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR）、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低（无）VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。2025年5月底前，开展一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复，废弃活性炭全部妥善存放于危废间并定期完成处置，禁止露天存放，坚决杜绝“跑冒滴漏”现象。2025年5月底前完成19家企业泄漏检测与修复、VOCs综合治理等任务

本项目生产中使用的岩棉胶为低VOCs含量的胶粘剂，本项目运营过程中产生的废活性炭集中收集后，暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。
相符

（三）移动源污染排放控制专项攻坚
11.大力推广新能源汽车。制定老旧车辆淘汰目标及实施计划，加快淘汰国四及以下排放标准重型柴油货车。加快推进重型卡车和城市公共领域用车新能源更新。推进城市绿色物流区域建设，区域内城市货运基本使用新能源车辆。除特殊需求的车辆外各级党政机关新购买一般公务用车基本实现新能源化。2025年底前，除应急车辆外，全市公交车、巡游出租车以及城市建成区的渣土运输车、水泥罐车、物流车、邮政用车、环卫用车、网约出租车基本使用新能源汽车；各县（市、区）重型载货车辆、工程车辆绿色替代率达到50%以上。

环评要求项目建成后使用符合要求的车辆对原料和产品进行运输。
相符

12.强化非道路移动源综合治理。加快推动高污染的老旧铁路内燃机车、农业机械、工程机械淘汰更新，推动机场飞机辅助动力装置（APU）替代设备配置使用及岸电设施建设应用。开展对本地非道路移动机械和发动机生产、销售企业的环保一致性监督检查，基本实现系族全覆盖。规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，强化高排放非道路移动机械禁用区监管，对20%以上的燃油机械开展监督抽测。2025年底前，基本消除铁路内燃机车冒黑烟现象，机场APU替代设备使用率稳定在95%以上，完成工程机械环保编码登记三级联网，淘汰325台辆国一及以下排放标准的非道路移动机械，新增19台新能源非道路移动机械，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。2025年年底前，基本淘汰国一及以下工程机械，国二及以下标准非道路移动机械禁止在中心城区内作业。
环评要求本项目建成后，使用符合国家排放标准的非道路移动机械。
相符

（五）重污染天气应对专项攻坚
20.开展环境绩效等级提升行动。加强企业绩效监管，对已评定A级、B级和绩效引领性企业开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求，或存在严重环境违法违规行为的企业严格实施降级处理。开展重点行业环保绩效创A行动，充分发挥绩效A级企业引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，不断提升环境绩效等级，2025年全市新增A级、B级企业及绩效引领性企业40家以上基本消除D级企业。

本项目生产过程中涉及发泡加热工序，按照塑料制品A级企业要求进行建设。
相符
商丘市2025年碧水保卫战实施方案
（一）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系
5.持续推动企业绿色转型发展。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，严格新建项目准入把关；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。

本项目不属于“两高一低”项目，本项目的建设符合“三线一单”要求，本项目生产中不使用水，不产生生产废水。
（二）巩固饮用水水源地安全保障

7.持续推进饮用水水源地规范化建设。依法科学划定、调整取消饮用水水源保护区（范围），2025年年底前完成引江济淮工程沿线饮用水水源保护区划定工作，按要求设置界碑、交通警示牌和宣传牌等标识及隔离防护设施、事故风险防范设施;推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，提高饮用水水源地规范化建设水平;持续开展保护区环境风险隐患排查整治，巩固水源地整治成果;开展县级以上集中式饮用水水源地水质专项调查和环境状况评估，切实保障水源地水质安全。

本项目距离饮用水源地较远，不在饮用水源地保护区范围内。
相符

（三）持续强化重点领域治理能力综合提升
13.持续推进入河排污口排查整治。全面推进全市纳入河长制监管所有河流的入河排污口排查，进一步摸清各流域河湖水体入河排污口底数，精准溯源，明确入河排污口责任主体，实施分类整治，切实做到“有口皆查、应查尽查”。到2025年底，完成全市所有纳入河长制监管河流入河排污口排查，基本完成全市主要河流及重点湖库入河排污口整治。

本项目废水经预处理后，通入市政污水管网，进入民权污水处理厂处理，不涉及入河排污口。
相符

（四）不断提升环境监督管理能力水平
14.严格入河排污口监督管理。按照《入河排污口监督管理办法》规定，进一步规范入河排污口设置审批、登记和监督性监测、执法检查;对违反法律法规规定设置的排污口，依法予以取缔;对违反法律法规规定设置排污口或不按规定排污的责任主体，依法予以处罚;对逃避监督管理借道排污的责任主体，依法予以严厉查处。

本项目废水经预处理后，通入市政污水管网，进入民权污水处理厂处理，不涉及入河排污口。
相符

商丘市2025年净土保卫战实施方案
（四）加强固体废物综合治理和新污染物治理

14.加强新污染物治理。扎实开展化学物质环境信息统计调查。以重要化工园区为重点，开展优先评估化学物质加密监测和风险评估。贯彻落实《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约国家实施计划（2024年增补版）》工作方案，积极开展履约行动。严格落实重点管控新污染物禁止、限制、限排等环境风险管控措施，加强新化学物质环境登记管理监督执法。
本项目不涉及新污染物的产生。
相符
商丘市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
（三）加强非道路移动机械污染防治

10.推进非道路移动机械清洁低碳发展。推进工矿企业、物流园区、铁路货场新增或更新的内部作业车辆和机械新能源化，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化，加快淘汰国一及以下排放标准的工程机械。推动铁路内燃机车污染治理，消除冒黑烟现象，逐步淘汰排放不达标的老旧内燃机车。鼓励老旧船提前淘汰，推广清洁能源动力船舶。

本项目购置2辆叉车，分别为3.8t和5t，均为柴油国四排放标准的非道路移动机械。
相符

综上所述，本项目的建设符合《商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办〔2025〕2号）中相关规定。
6、与《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》的相符性分析
表1-7  与《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》相符性分析一览表

文件要求
本项目情况

相符性分析

建立生态环境分区引导机制。树立底线思维和红线意识，强化国土空间规划和用途管制，落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等，减少人类活动对自然空间的占用，守住自然生态安全边界。市政府发布关于实施‘三线一单’生态环境分区管控意见。强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果与国土空间规划的衔接，立足资源环境承载能力，建立动态更新和调整机制，完善“三线一单”生态环境分区管控体系。加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。不断健全环境影响评价等生态环境源头预防体系，严格建设项目生态环境准入，对重点行业依法开展规划环境影响评价，开展重大经济、技术政策生态环境影响分析和重大生态环境政策社会经济影响分析。

本项目位于河南省商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，根据分析，本项目符合三线一单的要求，本项目用地为工业用地，符合民权高新技术产业开发区土地利用规划要求，根据上文分析，本项目符合民权高新技术产业开发区发展规划和规划环评的要求。
相符

严格环境准入。从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，加大钢铁、烧结砖瓦、电解铝等行业落后产能淘汰和过剩产能压减力度。原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉，禁止新增化工园区。国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求

本项目属于C2924泡沫塑料制造项目，主要生产聚氨酯节能新型板材，不属于高耗能、高排放项目，本项目属于省绩效分级重点行业，本项目按照塑料制品（A级）企业要求进行建设。
相符

加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实河南省利用综合标准依法依规推动落后产能退出年度工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，建立淘汰类工业产能和装备清单，对国家和省、市明确的落后生产工艺装备和落后产品，实施落后产能清零行动，持续推进传统产业淘汰升级

本项目属于C2924泡沫塑料制造项目，主要生产聚氨酯节能新型板材，不属于淘汰落后产能。
相符

推行重点产品绿色设计。健全产品绿色设计政策机制，引导企业在生产过程中使用无毒无害、低毒低害、低（无）挥发性有机物（VOCs）含量等环境友好型原料。推广易拆解、易分类、易回收的产品设计方案，提高再生原料的替代使用比例。推动包装和包装印刷减量化。
本项目使用的岩棉胶为低VOCs含量的胶粘剂，属于环境友好型原料。
相符

推动车（机）升级优化。全面实施国六排放标准，鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。深入实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。全面实施非道路移动柴油机械第四阶段排放标准。开展铁路货场、物流园区等重点场所非道路移动机械零排放或近零排放示范应用。推动公共领域车辆新能源化，促进绿色零碳交通，除保留部分应急车辆及新能源汽车无法满足使用需求情况外，新增及更新公交车、出租车（含巡游出租车和网约车）、环卫车辆、公务车辆应全部为新能源汽车。新增及更新城市邮政快递、城市物流配送车辆中，新能源汽车比例不低于95%。到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。加快充电站（桩）布局，在省级先进制造业开发区、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地和公交市政车辆停放地建设集中式充电桩和快速充电桩。
环评要求本项目建成投产后，采用符合国家排放标准的车辆进行运输。
相符
做好VOCs全过程综合管控。建立完善源头、过程和末端的VOCs石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。推进工业园区、企业集群因地制宜推广建设涉VOCs“绿岛”项目。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。根据国家和省内 VOCs行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。开展汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。
本项目生产中产生VOCs工序进行负压/集气罩收集，收集的VOCs采用活性炭吸附脱附装置+催化燃烧装置、二级活性炭吸附装置进行处理后，有组织排放，本项目使用的岩棉胶为低VOCs含量的胶粘剂。本项目排放的VOCs、颗粒物进行倍量替代。
相符

推动工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点河流、重点产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。严禁在淮河流域干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目。以造纸、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀、化工等高污染高耗水行业为重点，深入推进清洁生产审核，开展全流程的清洁生产改造或者清洁化改造，依法对“双超双有高能耗”行业企业实施强制性清洁生产审核，促进传统产业绿色转型升级。推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造，提高产业集约化、绿色化发展水平。以省级先进制造业开发区为重点，实施工业企业稳定达标排放，全面推进污水处理设施建设和污水管网排查整治，杜绝企业偷排、污水处理厂污水溢流现象，严格控制工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇生活污水处理系统，严厉打击向河湖湿地等偷排、直排行为。严格规划环评审查，完善现有污水处理厂配套管网，新建、扩建省级先进制造业开发区同步规划建设污水收集和集中处理设施，工业废水全收集、全处理，确保稳定达标排放。
本项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池收集处理后，通过市政污水管网，进入民权污水处理厂进一步处理。
相符

加强建设用地准入管理。持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测
本项目用地为工业用地，不属于土壤污染地块和需要进行风险评估的地块。
相符
加强地下水风险防控和修复工作。持续开展地下水污染源隐患排查工作，所有企业2～3年排查1次，督促重点监管单位开展土壤和地下水污染隐患排查和整改，所有重点监管单位每年自行监测1次。严格管理水库周边污染管理。结合排查结果，对存在风险隐患和地下水污染的企业，采取必要的防渗改造和风险管控措施。对影响地下水环境安全的污染场地开展综合整治工作，提出相应的污染土壤防治要求

本项目建成投产后，按照要求2～3年开展1次地下水污染源隐患排查，在隐患排查过程中若存在风险隐患和地下水污染，应采取必要的防渗改造和风险管控措施。
相符

严格落实危险废物收集管理。持续推进全市小量产废单位危险废物集中收集试点工作，提升危险废物环境风险管理基础能力，加强重点工业危险废物产生企业的日常监管，督促危险废物生产者加强环境风险管理，委托有相应资质的危险废物经营单位，按照“资源化、减量化、无害化”原则对危险废物进行安全回收、利用和处理，对其产生的废水、废气必须做好收集处理工作，做到处理达标排放。持续推进省级先进制造业开发区小量危险废物集中收集贮存工作，不断提升全市危险废物规范化管理水平。

本项目生产中产生的危险废物按照要求存放在危险废物暂存间内，并定期交由有资质单位进行处置。
加强新污染物排放控制。加强事中事后监管，将新污染物治理内容纳入“双随机、一公开”综合执法检查，对企事业单位新化学物质环境管理登记责任落实情况进行监督抽查，督促企事业单位完善环境风险管控措施。全面落实《产业结构调整指导目录》中有毒有害化学物质的淘汰和限制措施，强化绿色替代品和替代技术的推广应用。严格涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
本项目生产中不涉及新污染物的产生。
落实企业生态环境治理主体责任。严格执行国务院新颁布的《排污许可管理条例》，实行排污许可“一证式”管理，全面落实以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，建立基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制。企业按照排污许可要求做好日常排污自我管理，自觉履行好各项主体责任和义务。完善污染物排放总量控制制度和试点碳排放量控制制度。根据国家和省“十四五”污染物排放总量控制要求，科学制定全市和各县（市、区）“十四五”污染物排放总量控制指标，合理分配各年度各行业和企业污染物排放总量和减排量。积极响应中央有关碳排放碳达峰的总体要求，在“十三五”控制温室气体排放实践基础上，配合省“十四五”应对气候变化和温室气体排放规划，科学制定“十四五”温室气体控制工作方案。确定2～4个县（市、区），开展县域碳排放量控制试点工作，特别是重点行业重点企业碳排放量控制。全市各级各类行业协会、商会引导和督促企业承担环保责任，推动企业技术进步和绿色发展

本项目建成投产后按照要求进行排污许可证的申请，并按照排污许可要求做好日常排污自我管理，自觉履行好各项主体责任和义务，本项目有机废气、颗粒物进行倍量替代。
综上所述，本项目的建设符合《商丘市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》中的相关规定。
7、与《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办〔2025〕25号）的相符性分析
表1-8  与豫环办〔2025〕25号文件相符性分析一览表

文件要求
本项目情况

相符性分析

二、加强低 VOCs 含量原辅材料替代
组织工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业，加大低（无）VOCs 含量原辅材料替代力度，采用符合《低挥发

性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》（GB 38507-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）等 VOCs 含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，结合行业特点和企业实际，2025 年 4 月底前完成低（无）VOCs 原辅材料替代，纳入 2025 年大气攻坚重点治理任务。已完成源头替代的企业要严格低（无）VOCs 含量原辅材料使用管理，未完成的企业要确保达标排放。
本项目生产使用的岩棉胶为低VOCs含量的胶粘剂。
相符

三、提升有组织治理能力

开展低效失效污染治理设施排查整治。持续推进涉VOCs企业低效失效污染治理设施排查整治，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施。对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）列出的低温等离子、光催化、光氧化等淘汰类VOCs治理工艺（恶臭异味治理除外），以及不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代等方式实施分类整治。对于采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。对于治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的企业，宜采用多种技术的组合工艺。加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。
本项目采用活性炭吸附脱附装置+催化燃烧装置、二级活性炭吸附装置对生产中产生的废气进行处理，不属于低效治理设施。
相符
做好污染治理设施耗材更新更换。组织涉 VOCs 企业及时更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、电器元件等治理

设施耗材，确保治理设施稳定高效运行；及时清运 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，规范处理处置危险废物。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。
本项目使用的活性炭定期更换，产生的废活性炭采用密闭桶装储存后，交由有资质单位处置，环评要求建设单位做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录
相符

加强污染治理设施运行维护。指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。直燃式废气燃烧炉（TO）、RTO、采用高温炉（窑）处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s，正常运行时燃烧温度不低于760℃；CO 和RCO等燃烧温度一般不低于 300℃。采用催化燃烧工艺的企业催化剂床层的设计空速宜低于 40000h-1。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；对采用吸附—脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用活性炭吸附工艺的企业，颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于 650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度；油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低（无）挥发性且对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。
本项目使用“活性炭吸附脱附装置+RCO催化燃烧装置、二级活性炭吸附装置”对生产中产生的有机废气进行处理，环评要求RCO等燃烧温度一般不低于 300℃，且催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。活性炭吸附装置内填充的蜂窝活性炭碘值不宜低于 650mg/g。
相符

四、强化无组织排放管控

提升 VOCs 废气收集能力。指导督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率。产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于 0.3 米/秒或按相关行业要求规定执行；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；含 VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，严禁敞开式转运含VOCs物料，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。

本项目发泡、熟化工序、清洗工序和危险废物暂存间进行二次封闭，采取负压收集，喷胶工序采用集气罩收集，且距集气罩开口面最远处的控制风速不低于 0.3 米/秒，项目喷胶工序使用的岩棉胶采用泵进行输送，项目废气收集系统的输送管道应定期巡检，确保密闭、无破损。
相符

综上所述，本项目的建设符合《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办〔2025〕25号）中的相关规定。
8、与民权县集中式饮用水水源保护区划相符性

8.1县级集中式饮用水水源保护区

根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2013〕107号），
民权县集中式饮用水水源保护区划定如下：

（1）民权县一水厂地下水井群(共6眼井)
一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域(1～3号取水井)；4～6号取水井外围30米的区域。

（2）民权县二水厂地下水井群(共5眼井)
一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。

根据现场勘查，距离本项目最近的县级集中式饮用水水源保护区为民权县一水厂地下水井群，位于本项目东北方向5.4km，因此，本项目不在县级集中式饮用水水源保护区范围内。
8.2乡镇集中式饮用水水源保护区

根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016]23号），民权县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下：

（1）民权县伯党乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米的区域。

（2）民权县龙塘镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、北10米的区域。

（3）民权县花园乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。

（4）民权县白云寺镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南28米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。

（5）民权县双塔乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东13米、北20米的区域。

（6）民权县人和镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西18米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米、北至310国道的区域。

（7）民权县野岗乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南25米的区域。

（8）民权县孙六乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南20米的区域。

（9）民权县王庄寨镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南至324省道的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。

（10）民权县老颜集乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南22米的区域。

(11)民权县林七乡地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。

(12)民权县褚庙乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：供水站厂区及外围西25米、南25米的区域。

(13)民权县庄子镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东24米、北10米的区域。

(14)民权县北关镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西5米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。

(15)民权县胡集乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围东17米、西20米、北18米的区域。

(16)民权县程庄镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。

根据现场勘察，距离本项目最近的乡镇集中式饮用水水源保护区为民权县花园乡地下水井，位于本项目西北方向4.624km，因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内。

9、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）相符性

本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）企业绩效分级指标相符性分析见表1-9。
表1-6   本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》塑料制品A级企业的相符性分析
差异化指标

相关要求（A级）

本项目情况

本项目与A级企业相符性

原料、能源类型

能源使用电、天然气、液化石油气等能源。

本项目能源为电。
相符

生产工艺及装备水平

1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。

1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》允许类。2.本项目符合产业政策。3.本项目符合河南省相关政策要求。4.本项目符合民权高新技术产业开发区产业和土地规划的要求。
相符

废气收集及处理工艺

1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；

2.使用再生料的企业【1】VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、

催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs 治理采用燃烧

工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足 1:7000 的要求；使用蜂窝状活性炭的，

碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000 的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过 40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在 VOCs 治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；

3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和混配，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；

4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；

5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

1.本项目发泡、熟化等涉VOCs产生工序在封闭车间内进行二次封闭，产生的废气采用负压收集至VOCs废气处理系统。
2.有机废气经负压收集后经活性炭吸附脱附装置+催化燃烧装置两级以上的组合工艺处理，本项目使用的活性炭为蜂窝状活性炭，碘值在650mg/g及以上，本项目活性炭填充量为4.0m3，满足填充量与废气量体积之比要求，活性炭废气进口要求安装仪器仪表等装置，实时监测显示并记录湿度、温度等数据；本项目废气中无其他废气，无需设置预处理装置。
3.本项目不涉及颗粒料和粉状物料的使用，本项目岩棉板备料、带锯切割工序产生的粉尘经收集后，经覆膜袋式除尘器处理后有组织排放。
4.本项目产生的废活性炭采用密闭桶装储存，转运，并建立储存、处置台账；

5、本项目不涉及NOx。
相符

无组织管控
1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；

盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送；

3.产生 VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs 末端处理设施；

4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无

积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；

5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于

15m。
1、本项目涉及VOCs的原料采用包装桶/储罐储存，且存放在室内，盛装VOCs物料的包装/包装桶在非取用状态保持封口状态；

2、项目液态物料采用密闭管道输送进入混料罐。
3.本项目发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序产生的废气采用负压/集气罩收集和末端处理措施“活性炭吸附脱附装置+催化燃烧装置”；

4.项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。

5.本项目危险废物暂存工序设置有废气收集装置和废气处理措施，废气处理措施排气筒高度不低于15m。
相符
排放限值

1.全厂有组织 PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；

2.VOCs治理设施去除率达到 80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC 浓度低于4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m³；

3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3
根据分析，本项目发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序有组织NMHC排放浓度最大值为6.8mg/m3，岩棉板备料、带锯切割PM排放浓度最大值为3.7mg/m3，清洗工序、危险废物暂存工序非甲烷总烃排放浓度为7.13mg/m3，均不高于20、10mg/m3；

VOCs治理设施去除率可以达到80%；
项目不涉及锅炉废气。
相符

监测监控水平

1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h 的主要排放口安装 NMHC 在线监测设施（FID 检测器）并按要求与省厅联网；其他企业 NMHC 初始排放速率大于2kg/h 且排放口风量大于 20000m3/h 的废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的 1分钟均值、36个月的 1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。
1.本项目目前处于环评编制阶段，本项目建成投产后，若被划为重点排污单位，应根据实际风量大小确定是否安装NMHC在线监测设施。
2.环评要求本项目有组织排放口按照要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台，按照排污许可证要求开展自行监测。
相符
环保档案
环保档案

1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；
2.国家版排污许可证；
3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；
4.废气治理设施运行管理规程；
5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

1.目前，本项目处于环评阶段，待环评批复后按要求建立环保档案，包括环评批复、竣工环保验收文件；

2.本项目建设完成后，按照要求申报排污许可证；

3.制定环境管理制度（包括有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；

4.制定废气治理设施运行管理规程；
5.保存一年内废气监测报告。

相符

台账记录

台账记录

1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；

6.固废、危废暂存、处理记录。

企业按要求进行台账记录，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行、维护、管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、固废、危废处理记录。

相符

人员配置

人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

企业按要求设置有环保部门，配备有专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。

相符

运输方式
1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
1、项目物料公路运输、厂内运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；

2、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

相符

运输监管

日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频

监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输手工台账。

本项目参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频

监控系统和电子台账。

相符

因此，本项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品A级企业绩效分级指标的要求



二、建设项目工程分析
	建设内容
	根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C2924 泡沫塑料制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），与本项目相关的内容见表2-1。
表2-1    建设项目环境影响评价分类管理名录
环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

本栏目环境

敏感区含义

二十六、橡胶和塑料制品业 29
53
塑料制品业292
以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
/
/
本项目不使用再生塑料为原料，生产工艺不涉及电镀、涂装工艺，生产中使用岩棉胶，岩棉胶不属于溶剂型胶粘剂，因此本项目属于其他类建设项目，应编制环境影响报告表。

1、项目地理位置及项目周围情况
本项目位于河南省商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，本项目建设单位于2024年12月26日与民权县自然资源局签订国有建设用地使用权出让合同，民权县自然资源局将位于旺业路北侧、江山大道西侧面积为28615.17平方米的空地出让给本项目建设单位，本项目建设单位取得土地使用权后，开始进行工业厂房的建设，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），工业厂房的建设属于E4790其他房屋建筑业，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），环评手续属于豁免管理，根据现场勘察，本项目厂房目前已经建设完成，本项目厂区北侧为空地，南侧为旺业路，西侧为在建厂房，东侧为江山大道，距项目厂界外500m范围内气环境保护目标为东南253m的祥和小学，东南319m的祥和花园，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目所在区域主要地表水体为大沙河，位于本项目西侧1563m处。
2、项目建设内容

本项目利用已建成生产车间进行建设，建筑面积14000m2，本项目建设内容见表2-2。

表2-2    本项目主要建设内容
工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产车间

1栋1层、钢结构、长度为200m、宽度为70m，建筑面积14000m2，生产车间内部设置有生产区、化学品库、成品区、钢卷放置区、库存板存放区
已建成
辅助工程
办公楼
1栋3层、砖混结构、建筑面积2100m2
主体已建成

储运工程
化学品库
建筑面积为200m2，位于生产车间内
新建
正戊烷罐
位于车间东南侧，尺寸为9m×2.7m×3m，固定顶常温常压地埋式储罐，1个
新建

MDI储罐
位于车间西南侧，尺寸为9m×2.6m×2.7m，固定顶常温常压储罐、地上式，1个
新建

公用工程
供水
自来水

/
供电

市政供电

/
排水

雨污分流

/
环保工程
大气污染防治措施

切割粉尘：岩棉切割负压收集（1个负压收集区）、锯切切割上方设置集气罩（1个）+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）；
新建
发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气：发泡加热、双履带输送（熟化）废气采用密闭负压收集后（2个负压收集区）、喷胶工序废气采用集气罩（1个）收集后+“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”+15m高排气筒（DA002）；
新建

清洗工序、危险废物暂存废气经负压收集后（2个负压收集区）经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA003）
新建

岩棉装卸、贮存、输送粉尘：装卸位于封闭车间、定期对车间进行清扫、洒水降尘、装卸采用叉车进行装卸，禁止抛掷岩棉、摔打岩棉；岩棉输送采用匀速输送带，无落料差
新建
水污染防治措施

生活污水：经化粪池处理后进入民权县污水处理厂进一步处理

新建
噪声污染防治措施

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护

新建
固废防治措施

危废暂存间（50m2）、一般固废暂存间（50m2）、垃圾收集桶
妥善处置
2、主要原辅材料

2.1主要原辅材料及能源消耗情况

本项目的主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。
表2-3    本项目主要原辅材料及能源消耗情况表
项目
原辅材料

单位

用量

备注

聚氨酯保温板
黑料：异氰酸酯
t/a

14
外购，地上卧式储罐储存，储罐尺寸为9m×2.6m×2.7m，固定顶常温常压储罐
白料：组合聚醚
t/a

10
外购，吨桶装，储存在化学品库，最大储存量为1t
正戊烷
t/a
0.8
外购，埋地卧式储罐储存，储罐尺寸为9m×2.7m×3m，固定顶常温常压储罐
彩钢卷

t/a

125.0821
外购

聚乙烯薄膜

万m2/a

4（折合0.3809t/a）
外购

聚氨酯封边岩

棉板
岩棉板

t/a

11945.1016 

外购

彩钢卷

t/a

12422.7047 
外购

聚乙烯薄膜

万m2/a

396（折合37.7091 t/a）
外购

黑料：异氰酸酯

t/a

51.8
外购，地上卧式储罐储存，储罐尺寸为9m×2.6m×2.7m，固定顶常温常压储罐，
白料：组合聚醚

t/a

37
外购，吨桶装，储存在化学品库，最大储存量为1t
正戊烷

t/a

2.96
外购，埋地卧式储罐储存，储罐尺寸为9m×2.7m×3m，固定顶常温常压储罐
岩棉胶

t/a

98
外购，桶装（A剂200kg/桶，最大储存量为5t、B剂250kg/桶，最大储存量为5t），储存在化学品库
液压油
t/a

0.2
由厂家进行更换，不在厂区内暂存
乙醇
t/a

0.01t
包装规格为5kg/桶，最大储存量为0.01t
水

t/a

288
自来水

电

万kwh/a

20
市政供电

备注：聚氨酯保温板、聚氨酯封边岩棉板使用的黑料均储存在MDI储罐内，共设置有1个MDI储罐，最大储存量为20t。正戊烷储存在正戊烷储罐内，共设置有1个正戊烷储罐，最大储存量为5t。
本项目主要原辅材料理化性质：

①白料（组合聚醚）：组合聚醚是聚氨酯材料、PU泡沫的主要原料之一。根据原料厂家提供的白料的MSDS，白料主要是由聚醚多元醇（58~78%）、磷酸三（1-氯-2-丙基）酯（12~25%）、磷酸三⼄酯（5~10%）、⼄⼆醇（1~3%）、硅油（1~3%）、催化剂（0~1%）等多种组分组合而成，外观为淡黄⾊⾄红棕⾊透明液体，⽆机械杂质，有轻微醚味，相对密度（25℃）：1.08；闪点＞100℃，需用钢、铝、聚乙烯或聚丙烯制造的容器进行储运。不受可燃性液体贮存规则的限制，但应避免进入地下水或地表水，因其不易被生物降解。一般中性聚醚多元醇摄入口腔或皮肤、眼睛、黏膜接触的毒性可忽略，故使用中不必有个人的防护措施。

该物质具有稳定性，不会发生危险的聚合反应，与异氰酸酯反应会产生大量的泡沫，放出热量，该物质不燃，GHS危险性类别：严重眼损伤/眼刺激，类别1；急性经口毒性，类别4；皮肤腐蚀/刺激，类别 2；危害水生环境-急性危险，类别3；危害水生环境-长期危险，类别3。

②黑料（异氰酸酯）：黑料主要成分为多亚甲基多苯基异氰酸酯（MDI二苯基甲烷二异氰酸酯（含量25%~45%）和PAPI多亚甲基多苯基多异氰酸酯（含量55%~75%），室温下，为深褐色的液体。不易溶于水，溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。能溶于丙醇、苯、煤油和硝基苯。相对密度1.24，燃点218℃，熔点37℃，沸点＞300℃，闪点>230℃，蒸气压（40℃）0.13Pa，常温下挥发较低。约500℃时聚合并发出CO2。毒理资料：二苯基甲烷二异氰酸酯LD5062000mg/kg（野兔经皮）；LD50367.95-558.95mg/kg/4h（鼠吸入，空气/4h）；多亚甲基多苯基多异氰酸酯 LD50367.95-558.95mg/kg（鼠吸入）；LD509200mg/kg（鼠经口）；LD502000mg/kg。

该物质具有稳定性，不会发生危险的聚合反应，能于水反应并产生大量泡沫、二氧化碳，放出热量，该物质可燃，GHS危险性类别：严重眼损伤/眼刺激类别2A，呼吸道致敏物类别 1，特异性靶器官毒性反复接触类别 2，急性吸入毒性类别4，特异性靶器官毒性一次接触类别3，皮肤腐蚀/刺激类别2，皮肤致敏物类别1，致癌物质类别2。

③二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：CAS编号 26447-40-5，为白色至淡黄色熔融固体，有 4，4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2，4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2，2'-二苯甲烷二异氰酸酯等异构体。熔点 40-41℃，沸点 156-158℃（1.33kPa），密度1.19（50℃/4℃），闪点 202℃（开杯）、196℃（闭杯），分子量为250，蒸气压（40℃）0.13Pa。溶于丙酮、苯、煤油等。加热时有刺激性臭味。与水反应放出热量和二氧化碳气体。受热或遇明火燃烧生成氮氧化物、一氧化碳和氰化氢。是芳烃下游主要产品，广泛应用于聚氨酯弹性体，制造合成纤维、人造革、无溶剂涂料等聚氨酯材料的生产领域。

④多亚甲基多苯基多异氰酸酯（PAPI）：多苯基多亚甲基多异氰酸酯，简称PAPI，浅黄色至褐色黏稠液体，有刺激性气味。相对密度（20℃/20℃）1.2，燃点218℃，闪点110℃，凝固点低于10℃。黏度（25℃）200~1000mPa.s。升温时能发生自聚作用。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。

⑤正戊烷：化学式C5H12，无色液体，有微弱的薄荷香味。熔点-129.8℃，沸点36.1℃，相对密度0.63，饱和蒸汽压53.32kPa（18.5℃）。正戊烷为脂肪族饱和烃，化学性质稳定，常温常压下与酸、碱不作用。600℃以上高温或在适当催化剂存在下发生热解，生成丙烯、丁烯、异丁烯、丁烷和异丙烷等混合物。但高度易燃，其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物。其破坏臭氧潜能值（ODP）为0，主要用于冰箱、板材聚氨酯绝热材料的发泡加热等。是用作不损害臭氧层的发泡加热剂，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类十九、轻工第20条；采用新型发泡加热剂替代氢氯氟烃-141b（HCFC-141b）46的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用的发泡加热剂。

岩棉胶：属双组份反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为组合聚醚，棕黄色粘稠液体，密度1.08g/cm³；B组分为异氰酸酯（MDI）与发泡黑料成分一致，液态褐色，熔点<10°C，沸点330℃，密度1.251g/cm3（A组份：B组份=100：40）。
根据岩棉胶A剂的MSDS成分，A组分是聚醚多元醇96~99%、催化剂1~3%、助剂0~1%。B组分为多亚甲基多苯基异氰酸酯（MDI二苯基甲烷二异氰酸酯（含量25%-45%）和PAPI多亚甲基多苯基多异氰酸酯（含量55%-75%）。根据项目岩棉胶VOCs含量检测报告，混合比例为100:40混合下，VOC含量值为ND（低于检出限1g/kg）。
本项目涉VOCs各物质合规性分析如下表所示：

表2-4  本项目生产过程中挥发性有机化合物含量的合规性分析

原辅材料名称
项目
数值
项目含量限值要求
是否符合限值要求
文件名称
项目
限值要求
胶粘剂

聚氨酯粘合剂

VOC含量
<1g/kg
《胶粘剂挥发性有机物化合物限量》（GB33372-2020 ）表3本体型-室内装饰装修-聚氨酯类

VOC含量

50g/L（折算为44.5g/kg）
是

备注：根据岩棉胶混合比例计算，岩棉胶混合后密度为1.124g/cm³，则VOCs含量限值要求折算为44.5g/kg

2.2物料平衡

本项目物料平衡表见表2-5，物料平衡图见图2-1和图2-2、图2-3。
表2-5  本项目聚氨酯保温板物料平衡表  单位：t/a

系统输入（t/a）
系统输出（t/a）

黑料：异氰酸酯
14
聚氨酯保温板
150
白料：组合聚醚
10
边角料
0.1499
正戊烷
0.8
发泡废料
0.0248
彩钢卷
125.0821
有机废气
0.0843
聚乙烯薄膜
0.3809
颗粒物
0.004
合计
150.263
合计
150.263
    表2-6  本项目聚氨酯封边岩棉板物料平衡表  单位：t/a

系统输入（t/a）
系统输出（t/a）

岩棉板
11945.1016 
聚氨酯保温板

24552.0000 
彩钢卷
12422.7047 
边角料

24.5576 
聚乙烯薄膜
37.7091 
发泡废料

0.0918 
黑料：异氰酸酯
51.8000 
有机废气

0.41
白料：组合聚醚
37.0000 
颗粒物

18.2160 
正戊烷
2.9600 
岩棉胶
98.0000 
合计

24595.2754
合计

24595.2754
表2-7  本项目正戊烷物料平衡表  单位：t/a

系统输入（t/a）
系统输出（t/a）

正戊烷
3.76
进入产品中
3.6472
无组织排放
0.0056
催化燃烧
0.0946
有组织排放
0.0126
合计

3.76
合计

3.76
备注：使用正戊烷作为发泡剂时候，闭孔率可达到97%以上，则进入产品的正戊烷量为使用量的97%。
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图2-1    本项目正戊烷物料平衡图（t/a）
图2-2    本项目聚氨酯封边岩棉板物料平衡图（t/a）[image: image7.png]{o]
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图2-3    本项目聚氨酯封边岩棉板物料平衡图（t/a）
3、生产设备

本项目生产设备使用情况见表2-8。

表2-8    本项目主要生产设备
序号

设备名称

规格/型号
单位

数量

1

聚氨酯岩棉复合板生产线
JF100S39
套

1

1.1
上开卷机
1000kg/h
台
1
1.2
下开卷机

1000kg/h
台
1
1.3
上覆膜开卷机

--

台
1
1.4
下覆膜开卷机

--

台
1
1.5
压型机

--

台
1
1.6
岩棉分条切割机

--

台

1

1.7
喷胶装置

--

台

1

1.8
上下钢板预热装置
--
台
1
1.9
发泡机

500kg/h
台
1
1.10
双履带机

--
台
1
1.11
双履带机加热通风及保温系统

台
1
1.12
带锯切割机

--
台
1
1.13
冷却凉板系统
--
台
1
1.14
自动堆码机

--
台
1
1.15
打包机
--
台
1
1.16
空压机
--
台
3
2
黑料储罐

储罐尺寸为9m×2.6m×2.7m，固定顶常温常压储罐
个
1

3
正戊烷储罐

储罐尺寸为9m×2.7m×3m，固定顶常温常压储罐
个
1
4
燃油叉车

3.8T，5T，国四排放标准
辆

2
6
行车

5t
个
1
设备规模与产能匹配分析：

结合建设单位提供的设备技术参数，项目生产产能由发泡设备决定，根据企业提供资料，发泡设备对聚氨酯岩棉复合板的产能为1000m2/h，对聚氨酯保温板的产能为400m2/h，则生产198万平方聚氨酯岩棉复合板需要时长为1980h、聚氨酯保温板需要时长为50h，合计生产时长为2030h，本项目聚氨酯岩棉复合板和聚氨酯保温板共用一条生产线，不同时进行生产，本项目设计年生产2400h，可以满足设计产能要求。

考虑到项目生产产能可能会受到职工操作水平、设备运行情况的影响，因此项目聚氨酯岩棉复合板年生产时间按照2330h计算、聚氨酯保温板生产时间按照70h计算。
4、产品方案

本项目营运期产品方案为年产198m2万聚氨酯封边岩棉板、2万m2聚氨酯保温板。

表2-9   本项目产品和产能

序号
产品名称
产量
产品规格
1
聚氨酯封边岩棉板
198万平方/年
宽度为1130mm；厚度为50/75/100mm，密度约12.4kg/m2
2
聚氨酯保温板

2万平方/年
宽度为1130mm；厚度为50/75/100/120/150/200mm,密度约为7.5kg/m2
5、劳动定员及工作制度

本项目员工人数为12人，均不在厂区食宿。工作制度为8小时白班工作制，年工作时间为300天。

6、公用工程

（1）供水

本项目用水使用自来水，能够满足生活需求。本项目营运期用水主要包括生活用水。
项目营运期拟用职工12人，均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）表3.2.11车间工人生活用水定额及小时变化系数，车间工人的生活用水定额为30~50L/人•班，用水时间宜取8h，小时变化系数取1.5~2，本次评价取平均值，即职工办公生活用水量按40L/人•d计算，变化系数取2，则本项目职工生活用水量为0.96m3/d（288m3/a）。

（2）排水

本项目营运期产生的废水主要为职工生活污水，生活污水的产生量按用水量的80%计，为0.768m3/d（230.4m3/a）。评价要求项目厂区建设5m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后进入民权县污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河。
本项目水平衡图如图2-4所示。
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图2-4    本项目水平衡图（单位：m3/d）

7、厂区选址及平面布置

7.1项目位置及周边环境状况以及选址合理性分析
本项目选址位于商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，项目厂区北侧为空地，南侧为旺业路，西侧为在建厂房（入驻企业为河南中宸设备制造有限公司、河南联鑫设备制造有限公司），东侧为江山大道，距离项目最近的敏感点为东南253m的民权祥和小学，东南319m的祥和花园。

本项目西侧为河南中宸设备制造有限公司、河南联鑫设备制造有限公司，河南联鑫设备制造有限公司从事密封条、封边条的生产（目前正在建设中），河南中宸设备制造有限公司主要从事移动冷库和装配式轻钢房屋的生产（目前正在建设中），西北153m为永耀缘成电子（商丘）有限公司，主要从事电子元器件的生产，北侧384m为河南阿斯贝拉制冷有限公司，主要从事制冷压缩机的生产，项目周边500m范围内无食品加工厂以及需要特殊保护的企业。根据分析，本项目营运期产生的废气经处理后均能达标排放，对周边企业影响较小，周边企业运营过程中产生的污染物也不会对本企业造成影响，本项目营运期产生的废水经处理后，排入民权县污水处理厂，噪声处理后均能达标排放，固体得到妥善处置，项目营运期对周边环境影响较小，因此，本项目与周边环境相容。

根据《关于“十四五”推动河南省化工行业高质量发展的指导意见》（豫工信联化工92号）文件要求“（八）优化化工园区布局。依据国家化工产业政策、国土空间规划、生态环境分区管控和国家重大战略安排，统筹重大项目布局，推进新建化工项目向原料及清洁能源匹配度好、环境容量富裕、节能环保低碳的化工园区集中。按照原料产品项目、公用工程物流、环境保护生态、安全消防应急、智能智慧数据和管理服务科创六个一体化发展理念，推进化工园区建设。科学制定园区总体规划和产业规划，引导化工园区协同发展、差异化竞争。根据行业发展需要，对容量不足的园区适当扩容，对个别化工园区进行整合，逐步降低非化工企业在化工园区的占比。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外，配套建设项目由工业和信息化部门会同应急管理部门认定），引导其他化工项目在化工园区发展。”，本项目位于民权高新技术产业开发区内，生产原料采用对环境友好的原料，清洁化生产水平达到国内先建水平，采用的环保设施均为行业内比较先进的环保设施，本项目从事聚氨酯保温板和聚氨酯封边岩棉板的生产，生产的保温板为主导行业的配套建设项目，因此符合《关于“十四五”推动河南省化工行业高质量发展的指导意见》（豫工信联化工92号）文件要求，选址合理。
7.2厂区平面布置

本项目厂区入口位于东侧，紧邻江山大道，方便原料和产品进出，厂区内建设有办公楼、生产车间，办公楼位于厂区东北侧，车间位于厂区西侧，车间内部设置生产区、化学品库、原料区、成品区，生产区位于车间西侧，成倒L型设置，化学品原料库位于生产区的东南侧，原料区位于生产区的南侧，成品区位于生产区的东侧，民权常年风向北和东北偏北风，办公楼位于主导风向侧风向，生产中产生的废气对职工办公生活影响很小。本项目具体平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、生产工艺流程

1、施工期

项目生产厂房、办公楼主体目前已经建设完成，施工期主要是地埋储罐、危险废物暂存间、一般固废暂存间、事故池的建设、办公楼的装修以及环保设备、生产设备的安装，施工期比较短且施工工程量也不大，因此，本评价对施工期工艺流程及产污环节进行简单分析。
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图2-5  项目施工期工艺流程及产排污节点图
2、营运期

2.1生产工艺流程

聚氨酯封边岩棉板生产工艺详见下图：
图2-6    本项目聚氨酯封边岩棉板生产工艺流程及产污环节示意图

聚氨酯封边岩棉板生产工艺流程简述：

①开卷：外购卷钢经开卷机开卷后，上钢板进入上压型机平台，下钢板进入地面平台，利用覆膜机将聚乙烯薄膜通过辊压作用在常温下黏贴在钢板外表面，以避免钢板表面受到挤压造成划痕。此工序会有噪声产生。

②辊压压型：钢板随辊道前进，通过压型机辊轮压制成型，此工序会产生噪声。

③岩棉备料：将外购的岩棉通过分条切割机切割成相应尺寸，然后通过90 度翻转装置将岩棉条翻转90度，整列装置整齐后送出岩棉条。此工序会产生少量固废、粉尘，并伴有噪声。

④喷胶：通过喷胶装置分别对上下钢板两个内测板面进行喷胶，使板材和岩棉条完全粘合。本项目使用的岩棉胶为无溶剂双组份的聚氨酯粘合剂，因此喷胶工序会产生少量的有机废气。

⑤发泡加热：采用电加热对板材进行预热后，温度在35℃左右，将黑、白料、戊烷发泡加热剂等发泡加热按工艺要求140：100：8的比例从各自的储罐、储存桶中输出，经多组份高压发泡加热机混合后，由布料喷头喷涂于聚氨酯封边岩棉板两边搭接处。布料喷头垂直于钢板的前进方向作水平匀速运动，充分保证物料均匀分布，物料在板材侧边逐渐发泡加热成型。此工序会产生少量的有机废气并伴有轻微噪声。

项目发泡过程属于物理发泡过程，黑白料先进行化学反应生成聚氨酯发泡，然后由环戊烷作为物理发泡剂；首先固定岩棉板，然后注入白料和黑料、正戊烷的混合物，本项目化发泡聚氨酯由双组分组成，甲组分为组合聚醚多元醇（俗称白料），乙组分为异氰酸酯（俗称黑料），发泡反应是多元醇、异氰酸酯的聚合反应生成氨基甲酸酯，即生成所需的聚氨基甲酸酯，也就是常称为聚氨酯。发泡原材料（黑料、正戊烷）由原料公司使用原料运输车运至项目罐区，通过泵送进入各自储罐内，白料由原料公司使用吨桶运至车间化学品原料库，生产所用的白料使用叉车运至发泡区，生产时通过3台计量泵，分别从储罐、吨桶中抽取原料，三种原料进入混合器，通过布料喷头喷涂于聚氨酯封边岩棉板两边搭接处，多异氰酸酯（中的异氰酸根（-NCO））与聚醚多元醇（中的羟基（-OH））在催化剂的作用下发生化学反应，生成聚氨酯，同时释放大量热量。此时正戊烷不断汽化使聚氨酯膨胀充满聚氨酯封边岩棉板两边搭接处。在聚氨酯发泡中，发泡剂（正戊烷）主要作用是产生气体，在聚氨酯中形成均匀分布的细小气泡，俗称物理发泡。发泡剂（正戊烷）本身不参加多异氰酸酯和聚醚多元醇之间的化学反应。发泡剂（正戊烷）形成的气泡对泡沫起到一定的支撑作用，可提高泡沫的尺寸稳定性。

项目计量泵和混合器均为密闭设备，项目原材料经过泵抽入计量泵，计量泵根据生产需求通过密闭管道输入密闭的混合器，混合器混合后由注入枪注入聚氨酯封边岩棉板两边搭接处，发泡成型即为产品，计量泵和混合器均为密闭设备，因此废气只在发泡枪注入时和发泡成型时产生。

黑白料、正戊烷等材料温度为常温，发泡过程在常温状态下进行，不需要进行加热等；项目黑白料发泡属于先进行化学反应，然后再进行物理发泡，发泡剂为正戊烷，组合聚醚多元醇、异氰酸酯为供应商配比好后提供。

多元醇、异氰酸酯的聚合反应方程式如下（反应条件：温度 18~22℃，压力 135~145kPa）：

具体反应过程如下：


链增长反应，MDI与含端羟基的聚醚或聚酯反应生产线性聚氨酯。


b、发泡反应，游离MDI与胺类反应，生成尿素化合物，并放出二氧化碳，在聚合物中形成气泡。


c、交联反应，游离 MDI与尿基上的活泼氢反应，使分子交联，生成空间网状结构。


在反应过程中，化学产物主要为聚氨酯和CO2，不会产生其他物质。产生的有机废气主要成分为未反应的异氰酸酯、挥发出的多元醇以及挥发出的正戊烷，属于非甲烷总烃废气。项目发泡为高压发泡枪，根据建设单位提供资料，项目发泡过程中发泡枪头内不发生反应，发泡原料在高压条件下被全部推出，发泡枪头内无残留，无需每天进行清洗，高压发泡枪外面用抹布擦拭即可，发泡完成后原料经过压力回到计量泵内，项目每季度需要对设备进行一次保养，保养时会对发泡枪零配件进行清洗，清洗方式为零配件拆除后将其浸泡在清洗剂乙醇内1h，浸泡完成后，清理掉表面残留的原材料残渣。项目发泡完成后产品需要清理边角料，会产生少量废弃发泡物，不需要清洗、抛光、打磨等精加工。此外，发泡设备运行时会产生噪声。发泡废气产污环节为混合注入、发泡成型工序。

④双履带输送（熟化）：下钢板与上钢板汇合，形成金属面夹芯板进入双履带主机。上下履带面板和多功能履带板侧封块主要用于克服聚氨酯发泡加热过程中产生的气泡压力使其固化成型。循环空气在双履带温控系统内经电加热后，被风机送入加热风管，用于加热匀速前进的上下履带面板，通过履带面板加热金属面夹芯板，保证发泡加热固化更稳定，泡沫与板材表面粘合更牢固。此工序会有噪声产生。

⑤带锯切割：根据顾客需求的规格或尺寸，对连续的成品板进行自动切割。此工序会产生少量固废、粉尘，并伴有噪声；

⑥吸盘码：码垛机将切割后的板材运输到指定位置，并根据板材类别进行堆垛，堆垛后输送出成品。
聚氨酯保温板生产工艺详见下图：


图2-7  聚氨酯保温板生产工艺及产污环节

聚氨酯保温板生产工艺流程简述：
①开卷：外购卷钢经开卷机开卷后，上钢板进入上压型机平台，下钢板进入地面平台，利用覆膜机将聚乙烯薄膜通过辊压作用在常温下黏贴在钢板外表面，以避免钢板表面受到挤压造成划痕。此工序会有噪声产生。

②辊压压型：钢板随辊道前进，通过压型机辊轮压制成型，此工序会产生噪声。

③发泡：采用电加热对板材进行预热后，温度在35℃左右，将黑、白料、戊烷发泡剂等发泡按工艺要求比例从各自的储罐中输出，经多组份高压发泡机混合后，由布料喷头喷涂于下钢板内表面。布料喷头垂直于钢板的前进方向作水平匀速运动，充分保证物料均匀分布，物料在下钢板上逐渐发泡成型。此工序会产生少量的有机废气并伴有轻微噪声。

发泡原理详见“聚氨酯封边岩棉板生产工艺”，不再详细复述。
④双履带输送（熟化）：下钢板与上钢板汇合，形成金属面夹芯板进入双履带主机。上下履带面板和多功能履带板侧封块主要用于克服聚氨酯发泡过程中产生的气泡压力使其固化成型。循环空气在双履带温控系统内经电加热后，被风机送入加热风管，用于加热匀速前进的上下履带面板，通过履带面板加热金属面夹芯板，保证发泡固化更稳定，泡沫与板材表面粘合更牢固。此工序会有噪声产生。

⑤带锯切割：根据顾客需求的规格或尺寸，对连续的成品板进行自动切割。此工序会产生少量固废、粉尘，并伴有噪声。

⑥吸盘码：切割后的板材自然冷却后，码垛机将切割后的板材运输到指定位置，并根据板材类别进行堆垛，堆垛后输送出成品。

2.2职工生活

本项目职工均为附近村民，不在厂内食宿。职工办公生活产污环节见图2-8。

图2-8    职工办公生活产污环节示意图

二、产排污环节

本项目营运期产排污环节见表2-10。

表2-10    本项目产排污环节一览表
项目

产污环节

污染因子

废气

岩棉备料、带锯切割工序

颗粒物
发泡加热、双履带输送（熟化）工序

非甲烷总烃、MDI、PAPI
喷胶工序
非甲烷总烃、MDI、PAPI
清洗工序

非甲烷总烃

危险废物暂存工序

非甲烷总烃

储罐大小呼吸

非甲烷总烃

废水

职工生活污水

pH、COD、NH3-N、SS、总磷、总氮
固废

生产过程
废边角料、发泡废料
废气处理设施
除尘器收集的粉尘

废气处理设施

废催化剂、废活性炭
生产过程
废液压油、废组合聚醚桶、岩棉胶桶、废岩棉胶桶、清洗废液、废清洗剂桶
职工生活

生活垃圾

噪声

设备运转噪声

等效连续A声级



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

本次评价选用2023年作为评价基准年，其中获取连续1年中不少于324个日均值数据，每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下：
表3-1    环境空气质量现状监测统计表    单位：μg/m3（CO单位mg/m3）
监测

区域
监测因子
监测值
标准值
超标倍数
是否达标
夏

邑

县
PM2.5
年均值
46

年均：35
0.31
超标
24h平均第95百分位数
123
24h平均：75
0.64
超标
PM10
年均值
71
年均：70
0.014
超标
24h平均第95百分位数
141
24h平均：150
0
达标
SO2
年均值
9
年均：60
0

达标
24h平均第98百分位数
21
24h平均：150
0

达标
NO2
年均值
21
年均：40
0

达标
24h平均第98百分位数
49
24h平均：80
0

达标
CO
24h平均第95百分位数
1.2
24h平均：4
0

达标
O3
8h平均第90百分位数
173
8h平均：160
0.081
超标
通过以上检测结果分析可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2、CO浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域为不达标行政区。

2025年4月27日商丘市生态环境保护委员会办公室印发了《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》，商丘市2025年蓝天保卫战实施方案提出以下主要任务，“结构优化升级专项攻坚、工业企业提标治理专项攻坚、移动源污染排放控制专项攻坚、面源污染防控攻坚、重污染天气应对专项攻坚、监管能力建设专项攻坚。”随着商丘市2025年蓝天保卫战实施方案的实施，商丘市环境空气质量将会逐步得到改善。
2、地表水环境
（1）区域地表水环境质量达标情况

根据《2023年商丘市生态环境质量报告书》，商丘市在27个国省市控断面中设置了24个县级排名断面，监测因子为pH、高锰酸盐指数、氨氮总磷4项，每月监测1次。2023年，商丘市24个县级排名断面中，符合I类水质断面13个，水质类别占比54.2%；符合IV类水质断面11个，水质类别占比 45.8%，无V类及V类以下水质断面。

（2）评价区域地表水环境质量达标情况

本项目所在区域地表水体主要为西侧1563m的大沙河，“十四五”地表水环境质量目标为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次地表水质量引用《2023年商丘市生态环境质量报告书》中商丘市县级排名监测断面年均值进行评价，监测结果统计见下表。
表3-2  商丘市县级排名监测断面年均值结果统计表 单位：mg/L
项目

高锰酸盐指数

NH3-N

总磷

采样位置
大沙河（伯东）戚店断面

年均值

6.58
0.42
0.104
Ⅳ类标准值

10

1.5
0.3

达标判断
达标
达标
达标
由监测数据可知，项目区域地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，区域地表水环境质量较好。

3、声环境
本项目厂区周边50m范围内无声环境保护目标。

4、生态环境

本项目占地范围内目前为工业厂房，用地范围内无生态环境保护目标，且本项目不会造成不良生态影响。因此，本次评价不进行生态现状调查。

5、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射影响。

6、地下水、土壤环境
为了解评价范围土壤、地下水环境质量现状，本次评价引用《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》中监测数据【土壤监测点位：6#冰熊制冷设备厂区内，位于项目北侧652m；地下水监测点位：大周庄村水井，位于项目西南侧979m，本项目所处位置地下水流向为西北向东南，大周庄村位于本项目下游】；监测单位：河南海德检测服务有限公司；监测时间：2023年02月11日~02 月12日）。具体监测结果见表3-3和表3-4。

表3-3   土壤环境质量监测结果 

序号

监测因子

6#冰熊制冷设备厂区内
监测结果
评价标准
超标率
0.2-0.5m
1.2-1.5m
2.7-3.0m
1
pH 值（无量纲）
7.89
7.77
7.75
/
0
2
阳离子交换量（cmol+/kg）
7.6
6.9
5.8
/
/
3
饱和导水率（mm/min）
0.76
0.75
0.71
/
/
4
土壤容重（g/cm3）

1.20
1.19
1.20
/
/
5
孔隙度（%）
59.9
57.5
61.3
/
/
6
氧化还原电位（mV）

280
278
210
/
/
7
砷（mg/kg）

2.26
2.38
2.33
60
/
8
镉（mg/kg）

0.40
0.39
0.42
65
0
9
六价铬（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

5.7
0
10
铜（mg/kg）

38
36
36
18000
0
11
砷（mg/kg）

17
16
15
60
0
12
镉（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

65
0
13
六价铬（mg/kg）

64
59
60
5.7
0
14
铜（mg/kg）

7.28
7.22
7.08
18000
0
15
铅（mg/kg）

7.6
6.9
5.8
800
0
16
汞（mg/kg）

0.76
0.75
0.71
38
0
17
镍（mg/kg）

1.20
1.16
1.20
900
0
18
四氯化碳（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

2.8
0
19
氯仿（µg/kg）

未检出
未检出
未检出
0.9
0
20
氯甲烷（µg/kg）

未检出
未检出
未检出
37
0
21
1，1-二氯乙烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

9
0
22
1，2-二氯乙烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

5
0
23
1，1-二氯乙烯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

66
0
24
顺式-1，2-二氯乙烯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

596
0
25
反式-1，2-二氯乙烯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

54
0
26
二氯甲烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

616
0
27
1，2-二氯丙烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

5
0
28
1，1，1，2-四氯乙烷（µg/kg）
未检出

未检出

未检出

10
0
29
1，1，2，2-四氯乙烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

6.8
0
30
四氯乙烯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

53
0
31
1，1，1-三氯乙烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

840
0
32
1，1，2-三氯乙烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

2.8
0
33
三氯乙烯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

2.8
0
34
1，2，3-三氯丙烷（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

0.5
0
35
氯乙烯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

0.43
0
36
苯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

4
0
37
氯苯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

270
0
38
1，2-二氯苯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

560
0
39
1，4-二氯苯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

20
0
40
乙苯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

28
0
41
苯乙烯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

1290
0
42
甲苯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

1200
0
43
对，间-二甲苯（µg/kg）
未检出

未检出

未检出

570
0
44
邻二甲苯（µg/kg）

未检出

未检出

未检出

640
0
45
硝基苯（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

76
0
46
苯胺（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

260
0
47
2-氯苯酚（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

2256
0
48
苯并（a）蒽（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

15
0
49
苯并（a）芘（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

1.5
0
50
苯并（b）荧蒽（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

15
0
51
苯并（k）荧蒽（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

151
0
52
䓛（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

1293
0
53
二苯并（a，h）蒽（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

1.5
0
54
茚并（1，2，3-c，d）芘（mg/kg）

未检出

未检出

未检出

15
0
55
萘（mg/kg）
未检出

未检出

未检出

70
0
由上表可知，项目地区土壤环境质量现状较好，各监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。
表3-4  地下水环境质量监测结果    

序号

监测因子

大周庄村水井
监测值

标准指数

超标率（%）

最大超标倍数

评价标准

1

pH

8.10~8.20

0.73~0.80

0

0

6.5~8.5

2

总硬度（mg/L）
356~364

0.79~0.81

0
0
≤450

3

耗氧量（mg/L）
0.45~0.61

0.150~0.203

0

0

≤3.0

4

溶解性总固体（mg/L）
655~682

0.66~0.68

0

0

≤1000
5

氨氮（mg/L）
0.18~0.19

0.36~0.38

0

0

≤0.50

6

总大肠菌群（MPN/100mL）

<2

/
0
0
≤3.0
7

硝酸盐氮（mg/L）

0.69~0.70

0.035~0.035

0

0

≤20.0

8
氟化物（mg/L）
0.76~0.79

0.76~0.79
0

0

≤1.0
9

菌落总数

（CFU/mL）

未检出
/
0
0
≤100

10
亚硝酸盐氮（mg/L）

未检出

/

0

0

≤1.00

11
挥发性酚（mg/L）

未检出
/

0
0
≤0.002

12
石油类（mg/L）

未检出

/

/

/

/
13
锰（mg/L）
0.05~0.06

0.5~0.6

0

0

≤0.10

14
砷（mg/L）
未检出

/

0
0
≤10

15
K+（mg/L）
0.91~1.02

/

/

/

/

16
Na+（mg/L）
194~196

0.97~0.98

0

0

200

17
Ca2+（mg/L）

4.5~3.8

/

/
/
/
18
Mg2+（mg/L）
4.0~5.1

/

/
/
/
19
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（mg/L）

0

/

/
/
/
20
HCO3- （mg/L） 

314~328

/

/
/
/
21
Cl-（mg/L）
45~45

0.178~0.179

0

0

≤250

22
SO42- （mg/L）

47~47

0.19~0.19

0

0

≤250
23
氰化物（mg/L）
未检出

/

0

0

≤0.05

24
铅（μg/L）

未检出
/

0
0
≤10

25
铁（mg/L）

0.12~0.21

0.40~0.70

0

0

≤0.3

26
铬（六价）（mg/L）
未检出
/
0
0
≤0.05

27
镉（μg/L）
未检出
/

0
0
≤5
28
汞（μg/L）
ND

/

0

0

≤1

29
铜（μg/L）

未检出
/

0

0

≤1000
30
苯（μg/L）

未检出

/

0

0

≤10.0
31
甲苯（μg/L）

未检出

/

0

0

≤700
32
二甲苯（μg/L）

未检出

/

0

0

≤500
由上表可知，经对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准， 评价区域地下水监测点位各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

	环境

保护

目标
	1、大气环境
根据现场踏勘，本项目厂界外500米范围内现状无自然保护区、风景名胜区，500m范围内有居住区，本项目大气环境保护目标情况见表3-5。

表3-5  项目环境空气保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对方位

相对厂界距离

经度

纬度

祥和花园
115.178089
34.603153
居民
环境空气

二类区

SE
319m
民权祥和小学

115.176083
34.603854
学校
环境空气
二类区
SE
253m
2、声环境

本项目厂区周边50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	类别
标准名称及级（类）别

标准限值
废气

《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中六、塑料制品企业。
排放限值
1、全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均度低于2mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）
表5大气污染物特别排放限值
车间或生产设施排气筒（聚氨酯树脂）：MDIa排放限值1.0mg/m3、PAPIa排放限值1.0mg/m3、非甲烷总烃排放限值60mg/m3、颗粒物排放限值20mg/m3；单位产品非甲烷总烃排放量≤0.3kg/t产品
表9企业边界大气污染物浓度限值
限值：颗粒物1.0mg/m3；非甲烷总烃4.0mg/m3。
备注：

a、待国家污染物监测方法标准发布后实施。
河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）
附件1工业企业挥发性有机物排放建议值· 其它行业有机废气排放口。
其他行业有机废气排放口建议排放浓度80mg/m3；建议去除效率70%
附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值
其他企业排放建议值:非甲烷总烃2.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
附录A表 A1特别排放限值
监控点处1h平均浓度值：NMHC<6mg/m3，监控点处任意次浓度值：NMHC<20mg/m3，无组织排放监控位置：厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排气口外 1m 距离地面 1.5m 及以上位置。
废水

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

表4第二类污染物最高允许排放浓度
COD≤500mg/L；BOD5≤300mg/L；
SS≤400mg/L；氨氮/；总磷/；总氮/；
民权污水处理厂收水要求收水要求

/
COD≤450mg/L；BOD5≤200mg/L；
SS≤300mg/L；氨氮≤40mg/L；总磷≤5mg/L；总氮≤50mg/L；
噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

表1工业企业厂界环境噪声排放限值
3类标准限值：昼间≤65dB（A）
夜间≤55dB（A）
固体废物
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

/
《危险废物贮存污染控制标准》（GB12523-2023）
/
/


	总量

控制

指标
	1、本项目总量控制指标
（1）废水

本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后进入民权县污水处理厂进一步处理，最终排入大沙河。因此，本项目废水总量控制指标为：纳管：COD0.0553t/a、NH3-N0.0058t/a；终排：COD0.0115t/a、NH3-N0.0012t/a。本项目废水总量控制指标从绿洲办事处亓堂村污水处理站减排总量中进行等量替代，等量替代后绿洲办事处亓堂村污水处理站可用减排量剩余量为：COD：3.86912t/a，氨氮：0.83464t/a。
（2）废气

颗粒物有组织排放量为0.0862t/a、VOCs有组织排放量为0.0538t/a。本项目位于环境空气质量不达标区，需要进行倍量替代，替代量为VOCS0.1076t/a、颗粒物0.1724t/a。

本项目废气中VOCs（以非甲烷总烃计）从已倒闭企业商丘市董氏金属材料有限公司进行倍量替代，商丘市董氏金属材料有限公司现剩余VOCs（以非甲烷总烃计）1.3278t/a，倍量替代后商丘市董氏金属材料有限公司可用减排量剩余量VOCs（以非甲烷总烃计）1.2202t/a。

本项目废气中颗粒物从“河南2024年农村地区清洁取暖改造确村确户清单”进行倍量替代，“河南2024年农村地区清洁取暖改造确村确户清单”现剩余颗粒物119.9986t/a，倍量替代后“河南2024年农村地区清洁取暖改造确村确户清单”可用减排量剩余量颗粒物119.8262t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目生产厂房、办公楼主体目前已经建设完成，本项目施工期主要进行地埋储罐、事故池开挖，同时进行一般固废暂存间、危险废物暂存间的建设、办公室的装修、生产设备以及环保设备安装等，工程量较小。
施工期主要采取的污染防治措施如下：
（1）施工期大气污染防治措施
本项目施工期大气污染物主要为施工产生的扬尘、运输车辆尾气以及生产设备、环保设备安装焊接工序产生的焊接烟尘、室内装修产生的废气，评价要求严格按照《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》等文件的要求，并结合项目实际建设情况采取以下措施：
扬尘的来源包括有：①地埋储罐、事故池开挖及现场物料堆放扬尘；②白灰、水泥、砂子、石子、砖等建筑材料的堆放、现场搬运、装卸、搅拌等产生扬尘；③运输车来往造成的现场道路扬尘。为减少扬尘对周边以及敏感点大气环境的影响，环评要求施工现场物料全部堆存在车间内，并采取遮盖、洒水等防尘措施；施工现场加强物料运输车辆管理，物料、渣土、垃圾等易散落、抛洒的物料运输应采用密闭车辆；运输车辆尽量避开居民区等人群密集区域；厂区内事故池、地埋储罐施工进行切割、电钻等作业时，应当采取有效防扬尘措施，在切割和电钻前、后对地面进行洒水，保持地面湿润，降低切割和电钻产生的粉尘；在规定区域内的施工现场应当使用预拌混凝土及预拌砂浆。在条件不具备的情况下，采用现场搅拌混凝土或砂浆时，其搅拌场所应当采用封闭、降尘、降噪措施，水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当密闭存放或采用覆盖等措施；每天对施工地面以及周边道路进行洒水，保持地面湿润，减少运输车辆碾压过程中产生的粉尘，降低运输车辆车速，在项目施工范围内行驶时保持匀速。

使用符合国家排放标准的车辆进行物料的运输，保持车辆匀速，减少车辆怠速时间。
环保设备、生产设备安装焊接时，设置单独焊接区，四周设置围挡，并保持车间密闭，减少烟尘扩散；选用环保型焊丝，减少有害物质含量，采用烟尘较少的焊接工艺，及时清理焊接工作区的焊渣和积尘，避免二次扬尘。
4）办公楼在装修过程中墙体粉刷、使用油漆及喷涂过程中会产生装修废气。项目装修废气采用选用低挥发性的环保漆、环保稀释剂、环保涂料减少装修废气的排放。

综上，经采取上述措施后，项目施工期对周边以及敏感点大气环境影响较小。
（2）施工期废水污染防治措施

本项目在厂房内施工，施工期主要为施工人员生活污水，经化粪池预处理后通过市政污水管网，进入民权县污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。

（3）施工期噪声污染防治措施

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要为电钻、切割机、焊接设备，为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

本项目开挖量小，施工期短，电钻和切割机、焊机使用时间短，主要集中在车间地面的地埋储罐、事故池的开挖以及生产设备、环保设备的安装，施工机械均在厂房内，且经过距离衰减后，对周边声环境影响较小。

为减轻施工噪声的影响，建设单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12513-2011）的规定，积极采取各种噪声控制措施如尽量采用低噪施工设备，施工时关闭车间窗户，合理疏导进入施工区的车辆，减少运输交通噪声，优化施工时间等，对产生强噪声的设备（如电钻、切割机、焊机）必须安排在白天使用。施工过程中建筑器械、材料等的使用做到轻拿轻放，减少因强烈碰撞产生的噪声。车辆运输尽量减少喇叭的使用，到达运输地点后尽量熄火，可减少噪声扰民。

本次评价建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

建议项目建设工程尽量使用商业混凝土，避免混凝土现场搅拌过程中产生的噪声。

合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。除此之外，严禁在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～6:00）期间作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，施工场界噪声应控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值之内，才能施工作业。

合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

降低设备声级，设备选型上尽量采用低噪声设备，如选择带有“低振动”标志型号的电钻，选择锋利高质量的钻头等。

降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。

应与周围单位、居民建立良好关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前做好安民告示，取得社会的理解和支持。

通过采取上述措施，施工场界噪声可达到昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。这样，将不会使噪声环境恶化；同时，使施工场界能满足施工场界噪声限值的要求。
（4）施工期固体废物污染防治措施

本项目事故池、地埋储罐等开挖时有少量的外运弃土，其他施工会产生少量建筑垃圾，施工人员产生生活垃圾。建筑垃圾及少量弃土可由施工单位运至指定的弃渣场或弃土场处理，生活垃圾由环卫部门统一处理。
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	一、环境影响分析

1、废气
1.1废气产生情况

本项目废气主要来源于岩棉备料和带锯切割工序产生的粉尘，喷胶工序、发泡加热、双履带输送（熟化）工序产生的有机废气，发泡枪和喷胶枪清洗废气、危险废物暂存工序产生的有机废气，储罐区呼吸废气，岩棉装卸、暂存、输送过程中产生的粉尘。

1）岩棉装卸、暂存、输送过程中产生的粉尘
项目所用原料岩棉为块状物料，原料通过汽车运至厂区后存储于厂区车间内，原料库四面围挡，设置独立硬质门，便于运输车辆出入，并设置顶棚，对原料库地面进行水泥硬化处理。在原料卸车、堆放暂存、原料输送等过程中由于岩棉板纤维断裂、摩擦、碰撞会产生少量粉尘，由于岩棉为块状物料，不属于易产尘物料，粉尘产生量很少，本次环评不再对其进行定量分析，为减少粉尘放量，定期对原料储存区进行清扫并洒水降尘，避免卸载原料时在原料库中原料落点处产生短时较大无组织粉尘，装卸岩棉时保持车间密闭，并采用叉车进行装卸，禁止抛、掷，摔打岩棉，尽可能的减少无组织粉尘产生量，原料在运输带输送为匀速运输，且无落料差，因此原料输送粉尘产生量很少。
2）岩棉备料和带锯切割工序产生的粉尘
项目粉尘来自于岩棉备料和带锯切割工序产生的粉尘，粉尘产生量类比《云南天之兴节能建材有限公司年产10万方岩棉复合板、彩钢板、聚氨酯板生产及销售项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测当天，企业岩棉复合板生产负荷为74%，聚氨酯板生产负荷为70%、80%，环保设施正常开启。类比对象与本项目可行性分析见下表

表4-1  本项目与云南天之兴节能建材有限公司年产10万方岩棉复合板、彩钢板、聚氨酯板生产及销售项目对比情况一览表

类比内容
类比项目
本项目
类比情况
主要产污工序
岩棉切割、成品切割
岩棉切割、成品切割
与类比项目基本一致
主要原材料种类

黑料、白料、环戊烷、彩钢卷、聚乙烯薄膜、聚氨酯胶水、岩棉
黑料、白料、正戊烷、彩钢卷、聚乙烯薄膜、岩棉胶、岩棉
与类比项目基本一致

产品种类及产量

聚氨酯板（6万m2）、岩棉复合板（3.9万m2）、彩钢板（0.1万m2）
聚氨酯封边岩棉板
198万平方/年；聚氨酯保温板2万平方/年

类比项目产能小于本项目

废气收集方式

集气罩收集
密闭负压收集
本项目收集方式优于类比项目收集方式

生产工艺

岩棉复合板生产工艺：开卷→岩棉切条块→涂胶→挤压成型→产品切边；聚氨酯板生产工艺：开卷→钢板压型→喷胶→发泡→熟化→产品切边；彩钢板生产工艺：开卷→挤压→成品切边

聚氨酯保温板生产工艺：开卷—辊压成型—发泡加热—双履带输送—带锯切割—吸盘码；聚氨酯封边岩棉板生产工艺：开卷—辊压成型—岩棉备料—喷胶—发泡加热—双履带输送—带锯切割—吸盘码

与类比项目基本一致

产污环节

岩棉切割、成品切边粉尘；发泡、上胶、熟化产生的有机废气

岩棉切割、成品切边粉尘；喷胶、发泡、熟化工序产生的有机废气

与类比项目相同

废气处理设施

岩棉切割过程产生的粉尘经集气罩和风机收集，进入旋风除尘+布袋除尘器内处理，废气通过 1 根 15m 高的排气筒（DA001）从厂房屋顶排放。成品切割产生的粉尘通过集气罩和风机收集，进入布袋除尘器内处理，废气通过1根15m高的排气筒（DA003）排放；发泡、上胶、熟化产生的有机废气，经集气罩和风机收集，通过UV光解+活性炭吸附装置处理，废气通过1根 15m 高排气筒（DA002）排放。

岩棉切割和成品切割产生的粉尘经覆膜布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。喷胶、发泡、熟化工序产生的有机废气经负压/集气罩收集后经活性炭吸附脱附装置+RCO催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放
类比项目岩棉切割粉尘处理措施为旋风除尘+布袋除尘器、本项目喷胶、发泡、熟化工序废气处理设施优于类比项目

根据上表类比可行性分析可知，本项目生产产品、原辅材料、生产工艺等污染物产生情况均与云南天之兴节能建材有限公司项目类似，因此本项目岩棉切割、成品切边产污系数可参考类比云南天之兴节能建材有限公司项目。根据云南天之兴节能建材有限公司委托云南加莱希安全检测有限公司于2023年3月 15日~3月16日对厂区废气进行检测，出具的检测报告，云南天之兴节能建材有限公司废气检测结果如下表：

表4-2  原料切割排气筒进口颗粒物检测结果一览表
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云南天之兴节能建材有限公司岩棉板切割工序上方安装集气罩，集气罩收集效率能达到80%，由上表计算可知，原料切割工序有组织废气颗粒物产生浓度为37.8mg/m3，则产生速率为0.332kg/h，有组织排放量为0.198t/a；则岩棉板切割工序废气颗粒物产生量为0.2475t/a，无组织排放量为0.0495t/a。根据上述核算结果，结合云南天之兴节能建材有限公司监测当天的工况条件（岩棉板生产负荷为74%），折算云南天之兴节能建材有限公司满负荷工况下岩棉板切割工序废气产生量为0.3345t/a，云南天之兴节能建材有限公司岩棉板产能为3.9万m2/a，则岩棉板切割工序废气产污系数为：0.3345/39000×1000=0.009千克/m2-产品。
表4-3 成品切割排气筒出口颗粒物监测结果及评价
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云南天之兴节能建材有限公司成品切边工序上方安装集气罩，集气罩收集效率能达到80%，由上表计算可知，成品切边工序有组织废气颗粒物排放浓度均值为8.6mg/m3，则产生速率均值为0.00214kg/h，有组织排放量为0.000962t/a；普通袋式除尘器处理效率按照90%计算，则成品切边工序废气颗粒物产生量为0.012t/a，无组织排放量为0.0024t/a。根据上述核算结果，结合云南天之兴节能建材有限公司监测当天的工况条件（岩棉板、聚氨酯板、彩钢板生产负荷均值为77.45%），折算云南天之兴节能建材有限公司满负荷工况下成品切边工序废气产生量为0.0155t/a，云南天之兴节能建材有限公司岩棉板产能为3.9万m2/a、聚氨酯板6.0万m2/a、彩钢板0.1万m2/a，则岩棉板、聚氨酯板、彩钢板切割工序废气产污系数为：0.0155/100000×1000=0.0002千克/m2-产品。
本项目年产聚氨酯封边岩棉板198万平方/年、聚氨酯保温板2万平方/年，岩棉板切割废气产生量为0.009kg/m2-产品，带锯切割粉尘产生量为为0.0002kg/m2-产品，则本项目岩棉板切割、带锯切割粉尘产生量为18.22t/a（其中聚氨酯封边岩棉板切割产生量为17.82t/a、聚氨酯封边岩棉板成品切割工序粉尘为0.396t/a、聚氨酯保温板成品切割工序0.004t/a）。
2）发泡加热、双履带输送（熟化）工序产生的有机废气
项目采用由组合聚醚多元醇（白料）和异氰酸酯（黑料）、正戊烷发泡形成的聚氨酯泡沫作为产品。发泡工序采用正戊烷作为物理发泡剂，进行物理发泡，发泡过程中所用白料为原料供应商由吨桶密封包装送至厂区直接使用，异氰酸酯为原料供应商由运输罐车运至厂区内地上储罐进行储存。
项目黑料、白料、环戊烷经泵分别输送至发泡设备配套发泡机按照约1.4：1：0.08的比例将黑、白料、正戊烷混合，该混合过程全程密闭，混合后注入聚氨酯保温板、聚氨酯封边岩棉板内进行发泡。发泡过程中组合聚醚和异氰酸酯反应时放热，无需外源加热加压，同时根据生产工艺流程分析，发泡反应过程中产物为聚合物，故在发泡过程中产生的有机废气主要成分为逸出的正戊烷和未参加反应的 PAPI、MDI，污染因子包括非甲烷总烃、PAPI、MDI。

由于非甲烷总烃是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物（其中主要是 C2~C8），因此，正戊烷采用非甲烷总烃进行评价。本项目原料含有 PAPI、MDI，可能会有少量MDI和PAPI产生，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值要求，污染物 MDI、PAPI 待国家污染物监测方法标准发布后实施，但针对该污染物本评价按（GB31572-2015）表5提出了浓度控制要求。项目非甲烷总烃已经包括可能含有的MDI、PAPI 污染物。综上所述，确定产生的有机废气污染物主要是非甲烷总烃、MDI、PAPI。

发泡属于物理发泡，项目使用正戊烷作为发泡剂，发泡过程中环戊烷不参与反应，且正戊烷沸点较低（36.1℃），发泡反应为放热反应，正戊烷除部分残留在泡沫产品内，其中部分将以气体形式挥发出来（以非甲烷总烃表征）。同时项目生产所用白料（组合聚醚物料）中挥发性物料作业过程中挥发产生少量有机废气污染物，以非甲烷总烃表征。项目发泡年工作时间为2400小时。

本项目非甲烷总烃产生系数类比《云南天之兴节能建材有限公司年产10万方岩棉复合板、彩钢板、聚氨酯板生产及销售项目竣工环境保护验收监测报告表》，云南天之兴节能建材有限公司发泡、上胶、熟化产生的有机废气，经集气罩和风机收集，通过UV光解+活性炭吸附装置处理，废气通过1根15m高排气筒排放。根据云南天之兴节能建材有限公司委托云南加莱希安全检测有限公司于2023年3月 15日~3月16日对厂区废气进行检测，出具的检测报告，云南天之兴节能建材有限公司发泡、上胶、熟化废气检测结果如下表：
表4-4 发泡、上胶、熟化废气排放口非甲烷总烃监测结果及评价

云南天之兴节能建材有限公司发泡、上胶、熟化工序上方安装集气罩，集气罩收集效率能达到80%，由上表计算可知，发泡、上胶、熟化工序有组织废气非甲烷总烃排放浓度均值为9.87mg/m3，则产生速率均值为0.0346kg/h，有组织排放量为0.0312t/a；UV光解+活性炭吸附装置处理效率按照75%计算，则发泡、上胶、熟化工序废气非甲烷总烃产生量为0.156t/a，无组织排放量为0.0312t/a。根据上述核算结果，结合云南天之兴节能建材有限公司监测当天的工况条件（岩棉板、聚氨酯板生产负荷为74.7%），折算云南天之兴节能建材有限公司满负荷工况下发泡、上胶、熟化工序工序废气产生量为0.2088t/a，云南天之兴节能建材有限公司黑料、白料、环戊烷使用量为61.8t，本项目忽略上胶工序废气排放量，按照0.2088t/a全部为发泡、熟化工序产生，则发泡、熟化工序废气产污系数为：0.2088/61.8×1000=3.4千克/t-原料
本项目聚氨酯封边岩棉板黑料、白料、正戊烷使用量为116.56t/a，则非甲烷总烃产生量为0.3963t/a（其中聚氨酯封边岩棉板发泡、熟化工序非甲烷总烃产生量为0.31198t/a、聚氨酯保温板发泡、熟化工序非甲烷总烃0.08432t/a），非甲烷总烃包含MDI和PAPI。

根据《含微量残余单体的聚氨酯预聚体研究发展》（USA，2000年，Rxie等）：含0.1%残余MDI单体的MDI聚酯预聚体比常规MDI及TDI材料更佳的综合性能。综上所述，MDI在品控过程中要求MDI残留量不能高于0.2%，根据建设单位工艺设定情况，在发泡过程中MDI的发泡反应率约99.9%，剩余未反应的0.1%挥发到环境中，则发泡过程PAPI、MDI的挥发系数为黑料用量的0.1%。项目黑料用量为65.8t/a，则MDI挥发量为0.0658t/a（其中聚氨酯封边岩棉板发泡、熟化工序MDI产生量为0.0518t/a、聚氨酯保温板发泡、熟化工序MD0.014t/a），PAPI的挥发量为0.0658t/a（其中聚氨酯封边岩棉板发泡、熟化工序MDI产生量为0.0518t/a、聚氨酯保温板发泡、熟化工序MD0.014t/a）。
则本项目发泡、双履带输送（熟化）工序有机废气产生情况见下表
表4-5  发泡、熟化工序有机废气产生情况一览表
污染物
原材料t/a
产污系数
产生量t/a
非甲烷总烃

116.56
3.4千克/t-原料
0.3963
MDI
65.8
0.1%
0.0658
PAPI
65.8
0.1%
0.0658
备注：本项目非甲烷总烃产生量已经包含MDI和PAPI
3）喷胶工序产生的有机废气

本项目聚氨酯封边岩棉板的生产涉及到喷胶工序，喷胶胶黏过程与聚氨酯发泡过程原理类似，均为多元醇与异氰酸酯反应生成聚氨酯，因此喷胶工序也会产生一定量的非甲烷总烃、MDI和PAPI，根据建设单位提供的岩棉胶的VOCs含量检测报告，岩棉胶VOCs含量为未检出（检出限为1g/kg），为保险起见，本评价按照VOCs含量为1g/kg计算，本项目喷胶原料使用量为98t/a，则本项目聚氨酯封边岩棉板喷胶工序有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.098t/a。
本项目聚氨酯封边岩棉板喷胶工序PAPI、MD挥发系数参照发泡过程PAPI、MDI的挥发系数为黑料用量的0.1%。本项目聚氨酯封边岩棉板喷胶黑料用量为28t/a，则MDI挥发量为0.028t/a，PAPI的挥发量为0.028t/a。

发泡枪和喷胶枪清洗废气

本项目每30天需要对设备进行检修一次，检修时需要对发泡枪和喷胶枪进行清洗，使用乙醇作为清洗剂，环评要求建设单位建立独立的清洗间，乙醇在清洗发泡枪和喷胶枪时会挥发出一定量的有机废气，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）表C.1生产设备-清洗-清洗剂-凹版印刷-VOCs产生量占比约为5%～10%，本项目取最大值10%，本项目乙醇用量为0.01t，则发泡枪和喷胶枪清洗工序有机废气产生量为0.001t/a，项目每次清洗时间约为1h，年清洗10次，则年清洗时长为10h，则清洗废气产生速率为0.1kg/h。

5）危险废物暂存间废气

本项目产生的危险废物集中收集后暂存于危废暂存间内，由于危险废物暂存过程中会产生少量的有机废气。环评要求本项目产生的活性炭、清洗废液、废液压油桶装密闭、废包装桶加盖密闭，因此危险废物暂存产生的有机废气量很少，本次环评不再定量分析，为了减少废气对周边大气环境的影响，环评要求在危险废物暂存间上方设置集气口，危险废物暂存产生的少量有机废气经集气口负压收集后与清洗废气一起进入废气处理设施“二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒（DA003）排放

储罐区呼吸废气

本项目储罐区废气主要来自原料储罐MDI储罐、正戊烷储罐等大呼吸、小呼吸挥发排放的废气，本项目原料储罐均采用固定顶式储罐，本次环评主要考虑罐装化学品大、小呼吸排放的废气，本项目使用的储罐均采用氮封。

表4-6  拟建项目各储罐参数一览表

化学物名称
环戊烷
MDI
容器类型
常压容器
常压容器
容器结构
卧式罐
卧式罐
容器容积（m3）
54
47
罐长（m）
9.5
9
罐直径（m）
2.7
2.6
罐压力
常压
常压
装填系数
37%
10.6%
固定顶罐（环戊烷、MDI储罐）大小呼吸废气计算公式如下： 

1）小呼吸逸失量

小呼吸损耗原因及过程指储罐在没有收发作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、物料蒸汽浓度和蒸汽压力也随之变化，排出物料蒸气和吸入空气的过程造成物料损失。呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： 

LB=0.191×M（P/（100910-P）） 0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC 
式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸汽的分子量； 

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； 

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸汽空间高度（m）； 
ΔT——一天之内的平均温度差（℃）； 
FP——涂层因子（无量纲）；取值在1～1.5之间； 
C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1； 
KC——产品因子（石油原油KC取0.65；其他的有机液体取1.0）。
2）大呼吸逸失量

大呼吸损耗原因及过程指储罐在进行收、发作业时，罐内气体空间体积改变而产生的损耗储罐进物料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止收物料，所呼出的物料蒸气造成物料蒸发的损失。

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入料）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；

36< K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

表 4-7 主要参数一览表

物质
分子量
蒸气压（pa）
储罐直径D（m）
H（m）
ΔT（℃）

Fp

C
Kc
Kn
正戊烷
72.15
34600
2.7
1.25
5
1.3
0.5118
1.0
1
MDI
250.26
0.01
2.6
1.25
10
1.3
0.4962
1.0
1
表4-8 大小呼吸废气产生量一览表

物质
小呼吸
大呼吸
合计（kg/a）
kg/次
kg/a
正戊烷
75.93
0.001
0.001
75.931
MDI
0.01 

/

/
0.01
项目各有机物储罐均采用呼吸阀，并采用氮气密封（可减少50%的呼吸排放量）。则正戊烷储罐有机废气排放量为37.9655kg/a、MDI有机废气排放量为0.005kg/a。
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对储罐及无组织排放污染控罐要求：“1、储存真实蒸气压≥76.6kPa挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。”2、储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：”a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%。c）采用气相平衡系统。d）采取其他等效措施。

本项目的储罐容积为54m3、47m3、且储存物质的真实蒸汽压小于76.6kP，因此本项目储罐不属于上述两种情形，通过对罐区加强通风可确保安全生产。项目储罐区产生的大小呼吸废气在加强排风换气的情况下无组织排放。

1.2废气治理设施及达标排放情况

（1）有组织含尘废气

项目岩棉板备料产生的粉尘通过密闭负压管道收集后，带锯切割工序产生的废气经集气罩收集后，一起进入覆膜袋式除尘器处理后尾气由15m高排气筒（DA001）排放。
本项目岩棉板切割机近似密闭罩，参照《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社，2013）第十七章第二节“排气罩的设计计算”中，采用密闭罩（整体密闭罩）的计算公式如下：Q=Vo·n式中：Q—排气量，m3/h；Vo—罩内容积，m3；n—换气次数，次/h，本项目换气次数按照20次计算，罩内容积为3.66m3，经计算，岩棉板备料工序所需风量为73.2m3/h。
本项目带锯切割工序产生的废气采用集气罩进行收集，根据《环境工程设计手册》对收集风量、处理系统进行核算。项目喷胶工序设有1个集气罩，尺寸为1.5×1.0m，距离源强处约0.65m，按照《环境工程设计手册》中的有关公式，按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量 L。

L=3600×（10X2+F）×VX
其中：X—集气罩至污染源的距离，0.65m

F—集气罩口面积，1.5m2；

VX—控制风速，取0.4m/s

根据上述公式计算可知，集气罩理论设计风量为8244m3/h。

则岩棉板备料、带锯切割工序所需风量至少为8317.2m3/h，建设单位除尘器配套风机风量为10000m3/h，可以满足要求，密闭负压管道收集效率以95%计、集气罩收集效率以80%计，根据《袋式除尘用滤料技术要求》（T/CAE121-2019）表10滤尘性能要求，覆膜滤料处理效率≥99.8%，保起见，本项目覆膜袋式除尘器处理效率为99.5%。聚氨酯封边岩棉板岩棉备料和带锯切割工序年工作时间为2330h、聚氨酯保温板成品切割工序年工作时间为70h。
表4-9  本项目颗粒物产生情况一览表
产生工

序

污染物
产生量t/a
有组织排放

无组织排放

削减量

t/a

废气排放量t/a

排放量

t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m3
排放量

t/a

排放速率kg/h

岩棉备料和带锯切割工序
颗粒物
18.22
0.0862
0.037（最大）
3.7（最大）
0.971
0.4164（最大）
17.1628
1.0572
经计算，本项目颗粒物有组织排放量为0.0862t/a，最大排放速率为0.037kg/h，排放浓度为3.7mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值的要求（颗粒物最高允许排放浓度≤20mg/m3）。无组织排放的颗粒物为0.971t/a，排放速率为0.4164kg/h。
（2）发泡加热、双履带输送（熟化）工序、喷胶工序有组织有机废气

评价要求企业将发泡加热、双履带输送（熟化）工序密闭，喷胶工序上方设置集气罩，发泡加热、双履带输送（熟化）工序产生有机废气经密闭负压管道收集，喷胶工序产生的有机废气经集气罩收集后，引至一套“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”进行治理，尾气由 15m 高排气筒（DA002）排放。
A、发泡加热、双履带输送（熟化）工序风量
项目发泡加热、双履带输送（熟化）工序设置密闭操作间，规格为长5m×宽4m×高2.7m和长37m×宽4m×高2.7m，根据《三废处理工程技术手册一废气卷》（“九五”国家重点图书，化学工业出版社，刘天齐主编），一般作业室的换气次数至少为6次/h以上，本项目按照换气次数为10次进行计算发泡加热、双履带输送（熟化）工序整体排风风量，本项目发泡加热、双履带输送（熟化）区总面积为168m2，车间高度为2.7m，则发泡加热、双履带输送（熟化）工序所需风量为：168*2.7*10=4536m3/h，则调胶、淋胶工序所需风量至少为4536m3/h。
B、喷胶工序所需风量
本项目喷胶工序产生的废气采用集气罩进行收集，根据《环境工程设计手册》对收集风量、处理系统进行核算。项目喷胶工序设有1个集气罩，尺寸为1.7×2.2m，距离源强处约0.5m，按照《环境工程设计手册》中的有关公式，按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量 L。

L=3600×（10X2+F）×VX
其中：X—集气罩至污染源的距离，0.5m

F—集气罩口面积，3.74m2；

VX—控制风速，取0.3m/s

根据上述公式计算可知，集气罩理论设计风量为6739.2m3/h。

综上，本项目发泡加热、双履带输送（熟化）工序、喷胶工序所需风量为11275.2m3/h，本项目环保设施设计风机风量为20000m3/h，满足要求。

发泡加热、双履带输送（熟化）工序废气采用负压进行收集，负压收集效率按照95%计，喷胶工序采用集气罩收集，集气罩收集效率按照80%计。
根据上文分析，非甲烷总烃产生量合计为0.4943t/a（其中聚氨酯封边岩棉板发泡、熟化工序非甲烷总烃产生量为0.31198t/a，聚氨酯保温板发泡、熟化工序非甲烷总烃0.08432t/a，聚氨酯封边岩棉板喷胶工序非甲烷总烃产生量为0.098t/a）、MDI产生量合计为0.0938t/a（其中聚氨酯封边岩棉板发泡、熟化工序MDI产生量为0.0518t/a、聚氨酯保温板发泡、熟化工序MDI0.014t/a，聚氨酯封边岩棉板喷胶工序MDI产生量为0.028t/a），PAPI产生量合计为0.0938t/a（其中聚氨酯封边岩棉板发泡、熟化工序PAPI产生量为0.0518t/a、聚氨酯保温板发泡、熟化工序PAPI0.014t/a，聚氨酯封边岩棉板喷胶工序PAPI产生量为0.028t/a）。则项目发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气有组织废气收集情况分析如下表。
表4-10 发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气收集情况表

产污工序
废气污染物
产生量（t/a）

收集方式

收集效率
收集量（t/a）
发泡加热、双履带输送（熟化）

非甲烷总烃
0.3963
负压收集
95%
0.376485
MDI
0.0658
负压收集

95%
0.06251
PAPI

0.0658
负压收集
95%
0.06251
喷胶工序
非甲烷总烃
0.098
集气罩收集

80%
0.0784
MDI
0.028
集气罩收集
80%
0.0224
PAPI

0.028
集气罩收集
80%
0.0224
合计
非甲烷总烃

/
/

/

0.4549
MDI
/

/

/ 
0.0849
PAPI

/
/
/ 
0.0849

根据上文分析，非甲烷总烃有组织产生量为0.4549t/a、MDI产生量为0.0849t/a，PAPI产生量为0.0849t/a，废气收集至“活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧法”处理后引至15m高排气筒排放，活性炭吸附效率取90%，催化燃烧处理效率取98%。有机废气收集经活性炭吸附饱和后脱附送入催化燃烧室燃烧，脱附单元风量约为5000m3/h，本项目集气风量为20000m3/h，故吸附和脱附同时进行时系统总风量为25000m3/h。

活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧设备是一种高效有机废气治理设备，其原理是利用活性炭吸附性能将有机废气吸附浓缩，再利用热空气加热活性炭吸附床，当催化燃烧反应床加热到250℃左右，活性炭吸附床局部达到 60~120℃时，从吸附床解析出来的高浓度废气就可以在催化反应床中进行氧化反应，从而达到处理有机废气的目的，因此活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧设备对废气的处理分为二个阶段，分别为废气吸附阶段、活性炭吸附和脱附催化燃烧同时工作阶段。

1、废气吸附阶段

项目废气经收集后先经活性炭吸附，活性炭吸附效率约为90%。废气收集风量为20000m3/h，项目年工作300天，单班8小时制进行生产，则活性炭吸附工作时长为2400h/a，由于聚氨酯封边岩棉板和聚氨酯保温板不同时生产，聚氨酯封边岩棉板年生产时间为2330h、聚氨酯保温板年生产时间为70h，本项目按照最大速率来核算污染物排放浓度，则本项目吸附阶段废气最大产排放情况见下表。

表4-11 活性炭吸附阶段废气产生及排放情况

产生工

序

污染物
产生量t/a
有组织排放

无组织排放

削减量

t/a

废气排放量t/a

排放量

t/a

排放速率kg/h

排放浓度

mg/m3
排放量

t/a

排放速率kg/h

发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序
非甲烷总烃
0.4943
0.0455 

0.1144 （最大）
5.72（最大）
0.0394
0.0602（最大） 

0.4094
0.0849
MDI
0.0938

0.0085 

0.019（最大） 
0.95（最大）
0.0089
0.01 （最大）
0.0764
0.0174
PAPI
0.0938

0.0085 

0.019（最大） 
0.95（最大）
0.0089
0.01 （最大）

0.0764
0.0174
2、脱附废气

项目拟采取的“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”是由2个活性炭吸附（脱附）箱、催化燃烧装置、催化风机、吸附风机、调节阀、新风系统、浓度在线控制系统、电控柜等组成。2个吸附（脱附）箱进行交替使用，1个吸附箱进行吸附净化时，1个脱附箱进行脱附再生处理，两者之间切换通过调节阀进行控制。当脱附箱废气由热空气进行脱附后，其废气进入催化燃烧装置进行催化燃烧反应，活性炭吸附（脱附）箱每6天脱附再生一次，每年脱附50次，单次脱附时间6h，该活性炭脱附再生系统可长期运行，每年需更换一次活性炭。

项目活性炭脱附废气非甲烷总烃产生量为0.4094t/a、MDI产生量为0.0764t/a、PAPI产生量为0.0764t/a，脱附风量为5000m3/h，年脱附时间300h，此部分废气排入催化燃烧装置进行处理，催化燃烧装置处理效率为98%，则经处理后的非甲烷总烃排放量为0.0082t/a、排放速率为0.0273kg/h；MDI排放量为0.0015t/a、排放速率为0.005kg/h；PAPI排放量为0.0015t/a、排放速率为0.005kg/h，此部分废气由排气筒DA002排放。
3、吸附、脱附同时进行

根据前面分析，非甲烷总烃有组织排放量合计为0.0537t/a、MDI有组织排放量合计为0.01t/a、PAPI有组织排放量合计为0.01t/a，活性炭吸附、脱附同时进行时，系统总风量为25000m3/h，非甲烷总烃排放速率为0.1417kg/h、MDI排放速率为0.024kg/h、PAPI排放速率为0.024kg/h，非甲烷总烃排放浓度为5.668mg/m3、MDI排放浓度为0.96mg/m3、PAPI排放浓度为0.96mg/m3，本项目发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序有组织废气排放情况见下表。

表4-12 本项目发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气产排情况一览表

产生工

序

污染物
产生量

t/a
有组织排放

无组织排放

废气排放量t/a

排放量

t/a

最大排放速率kg/h

最大排放浓度mg/m3
排放量t/a

排放速

率kg/h

发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序工序
非甲烷总烃
0.4943
0.0537
0.1417
5.668
0.0394
0.0602（最大） 

0.0931
MDI
0.0938
0.01

0.024
0.96
0.0089
0.01 （最大）

0.0189

PAPI
0.0938
0.01

0.024
0.96
0.0089
0.01 （最大）

0.0189

由上表可知，DA001排气筒排放的非甲烷总烃、MDI、PAPI最大排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3、MDI≤1.0mg/m3、PAPI≤1.0mg/m3）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求（NMHC有组织排放浓度不高于20mg/m3），项目无组织排放的非甲烷总烃为0.0394t/a、排放速率最大值为0.0602kg/h，无组织排放的MDI为0.0089t/a、排放速率为0.01kg/h，无组织排放的PAPI为0.0089t/a、排放速率为0.01kg/h。

（3）发泡枪和喷胶枪清洗废气、危险废物暂存工序废气

本项目发泡枪和喷胶枪清洗设置独立清洗间，清洗工序属于间歇生产，考虑到其生产时间较短、废气产生量较小，环评建议该工序单独设置一套废气处理设施对其进行处理，清洗间尺寸为3m×2m×2.5m，换气次数按照10次进行计算，则清洗工序所需风量为150m3/h。
项目危险废物暂存于危险废物暂存间内，企业设置独立的危险废物暂存间，通过负压收集危险废物暂存过程中产生的有机废气，与清洗废气一同进行处理，本项目危险废物暂存间占地面积为50m2，高度为2.5m。换气次数按照10次进行计算，则危险废物暂存间所需风量为1250m3/h。
建设单位拟设一套约2000m3/h 的引风机进行收集，收集的废气经二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA003）排放，清洗工序废气收集效率按照95%计，废气处理设施的处理效率按照85%计，生产时间按照10h计，项目清洗工序废气产生及排放情况见下表。

表4-13  清洗工序废气产生和排放情况一览表
污染源
排放形式
污染物
污染物产生

治理措施
污染物排放

排放时间/h
废气量m3/h
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
工艺
处理效率%
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
清洗工序
有组织
非甲烷总烃
2000
47.5
0.095
0.00095
二级活性炭吸附装置
85
7.13
0.0143
0.0001
10h
无组织
/
/
0.005
0.00005
/
/
/
0.005
0.00005
根据表4-13，清洗工序排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求（NMHC有组织排放浓度不高于20mg/m3），对周围环境空气质量的影响较小，无组织排放的非甲烷总烃量为0.00005t/a、排放速率为0.005kg/h。
1.3有组织废气总计
本项目有组织废气总计排放情况见下表。
表4-14  本项目有组织废气产排情况一览表

污染源

污染物名称

产生情况

排放情况

处理措施

及效率

产生浓度

（mg/m3）
产生量

（t/a）
排放浓度

（mg/m3）
排放量

（t/a）
岩棉备料和带锯切割工序废气（DA001）

颗粒物
740（最大）
17.249
3.7（最大）
0.0862
覆膜袋式除尘器+15m高排气筒
发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气（DA002）
非甲烷总烃
57.2（最大）
0.4549
5.668（最大）
0.0537
活性炭吸附脱附装置+RCO催化燃烧装置+15m高排气筒，活性炭吸附装置效率90%、催化燃烧装置处理效率为98%

MDI
9.5（最大）
0.0849

0.96（最大）
0.01
PAPI
9.5（最大）
0.0849

0.96（最大）
0.01
清洗工序、危险废物暂存废气（DA003）
非甲烷总烃
47.5
0.00095
7.13
0.0001
二级活性炭吸附装置，处理效率为85%
1.4无组织废气
本项目无组织废气总计排放情况见下表。
表4-15  本项目无组织废气产生和排放情况一览表

污染源
污染物

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

岩棉备料和带锯切割工序
颗粒物
0.971
0.4164（最大）
发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序
非甲烷总烃
0.0394

0.0602（最大） 
MDI
0.0089
0.01 （最大）

PAPI
0.0089
0.01 （最大）

清洗工序、危险废物暂存
非甲烷总烃
0.00005
0.005
储罐大小呼吸
非甲烷总烃

0.038
0.0053
1.5污染物排放量核算清单

项目大气污染物年排放量核算

表4-16  建设项目大气污染物排放量（有组织、无组织合计）核算表

序号

污染物名称

排放量（t/a）

1
非甲烷总烃
0.1313
2
MDI
0.0189
3
PAPI
0.0189
4
颗粒物
1.0572
1.6废气排放口基本信息

本项目废气排放口基本情况见表4-7。

表4-17  本项目废气排放口基本情况

编号

排放口名称

排放口类型

污染

物

排气筒位置

排气筒高度m

出口内径m

排气

温度℃

经度

纬度

DA001
岩棉备料和带锯切割工序排气筒
一般排放口

颗粒物
115.172714
34.607118
15

0.5
常温
DA002
发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序排气筒
一般排放口

非甲烷总烃、MDI、

PAPI
115.172639
34.1606115
15

0.8
常温

DA003
清洗工序、危险废物暂存排气筒
一般排放口

非甲烷总烃
115.173041
34.607105
15
0.2
常温

1.7废气处理措施可行性分析

本项目切割工序产生的废气经覆膜袋式除尘器处理，发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气经“活性炭吸附脱附装置+RCO催化燃烧装置”，清洗工序和危险废物暂存工序废气经“二级活性炭吸附装置”处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求，项目产生的废气均可以实现达标排放。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），非甲烷总烃治理设施可行技术为喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；颗粒物治理设施可行技术为袋式除尘；滤筒/滤芯除尘。本项目颗粒物通过覆膜袋式除尘器处理，非甲烷总烃采用活性炭吸附脱附装置+催化燃烧装置、二级活性炭吸附装置处理，治理措施有效可行。
1.8非正常工况

非正常工况排污主要包括生产设备的正常开、停车和设备检修时，以及环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目所采用的生产设备正常开、停车和检修时不会有污染物排放，因此本项目的非正常工况排污主要指环保设施达不到设计要求时排放的污染物。本项目环保设施主要是“覆膜袋式除尘器”、“活性炭吸附脱附装置+RCO催化燃烧装置”、“二级活性炭吸附装置”，如废气处理设施发生故障，导致处理能力下降，最坏情况为处理效率取0%，出现以上事故后，建设单位可在60min内进行有效处理，因此按60min进行事故排放源强计算。非正常排放情况下，项目废气污染物排放情况如下。

表4-18    非正常工况废气污染物排放情况表

污染源

污染物名称

非正常排放原因

非正常排放状况
应对措施
浓度mg/m3
速率kg/h
频次及持续时间
排放量kg/a
DA001排气筒
颗粒物
废气处理设施故障，此时处理效率为0，未经处理的废气直接排放

740
7.4016（最大）
1次/a，1h/次
7.4016（最大）
停止生产，直至污染防治措施修复
DA002排气筒

非甲烷总烃
废气处理设施故障，此时处理效率为0，未经处理的废气直接排放
57.2（最大）

1.144 （最大）
1次/a，1h/次
1.144 （最大）
停止生产，直至污染防治措施修复

MDI
9.5（最大）

0.19（最大） 
1次/a，1h/次

0.19（最大） 
PAPI
9.5（最大）
0.19（最大） 

1次/a，1h/次

0.19（最大） 

DA003排气筒

非甲烷总烃
废气处理设施故障，此时处理效率为0，未经处理的废气直接排放
95
0.095
1次/a，1h/次
0.095
停止生产，直至污染防治措施修复

为防止生产过程中出现废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

④待废气治理设施正常运行后生产线再进行启动；生产线关停一段时间后再关闭废气治理设施，可有效的防治废气非正常排放的发生。

1.9自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气自行监测计划一览表见表4-19。 

表4-19  项目营运期废气自行监测计划表

检测点位

监测因子

监测频次

岩棉备料和带锯切割工序废气处理设施前、废气处理设施后

颗粒物
每年一次

（委托有资质的监测单位）

发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气处理设施前、废气处理设施后
非甲烷总烃
每半年一次

（委托有资质的监测单位）

清洗工序废气处理设施前、废气处理设施前
非甲烷总烃

每半年一次

（委托有资质的监测单位）

厂界上风向1个点位，下风向3个点位

非甲烷总烃、颗粒物
每年一次

（委托有资质的监测单位）
厂房外监控点

非甲烷总烃1h平均浓度值、非甲烷总烃任意一次浓度值
每年一次

（委托有资质的监测单位）

2、废水
2.1废水排放情况

本项目营运期产生的废水主要为生活污水，根据分析，本项目营运期职工生活污水的产生量为230.4m3/a。生活污水中主要污染物的浓度分别为pH6-9、COD300mg/L，BOD5180mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，总氮35mg/L，总磷2.5mg/L。生活污水经厂区自建化粪池（5.0m3））进行处理，生活污水主要污染物浓度及产生量见表4-20。

表4-20  生活污水中主要污染物浓度以及污染物产生情况 单位：mg/L

废水名称

污水产生量m3/a

污染物名称

产生状况

处理

措施

排放状况

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

生活

废水
230.4
COD

300
0.0691 

化粪池
240
0.0553 

氨氮
25
0.0058 

25
0.0058 

SS

200
0.0461 

100
0.0230 

BOD5
180
0.0415 

144
0.0332 

总氮
35
0.0081 
35
0.0081 

总磷
2.5
0.0006 
2.5
0.0006 

pH
6-9
/
6-9
/ 

本项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，进入民权县污水处理厂处理，本项目厂区总排口主要污染物排放浓度以及排放量情况见表4-21。
表4-21  厂区总排口主要污染物浓度以及污染物产生情况
类别
COD

氨氮
SS
BOD5
总氮
总磷
生活废水
排放浓度（mg/L）

240
25
100
144
35
2.5
排放量（t/a）
0.0553
0.0058
0.023
0.0332
0.0081
0.0006
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准
500
/
400
300
/
/
民权县污水处理厂收水标准值（mg/L）
450
45
300
200
55
5
由上表可知，本项目厂区总排口各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准以及民权县污水处理厂收水标准，可以进入民权县污水处理厂处理，处理后出水浓度能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入地表水体。
2.2 废水处理措施及可行性分析

1）生活污水处理设施分析 

本项目生活污水经化粪池处理后排放浓度可《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准以及民权县污水处理厂收水标准要求。

2）依托民权县污水处理厂可行性分析

民权县污水处理厂位于县城东南部，工业路与大沙河交叉口西南角。工程已进行扩建，扩建后规模为5万m3/d，服务范围：北至北环路、东到大沙河西岸，南至南环路，西到西环路，服务面积约为16平方公里。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A排放标准。

本项目位于商丘市民权县江山大道与旺业路北侧，位于民权县污水处理厂收水范围内。选址区域铺设有污水管网，且项目产生的生活污水经化粪池预处理后能够满足民权县污水处理厂收水标准要求。民权县污水处理厂处理规模为5万t/d，本项目废水产生量为0.768m3/d，占民权县污水处理厂日处理量的0.001536%，占污水处理厂处理规模的比例较小。目前，民权县污水处理厂正常运行中，因此，项目产生的废水进入民权县污水处理厂是可行的。

2.3废水排放口基本情况

本项目废水污染物排放信息表见下表。

①废水类别、污染物及污染治理设施信息表
表4-22  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排水去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水
pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、总磷、总氮
城市污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

TW001

化粪池
物理沉淀

D

W

0

0

1

☑是

□否

☑企业总排口

②废水间接排放口基本情况

表4-23  废水间接排放口基本情况

排放

口编

号

排放口地理坐标

废水排放量万t/a

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

东经

北纬

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L

DW001（新建）

115.171781
34.605661
0.02304
民权县污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

生产期间

民权县污水处理厂
COD

50

NH3-N

5

SS
10
BOD5
10
pH
6-9
总磷

0.5
总氮

15
③废水污染物排放执行标准
表4-24  废水污染物排放执行标准表

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值

mg/L

DW001

COD

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准以及民权县污水处理厂收水标准
450
NH3-N

45
SS

300
BOD5
200
pH
6-9
总磷
5
总氮
55
表4-25  废水污染物排放信息表

排放口编号

污染物种类

排放浓度mg/L

日排放量kg/d

年排放量t/a

DW001
COD
240
0.1843 

0.0553 
氨氮
25
0.0193 

0.0058 
SS
100
0.0767 

0.0230 
BOD5
144
0.1107 

0.0332 
总氮
35
0.0270 

0.0081 
总磷
2.5
0.1843 

0.0006 
污水处理厂排放口（外环境）合计
COD
50
0.0384 

0.0115 

氨氮
5
0.0038 

0.0012 

SS

10
0.0077 

0.0023 

BOD5
10
0.0077 

0.0023 

总磷
0.5
0.0004 

0.0001 

总氮
15
0.0115 

0.0035 

2.4水环境影响结论

本项目废水为间接排放，生活污水经化粪池预处理后，经厂区总排口达标排放进入民权县污水处理厂，污水处理厂尾水达标排入地表水体。经分析评价，化粪池处理工艺技术经济可行，总排口废水可达到相应接管标准，污水处理厂具备充足的接纳能力，处理工艺可行，可确保尾水达标排入纳污河流，对地表水环境影响较小。因此，本项目地表水环境影响可接受。

2.5监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）以《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），生活污水排放方式属于间接排放的无需进行自行监测。

3、噪声
3.1噪声源强
本项目营运期噪声主要来源于开卷机、压型机、发泡机等。噪声源强在 80~90dB(A)之间。经采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行产生的高噪声现象，厂房外1m处噪声可降低20dB（A）以上。本项目年工作日300天，每天生产8小时。主要噪声源调查清单见表4-26、表4-27。
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	表4-26    项目主要设备噪声源调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1
生产车间
上开卷机
85
密闭车间
-31.2
-96
1.2
40.6
31.3
7.4
225.2
52.8 
55.1 
67.6 
37.9 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
26.8 
29.1 
41.6 
11.9 
1
2
生产车间
下开卷机
85
密闭车间
-20.9
-96.2
1.2
30.3
31.2
17.7
225.0
55.4 
55.1 
60.0 
38.0 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
29.4 
29.1 
34.0 
12.0 
1
3
生产车间
上覆膜开卷机
80
密闭车间
-31.2
-80
1.2
41.0
47.3
7.2
209.2
47.7 
46.5 
62.9 
33.6 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
21.7 
20.5 
36.9 
7.6 
1
4
生产车间
下覆膜开卷机
80
密闭车间
-19.2
-80.5
1.2
29.0
46.9
19.2
209.3
50.8 
46.6 
54.3 
33.6 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
24.8 
20.6 
28.3 
7.6 
1
5
生产车间
压型机
90
密闭车间
-24.8
-64.3
1.2
35.0
63.0
13.3
193.3
59.1 
54.0 
67.5 
44.3 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
33.1 
28.0 
41.5 
18.3 
1
6
生产车间
岩棉分条切割机
85
密闭车间
-24.3
-51.5
1.2
34.8
75.9
13.6
180.5
54.2 
47.4 
62.3 
39.9 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
28.2 
21.4 
36.3 
13.9 
1
7
生产车间
喷胶装置
85
密闭车间
-23.3
-34.8
1.2
34.2
92.6
14.4
163.7
54.3 
45.7 
61.8 
40.7 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
28.3 
19.7 
35.8 
14.7 
1
8
生产车间
上下钢板预热装
80
密闭车间
-22.1
-18.8
1.2
33.4
108.6
15.3
147.7
49.5 
39.3 
56.3 
36.6 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
23.5 
13.3 
30.3 
10.6 
1
9
生产车间
双履带机
85
密闭车间
-23.6
1.6
1.2
35.4
129.0
13.5
127.3
54.0 
42.8 
62.4 
42.9 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
28.0 
16.8 
36.4 
16.9 
1
10
生产车间
双履带机加热通风及保温系统
85
密闭车间
-22.6
15.4
1.2
34.8
142.8
14.3
113.5
54.2 
41.9 
61.9 
43.9 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
28.2 
15.9 
35.9 
17.9 
1
11
生产车间
带锯切割机
90
密闭车间
-23.1
34.5
1.2
35.8
161.9
13.5
94.4
58.9 
45.8 
67.4 
50.5 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
32.9 
19.8 
41.4 
24.5 
1
12
生产车间
冷却凉板系统
80
密闭车间
-22.1
90.1
1.2
36.2
217.5
13.6
38.8
48.8 
33.3 
57.3 
48.2 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
22.8 
7.3 
31.3 
22.2 
1
13
生产车间
自动堆码机
85
密闭车间
-20.6
118.1
1.2
35.4
245.5
14.7
10.7
54.0 
37.2 
61.7 
64.4 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
28.0 
11.2 
35.7 
38.4 
1
14
生产车间
打包机
85
密闭车间
-6.9
109.5
1.2
21.4
237.0
28.5
18.8
58.4 
37.5 
55.9 
59.5 
昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
32.4 
11.5 
29.9 
33.5 
1
15
生产车间
空压机,3台（按点声源组预测
90（等效后：98.5)
密闭车间
-7.5
107.5
1.2
34.7
174.6
14.8
80.9
67.7 

53.7 

75.1 

60.3 

昼间
26.0
26.0
26.0
26.0
41.7 

27.7 

49.1 

34.3 

1

备注：表中坐标以厂界中心（115.172828,34.606967）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-27    项目主要设备噪声源调查清单（室外声源）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1
风机
-39.6
21.5
1.2
90
隔声间
8h
2
风机
-27.3
134.1
1.2
90
隔声间
8h
3
风机
-10.3
132.1
1.2
90
隔声间
8h



	
	3.2预测模型
评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B典型行业噪声预测模型进行预测，具体预测模式如下：
（1）室内声源等效室外声源声功率级法
Lp2=Lp1－（TL+6）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—墙壁（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
（2）按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本评价仅考虑几何发散引起的衰减。
无指向性点声源几何发散衰减基本公式：
Lp(r)=Lp(r0)－20lg(r/r0)

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
      Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
      r —预测点距声源的距离；
      r0 —参考位置距声源的距离。
（3）工业企业噪声计算
声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
      T—用于计算等效声级的时间，s；
      N—室外声源个数；
      ti—在T时间内i声源的工作时间，s；
      M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源的工作时间，s；
（4）预测值计算
噪声预测值（Leq）计算公式为：
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
      Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
      Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
3.3预测方法
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。
3.4预测结果
本项目选址区域周边50m范围内无声环境保护目标，本次评价预测厂界噪声排放情况，预测结果见表4-28。
表4-28    厂界噪声影响预测结果    单位：dB(A)

预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧
45.7
122.6
1.2
昼间
43
65
达标
南侧
-47
-144.5
1.2
昼间
29.1
65
达标
西侧
-42.4
131.5
1.2
昼间
47.8
65
达标
北侧
-12.1
147.2
1.2
昼间
45.6
65
达标
通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护等综合降噪措施后，本项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。因此，项目营运期对周边环境敏感点影响较小。

3.3、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定本项目噪声监测计划如下：
表4-29  项目噪声监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

厂界噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度

4、固废
4.1固废产生情况

本项目营运期固废包括一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废边角料、发泡废料、除尘器收集的粉尘、废催化剂；危险固废为废液压油，废活性炭，废异氰酸酯/组合聚醚/岩棉胶/乙醇桶。
1、一般固废

（1）废边角料

废边角料主要来自切割、裁剪等生产过程中产生的边角余料及碎屑，根据物料平衡图，废边角料产生量为24.7075t/a。废边角料集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。

（2）发泡废料

项目在发泡加热工序会有少量的发泡废料溢出，根据企业提供资料，发泡废料产生量约为聚氨酯总用量的0.1%，产生的废边角料为0.1166t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），发泡加热废料不属于危险废物，为一般固体废物，集中收集后在一般固废暂存间暂存，定期外售。

（3）除尘器收集的粉尘

由对废气污染物的分析可知，袋式除尘器收集到的粉尘量为17.1628t/a。评价提出，回收的粉尘在一般固废暂存间暂存，交由废旧资源利用公司处置。

（4）废催化剂

催化燃烧装置的催化剂约3年需要更换一次，每次更换量约0.15t，则每年更换催化剂0.05t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025），HW50废催化剂“非特定行业”中“废液体催化剂”及“非汽车尾气净化催化剂”属于危险废物，项目所用催化剂为固态的钯系催化剂，应属于一般固废，评价要求将废催化剂使用袋子密封包装后暂存在一般固废暂存间，由厂家回收。

2、危险废物

（1）废液压油

项目聚氨酯岩棉复合板生产线在加工过程中会用到少量的液压油，根据建设单位提供资料，液压油更换频率为一年一次，每年定期更换的废液压油产生量 0.2t/a。对照《国家危险废物名录（2025）》，废液压油属于危险废物，废物类别为 HW08，废物代码 900-218-08。评价要求废液压油经密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。

（2）废活性炭

本项目设1套“活性炭吸附/脱附+RCO催化燃烧装置”对发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序有机废气进行处理，当活性炭吸附器出现饱和状态时，则需对活性炭进行再生，再生一定时间后需进行更换。

设一套“二级活性炭吸附装置”对危险废物暂存、清洗工序废气进行处理，当活性炭运行一段时间后，需要对其进行更换。
根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）要求“使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求”，则本项目活性炭吸附脱附装置活性炭装填量为4m3，蜂窝活性炭密度为350kg/m3，则活性炭装填量为1.4t。
二级活性炭吸附装置活性炭填充量为0.4m3，重量为140kg。
根据《活性炭吸附法处理挥发性有机物污染防治技术规范》（DB4101/T131-2024），活性炭吸附装置再生周期/活性炭更换周期参考以下公式估算：

T=M×S×106/（C×Q×t）

式中：T—再生周期，天；

M—活性炭的用量，kg；

S—动态吸附量，%，（一般取值10%，如果动态吸附量取值高于15%的，应提供含有动态吸附量取值依据的活性炭性能证明文件）；

C—进口VOCs浓度，mg/m3，本项目按照最大进口浓度计算，最大进口浓度为57.2mg/m3；
Q—风量，m3/h；

t—运行时间，h/d。

本项目活性炭吸附装置再生周期设计为6天，则经计算活性炭用量为392kg，本项目活性炭吸附装置填充量为1.4t，可以满足吸附要求，本环评建议活性炭1年更换一次，故废活性炭产生量为1.4t/a。

本项目二级活性炭更换周期为147d，清洗工序年工作时间为10h、10d，当危险废物暂存间存在有危险废物时开启，无危险废物产生时关闭，活性炭吸附装置为间歇运行，环评要求建设单位按照要求记录废气治理设施运行台账，累计运行满500h后对活性炭吸附装置进行更换，环评按照一年更换两次活性炭进行计算，则二级活性炭吸附装置活性炭产生量为280.85（含有机废气吸附量）。

综上本项目废活性炭产生量为1.6809t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），该类固废属于危险废物（HW49 其它废物非特定行业，废物代码900-039-49，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，主要成分为炭、有机废气，有害成分为非有机废气。该类固废经单独的密闭容器收集，存放于危废暂存间内，定期委托有资质的危险废物处理单位安全处置。

（3）废包装桶

项目白料（组合聚醚）、岩棉胶、乙醇使用过程会产生废原料桶，本项目白料（组合聚醚）用量为47t/a、岩棉胶用量为98t/a（主剂用量为70t/a、固化剂用量为28t/a）、乙醇用量为0.01t/a，白料（组合聚醚）包装规格为1000kg/桶、主剂包装规格为200kg/桶、固化剂包装规格为250kg/桶、乙醇包装桶包装规格为5kg/桶，则白料（组合聚醚）桶产生量为47个、主剂包装桶产生量为350个、固化剂包装桶产生量为112个、乙醇包装桶产生量为2个，白料（组合聚醚）桶每个重量为60kg、主剂包装桶每个重量为30kg、固化剂包装桶每个重量为35kg、乙醇包装桶每个重量为0.5kg，则废包装桶产生量约为17.241t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）“6.1-a；任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不属于固体废物”。本项目盛装白料（组合聚醚）、岩棉胶、乙醇的容器可不经过修复和加工即用于原料供应厂商二次灌装白料（组合聚醚）、岩棉胶、乙醇，因此可不作为固体废物。为控制含有或直接沾染危险废物的容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。根据《国家危险废物名录》（2025年版），本项目废白料（组合聚醚）、岩棉胶桶、乙醇桶属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性T/In）；项目对其贮存、运输等环节进行环境监管。白料（组合聚醚）、岩棉胶桶、乙醇桶在厂区危险废物暂存间（50m2）暂存后由生产厂家回收，二次利用。
（4）清洗废液
本项目使用乙醇清洗发泡枪和喷胶枪，清洗过程中会产生清洗废液，本项目乙醇用量为0.01t/a，其中有10%挥发，90%成为清洗废液，则清洗废液产生量为0.009t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），清洗废液属于“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物-900-402-06工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂”，废清洗液集中收集后加盖密闭暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位进行定期清运处置。
本项目危险废物产生及处置情况见下表。

表4-30  危险废物产生及处置情况一览表  单位：t/a
序号

危险废物名称

危险特性

产生量（t/a）

产生工序

形态

有害成分

产废周期

排放量

处置方式

1
废活性炭
T

1.6809
废气处理设施

固态

有机物

6个月

0
集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置

2
废液压油

T，I

0.2
设备维护

液态

油类物质

5年

0

集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置

3
废包装桶
T/In

17.241
喷胶、发泡
固态

油类物质

3个月
0
集中收集后于危废暂存间暂存，由供应商回收

4
清洗废液
T，I，R

0.009
设备清洗
液态
有机溶剂
30d
0
集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置

（3）生活垃圾

本项目营运期拟用职工12人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a，项目厂区设置垃圾收集桶，经收集后交环卫部门统一收集处理。

4.2固体废物环境管理要求
1、生活垃圾

员工日常生活产生的生活垃圾，设立可回收、不可回收两类垃圾收集箱，委托环卫部门统一收集、运输、处置，做到日产日清，不会对周围环境造成不良影响。

2、一般固体废物
对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废间内，建筑面积为50m2，拟建于车间外东北侧。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：

1）项目产生的一般固废在厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防风、防晒、防雨淋等环境保护要求并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）2023年修改单的要求设置环境保护图形标志。
2）一般固废日常管理要求：了解并熟悉项目所产生一般固体废物的基本特性，明确负责人及相关设施场所，为固废储存设施进行编码；固体废物分类储存、处置，确定接受委托的利用处置单位，并选择有有能力的处置单位。

3）一般固废台账管理要求：建立一般工业固体废物管理台账，实施分级管理，记录固体废物基础信息及流向信息；在填写时应确保一般工业固体废物的来源信息、流向信息完整及准确性，具体参照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》。
3、危险废物
废活性炭、废液压油、废包装桶、清洗废液集中收集后暂存于厂区危险废物暂存间内，建筑面积为50m2，拟建于车间外东北侧，定期交由有资质单位处置或由厂家回收再利用。
为保证危废暂存间暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表：

表4-31  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力/t
贮存周期
1
危险废物暂存间
废活性炭

HW49其他废物
900-039-49
生产车间外西北
50m2
桶装密封，存放于托盘上
2t
≤1年
2
废液压油
HW08
900-218-08
桶装密封，存放于托盘上

1t
≤1年
3
废包装桶
HW49
900-041-49
密闭，存放于托盘上
10t
≤1年
4
清洗废液
HW06
900-402-06

桶装密封，存放于托盘上
0.1t
≤1年
危险废物暂存措施：建设单位拟设置1间危废暂存间，占地面积为50m2，建设单位拟将危废间的地面进行硬化、防渗防漏等处理，基础防渗层须采用至少2mm的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，同时地面与裙角将采用坚固、防渗材料建造，材料不与危险废物产生化学反应，危废暂存间出入口须设置一定高度的缓坡；顶部防风防雨，上方设置排气系统对产生的有机废气进行收集处理，以保证危废暂存间内的空气质量。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求，项目需规范建设和维护使用危废间，并制定好本项目危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。
危险废物管理要求：危险废物的贮存管理须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求进行，具体要求如下：

1）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；

2）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；

4）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区；

5）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；

6）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求；

7）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；
8）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

9）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

10）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

11）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

12）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

13）容器和包装物外表面应保持清洁；

14）贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；

15）应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施；

16）贮存一定时期后，须委托具有专业资质的危废处理单位及时进行清运和处理；

17）建设单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中备案；应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致；规范危险废物贮存设施。
18）项目危险废物的转移应满足以下要求：危险废物转移必须符合《危险废物转移管理办法》中的规定：转移必须符合《危险废物转移管理办法》中的规定：

转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。

19）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防晒、防风、防雨、防渗漏等设施功能完好。

20）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

21）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

22）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

23）建设单位应建立严格的危险废物管理体系，将危险废物委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。

危险废物运输过程影响分析：本项目危险废物暂存间位于车间外东北侧，便于危险废物的运输；各危险废物均在车间内产生，可在厂区内就近运输，通过车间通道即可快速运输。

危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输道路较短，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时厂区道路均进行硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。此外，项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定和《危险废物转移管理办法》有关要求，营运期过程中严格执行危险废物处置转移联单制度。

综上所述，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。
5、地下水、土壤
5.1地下水、土壤污染源与污染途径分析

①污染源及污染物类型

根据本项目实际情况，对地下水环境和土壤可能产生影响的污染物主要为化学品仓库暂存的液态原辅料岩棉胶、白料（组合聚醚）、乙醇，储罐区储存的黑料（异氰酸酯）、正戊烷，危废暂存间暂存的危险废物和发泡区、喷胶区。

因此，本项目主要污染源为化学品仓库、发泡区、喷胶区、储罐区和危废暂存间。

②污染途径分析
环评要求，本项目化学品仓库、发泡区、喷胶区和危险废物暂存间均进行严格防渗，化学品仓库四周设置拦截设施，黑料（异氰酸酯）四周设置围堰，正戊烷储罐为地埋罐，采用双层壁结构，并设置泄漏检测传感器，可以确保事故情况下液态物料不会流出到暂存区外，同时发泡区、喷胶区位于生产车间内，环评要求建设单位在车间内安装视频监控装置，由专人负责对暂化学品仓库、储罐区、发泡区、喷胶区地面等进行现场检查和视频监控，最大限度地减少了液态物料发生泄漏的可行性。

建设单位从上述危险废物的收集、转运和暂存均严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求进行，同时在收集过程中确保液体物料不落地，密闭桶装收集，转运过程中不遗撒，危险废物暂存间地面及四周墙裙进行严格防渗。

因此，本评价认为在严格做好各项防渗措施和管理措施的前提下，项目不具备土壤和地下水的污染途径。

5.2地下水、土壤污染防控措施

（1）源头控制措施

严格按照国家相关规范要求，对管道、危险废物暂存间、化学品仓库和发泡区、喷胶区、储罐区等采取严格的防渗措施或安装防腐防渗后的设备。

对液态原料输送管道等进行严格检查，有质量问题的及时更换，管道及阀门采用优质产品，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

危险废物暂存间、化学品仓库和发泡区、喷胶区、储罐区等进行严格防渗，同时加强管理措施，落实《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的各项要求。

（2）分区防渗
结合厂区内的建筑物、构筑物情况、处理设备、管道、污染物储存等布局，实行重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区有区别的防渗原则。本项目目前厂房已经建设完成，建设单位应按照下表要求严格落实各项防渗要求。

根据《环境影响技术评价导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，提出防渗分区及防渗要求如下。

表4-32  防渗措施一览表

序号

防渗分区

防渗区域
控制（防治）要求

1

重点

防渗区

危废暂存间、化学品仓库，生产区、贮罐区
基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10 cm/s）
2
一般

防渗区

生产车间内其他区域、一般固废暂存间
加强设备维护，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求制定防渗措施，采取人工防渗措施，防渗系数≤10-7cm/s

3
简单防渗区
厂区道路
水泥地面硬化

综上所述，本项目在采取“源头控制、分区防治”措施的情况下，可减少污染物的泄漏发生，对周边地下水、土壤环境影响较小。

6、生态

本项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态影响分析。

7、环境风险

1、项目危险因素

根据《环境风险评价专章》，本项目的主要危险物质为涉及原辅材料和危险废物。

根据风险识别和源项分析，本项目潜在的环境风险包括：原料泄漏以及火灾引起的伴生/次生污染物排放。危险单元包括发泡生产线、化学品仓库、危废仓库、储罐区等。

2、环境敏感性及事故环境影响

根据统计调查，危险物质数量与临界量比值Q 值为50.63226。本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P3，大气环境敏感程度分级为 E1，地表水环境敏感程度分级为 E3，地下水环境敏感程度分级为E3。因此，本项目大气环境风险潜势划分为Ⅱ，地表水环境风险潜势划分为Ⅲ，地下水环境风险潜势划分为Ⅲ。建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，确定为Ⅱ。本项目的风险综合评价工作等级为二级。

在最不利气象条件下，根据预测结果可知：

（1）MDI泄漏产生的MDI的最大落地浓度均未超过大气毒性终点浓度，对周边环境敏感点居民不会造成健康危害；

（2）项目火灾事故不完全燃烧产生的次生/伴生CO下风向超过了毒性终点浓度-1，超过毒性终点浓度-1的最大影响范围为60m，对周边环境敏感点居民不会造成健康危害。

根据预测结果，项目危险物质泄漏，火灾事故产生的伴生/次生CO下风向超过了毒性终点浓度-1，超过毒性终点浓度-1的最大影响范围为60m，对周边环境敏感点居民不会造成健康危害。同时，为了尽量减少化学品泄漏事故、火灾事故对周边环境和居民的影响，事故时应及时采取措施切断泄漏源，控制事故发展态势。并在满足建设单位正常生产的情况下，尽量减少厂内的各危险品的最大贮量，以降低事故风险。

3、环境风险防范措施和应急预案

为了减轻事故危害后果、频率和影响程度和范围，建设单位应采取总平面布置和建筑安全防范措施、废水废气事故排放风险防范措施、技术保障措施，建立人员及制度管理、区域环境风险应急联动机制。

建设单位后续应更新、完善突发环境事件应急预案，明确环境风险防控体系，重点说明防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、削减、监测等措施。

4、环境风险评价结论与建议

综合上述分析可知，在建设单位按照要求做好各项风险的预防和应急措施，并不断完善风险事故应急预案，严格落实应急预案及环评中提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可控范围内。

另外，建议建设单位应在满足日常生产的情况下尽量减少厂内风险物质的最大贮量，与地方政府加强联动环境风险应急体系，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，有效地防范环境风险。

具体分析评价见《河南顺为新型材料有限公司年产聚氨酯节能新型板材200万平方米项目环境风险专项评价》。
8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响。

二、环保投资
本项目总投资8000万元，其中环保投资60万元，主要用于废气、废水治理、噪声防治、固废治理、风险防范等，环保投资占项目总投资的0.75%，项目的环保投资情况及环保设施验收内容见表4-33。
表4-33    本项目环保投资、环保设施“三同时”验收内容情况一览表
项目
治理内容
处理方法
数量
单位
价格
（万元）
废气治理
切割工序废气
密闭负压管道、集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气

筒（DA001）
1

套

5

发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶工序废气

密闭负压收集、集气罩收集+“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”+15m高排气筒（DA002）
1
套
25
清洗工序、危险废物暂存工序废气

负压收集后经“二级活性炭吸附装置”+15m 高排气筒（DA003）
1
套
5
废水治理
生活污水
生活污水经化粪池（5m3）处理后进入民权污水处理厂进一步处理
1
个
0.5
噪声治理
生产设备运转噪声
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护
/

/

3.0
固废治理

一般固废
厂区设置一般固废暂存间（50m2），经收集暂存后外售
1

个
1.5
危险废物
厂区设置危废暂存间（50m2），经收集后交厂家回收利用/交由有资质单位处置
1
个
4.5
生活垃圾
垃圾收集桶，经收集后交环卫部门统一收集处理
/

/

0.5
风险防范

泄漏、火灾
加强厂区管理、分区防渗、购置消防物资、编制突发环境事件应急预案、储罐区设置围堰（规格为10m×3.5m×0.8m）和泄露检测传感器、视频监控、应急事故池、消防水池
/

/

15
合计
/

/

/

/

60



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	切割工序废气（DA001）
	颗粒物
	密闭负压管道、集气罩收集+袋式除尘器+15m 高排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求

	
	发泡加热、双履带输送（熟化）、喷胶废气（DA002）
	非甲烷总烃、MDI、PAPI
	密闭负

压/集气罩收集+“活性炭吸附脱附-催化燃烧装置”

+15m 高排气筒
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求

	
	清洗工序、危险废物暂存工序废气（DA003）
	非甲烷总烃
	负压收集后经“二级活性炭吸附装置”+15m 高排气筒（DA003）
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品（A级）排放要求

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、总磷、总氮
	经化粪池处理后进入民权污水处理厂进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及民权县污水处理厂收水标准

	声环境
	生产设备运转噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔音、距离衰减、加强设备维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：废边角料、发泡废料、除尘器收集的粉尘收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；废催化剂收集后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收。一般固废暂存间建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

危险废物：废异氰酸酯、岩棉胶桶、废乙醇桶均暂存于危险废物暂存间内，交由厂家回收再利用，废液压油、废活性炭集中收集后暂存于危险废物暂存间内定期交由具有资质的单位处理。危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）源头控制措施：从液体物料的储存、装卸、运输、使用过程、污染处理设施等全过程控制各种物料的泄露（跑、冒、滴、漏），同时对可能泄露到的地面区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，造成土壤污染。

（2）分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区。重点污染防治区包括项目危废暂存间、化学品仓库，聚氨酯发泡、喷胶区域、储罐区等。评价建议危废暂存间地面、化学品仓库、聚氨酯发泡、喷胶区域、储罐区基础应采取防渗，地面、墙裙基础建设环氧树脂防渗地坪；储罐区四周设置围堰。

一般污染防治区为一般固废间、车间内其他区域等，生产期间定期检查车间地面有无破损，如果发现有破损的地方，应及时进行修补。简单防渗区为厂区道路，采用水泥地面进行硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）危险物质泄漏防范措施

液体化学品的泄漏主要可能发生在环戊烷储罐区、黑料罐区以及化学品仓库。

①项目的1个黑料罐区地面进行硬底化，且设有围堰（规格为10m×3.5m×0.8m），一旦发生储罐破裂导致物料泄漏，可确保物料不会外漏，

②项目使用的正戊烷属易燃易爆危险化学品，采用埋地式双壁储罐，考虑到正戊烷属易燃易爆危险特性，正戊烷储罐采用高密封性的双壁地下储罐方式进行储存，料壁夹层充注乙二醇与水的混合液，储罐内正戊烷液面空余空间充满氮气作为保护气。正戊烷储罐采用填地式且储罐周边用沙子掩埋，因此正戊烷储罐出现破损也不会造成正戊烷大量外泄的事故。且正戊烷储罐区设有正戊烷浓度探测仪，一旦浓度超过警戒线，探测仪会发出警报，并启动自动抽风及自动喷淋装置，并在罐区内配备了消防砂，可对泄漏物进行围堵。

③建设单位应定期对各储罐罐底及整体各罐体外部进行例行检查，及时发现破损和漏出。完善罐区防渗措施，定期对罐区的地面和进行腐蚀性检查、评估以及提出补救措施。

④化学品库主要储存的物料为液体。化学品库地面作防渗处理，并设有环形收集沟。一旦发生泄漏，物料可以通过收集沟流至收集池，不会外泄到外环境，亦不会下渗到地下。

（2）火灾事故防范及应急处理措施

项目在生产过程中应配备相应数量的消防器材，同时，结合安监、消防等相关规范，以防范环境风险为目的，从总图布置和建筑安全方面进行风险防范，预留疏散通道或安置场所。加强员工管理和安全生产教育，增强风险防范意识，企业应制定严格的管理条例和岗位责任制，严禁在车间、化学品仓库、危险废物暂存间等吸烟，对厂区电路应定期进行检查，严格控制用电负荷，以杜绝火灾隐患。

当发生火灾事故时，应采取以下应急处理措施：

①发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散人员，及时疏散周围居民。

②事故发生时，救援人员必须佩戴必要的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。

③事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。

④车间火灾事故废水主要为消防废水，厂区雨水总排口设置雨水阀门，当发生火灾时关上雨水阀门，防止可能流进雨水井的消防废水泄漏到厂区外。消防废水引至项目事故应急池暂存。

（3）废水事故防范措施

在废水排放口设置截断阀，事故状态下关闭截断阀；安排相关员工负责巡查废水处理设施的运行状态，若发生废水泄漏或设备故障，应立即停止生产，查找泄漏处并堵漏，用砂石或吸附棉清理泄漏废水，若发生大量泄漏，通知专业人员对其设备、设施进行维修。

（4）废气处理设施事故排放风险防范及应急处理措施

如项目废气的处理设施抽风机发生故障，则会造成车间的废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；如果废气处理设施发生故障的，会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。一旦造成废气事故排放时，就可能对车间的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。

（5）项目设置一个 400m3事故应急池。

	其他环境
管理要求
	1、排污许可制度

根据《中华人民共和国环境保护法（2014 修订）》第四十五条规定：国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）第四条规定：新建排污单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

根据环境保护部办公厅文件《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书（表）以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。

做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。

建设项目发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

2、“三同时”竣工环境保护验收制度

根据《中华人民共和国环境保护法（2014 修订）》第四十一条规定：“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”，即环保三同时制度。

《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅 2018 年 5月 16 日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。

3、做好排污口规范化工作，废气排气筒建设应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样 9 方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处，对矩形烟道，其当量直径 D＝2AB/(A+B)，式中 A、B 为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于 80mm，采样孔管应不大于 50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于 40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有 1.1m 高的护栏，采样孔距平台面约为 1.2-1.3m；废水总排口设置采样点，设立规范的排污口标识标牌；危废暂存间设置规范的标识标牌。

4、建立污染防治目标责任制、环保设施运行管理制度、环保培训制度、环境风险应急制度、环境监测计划、设置专人负责管理环境保护相关工作。

5、严格落实建设项目“三同时”管理制度，试运行前应完成排污许可申请，正式投运前应组织竣工环境保护验收，经验收合格方可投入使用。

6、加强废气、废水处理设施以及危废暂存间的日常运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，按监测计划开展污染源自行监测，按期履行排污许可证后管理工作。



六、结论
	河南顺为新型材料有限公司年产聚氨酯节能新型板材200万平方米项目符合国家产业政策和相关规划，项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益。虽然项目在实施和运营过程中对环境会产生一定的影响，在落实各项污染防治措施和环评建议的前提下，这种影响将降低到最低程度；从环境保护的角度，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（有组织）
	/
	/
	/
	0.0862t/a
	/
	0.0862t/a
	+0.0862t/a

	
	非甲烷总烃（有组织）
	/
	/
	/
	0.0538t/a
	/
	0.0538t/a
	+0.0538t/a

	
	MDI（有组织）
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	PAPI（有组织）
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0115 t/a
	/
	0.0115 t/a
	+0.0115 t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0012 t/a
	/
	0.0012 t/a
	+0.0012 t/a

	一般工业

固体废物
	废边角料
	/
	/
	/
	24.7075t/a
	/
	24.7075t/a
	+24.7075t/a

	
	发泡废料
	/
	/
	/
	0..1166t/a
	/
	0..1166t/a
	+0..1166t/a

	
	除尘器收集

的粉尘
	/
	/
	/
	17.1628t/a
	/
	17.1628t/a
	+17.1628t/a

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	1.6809t/a
	/
	1.6809t/a
	+1.6809t/a

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废包装桶
	/
	/
	/
	17.241t/a
	/
	17.241t/a
	+17.241t/a

	
	清洗废液
	
	
	
	0.009t/a
	
	0.009t/a
	+0.009t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，非甲烷总烃包含MDI和PAPI
正戊烷使用量为3.76t/a





进入产品的量为3.6472t/a





有组织排放量为0.0126t/a





无组织排放量为0.0056t/a





催化燃烧的量为0.0946t/a





双履带输送





开卷





彩钢卷


12422.7047





辊压成型





岩棉备料





喷胶





发泡加热





带锯切割





吸盘码





岩棉板


11945.1016





岩棉胶


98





粉尘17.82





有机废气0.098





有机废气0.312


发泡废料0.0918





黑料51.8、白料37、正戊烷2.96





聚乙烯薄膜37.7091





颗粒物0.396


边角料24.5576





聚氨酯封边岩棉板24552





双履带输送





开卷





辊压成型











发泡加热





带锯切割





吸盘码





颗粒物0.004


边角料0.1499





彩钢卷125.0821





聚乙烯薄膜


0.3809





黑料14、白料10、正戊烷0.8





有机废气0.0843发泡废料0.0248





聚氨酯保温板


150





水性漆





化粪池





水性漆





新鲜水





0.768





生活用水





0.96





损耗0.192





0.768





大沙河





民权县污水处理厂





粉尘、噪声、固废





地埋储罐、危险废物暂存间、一般固废暂存间、事故池的建设





场地清理





生产设施以及环保设施的安装、办公楼的装修





粉尘、噪声、固废、有机废气





双履带输送





开卷





噪声





辊压成型





噪声





岩棉备料





固废、噪声、废气





喷胶





固废、噪声、废气





发泡加热





固废、噪声、废气





带锯切割





吸盘码





噪声、废气





固废、噪声、废气





双履带输送





开卷





噪声





辊压成型





噪声





固废、噪声、废气





噪声、废气





发泡加热





带锯切割





吸盘码





固废、噪声、废气





生活垃圾





生活污水





职工办公生活
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