一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南雲雪冷链科技有限公司年产8000台冰箱冰柜项目

	项目代码
	2504-411421-04-01-831011

	建设单位

联系人
	崔乘风
	联系方式
	132****1576

	建设地点
	商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号

	地理坐标
	（115度7分51.542秒，34度36分54.201秒）

	国民经济

行业类别
	C3464 制冷、空调设备制造
	建设项目

行业类别
	三十一、通用设备制造业34 烘炉、风机、包装等设备制造 346；

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	民权县发展和改革委员会
	项目备案文号
	2504-411421-04-01-831011

	总投资（万元）
	25000
	环保投资（万元）
	43

	环保投资占比（%）
	0.17
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	7200

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》

审查机关：商丘市生态环境局

审查文号：商环函[2023]42号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》及规划环评相关内容如下：
1.1项目与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》相符性分析
（1）规划范围
民权高新技术开发区规划建设用地范围2251.95 公顷，具体边界是北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠。在上述已划定的四至边界范围（建设用地）基础上，为确保开发区形态规整、区域完整，破解开发边界内天窗和碎图斑较多问题，以及满足未来的发展需要，划定开发区规划（围合）范围，面积约3063.13 公顷。本次规划重点为规划建设用地范围2251.95公顷。

（2）规划期限

2022～2035年。其中近期2022～2025年，远期2026～2035年。

规划目标和定位

到2025年，民权高新技术开发区高质量发展取得实质性进展，产业结构显著优化、创新能力显著增强、产业链水平显著提升。高新技术开发区营业收入达到500亿元；整备、盘活高新技术开发区存量建设用地，形成一批可复制可推广的土地高效利用经验。力争经过3-5年的努力，工业用地“标准地”出让和全生命周期管理制度更加完善，土地市场化配置效率全面提高，工业用地亩均税收达到9万元。

到2035年，将民权高新技术开发区打造成为“区域协调、产城融合、特色鲜明、产业联动、生态优美”的国家级高新区。高新技术开发区总体经济实力和综合竞争力迈上新的台阶，基本形成功能完善、创新能力突出、智能化协调联动、产业集群稳定的集聚集约、绿色高效的新型现代化高新技术开发区。

空间功能结构

结合园区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心一轴、多片区”的空间结构。

“一心”：指园区内综合服务中心。

“一轴”：即园区的发展轴。沿迎宾大道、兴业路、建业路为园区发展轴，串联了整个园区，形成民权县的工业长廊。

“多片区”：结合产业类型及现状情况，划分为多个产业片区。

用地规划布局

民权高新技术产业开发区是在原规划基础上整体向北，向西扩展，并且衔接了民权县国土空间规划确定的开发边界，规划范围2251.95公顷，具体边界是北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠。

园区的规划建设用地以居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地八大类用地组成。

（6）能源和资源利用结构
能源利用结构：规划区现状能源结构以天然气、外购电力为主。

规划由国能民权热电有限公司对园区供热。国能民权热电有限公司工程装机容量为2X600MW，采用两台DG1900-25.4Π1型燃煤锅炉配2台600MW机组，经过供热改造后，具有1680万平米供热能力，现有国电民权热电厂换热首站规模按照500万m2的供热能力设计。满足近期的供热需求。远期新增DN600 的蒸汽主管线，城区外管网沿现状DN600 管网路由走向至东环路和人民路交叉口，进入城区后，沿东环路敷设至高新技术开发区，给高新区工业企业供汽。

水资源利用方面：全部取缔区内地下水井，在依托市政供水基础上，积极采用污水处理厂的再生中水，改变现有全部采用新鲜水的局面，形成以新水为主、再生水利用为辅的水资源利用结构。

（7）产业布局
按照“主导产业、特色支撑、产业成链成群”的要求，基于产业发展、环境保护等要求，强化产业空间整合，调整过于分散的片区，合理布局各类产业。

根据产业基础及产业集聚形式，采用“园中园”模式布局产业，以期达到相关产业门类集聚效果，从而带动规模效益。民权高新技术开发区共分为：综合服务区、新型制冷设备装备制造区、冷链物流装备制造区、绿色食品加工区、现代物流区、电子信息产业区、先进装备制造业区、综合发展区八个片区。

综合服务区：重点布局管理办公、酒店商务、医教服务、职工公寓、生活商业、各类住宅（包括高端住宅、创业公寓、安置区等），为城市居民、产业工人等提供高品质的居住产品、公共空间、综合服务设施，带动产业集聚区建设升级。

新型制冷设备装备制造区：围绕制冷产业，通过建链延链补链强链，促进要素集聚。实现由家用、商用制冷向工业、医用、科研等专业制冷拓展，由单一制冷家电向多样化家用制冷电器延伸。

冷链物流装备制造区：依托“民权冷藏车”，发展冷链物流设备、特种制冷装备生产基地和冷藏保温车专用制冷机组生产基地。
绿色食品加工区：该组团主要发展食品精深加工和包装产业，支持食品研发，内部植入食品工业公共实验室、产业培育孵化等功能空间。

现代物流区：围绕民权保税物流中心，建设综合保税物流园区。以陇海铁路和保税物流中心为依托，建设公铁多式联运物流园区。打造集货物中转、信息咨询、货物配载、仓储理货、停车住宿、汽车维修等多功能于一体的综合性物流园区，为我县经济发展提供强有力的运输服务保障。

电子信息产业区：紧盯电子信息产业“风口”，形成以智能硬件为中心、光电行业为抓手的产业体系；重点推进现代办公、家电、各类智能终端等民用、商用电子设施领域配套产业的快速发展。

先进装备制造业区：依托制冷和金属制品基地，重点发展重型装备、高端装备、钢铁深加工等装备制造产业。

综合发展区：打造以金属制品、基础机械、电子基础件、成套技术装备等为主导功能的综合产业片区；并结合行业特色，实施升级创新产品制造工程，努力实现科技、品质、绿色、低碳、智慧。

本项目位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，主要为冰箱冰柜生产，生产用能源主要为电能，用水来源为市政自来水管网。项目为新建项目，位于先进装备制造业区，租用现有闲置厂房进行建设，根据民权高新技术产业开发区用地功能布局图（见附图四），项目用地性质为工业用地。
1.2《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》相关内容
根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）可知，本次规划将园区土地管理分为禁止建设区、限制建设区和适宜建设区三种空间分区，民权高新技术产业开发区空间管控要求见表1，环境准入条件见表2，环境准入负面清单见表3。
表1   民权高新技术产业开发区规划空间管制分区及管制要求、措施一览表
管制分区
空间区块
管制要求
管制措施
本项目情况
相符性分析
规划区域
禁止建设区
公共绿地
禁止任何建设活动
严格限制进行各种建设活动，加强建设过程中保护措施，做好生态恢复工作花园乡饮用水源地周围50m 范围内组团生态隔离绿地道路两侧绿化带大沙河、蟹子八河滨水
本项目为冰箱冰柜生产项目，项目位于民权县高新技术产业开发区先进装备制造业区，属于适宜建设区。
相符
花园乡饮用水源地周围50m 范围内
组团生态隔离绿地
道路两侧绿化带

大沙河、蟹子八河滨水景观带

周庄沟绿色廊道基础设施廊道

限制建设区
上海城小区、金信国际小区
保护为主，尽量避让
建设50m绿化防护带
适宜建设区
生产空间
一切建设活动必须符合规划的要求，合理利用土地资源，严格控制用地指标，保护生态环境
增大环保投资，提高废弃物处理率；促进土地集约化、规模化利用
表2   入驻项目环境准入条件一览表

类别
内容
本项目情况
相符性分析
基本要求
空间布局约束
产业园区内规划的防护绿地禁止建设工业项目；入驻项目布局与环境敏感目标之间应满足大气防护距离或行业规定的相应防护距离要求。
项目用地为工业用地，周边50m范围内无环境敏感目标
相符
规划法规
1、项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求；

2、新建、改扩建项目清洁生产水平必须满足国内先进水平要求；

3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；

4、所有的入驻企业必须满足污染物达标排放的要求，对于潜在不能达标排放的项目要加强其污染防治措施建设，保证其达标排放；

5、入驻企业应严格按照国家的环保法律和规定执行环境影响评价和“三同时”制度；

6、对各类工业固体废弃物，要寻求综合利用的方式，尽可能实现工业废弃物的资源化、商品化，大力发展循环经济；

7、入驻项目正常生产时必须做到稳定达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案；

8、入园项目废水均要经园区废水排放管网排入市政集中污水处理厂集中处理。
项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类，项目清洁生产水平满足国内先进水平要求；项目污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，颗粒物配套“袋式除尘”装置，非甲烷总烃配套“二级活性炭吸附”装置，废气经处理后可达标排放；项目建成后将按要求执行环境影响评价和“三同时”制度；项目一般工业固废经一般固废间暂存后外售综合利用，危险废物经危废间暂存后交由有资质单位处置；项目正常生产时可以做到稳定达标排放，并做好事故预防措施，运营期按照要求制定风险应急预案；项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理
相符
投资强度及容积率
1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求。
项目用地为工业用地，租用现有闲置厂房，符合园区土地利用规划要求
相符
资源开发利用及污染物排放管控要求
1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、禁止新建销售、使用高污染燃料的项目。

3、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进；

4、新、改、扩建项目应严格落实总量控制制度。
项目可以满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；项目不涉及新建销售、使用高污染燃料；项目颗粒物配套“袋式除尘”装置，非甲烷总烃配套“二级活性炭吸附”装置，经处理后可达标排放；项目一般工业固废经一般固废间暂存后外售，危险废物经危废间暂存后交由有资质单位处置；项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理，本项目属于新建项目，项目将严格落实总量控制制度
相符
环境风险防控要求

禁止新建大气毒性终点浓度范围超越园区边界且涉及大气环境敏感点的项目；新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与开发区的应急预案联动，在开发区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。
项目不涉及大气毒性终点浓度，项目建成后应落实风险防范措施及应急联动要求，并编制应急预案，在开发区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案
相符
产业准入要求
鼓励类
1、能够延长产业园区产业链条，国家产业政策鼓励类的项目；

2、《产业发展与转移指导目录》（2018 年本）中，中部地区优先承载发展的产业；

3、为园区企业服务的高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。

4、有利于区内企业间循环经济的项目。
本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类
相符
限制类
国家产业政策限制类项目；

《产业发展与转移指导目录》（2018 年本）中，中部地区引导逐步调整退出的产业。
项目不属于限制类
相符
禁止类
1、国家产业政策禁止类项目；

2、采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到经济规模的项目；

3、水资源消耗量大、废水产生排放量大或排放大量浓盐废水、剧毒废水、放射性废水、持久性有机污染物、“三致污染物”的项目和废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目；

4、大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气（VOCs）的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害项目；

5、排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证稳定达标排放的项目；

6、劳动保护、三废治理不能达到国家标准的生产装置；

7、制约性、高环境风险项目、低附加值且不符合园区产业规划的项目。
项目不属于禁止类
相符
表3   民权高新技术产业开发区负面清单一览表
分类
内容

本项目情况
相符性分析
限制类

行业清单
限制发展原料和产品为非环境友好型的项目
本项目属于制冷设备制造，原料主要为发泡料、型材等，污染物经配套处理设施处理后可稳定达标排放，不属于限制类清单
相符
按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）对入驻项目进行评级，限制B类（鼓励提升类）企业
限制污染防治和资源利用技术不成熟、不能保证污染物稳定达标排放的项目
产品清单
①新建年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1 万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目；

②浓缩苹果汁生产线；

③日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目；

④排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目：水泥、陶瓷、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等
禁止类

行业清单

《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类的项目
本项目属于通用设备制造业，项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类项目，不属于“两高”项目。项目废气排放中颗粒物配套“袋式除尘”装置，非甲烷总烃配套“二级活性炭吸附”装置，经处理后可达标排放；项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理
相符
禁止入驻不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，不满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求的“两高”项目（“两高”行业项目目录暂按《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），河南省“两高”项目管理目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。
按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）对入驻项目进行评级，禁止C类（倒逼转型类）企业

环境风险大，采取环境风险防范措施后环境风险仍然不可控的项目

废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目；排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证污染物稳定达标排放的项目

电力（燃煤发电；垃圾焚烧发电）、化工石化医药（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）、皮革、造纸、橡胶、铅蓄电池制造等重污染行业项目入驻

工艺清单
禁止引入高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目入驻

禁止独立的电镀项目入驻

冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC
开发区内禁止自建燃煤锅炉

产品清单
原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造、合成材料制造、专用化学品制造、炸药、火工及焰火产品制造；有化学反应过程的食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造

产业结构调整指导目录（2019年本）中落后产品

其他
投资强度不符合《河南省工业项目建设用地控制指标》、《工业项目建设用地控制指标》要求的

综上，本项目为年产8000台冰箱冰柜项目，属于通用设备制造业，建设地点位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，属于民权高新技术产业开发区适宜建设区。根据民权高新技术产业开发区用地功能布局图（见附图四）可知，项目用地性质属于工业用地，符合用地规划。
综上，项目符合民权高新技术产业开发区总体发展规划。
1.3项目与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见相符性分析
项目与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见相符性分析见表4。
表4   规划环评审查意见主要内容一览表

序号
意见内容

本项目情况

相符性
（一）坚持绿色低碳高质量发展
规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、河南省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与商丘市“三线一单”成果的协调街接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标。
本项目位于民权高新技术产业开发区内，且本项目用地为工业用地，符合民权高新技术产业开发区用地规划要求，符合商丘市生态环境总体准入要求的要求。
相符
（二）加快推进产业转型
开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。
本项目符合国家产业政策，不与民权高新技术产业开发区主导产业相冲突。本项目生产工艺、设备、污染治理技术等达到同行业国内先进水平。
相符
（三）优化空间布局严格空间管控
进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设。加强对开发区内及开发区周边集中居住区等生活空间和区内文物保护单位的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。在工业区和居住区之间应设置绿化隔离带；以减少工业区对集中居民区的不利影响。
本项目周边已铺设污水管网，项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理；项目一般工业固废经一般固废间暂存后外售，危险废物经危废间暂存后交由有资质单位处置。
相符
（四）强化减污降碳协同增效
根据国家和河南省大气、水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；加强重金属污染物管控，严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。
项目废气排放中颗粒物配套“袋式除尘”装置，有机废气配套“二级活性炭吸附”装置，经处理后可达标排放；项目一般工业固废经一般固废间暂存后外售，危险废物经危废间暂存后交由有资质单位处置；项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理
相符
（五）严格落实项目入驻要求
严格落实《报告书》生态环境准入要求，推动高质量发展。鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励项目入驻；严控高污染、高耗水、高耗能项目入驻；禁止入驻基础化学原料制造项目；禁止入驻含化工合成工艺的食品添加剂项目；禁止入驻高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目；禁止新建独立电镀项目。

项目为冰箱冰柜制造项目，位于先进装备制造业区，不属于禁止入驻项目。
相符
（六）加快开发区环境基础设施建设
建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加强推进开发区污水处理厂提升改造，提升出水水质指标，开发区污水处理厂出水化学需氧量、氨氮、总磷因子执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求；不断提高水资源利用率，加强中水回用，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。

本项目运营期采用开发区集中供水、供电，一般工业固废经一般固废间暂存后外售，危险废物经危废间暂存后交由有资质单位处置；项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理。
相符
（七）建立健全生态环境监管体系
统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制,提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业开发区发展规划。

/
/
（八）严格落实各项规划环评措施
规划批准后，应严格按照规划要求，落实《报告书》提出的各项措施，推动开发区高质量发展。规划实施过程中产生重大不良环境影响时,要及时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。

/
/
由上表可知，本项目符合《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见中相关规定。
1.4 项目与规划及规划环评相符性分析

综上所述，本项目为冰箱冰柜生产项目，属于通用设备制造业，为民权高新技术产业开发区主导产业，项目用地符合民权高新技术产业开发区用地规划（见附图四）。本项目符合民权高新技术产业开发区环境准入条件，且符合规划环评技术审查意见相关要求。根据民权高新技术产业开发区管理委员会出具的入驻证明（见附件四），该项目符合民权高新技术产业开发区产业规划，因此本项目建设符合民权高新技术产业开发区总体规划及规划环评的相关要求。

	其他符合性分析
	1.“三线一单”相符性分析

1.1生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线
（1）生态保护红线

根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》及《商丘市生态环境分区管控成果动态更新》可知，商丘市涉及的生态保护红线为黄淮平原水源涵养生态保护红线，8个生态保护红线，梁园区生态保护红线、民权县生态保护红线、柘城县生态保护红线、虞城县生态保护红线、河南永城芒砀山省级地质公园、河南宁陵县葛天省级森林公园、河南夏邑县两河口省级森林公园、河南睢县中原水城国家湿地公园。

本项目位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，根据《河南省“三线一单”文本》中河南省生态空间分布情况及查询河南省三线一单综合信息应用平台，本项目距离河南省商丘市民权县生态保护红线-生态功能重要约8.901km，距离最近的县级水源地为民权县一水厂地下水井群，约5.404km，距离最近的湿地公园为河南民权黄河故道国家湿地公园，约9.161km，周边10km范围内无森林公园、风景名胜区及自然保护区，因此，本项目的建设符合生态保护红线的要求。

（2）环境质量底线
①大气环境：

本项目位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量模型技术支持服务系统统计的商丘市2023年环境空气质量数据中的监测数据可知，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。
针对环境空气质量不达标的现状，2025年4月27日商丘市生态环境保护委员会办公室印发了《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》，商丘市2025年蓝天保卫战实施方案指出，“以改善环境空气质量为核心，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，坚持质量导向、问题导向和目标导向，坚持对标先进、分类治理、精准施策，扎实抓好结构优化升级、工业企业提标治理、移动源污染排放控制、面源污染防控、重污染天气应对、监管能力建设6个专项攻坚，高质量完成“十四五”规划目标任务，全力在保障生态安全和促进人与自然和谐共生上奋勇争先。”随着商丘市2025年蓝天保卫战实施方案的实施，可有效改善当地区域环境空气质量。
根据河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告，本项目无空间冲突，涉及环境管控单元1个，生态空间分区1个，水环境管控分区1个，大气管控分区2个，自然资源管控分区1个，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。其中，大气管控分区详见下表：

表5  项目涉及河南省大气管控环境一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控要求

本项目建设情况

YS4114212310001
民权高新技术产业开发区
空间布局约束

原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平 板玻璃  （光伏压延玻璃除外）、传统煤化工 （含甲  醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。新建“两高 ”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染总量控制、 相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则 要求。
本项目属于通用设备制造业，根据民权高新技术产业开发区管理委员会出具的入驻证明，该项目符合民权高新技术产业区产业规划。本项目不属于“两高”项目。
污染物排放管控

/
/
环境风险防控

严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范 措施。

2、 园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险 防范能力。
本项目建成后，拟编制风险应急预案，并落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。

资源开发效率要求

在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县(市)人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源;大力改善煤电机组供电煤耗水平。
本项目主要能源为电能，属于清洁能源。
YS4114252340001

/
空间布局约束

1、在各省辖市城市建成区内，禁止新建每小时二十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油蹦及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。

2、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

3、加快城市建成区水泥企业搬迁改造或关闭退出，对明确实施退城但逾期未退的水泥企业予以停产。到 2025年，城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出任务。
1、本项目不新建锅炉；

 2、本项目位于高新技术产业开发区，不涉及居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域；

3、本项目不涉及。
污染物排放管控

1、大力推进钢铁、焦化等重点行业产业结构调整和转型升级，加快钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造。深化有色金属冶炼、铸造、碳素、耐材、烧结类砖瓦等行业工业炉窑综合整治及垃圾焚烧发电、生物质发电烟气深度治理。

2、推动氢燃料电池汽车新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车(机)行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。

3、加强道路扬尘综合整治，大力推进道路机械化清扫保洁作业，到2025 年，各设区市建成区道路机械化清扫率达到 95%以上，县城达到 90%以上。各市平均降尘量到2025年不得高于7吨/月*平方公里。
1、本项目不涉及；

2、本项目建成后，运营期物料、产品运输拟全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆 (重型燃气车辆达到国六排放标准)或新能源车辆；

3、本项目建成后厂内无运输车辆；非道路移动机械拟使用新能源车辆。
环境风险防控

1、实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业退城工程。

2、提升城乡极端气候事件监测预警、防灾减灾综合评估和风险管控能力，保障城乡建设和基础设施安全。适时开展气候变化影响风险评估，实施适应气候变化行动。
1、本项目不涉及；

2、本项目不涉及。
资源开发效率要求

1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县(市)人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

2、基本实现城区集中供暖全覆盖
1、本项目使用能源为电能；

2、本项目不涉及。
根据表1-3分析，本项目满足河南省大气管控环境要求，因此，本项目满足大气环境质量底线的要求。

②地表水：本项目所在区域内最近的地表水体为东侧1900m处的大沙河，根据地表水质量功能划分，大沙河河段水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据商丘市水质自动监测站周报（2023年7月3日-2023年9月3日）对大沙河睢阳包公庙监控断面（市控断面）的监测数据，大沙河睢阳包公庙断面水质中COD、氨氮、总磷浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理，不会对地表水环境造成影响。   

根据河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告，本项目无空间冲突，涉及环境管控单元1个，生态空间分区1个，水环境管控分区1个，大气管控分区2个，自然资源管控分区1个，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。其中，水环境管控分区详见下表：

表6  项目涉及河南省水环境管控一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控要求

本项目建设情况

YS4114212210080
民权高新技术产业开发区
空间布局约束

1、禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平 板玻璃  （光伏压延玻璃除外）、传统煤化工 （含甲  醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。
1、本项目属于通用设备制造业，根据民权高新技术产业开发区管理委员会出具的入驻证明，该项目符合民权高新技术产业开发区产业规划；
2、本项目属于通用设备制造业，不属于园区限制发展内容，属于允许发展项目；
污染物排放管控

1、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。

2、开发区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。

3、污水处理厂排水必须达到一级 A排放标准或地方流域水污染物排放标准。
1、本项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理；

2、本项目不涉及；

3、民权县第一污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
环境风险防控

1、加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。
1、本项目涉及的危险化学品主要为发泡料和制冷剂，运营后拟编制风险应急预案，认真落实环境风险防范措施；
资源开发效率要求

/
/
根据表1-4分析，本项目满足河南省水环境管控要求，因此，本项目满足水环境质量底线要求。

③噪声：项目所在区域声环境功能区划为3类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目生产设备通过选用低噪声设备、安装减振基础、加强设备维护等措施后，厂界噪声可以达标排放，不会对周边声环境造成影响。 
④土壤环境风险防控底线

根据河南省土壤污染风险管控分区，本项目选址区域属于土壤环境一般管控区，单元管控要求：

（1）空间布局约束：严格空间准入管控。禁止在基本农田集中区、居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建土壤污染风险行业企业，严格限制在优先保护类耕地集中区域周边新（改、扩）建可能造成耕地土壤污染的项目。

（2）污染物排放管控：按照现有环境管理要求，结合相关最新政策进行管控。

（3）环境风险防控：严格未利用地土壤环境保护。加强未利用地开发管理，合理确定开发用途和开发强度，严格项目准入。

本项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现废气、废水、噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线

根据河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告，本项目无空间冲突，涉及环境管控单元1个，生态空间分区1个，水环境管控分区1个，大气管控分区2个，自然资源管控分区1个，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。其中，自然资源管控分区详见下表：

表7 项目涉及河南省自然资源管控一览表
自然资源管控分区编码
自然资源管控分区名称
管控要求
本项目建设情况
YS41142

12540001

河南省商丘市民权县高污染燃料禁燃区
空间布局约束
北环路—西环路—旺业路—东环路围合区域
本项目位于围合区域内。
污染物排放管控
/

/

环境风险防控
/

/

资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区（禁煤区）内禁止燃烧煤炭及其制品、石油焦、油页 岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施专用锅炉燃用的生物质成型燃料。禁止任何高污染燃料和煤炭生产、销售企业直接向禁燃区（禁煤  区）销售高污染燃料和散煤。

本项目主要能源为电能，不涉及其他高污染燃料和煤炭生产、销售。
本项目采用的能源主要为水、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置，符合清洁生产相关要求。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。
（4）环境准入清单

 ①商丘市生态环境总体准入要求

根据《关于商丘市生态环境准入清单动态更新成果的公告》（2024-06-14），对照商丘市生态环境准入清单，本项目与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析如下：

表8   项目与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析

管控要求

本项目情况

相符性

空间布

局约束

1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模。强化项目环评及“三同时”管理。原则上不再设立新的化工园区，确需新设的，须经省联席会议会商同意后报省政府审定；承接列入国家或省级相关规划的化工项目应经省联席会议同意，项目投产前化工园区应通过认定。

3、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4、限制开采高硫高灰煤。重点勘查开采地热等矿产。禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿等矿产。

5、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥行业、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。

6、加强对黄河故道沿线湿地保护与生态修复，统筹推进沿线生态防护林建设，建设生态修复和生物多样性保护样板带。惠济河、涡河、大沙河、包河、浍河、沱河、王引河七条主要河流，实施流域水系治理和沿线林带生态修复，形成保障生态网络安全的河流生态廊道。

7、狠抓生态保护修复持久战。建立引黄项目常态化监管机制，严把引黄项目准入关，防范违规新上引黄项目。

8、国家和省级湿地公园保护范围内禁止下列行为：开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目不涉及饮用水源保护区，项目产品冰箱冰柜属于通用设备制造业，不属于禁止新增产能行业。项目不属于高耗能、高排放项目；不涉及开采矿山；本项目不涉及到用煤。项目不涉及国家和省级湿地公园。
相符

污染物

排放管

控

新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。2、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。

3、以现有污水处理厂为基础，科学布局污水再生利用设施，推行再生水用于生态补水、工业生产和市政杂用等。坚持减量化、稳定化、无害化、资源化，推进污泥无害化处置和资源化利用，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。城市建成区、开发区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准设计。4、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，有序淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热供汽；以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。

5、实施大型规模化养殖场大气氨减排工程，开展清洁养殖工艺、氨气处理工艺、粪肥资源化利用等试点项目；强化全市各级政府秸秆禁烧主体责任，推动秸秆禁烧和综合利用常态化。

6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。

7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。

项目为新建项目，涉及颗粒物和挥发性有机物排放，实施区域内倍量替代，废水污染物排放实施区域内等量替代。项目不涉及重金属。
相符

环境风

险防控

1、完善平战结合、区域联动的环境应急监测体系，提升跨区域应急监测支援效能。加强跨区域流域应急物资储备，加快推进储备库建设，建立信息管理系统，健全多层级、网络化储备体系。建立健全跨市河流上下游突发水污染事件联防联控机制，加强部门应急联动，形成突发水环境应急处理处置合力。

2、加强涉危险废物涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及区域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。协同推进重点区域流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复。

3、聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，研究推进重金属全生命周期环境管理，深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理；实行危险化学品全过程监管，运用信息技术，加强对危险化学品生产、经营、贮存、运输、使用、处置的全过程监管，建立危险化学品全生命周期安全监管信息共享与追溯系统。加强新化学物质生态环境准入管理，防范化学物质的生态环境风险。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，全面提升尚未搬迁企业安全风险防范能力，加强日常监管，确保环境安全事故零发生。禁止在国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线 1 公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入高新技术开发区和化工园区。

4、持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。

项目不涉及重金属污染物；项目位于民权高新技术产业开发区，不属于重化工、制浆造纸、印染等存在环境风险的项目，且本项目不位于国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线1公里范围内
相符
资源利用率要求

1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省下达目标要求。

2、2025年，全市用水总量、万元生产总值用水量较2020年下降、万元工业增加值用水量较 2020 年下降等主要指标达到省定目标。严控地下水开发强度，压减地下水超采量。浅层地下水以其可开采量为约束条件，逐步压减开采量，实现采补平衡。深层地下水开采严格控制，原则上仅作为战略储备水源或应急水源，在特枯年或连续枯水年适量开采。

3、以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。健全能源管理体系，支持企业建设能碳一体化智慧管控中心。推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。

4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。

本项目不涉及煤炭消耗；项目位于民权高新技术产业开发区内，项目用地为工业用地，符合民权高新技术产业开发区土地利用总体规划。
相符

根据分析，本项目的建设符合商丘市生态环境总体准入要求的要求。
 ②商丘市各县区分区管控单元生态环境准入清单

根据“河南省三线一单综合信息应用平台”（附图6）查询及商丘市生态环境准入清单可知，项目所在地涉及1个重点管控单元，管控单元名称为民权高新技术产业开发区，编号为ZH41142120001。本项目与民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表：
表9   与民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表

环境管控单元编码
管控单元分类

环境管控单元名称

管控要求

本项目情况

相符性

ZH41142120001
重点管控单元

民权高新技术产业开发区
空间布局约束

1、禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用碳素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦品等行业产能。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。

3、严格落实规划环评及审查意见要求。

4、依托区域特色种植、养殖优势，尤其是民权葡萄酒的产业优势，发展相关农副产品、食品加工；围绕装备制造、电子制造强链补链，发展新型装备制造、电子制造产业，形成以装备制造、电子制造上下游产业链完善的全新装备制造、电子制造产业基地。
本项目产品为冰箱冰柜，属于通用设备制造业，不属于“两高”项目，不属于禁止入驻项目。项目建设满足污染物排放总量控制要求、生态环境准入清单、规划环评等要求，项目建设将严格落实规划环评和审查意见要求。
相符

污染物排放管控

1、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。2、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。高污染燃料区内生产、销售、使用散煤全部清零。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。3、“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。4、加快城市建成区的重点污染企业退城搬迁。强化企业搬迁改造安全环保管理，加强腾退土地用途管制、土壤污染风险管控和修复。5、装备制造、电子制造等涉VOCs行业大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨、水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”6、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。开发区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。集中污水处理厂扩建工程必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计。
本项目废气污染物实行区域倍量削减，废水污染物实施区域等量削减；本项目不涉及煤等高污染燃料使用，本项目不属于“两高”项目，本项目不涉及填埋场；本项目不涉及油墨、胶粘剂及清洗剂使用，涉及VOCS排放的物料为发泡料，根据检测报告，发泡料白料VOCS含量未检出，黑料产品符合《多亚甲基多苯基异氰酸酯》GB/T13658-2015标准要求；项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理，民权县第一污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
相符

环境风险防控

1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

2、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。

3、推进环境风险协同防控。以化工企业、加油站、工业园区、矿石煤炭开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况及地下水基础环境状况调查、检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。危险污染应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100％安全处置。
不涉及
/
资源利用效率要求
1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。

2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。

3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
项目生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理，处理后进行再生水回用。
相符
根据分析，本项目的建设符合民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单的要求。
2、产业政策相符性分析
（1）本项目行业类别为C3464制冷、空调设备制造，发泡剂采用聚氨酯发泡剂，制冷剂为R-290型，主要成分为丙烷。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于“鼓励类，十九、轻工-16采用新型制冷剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-22或R22）和氢氟碳化物（HFCs）的空调器和配件开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-141b）和氢氟碳化物（HFCs）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-141b）和氢氟碳化物（HFCs）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用”范围之内，符合国家产业政策。且本项目采用的技术、工艺、产品及所用设备均未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》，均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》淘汰类行列。

（2）本项目已经在河南省投资项目在线审批监管平台上进行备案，并经民权县发展和改革委员会批准，项目代码：2504-411421-04-01-831011。
因此，本项目属于鼓励类建设项目，符合国家和地方相关产业政策。
根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2504-411421-04-01-831011），本项目与其相符性分析见表1-9。

表10 本项目建设内容与备案相符性

项目

备案内容

本项目建设情况

项目建设与备案相符性

项目名称

河南雲雪冷链科技有限公司年产8000台冰箱冰柜项目
河南雲雪冷链科技有限公司年产8000台冰箱冰柜项目
相符

企业全称

河南雲雪冷链科技有限公司
河南雲雪冷链科技有限公司
相符

建设地点

商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号
商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号
相符

建设性质

新建

新建

相符

建设规模及内容

河南雲雪冷链科技有限公司年产8000台冰箱冰柜项目，占地7200平方米，租赁现有厂房3850平方米，投资2.5亿。生产工艺：原材料-切割-折弯-发泡-焊接-组装-焊接-灌注-设备检测-成品。主要设备：激光切割机，剪板机，折弯机，发泡机，环保设备等辅助设备

河南雲雪冷链科技有限公司年产8000台冰箱冰柜项目，占地7200平方米，租赁现有厂房3850平方米，投资2.5亿。生产工艺：原材料-切割-折弯-发泡-焊接-组装-焊接-灌注-设备检测-成品。主要设备：激光切割机，剪板机，折弯机，发泡机，环保设备等辅助设备

相符

根据分析，本项目的建设与备案相符。
3.与河南省人民政府《关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政[2024]12号）相符性分析
本项目与河南省人民政府《关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政[2024]12号）相符性分析见下表。

表11   本项目与《关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》相符性分析
相关要求

本项目情况

相符性分析

二、优化产业结构，促进产业绿色发展

（一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。

（二）加快淘汰落后低效产能。落实国家产业政策，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。

本项目为制冷、空调设备制造生产项目，不属于“两高”项目和淘汰落后低效产能项目。

相符

二、优化能源结构，加快能源绿色低碳

（一）大力发展清洁能源。

（二）严格合理控制煤炭消费总量。

（三）积极开展燃煤锅炉关停整合。

本项目使用电能。

相符

优化交通运输结构，完善绿色运输体系

持续优化调整货物运输结构。

加快提升机动车绿色低碳水平。

本项目厂外运输均采用国五以上汽车运输或新能源车辆，运输方式为委托运输。

相符

加强多污染物减排，切实降低排放强度

加快实施低VOCs含量原辅材料替代。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，定期对生产企业、销售场所、使用环节进行监督检查。鼓励引导企业生产和使用低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，推动现有高 VOCs 含量产品生产企业加快升级转型，提高低（无）VOCs 含量产品比重。加大工业涂装、包装印刷、电子制造等行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，对完成原辅材料替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低（无）VOCs 含量涂料。

加强 VOCs全流程综合治理。按照应收尽收、分质收集原则，将无组织排放转变为有组织排放集中治理。含 VOCs 有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气要单独收集处理。配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。

（三）推进重点行业污染深度治理。全省新（改、扩）建火电、钢铁、水泥、焦化项目要达到超低排放水平。2024年年底前，水泥、焦化企业基本完成有组织和无组织超低排放改造；2025年9月底前，钢铁、水泥、焦化企业力争完成清洁运输超低排放改造。持续推进玻璃、耐火材料、有色、铸造、炭素、石灰、砖瓦等工业炉窑深度治理，实施陶瓷、化肥、生活垃圾焚烧、生物质锅炉等行业提标改造。

本项目属于通用设备制造业，发泡工序会产生有机废气，处理后可达标排放。根据企业提供的发泡料检测报告，组合聚醚中挥发性有机物未检出，属于低VOCs 含量原料。
相符
综上，本项目符合《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政【2024】12 号）文的相关要求。

4、与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）相符性分析

表12 本项目与商环委[2025]2号文件相符性分析一览表
文件相关要求

本项目建设情况

符合性

商丘市2025年蓝天保卫战实施方案
（二）工业企业提标治理专项攻坚
8.实施挥发性有机物综合治理。5月底前，各县(市、区)完成涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无)VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。2025年5月底前，开展一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复，废弃活性炭全部妥善存放于危废间并定期完成处置，禁止露天存放，坚决杜绝“跑冒滴漏”现象。
本项目发泡工序会产生有机废气，处理后可达标排放。根据企业提供的发泡料检测报告，组合聚醚中挥发性有机物未检出，属于低VOCs含量原料。
相符
7.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。
本项目废气处理设施主要为袋式除尘器和二级活性炭处理措施，不属于低效失效治理措施
相符
（三）移动源污染排放控制专项攻坚
12.强化非道路移动源综合治理。加快推动高污染的老旧铁路内燃机车、农业机械、工程机械淘汰更新，推动机场飞机辅助动力装置(APU)替代设备配置使用及岸电设施建设应用。开展对本地非道路移动机械和发动机生产、销售企业的环保一致性监督检查，基本实现系族全覆盖。规范开展非道路移动机械信息采集和定位联网，强化高排放非道路移动机械禁用区监管，对20%以上的燃油机械开展监督抽测。2025年底前，基本消除铁路内燃机车冒黑烟现象，机场APU替代设备使用率稳定在95%以上，完成工程机械环保编码登记三级联网，淘汰325台辆国一及以下排放标准的非道路移动机械，新增19台新能源非道路移动机械，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化。
本项目建成后厂内非道路移动机械拟采用新能源车辆。
相符
商丘市2025年碧水保卫战实施方案
（二）巩固饮用水水源地安全保障

7.持续推进饮用水水源地规范化建设。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)，2025年年底前完成引江济淮工程沿线饮用水水源保护区划定工作，按要求设置界碑、交通警示牌和宣传牌等标识及隔离防护设施、事故风险防范设施;推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，提高饮用水水源地规范化建设水平;持续开展保护区环境风险隐患排查整治，巩固水源地整治成果;开展县级以上集中式饮用水水源地水质专项调查和环境状况评估，切实保障水源地水质安全。

本项目厂界距离民权县一水厂地下水井群约5.404km，距离花园乡地下水井约1.99km，不在其保护区范围内
相符

商丘市2025年净土保卫战实施方案
(一)统筹推进土壤污染预防治理
1.强化土壤污染源头防控。根据《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》,严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。
本项目营运期产生的危险废物主要为废活性炭、废发泡湿料、废包装桶，收集暂存后交有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。
相符

商丘市2025年柴油货车攻坚战实施方案
（三）强化非道路移动源污染防控
10.推动非道路移动机械清洁低碳发展。推进工矿企业、物流园区、铁路货场新增或更新的内部作业车辆和机械新能源化，新增或更新的3吨以下叉车基本实现新能源化，加快淘汰国一及以下排放标准的工程机械。推动铁路内燃机车污染治理，提升电力机车承运比重，逐步淘汰年限久、能耗高、排放不达标的老旧内燃机车。2025年底前，基本消除铁路内燃机车冒黑烟现象。
本项目厂外运输为委托运输，厂内作业车辆主要为叉车，拟采用新能源车辆。
相符

综上所述，本项目与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）中相关要求相符。
6.与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）相符性分析
本项目为通用设备制造业，生产工艺中涉及发泡工序，属于塑料制品行业，参照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的塑料制品行业A级指标要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的涉PM引领性指标要求，本项目与其相符性分析见下表：
表13 与塑料制品绩效分级A级指标对照表

差异化指标
塑料制品行业A级绩效指标要求

企业对标情况

相符性
能源类型
能源使用电、天然气、液化石油气等能源。
本项目能源使用电能
相符
生产工艺及装备水平
1.属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类和允许类；

2.符合相关行业产业政策；

3.符合河南省相关政策要求；

4.符合市级规划。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类，符合相关行业级河南省相关政策要求
相符
废气收集及处理工艺
1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；

2.使用再生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业 VOCs 治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于 750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000 的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过 40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；

3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等除尘技术；

4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；

5.NOx 治理采用低氮燃SNCR/SCR 等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

项目涉VOCs工序为发泡工序。发泡线已在全密闭车间进行二次密闭，并设置负压抽排风系统，收集后
通过“二级活性炭吸附”装置处理，处理工艺为两级组合工艺；项目不使用再生料；项目废活性炭采用密闭容器储存、转运，并建立储存、处置台账；项目不涉及粉状物料及NOx治理 
相符
无组织管控

1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送；

3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；

4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；

5.贮存易产生粉尘、VOCs 和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。

项目制冷剂、发泡料均储存于密闭的储罐内

，输送过程中采用罐装输送，使用过程中采用软管输送；发泡过程产生的有机废气经有效集气管道收集后，进入1套“二级活性炭吸附”设施处理。

厂区道路及车间地面拟全部硬化
相符
排放限值
1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；

2.VOCs治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；

3.锅炉烟气排放限值要求：

燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3；

本项目PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10mg/m3、20mg/m3；VOCs 治理设施同步运行率达到100%，二级活性炭吸附装置去除率达 80%，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC浓度应低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度应低于 2mg/m3
相符
监测监控水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h 的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装 NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。
项目建设完成后严格按照要求落实监测监控制度
相符
环境管理水平
环保档案
1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；

2.国家版排污许可证；

3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）；

4.废气污染治理设施稳定运行管理规程；

5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

项目建设完成后严格按照要求进行排污申请及竣工验收，并建立有效管理制度
相符
台账记录
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；
6.固废、危废暂存、处理记录。

项目建设完成后严格按照要求进行台账建设
相符
人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
厂区运行时按照要求配备环保专职人员
相符
运输方式
1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；

2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；

3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。

本项目物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；厂内无运输车辆；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或新能源机械
相符
运输监管
日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输手工台账。
本项目建成后按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求建设
相符
表14   本项目与通用行业涉PM引领性指标相符性一览表

差异化指标
通用行业涉PM引领性绩效指标要求
企业对标情况
相符性
生产工艺和装备
不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

相符

物料装卸
车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；

2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施

本项目不涉及粉状、粒状、块状物料。
相符
物料储存
1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、 管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐； 

2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。

1、本项目不涉及粉状、粒状、块状物料，原料主要为型材，在原料区整齐码放；

2、本项目拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求建设危废暂存间。
相符
物料转移和输送
粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；

2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。

本项目不涉及粉状、粒状、块状物料。

相符
工艺过程
各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；

2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
本项目不涉及破碎、筛分、配料等工序，激光切割、焊接工序均设集气罩，废气收集后采用袋式除尘器进行处理
相符
成品包装
1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘； 

2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。

本项目产品主要为冰箱冰柜，不涉及产尘点
相符
排放限值
PM排放限值不高于10mg/m³；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
切割、焊接废气经袋式除尘器进行处理后，PM排放限值不高于10mg/m³。
相符
无组织管控
1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；

2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；

3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。
除尘灰采用包装袋密闭承接。
相符
视频监管
未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

本项目拟在主要生产设备生产区安装视频监控设施。

相符
厂容厂貌

1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

本项目厂区道路均硬化，厂区道路定期清扫，其他未利用地进行绿化

相符

综上，本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的塑料制品A级指标要求和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的涉PM引领性指标要求相符。
7.与饮用水源保护区划相符性分析

根据《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），民权县共有2处县级集中式饮用水水源和16处乡镇集中式饮用水水源。

县级集中式饮用水水源：
（1）民权县一水厂地下水井群（共6眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域（1～3号取水井）；4～6号取水井外围30米的区域。
（2）民权县二水厂地下水井群（共5眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。
乡镇集中式饮用水水源：
（1）民权县伯党乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米的区域。
（2）民权县龙塘镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、北10米的区域。
（3）民权县花园乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。
（4）民权县白云寺镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南28米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（5）民权县双塔乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东13米、北20米的区域。
（6）民权县人和镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西18米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、北至310国道的区域。
（7）民权县野岗乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南25米的区域。
（8）民权县孙六乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南20米的区域。
（9）民权县王庄寨镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南至324省道的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（10）民权县老颜集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南22米的区域。
（11）民权县林七乡地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（12）民权县褚庙乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：供水站厂区及外围西25米、南25米的区域。
（13）民权县庄子镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东24米、北10米的区域。
（14）民权县北关镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西5米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（15）民权县胡集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东17米、西20米、北18米的区域。
（16）民权县程庄镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
本项目选址位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，项目距离最近的县级饮用水源为民权县一水厂地下水井群，约5.404km，距离最近的乡镇级饮用水源为花园乡地下水井，约1.99km。项目不在饮用水水源保护区范围内，因此项目建设符合饮用水源保护规划要求。

8.项目选址可行性分析

本项目产品为冰箱冰柜，属于通用设备制造业，项目位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，项目占地面积7200m2，用地为工业用地，用地符合民权高新技术产业开发区用地规划（见附图四）。本项目符合开发区环境准入条件，且符合规划环评技术审查意见相关要求，项目建设符合民权高新技术产业开发区总体规划及规划环评的相关要求。
本项目运营过程中，切割、焊接工序产生的颗粒物，收集后采用“袋式除尘器”装置处理，处理后由15m高排气筒达标排放，发泡工序产生的有机废气主要为非甲烷总烃，收集后采用“二级活性炭吸附”装置处理，处理后由15m高排气筒达标排放，对环境影响较小；生活污水由化粪池处理后进入污水管网，最终排入民权县第一污水处理厂处理；本项目固体废物分类收集、处置，危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处置。本项目实施后，营运期间产生的各项污染物采取了相应的防治措施，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。
根据现场踏勘，项目厂区西侧为道路，隔路为正源健康产业园，东侧为河南巨祥包装有限公司空地，南侧为服装厂，北侧为河南速特包装有限公司。项目西侧300m为农贸市场，东北侧510m为金信国际小区。厂区主要包括两个车间，分别为生产车间和焊接车间。生产车间主要为原料区、机加工区、发泡区、组装区、成品区及办公室等，危废间及固废间设在生产车间西北侧；焊接车间位于厂区东南侧，车间南侧为焊接区，北侧为焊接原料区。项目各生产工序分区明确，按生产工艺流程进行布设，生产车间布置具有功能分区明确，工艺衔接紧凑、物流顺畅的特点，平面布置合理。

综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
河南雲雪冷链科技有限公司位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，企业拟投资25000万元，建设年产8000台冰箱冰柜项目。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别为3464制冷、空调设备制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本次工程属于“三十一、通用设备制造业34”之“锅炉及原动设备制造341；金属加工机械制造342；物料搬运设备制造343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造346；文化、办公用机械制造347；通用零部件制造348；其他通用设备制造业349”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下除外）”，应当编制环境影响报告表。

本项目发泡剂采用聚氨酯发泡剂，制冷剂为R-290型，主要成分为丙烷。经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类，十九、轻工-16采用新型制冷剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-22或R22）和氢氟碳化物（HFCs）的空调器和配件开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-141b）和氢氟碳化物（HFCs）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-141b）和氢氟碳化物（HFCs）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用”。

根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办[2022]44号），本项目属于附件1河南省建设项目环评告知承诺制审批正面清单（2022年版）第22项，即“三十一、通用设备制造业”中“烘炉、风机、包装等设备制造346”，因此本项目实行环境影响评价“告知承诺制”。
受河南雲雪冷链科技有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。
2、项目地理位置及项目周围情况
本项目位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号（项目地理位置见附图1），租赁河南巨祥包装有限公司占地面积19593.56m2地块西侧区域（相对位置见附图三），项目厂区总占地面积7200m2。根据现场勘查，项目厂区西侧为道路，隔路为正源健康产业园，东侧为河南巨祥包装有限公司空地，南侧为服装厂，北侧为河南速特包装有限公司。项目西侧300m为农贸市场，东北侧510m为金信国际小区。项目周边环境示意图见附图2。
3.产品方案

本项目产品方案具体如下：
表15   项目产品方案一览表

序号
产品名称
产品规模（台/a）

备注
1
冰箱
1000
商用型
2
冰柜
7000
商用展示冷柜
4、项目建设内容

根据现场勘察，厂区总占地面积7200m2，两座生产车间均为空厂房，分别为生产车间和焊接车间。项目组成一览表见下表。
表16    项目工程组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

生产车间
占地面积3600m2，西侧为办公区，设3层，生产区由西向东呈L形排列，依次为原料区、机加工区、发泡区、组装区、成品区
租赁现有
焊接车间
占地面积250m2，南侧为焊接区，北侧为焊接原料存储区
公用工程
供水
市政供水管网
供电

供电电网

排水

雨污分流
环保工程
大气污染防治措施

①发泡工序有机废气：发泡工序二次密闭，负压收集后引入“两级活性炭吸附装置（TA001）”处理，处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放

②切割工序粉尘：切割机出屑口设置收尘口机软管，收集后进入一套袋式除尘器（TA002） 进行处理，处理完成通过1根15m高排气筒（DA002）排放
③焊接工序粉尘：工位固定，顶部设置集气罩，收集后进入一套袋式除尘器（TA003） 进行处理，处理完成通过1根15m高排气筒（DA003）排放
新建

水污染

防治措施

生活污水经厂区现有化粪池处理后，通过市政污水管网，进入民权县第一污水处理厂
租赁现有
噪声污染防治措施

选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施
新建
固废防治措施
一般固废：

①废发泡干料：发泡区发泡完成后，从门体或箱体上清除掉的多余的发泡料统一收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售
②废包装材料：原料包装产生的废包装纸箱、带等统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司
③废边角料：切割工序产生的废边角料统一收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售
④除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘统一收集后交由环卫部门处理

危险固废：

①废发泡湿料：发泡过程产生的发泡废料，收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位收集处理

②废包装桶/瓶：发泡料、制冷剂原料产生的废包装桶/瓶，收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位收集处理

③废活性炭：废气处理设施产生的废活性炭，收集后暂存于危废暂存间，交有资质单位收集处理
新建

5.主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表17   项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

单位

备注

1
激光切割机
/
3
台
位于厂区生产车间内
2
折弯机
HD110-4000
3
台
3
剪板机
QC12K-X
1
台
4
发泡机
TJXDG-100C
1
台
5
电检测试仪
/
1
台
6
检漏仪
/
1
台
7
加液机
/
1
台
8

氩弧焊机
/
4
台
位于厂区东侧焊接车间内
9

氧乙炔焊
/
1
台
10
二保焊机
NBC-270
4
台
6.原辅材料及能源使用情况
本项目营运期主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表18   项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

材料名称

规格
单位

消耗量

厂区最大存储量
备注

1

主要原辅料
制冷剂R290
10kg/瓶
t/a

2
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/
2

组合聚醚

230kg/桶
t/a
24
0.46t
发泡料-白料-
3
多亚甲基多苯基异氰酸酯

250kg/桶
t/a
21
0.5t
发泡料-黑料
4
镀锌板
厚度0.7mm
t/a
300
1t
切割、焊接加工
5
预涂板
厚度0.5mm
t/a
320
1t
切割加工
6
镀锌管
25mm*25mm
m/a
80000

6t
切割、焊接加工
7
玻璃
/

张/a
30000

/
用作柜门
8
散热器
/
套/a

8000
/
外购成品，直接组装
9
压缩机
/
套/a

8000
500套
10
翅片蒸发器
/
套/a
6000
100套
11
风机
/
套/a
8000
200套
12
五金标准件
/

t/a
12

/
13
塑料配件

/

t/a
2

/
14
焊丝
/
kg/a

600
/
焊接工序
15
铜焊条
/
kg/a

200
/
16
钎焊条
/
kg/a

200
/
17
氮气

40L/瓶

瓶/a
10

3瓶
18
氧气
40L/瓶
瓶/a
8
2瓶
19
乙炔
40L/瓶
瓶/a
8
2瓶
20
模具
/
/
若干
/
发泡工序
21
纸箱

/

套/a
6000

/
包装工序
22
打包膜
/
箱
80
/
23
资（能）源
电
52.8万kWh/a
由民权高新技术产业开发区供给
24
水
600m3/a
发泡料用量核算：

根据企业提供资料，我单位年设计生产1000台冰箱、7000台商用展示冷柜，每台冰箱需发泡料（黑白料合计）2.5kg/台，每台商用展示冷柜需发泡料（黑白料合计）5kg/台，黑白料所用比例为1:1.1，则我单位年生产1000台冰箱、7000台商用展示冷柜，所需发泡料分别为黑料21t/a，白料24t/a。
原辅材料理化性质：
发泡料白料：本项目发泡料白料为组合聚醚，主要成分及比例为硅油（1-3%）、催化剂（1-3%）、聚醚多元醇（80-90%）及发泡剂（1-3%）等。无色至浅黄色油状液体，相对密度1-1.1g/cm³，不易溶于水，易溶于有机溶剂，用于保温、保冷、冷藏等需要保温保冷的各种场合，发泡剂主要为戊烷。

戊烷：无色透明液体，有微弱的薄荷香味。溶于水(16℃)0.36glL。溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。CSA号：109-66-0，比重：0.63，熔点：-130℃，沸点：36℃。

（3）发泡料黑料：本项目所用黑料为多亚甲基多苯基异氰酸酯，浓度为100%，简称为PAPI，也称为粗MDI，与组合聚醚统称为黑白料。常温下为浅黄色至深棕色黏稠液体，具有明显的刺激性气味。是二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）与多官能度异氰酸酯（官能团>2）的混合物，其中MDI约占30%。易与含活泼氢化合物（如水、醇、胺）反应，遇水剧烈反应，生成不溶性聚脲并释放CO₂，可能导致容器鼓桶。与醇类反应，形成聚氨酯键，是制造泡沫/胶黏剂的基础。升温时可发生自聚，形成固态不溶物，故需控制储存温度（15–35℃），溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等非极性溶剂，微溶于甲醇、乙酸乙酯，不溶于水，遇水即分解。
（4）制冷剂（制冷剂级丙烷）：R-290，分子式C3H8，属于碳氢制冷剂-属当今最环保的制冷剂，主要用于替代R22、R502制冷剂使用在低温制冷设备中，分子量44.10，沸点-42.2℃，压力0.95（25℃），液体密度（25℃）492kg/m³，临界压力4.25MPa，临界温度96.7℃。R-290制冷剂钢瓶为带压容器，且易燃易爆，储存时应远离火种、热源、避免阳光直接暴晒，通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内；搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。质量指标：制冷剂含量≥99.99%，丙烷含量≥99.8%。

（5）乙炔：外观与性状:无色无臭的易燃气体，工业品有使人不愉快的大蒜味。熔点(℃)：-81.8(119kPa)；沸点(℃)：-83.8；饱和蒸气压(kPa)：4053(16.8℃)；临界温度(℃)：35.2；相对密度(水=1):0.62；溶解性:微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯；极易燃烧爆炸。

7.公用工程
7.1给排水

本项目用水由民权高新技术产业开发区集中供给，用水主要为职工生活用水。

项目劳动定员50人，厂内不提供食宿，年工作300d。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水量按40L/人•d计，则本项目生活用水量为2m3/d，600m3/a。污水排放系数按0.8计，则废水产生量为1.6m3/d，480m3/a。项目生活污水依托厂区现有化粪池暂存后经厂区总排口排入民权县第一污水处理厂处理。

7.2供电

本项目总用电量约52.8万kw·h/a，由民权高新技术产业开发区供电线路供给，主要用于项目生产设备运行及日常照明，可以满足生产、生活需求。
8.劳动人员及工作制度
项目劳动定员共50人，实行单班制（8h/班），年工作300d。
9.项目平面布置
本项目位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，厂区总占地面积7200m2。厂区主要包括两个车间，分别为生产车间和焊接车间。生产车间主要为原料区、机加工区、发泡区、组装区、成品区及办公室等，危废间及固废间设在生产车间西北侧；焊接车间位于厂区东南侧，车间南侧为焊接区，北侧为焊接原料区。

项目各生产工序分区明确，按生产工艺流程进行布设，生产车间布置具有功能分区明确，工艺衔接紧凑、物流顺畅的特点，平面布置相对合理。

	工艺流程和产排污环节
	1.工艺流程简述
1.1施工期工艺流程及产污环节

项目主要租用现有闲置厂房进行建设，不新增其它构筑物，施工期主要进行设备安装调试，施工期较短，且随着施工期结束，对外环境影响结束。

1.2运营期工艺流程及产污环节
冰箱、冰柜工艺流程及产污环节详见下图：
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图1    冰箱、冰柜生产工艺流程及产污环节示意图
生产工艺过程简述如下：
（1）切割：外购预涂板、镀锌管、镀锌板按照产品设计的参数，先经激光切割机下料切割，无法直接使用切割机的材料首先用剪板机进行剪切。项目不涉及涂装等表面处理工艺，所购预涂板为喷涂后成品。该过程主要会产生噪声、固废及切割烟尘。
（2）折弯：下料后的预涂板与镀锌板经折弯机折弯成箱体外壳、底架。该过程主要会产生噪声。

（3）发泡：为使制冷箱体和侧板具有保温作用，需要在箱体内层发泡生成硬质聚氨酯，发泡生成聚氨酯的主要原料有黑料、白料。本项目采用直接外购的黑料、白料，黑料的主要成分为多亚甲基多苯基异氰酸酯，白料的主要成分为组合聚醚。本工序主要是将预装好的箱体进行发泡，在箱体预留空间中填充聚氨酯泡沫进行隔热，发泡在发泡间内进行，发泡间尺寸为10m*7m*3.5m，采用自洁式混合头完成物料混合与定量注射，每次完成混合与注射后能自行清除混合腔内残余混合物，不须溶剂清洗。

将预装好的箱体输送至密闭发泡间进行发泡，发泡工位通常是由契合底板特定造型的上下模具组成，发泡剂A料与B料通过密闭管道经发泡机喷枪处混合后输送至注料工位，将混合液通过注料枪注入到预装好的箱（门）壳内部空腔中，填满整个空腔，黑白料混合液通过充分的乳白、凝胶、发泡、交联至完全固化，成为硬质闭孔聚氨酯泡沫体。达到工艺规定的固化时间后取出箱（门）体，进行修整、检查、组装和质检。

发泡工艺原理：在常温常压下，白料中含聚醚多元醇的羟基聚合物（-OH）和黑料中的异氰酸酯基（-NH=C=O）通过加成反应，C=N双键断裂，与羟基（-OH）中活泼氢离子（·H）逐步加成聚合反应，生成低聚体，分子通式为-[NH-CH-O-]n-。其中异氰酸酯基（-NH=C=O）中两个双键非常活泼，与羟基反应放热，使温度达到50℃左右时，使白料中戊烷气化，起发泡作用。聚氨酯是由组合聚醚和异氰酸酯两种原料在工作压力4~30MPa，在保温层空腔内迅速反应生成聚氨酯泡沫塑料，发泡剂（环戊烷）在50℃左右发生膨胀，形成气泡。常温常压下，发泡过程自发热，温度升高使环戊烷气化起到发泡作用，但不参与反应。组合聚醚和异氰酸酯反应方程式如下：
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箱体发泡工艺流程及产污环节如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2 箱体发泡工艺流程及产污环节示意图

发泡过程产生的污染物主要为发泡有机废气、废包装桶等。

（4）焊接：本次焊接工序主要使用氩弧焊、二保焊将箱体与展柜底架进行焊接，根据材质不同使用不同焊机进行焊接。该工序会有焊接烟尘、噪声产生。
（5）组装：将散热器、压缩机、风机、翅片蒸发器和其他配件与焊接后的箱体进行组装。各部件采用合页和螺钉等紧密连接在一起。

（6）焊接：本次焊接工序主要使用氧乙炔焊将制冷管等与组装后的箱体进行焊接，根据材质不同使用铜焊条或者钎焊条等进行焊接。该工序会有焊接烟尘、噪声产生。
（7）灌注:由真空泵将压缩机抽真空，然后将制冷剂充注头与压缩机制冷剂充注口紧密相连，打开充注头与充注口的密闭阀门，将制冷剂充注入压缩机内，当充注的制冷剂量达到要求后关闭阀门，松开充注头与充注口的连接，制冷剂充注工序完成。在制冷剂充注过程中会泄漏微量的制冷剂废气，本次评价忽略不计。

（8）检测：通过冷媒检漏仪、漏电测试机等设备进行检测。

（9）成品打包：检测合格的产品采用打包膜、纸箱进行打包，入库待售。
2.主要污染工序
运营期主要污染因素如下表：
表19   本项目产排污环节一览表
项目
产污环节

污染因子

废气

发泡
非甲烷总烃
切割
颗粒物
焊接

颗粒物

废水

职工生活废水

PH、COD、NH3-N、SS、BOD5
固废
发泡
废发泡干料
原料包装
废包装材料
切割
废边角料
废气处理设施
除尘器收集的粉尘
发泡
废发泡湿料
废气处理设施
废活性炭
原料包装
废包装桶/瓶
职工生活

生活垃圾

噪声

切割机、焊接机、折弯机、风机等高噪声设备运转
等效连续A声级



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用已建厂房进行建设。根据现场调查，生产车间为空厂房，不存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。本次评价基本因子引用环境空气质量模型技术支持服务系统统计的商丘市2023年环境空气质量数据，各因子统计结果见下表。
表20   环境空气质量监测统计结果一览表
污染物

年评价指标

现状

浓度

标准值

占标率

超标倍数

达标情况

SO2
年平均质量浓度
8μg/m3
60μg/m3
13%
0
达标
NO2
年平均质量浓度
21μg/m3
40μg/m3
52.5%
0
达标
PM10
年平均质量浓度
71μg/m3
70μg/m3
101.4%
0.014
不达标
PM2.5
年平均质量浓度
46μg/m3
35μg/m3
131.4%
0.314
不达标
O3
8小时平均第90百分数
169μg/m3
160μg/m3
105.6%
0.056
不达标
CO
24小时第95百分位数
0.9mg/m3
4mg/m3
22.5%
0
达标
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。

针对环境空气质量不达标的现状，2025年4月27日商丘市生态环境保护委员会办公室印发了《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》，商丘市2025年蓝天保卫战实施方案指出，“以改善环境空气质量为核心，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，坚持质量导向、问题导向和目标导向，坚持对标先进、分类治理、精准施策，扎实抓好结构优化升级、工业企业提标治理、移动源污染排放控制、面源污染防控、重污染天气应对、监管能力建设6个专项攻坚，高质量完成“十四五”规划目标任务，全力在保障生态安全和促进人与自然和谐共生上奋勇争先。”随着商丘市2025年蓝天保卫战实施方案的实施，可有效改善当地区域环境空气质量。随着商丘市2024年蓝天保卫战实施方案的实施，项目区域环境空气质量将会逐步得到改善。
2、地表水环境质量现状

根据现场调查，项目附近的地表水体为大沙河，位于本项目东侧1900m处。本项目生活污水由化粪池处理后通过污水管网排入民权县第一污水处理厂处理。民权县污水处理厂处理后的部分中水用于民权国电，剩余部分外排大沙河。根据地表水质量功能划分，大沙河河段水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价采用商丘市水质自动监测站周报（2023年7月3日-2023年9月3日）对大沙河睢阳包公庙监控断面（市控断面）的监测数据，监测结果见下表。
表21   大沙河睢阳包公庙监控断面各污染因子监测结果统计一览表

监测断面
时间
COD
氨氮
总磷
大沙河睢阳包公庙断面
2023年7月3日~7月9日
20.5
0.18
0.212
2023年7月10日~8月16日
13.6

0.06

0.071

2023年7月17日~8月23日

12.8
0.09
0.069
2023年7月24日~7月30日

12.2
0.14
0.092
2023年7月31日~8月6日

14.8
0.09
0.132
2023年8月7日~8月13日

11.1
0.07
0.078
2023年8月14日~8月20日

10.9
0.07
0.061
2023年8月21日~8月27日

11.5
0.09
0.066
2023年8月28日~9月3日

17.5
0.73
0.22
Ⅳ类标准值

30

1.5

0.3

达标情况
达标
达标
达标
由上表可知，该监测断面COD、氨氮及总磷浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
3、声环境质量现状

本项目选址区域位于商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，厂界外50米范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再进行声环境质量现状监测。

4、生态环境质量现状

本项目建设地点为商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号，根据现场调查，项目周围多为道路、厂房等，地表植被主要为人工种植的植物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。
5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。
6、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目厂区经分区防渗处理后不涉及地下水及土壤污染途径，不存在地下水、土壤污染途径，故不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

本项目大气环境保护目标情况见表3-3。

表22   本项目大气环境保护目标
名称

坐标

保护对象

环境功能区

相对方位

相对厂界距离

经度

纬度

农贸市场
115.123109
34.615474
商业区
二类区

西
300m
金信国际
115.136112

34.620506

居民区

二类区

东北
510m
2、声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	污染物
标准名称及级（类）别
污染因子
标准限值
废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
颗粒物
有组织排放浓度120mg/m3；
速率3.5 kg/h（15m）
无组织排放：周界外浓度最高1.0mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
非甲烷总烃
厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3、任意一次浓度值不超过20mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中的“通用涉PM”行业绩效引领性指标要求
颗粒物

排放限值不高于10mg/m3
《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中的“塑料制品”行业A级绩效指标要求
非甲烷总烃
排放限值不高于20mg/m3
颗粒物

排放限值不高于10mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件 其他行业
非甲烷总烃
有组织：建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%；厂界无组织2.0mg/m3
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表9
非甲烷总烃
车间或生产设施排气筒：有组织特别排放限60mg/m³；边界排放限值4.0mg/m³
废水
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级
pH
6-9
COD
500mg/L
BOD5
300mg/L
SS
400mg/L
民权县第一污水处理厂收水标准
pH
6~9
COD
400mg/L
BOD5
200mg/L
SS
300mg/L
NH3-N
40mg/L
噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
Leq
昼间
65dB(A)
固废
一般固废：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求
危险废物：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


	总量

控制

指标
	1、废水污染物排放情况

本项目运营过程中产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，排入污水管网，最终进入民权县污水处理厂处理，废水总量控制指标为：终排COD0.024t/a、氨氮0.0024t/a。

2、废气污染物排放情况

本项目切割工序颗粒物有组织排放量为0.02t/a，无组织排放量为0.035t/a；焊接工序颗粒物有组织排放量为0.0004t/a，无组织排放量为0.0007t/a；发泡工序非甲烷总烃有组织排放量为0.0819/a，无组织排放量为0.04t/a。
综上，本项目建成后新增废水总量控制指标为COD0.024t/a、氨氮0.0024t/a。

新增有组织废气总量控制指标为颗粒物0.0204t/a、非甲烷总烃0.0819t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用闲置厂房进行建设，不另行土建。根据现场调查，本项目施工期主要为设备的安装和环保设施的安装，设备安装持续时间较短，设备安装完成后其环境影响即消失，因此本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、环境影响分析

1、废气

本项目营运期大气污染源主要为；发泡废气、切割废气、焊接烟尘。
1.1废气源强分析及污染处理措施
1.1.1、发泡废气
本项目发泡成型工序会产生VOCs，参考《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）292塑料制品业系数手册-2924泡沫塑料制造行业系数表-泡沫塑料-模塑发泡工艺，挥发性有机物产污系数为30kg/t-产品。根据企业提供的资料，本项目发泡A、B料用量合计约45t/a，根据物料守恒定律，发泡后产生的泡沫塑料为45t/a，则发泡工序VOCs产生量约为1.35t/a，

本次评价要求企业发泡工序在密闭间作业并进行负压抽风收集，由于员工进出可造成部分有机废气外泄，故本次评价废气收集效率按97%计，则有组织废气产生量为1.31t/a。

全面通风量可按换气次数确定，即
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式中：L——全面通风量，m3/h；

      n——换气次数，20次/h；

      Vf——通风房间体积，m3；

本项目发泡间尺寸为10m*7m*3.5m，按每小时换气20次计算，则风量最低为4900m³/h，项目设置1套二级活性炭吸附装置，设计风量6000m³/h，发泡废气经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。

本次评价以二级活性炭吸附装置每级处理效率75%计，年工作300天，每天8h，则本项目发泡工序VOCs有组织收集量为1.31t/a，有组织产生速率为0.546kg/h，有组织产生浓度为90.972mg/m³；有组织排放量为0.0819t/a，有组织排放速率为0.0341kg/h，有组织排放浓度为5.688mg/m³。

根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口直径应根据流速确定，流速宜取15m/s左右，本项目发泡工序风机风量为6000m3/h，经计算排气筒出口直径为0.38m，本项目取0.4m。

1.1.2、切割工序粉尘
项目切割工序主要原料为镀锌板、预涂板和镀锌管，主要设备为激光切割机，产生的废气为粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中资料数据，本次评价类比附表1“33-37、431-434机械行业系数手册”中“04下料-等离子切割”产污系数1.10kg/t原料，项目切割工序预涂板和镀锌管等使用量约为646t/a，则本项目切割工序颗粒物产生量为0.711t/a。

本次评价要求激光切割机出屑口设置收尘口及软管，增大切割机出屑口活动空间同时进行有效收尘，废气经1台袋式除尘器（TA002）处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放。
风量核算：参考《环境工程设计手册》（修订版，主编：魏先勋）中集气罩风量计算公式：

Q=0.75(10X2+A)×VX

式中：Q——集气罩排风量，m3/s； 

x——污染物产生点至罩口的距离，m； 

A——罩口面积，m2； 

VX——最小控制风速，m/s，本项目测量点选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，最小控制风速选取0.35m/s。
根据企业核实，切割机出屑口安装有收尘口，软管连接至除尘管道，收尘口规格约为直径0.8m，罩口至污染源的距离，取0.15m，经计算切割机单个集气罩风量不低于916m3/h。本项目拟设置3台激光切割机，则总风机风量最小为2748m3/h。本项目年生产时间300天，日工作时长8h，设计总风量为3000m3/h。
本次评价废气收集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按97%计，年工作300天，每天8h，则本项目切割工序颗粒物产生量为0.711t/a，有组织收集量为0.676t/a，有组织产生速率为0.282kg/h，有组织产生浓度为94mg/m³；有组织排放量为0.02t/a，有组织排放速率为0.009kg/h，有组织排放浓度为3mg/m³。

根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口直径应根据流速确定，流速宜取15m/s左右，本项目切割工序风机风量为3000m3/h，经计算排气筒出口直径为0.27m，本项目取0.3m。

表23  本项目生产车间有组织废气污染物产排情况一览表

污染源

污染物名称

产生情况

措施

排放情况

浓度mg/m3
速率

kg/h

产生量

t/a

浓度mg/m3
速率

kg/h

排放量t/a

发泡工序
废气量m3/h

6000
二级活性炭吸附装置

6000
非甲烷总烃
90.972
0.546
1.31
5.688
0.0341
0.0819
切割工序
废气量m3/h
3000
袋式除尘器
3000
颗粒物
94
0.282
0.676
3
0.009
0.02
表24    本项目生产车间无组织废气产生和排放情况一览表

污染源

污染物

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

生产车间

非甲烷总烃

0.04
0.0167
颗粒物
0.035
0.015
1.1.3、焊接工序烟尘
项目焊接工序分为组装前焊接和组装后焊接。组装前焊接工序主要为氩弧焊机、二保焊机等对箱体与展柜底架进行焊接，原料为实芯焊丝；组装后焊接工序主要为氧乙炔焊对箱体和制冷管进行焊接，原料为铜焊条和钎焊条，此过程会产生焊接烟尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表1“33-37、431-434机械行业系数手册”中“09焊接”产污系数，本项目组装前焊接工序取“09焊接-二氧化碳、保护焊、埋弧焊、氩弧焊”产污系数9.19kg/t原料，组装后焊接工序类比“09焊接-手工电弧焊”产污系数20.2kg/t原料，实芯焊丝的使用量约为600kg/a，焊条的使用量约为400kg/a，则焊接工序烟尘产生量约0.014t/a。

本次评价要求焊接工序集中设置，顶部设置集气罩，焊接烟尘收集后，进入1台袋式除尘器（TA003）处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。
风量核算：参考《环境工程设计手册》（修订版，主编：魏先勋）中集气罩风量计算公式：

Q=0.75(10X2+A)×VX

式中：Q——集气罩排风量，m3/s； 

x——污染物产生点至罩口的距离，m； 

A——罩口面积，m2； 

VX——最小控制风速，m/s，本项目测量点选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，最小控制风速选取0.3m/s。
根据企业核实，焊接工位顶部集气罩规格设置为0.4m*0.6m，罩口至污染源的距离，取0.2m，经计算焊接机单个集气罩风量不低于518m3/h。本项目拟设置4台二保焊、4台氩弧焊、1台氧乙炔焊，则总风机风量最小为4662m3/h。本项目年生产时间300天，日工作时长8h，设计总风量为5000m3/h。
本次评价废气收集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按97%计，焊接工序年工作600h，则本项目焊接工序颗粒物产生量为0.014t/a，有组织收集量为0.0133t/a，有组织产生速率为0.0222kg/h，有组织产生浓度为4.44mg/m³；有组织排放量为0.004t/a，有组织排放速率为0.0067kg/h，有组织排放浓度为1.34mg/m³。

根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒出口直径应根据流速确定，流速宜取15m/s左右，本项目焊接工序风机风量为5000m3/h，经计算排气筒出口直径为0.34m，本项目取0.4m。
表25  本项目焊接车间有组织废气污染物产排情况一览表

污染源

污染物名称

产生情况

措施

排放情况

浓度mg/m3
速率

kg/h

产生量

t/a

浓度mg/m3
速率

kg/h

排放量t/a

焊接工序
废气量m3/h

5000
袋式除尘器
5000
颗粒物
4.44
0.0222
0.0133
0.14
0.0007
0.0004
表26    本项目焊接车间无组织废气产生和排放情况一览表

污染源

污染物

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

生产车间

颗粒物
0.0007
0.0012
1.2废气处理措施可行性分析
本项目发泡工序有机废气经负压抽风收集后，进入一套二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件“其他行业”的要求以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中排放限制要求（有组织特别排放限值60mg/m³；边界排放限值4.0mg/m³）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中的“塑料制品”行业A级绩效指标要求。
根据《关于印发河南省低效失效大气污染治理设施排查整治实施方案的通知》（豫环文[2024]132号），本项目不属于重点区域、重点行业；根据《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（征求意见稿）可知，VOCs（挥发性有机物）光催化及其组合净化技术、低温等离子体及其组合废气净化技术、光解（光氧化）及其组合废气净化、无原位再生系统的VOCs 蜂窝状活性炭吸附净化技术均属于淘汰类，本次项目采用碘值大于800mg/g的颗粒活性炭，有机废气处理装置采用二级活性炭吸附脱附装置，不在《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》范围内。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020），泡沫塑料制造（反应发泡、挤出发泡、模塑发泡、涂覆发泡）过程废气污染治理设施工艺包括除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术。本项目发泡有机废气采用“二级活性炭吸附”工艺处理，项目有机废气防治措施可行。

1.3、废气排放口基本信息

本项目废气排放口基本情况见下表。

表27  本项目废气排放口基本情况

编号

排放口名称

排放口类型

污染

物

排气筒位置

排气筒高度m

出口内径m

排气

温度℃

经度

纬度

DA001

发泡工序废气排气筒
一般排放口

非甲烷总烃
115.131713
34.615045
15
0.4
25
DA002
切割工序废气排气筒
一般排放口

颗粒物
115.131812

34.614846

15
0.3
25
DA003
焊接工序废气排气筒

一般排放口

颗粒物

115.131252

34.615190

15

0.4

25

1.4、非正常工况下大气环境影响分析
本项目的非正常工况主要考虑污染物处理设施达不到应有处理效率，按最不利情况考虑，即所有污染处理设施处理系统失效，造成排气筒废气中污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。

表28  非正常工况排气筒排放情况
污染源

污染物名称

非正常排放原因

非正常排放状况
应对措施
浓度mg/m3
速率kg/h
频次及持续时间
排放量kg

DA001排气筒
非甲烷总烃
废气处理设施故障，净化效率为0

90.972
0.546
1次/a，1h/次

0.546
停止生产，直至污染防治措施修复
DA002排气筒

颗粒物
废气处理设施故障，净化效率为0

94
0.282
1次/a，1h/次

0.282
DA002排气筒

颗粒物

废气处理设施故障，净化效率为0

4.44
0.0222
1次/a，1h/次

0.00222
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

④生产加工前，“二级活性炭吸附装置”及“袋式除尘器”设备开启，停止生产一段时间后再关闭“二级活性炭吸附装置”及“袋式除尘器”，避免异味突然排放的情况。
1.5、自行监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-20201）中规定，本项目废气自行监测计划一览表见下表。 

表29  项目营运期废气自行监测计划表

检测点位

监测因子

监测频次

（DA001）

非甲烷总烃
每半年一次

（DA002）

颗粒物

每年一次

（DA003）

颗粒物

每年一次

厂界上风向1个点位，下风向3个点位

非甲烷总烃、颗粒物
每半年一次

2.废水

2.1废水产排情况

本项目产生的废水主要为职工生活污水。

本项目劳动定员50人，厂内不提供食宿，年工作300d。生活用水量按40L/人•d计，则项目生活用水量为2m3/d，600m3/a，排放系数按0.8计，则废水产生量为1.6m3/d，480m3/a。废水中各污染物浓度分别为COD300mg/L、NH3-N25mg/L、SS250mg/L、BOD5180mg/L。生活污水经“化粪池（去除效率：COD15%，BOD20%，SS50%，氨氮无去除率）”处理，处理后通过厂区总排口排入民权县第一污水处理厂进一步处理。

本项目生活污水废水排放量见下表。

表30  生活废水污染物排放情况汇总

污染物
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
去除率
纳管量

终排量

排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

生活废水
水量
/
480
/
/
480
/
480
COD
300
0.144
15
255
0.122
50
0.024 
BOD5
180
 0.0864
20
144
0.0691
10
0.0048
SS
250
0.12
50
125
0.06
10
0.0048
NH3-N
25
0.012
/
25
0.012
5
0.0024
根上表可知，生活废水经过化粪池处理后，污染因子的排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及民权市第一污水处理厂进水水质要求。

2.2依托民权县第一污水处理厂可行性分析

民权县第一污水处理厂位于该产业集聚区内大沙河西、兴业路南，占地面积90亩，设计规模5.0万吨/日，收水范围为民权县城市和产业集聚区内的生活污水，目前实际处理规模为3.0万吨/日，现已达到设计规模60%，主要处理工艺为改良型奥贝尔氧化沟工艺，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中有2.3万吨排入大沙河，现状有7000吨/日中水回用于民权热电厂作为冷却用水。

①收水范围：现状收水范围为民权县县城生活污水及高新技术产业开发区废水。本项目位于收水范围内，且项目所在厂区已铺设污水管网。

②处理规模：现状污水设计处理规模为5万吨/日，实际处理规模为3.0万吨/日，现已达到设计规模60%。本项目废水产生量为1.6m3/d，480m3/a，占民权县第一污水处理厂处理余量比例较小，因此民权县第一污水处理厂余量能够容纳本项目的废水。
③进水水质：污水处理厂进水水质需满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）以及民权县第一污水处理厂进水水质要求（COD400mg/L、BOD200mg/L、SS300mg/L、氨氮40mg/L）。

本项目废水排放量为1.6m3/d，水量占污水厂处理水量的比重较小；项目位于民权县第一污水处理厂收水范围内；本项目排水水质能够满足民权县第一污水处理厂进水水质要求。综上，项目废水排入民权县第一污水处理厂可行。

2.3废水污染物排放信息
项目废水污染物排放信息表如下。

表31   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水

类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施
排放口
编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活

废水

COD、BOD5、SS、氨氮
民权县第一污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放

TW001
化粪池
化粪池

DW001

是

企业总排口

表32  废水间接排放口基本情况表

排放口
编号
排放口地理坐标
废水排放量

（t/a）

排放去向

排放

规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息
经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

DW001

115.130426
34.615002

480
民权县第一污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
/

民权县第一污水处理厂
COD
50
氨氮
5

BOD5
10
SS
10
2.4、自行监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-20201）中规定，本项目生活废水经“化粪池”处理后通过厂区总排口排入民权县第一污水处理厂进一步处理，无需开展自行监测，仅需说明排放去向。 

3、噪声

3.1噪声源强
本项目高噪声源主要为切割机、折弯机、焊机、风机等设备运行噪声，设备噪声污染源强如下表：
表33 室内噪声污染源强一览表

生产设施

数量
声源类型
单台源强
叠加设备产生源强

降噪措施
激光切割机
3台
频发
75
79.77
减振、隔声
折弯机
3台
频发

75
79.77
剪板机
1台
频发

75
/
发泡机
1台
频发

65
/
二保焊机
4台
频发

75
81.02
氩弧焊机
4台

频发

75
81.02
氧乙炔焊
1台

频发

75
/
表34 室外噪声污染源强一览表

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

风机1

136
30
1
90
进出口安装消声装置，底座设置减振垫并设置隔声罩，同时加强设备维护管理等措施
昼间
2

风机2

148
6
1
90
昼间
3
风机3
140

10
1

90

昼间

表中坐标以厂界西南角（115.130203,34.614826）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4-14。
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	表35  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离/m
1

生产车间

激光切割机，3台（按点声源组预测）
75（等效后：79.77)
基础减振、厂房隔声

85
39
1.5
45
32
42
2
59.08
59.43
59.15
66.45
昼间
15.0
44.08
44.43
44.15
51.45
1

2

折弯机3台，（按点声源组预测）
75（等效后：79.77)
102
39
1.5
18
32
59
2
60.26
59.43
58.87
66.45
15.0
45.26
44.43
43.87
51.45
1

3

剪板机
75
78
39
1.5
51
32
36
2
54.21
59.43
54.53
61.68
15.0
39.21
44.43
39.53
46.68
1
4

发泡机
65
125
29
1.5
2
22
86
2
51.68
59.94
43.86
51.68
15.0
36.68
44.94
28.86
36.68
1
5

焊接车间
氧乙炔焊
75
145
-12
1.5
4
12
4
11
59.26
61.04
59.26
56.46
15.0
44.26
46.04
44.26
41.46
1

6
氩弧焊机，4台（按点声源组预测）
75（等效后：81.02)
140
-8
1.5
4
4
4
20
65.28
64.03
65.28
61.33
15.0
50.28
49.03
50.28
46.33
1
7
二保焊机，4台（按点声源组预测）
75（等效后：81.02)
140
-4
1.5
4
10
4
13
65.28
61.45
65.28
62.12
15.0
50.28
46.45
50.28
47.12
1

表中坐标以厂界西南角（115.130203,34.614826）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
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	3.2、预测模式                                                                      
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，本次评价预测模式为：

（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：

Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

式中：Lp(r)-距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lw-倍频带声功率级，dB；

Dc-指向性校正，dB；

Adiv-几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Agr-地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Aatm-大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar-声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc-其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB            
（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：Lp1-靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw-点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q-指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R-房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij-室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N-室内声源总数。
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③
在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i（T）-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

式中：Lw-中心位置位于透声面积（S）处等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2 (T)-靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S-透声面积，m2。

（3）计算总声压级

①计算各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值
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设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

②预测点的噪声预测值

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)(
式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb-预测点的背景值，dB(A)。

（4）噪声预测点位

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界（场界、边界）应作为预测点和评价点。预测建设项目在运营期所有声环境保护目标处的噪声贡献值和预测值，评价其超标和达标情况；预测和评价建设项目在运营期厂界（场界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况。因此，本项目选取厂区范围（见附图三）作为预测点，本项目生产为单班制，8h生产，因此本项目需要对昼间噪声进行预测，预测结果见下表。
表36  本项目厂界噪声预测结果一览表  单位：dB（A）

预测方位
空间相对位置/m
时段
预测值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧

162
-5
1
昼间
59.85
65
达标
南侧

130
-1
1
昼间
48.69
65
达标
西侧

1
25
1
昼间
56.03
65
达标
北侧

135
49
1
昼间
58.16
65
达标
表中坐标以厂界西南角（115.130203,34.614826）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
本项目建成后运营期四厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A））的要求，本项目建成后运营期噪声对周围声环境影响不大。
3.3噪声监测
项目运营期噪声监测要求见下表：

表37  本项目营运期噪声监测方案
类别

监测位置

监测项目

监测频率

执行标准

噪声

厂界外1m处

昼间等效连续A声级
一次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4.固废
4.1、固体废弃物产生情况
本项目产生的固废可分为职工生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固废废物主要为废发泡干料、废包装材料、废边角料及除尘器收集的粉尘；危险废物主要为废发泡湿料、废包装桶/瓶和废活性炭。

（1）职工生活垃圾

本项目劳动定员50人，厂内不提供食宿，年工作时间为300d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为7.5t/a。生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理。
（2）一般固体废物
一般固废主要为废发泡干料、废包装材料、废边角料及除尘器收集的粉尘。

①废发泡干料
项目在发泡区发泡完成后，从门体或箱体上清除掉的多余的发泡料（聚氨酯泡沫），产生量约为原料的 0.1%，即0.045t/a，属于一般固体废物，统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司。

②废包装材料

根据建设单位提供的资料，废包装纸箱、带的产生量约为0.2t/a，属于一般固体废物，统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司。
③废边角料
项目切割工序会产生废边角料，产生总量约为2.5t/a，属于一般固体废物，统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期外卖给废品回收公司。

④除尘器收集的粉尘

项目切割、焊接等工序废气处理收集的粉尘约0.669t/a，统一收集后交由环卫部门处理。
（3）危险废物

项目危险废物主要为废发泡湿料、废包装桶和废活性炭。

①废发泡湿料
本项目发泡过程中会产生发泡废料，根据建设单位提供的资料，废料产生量约0.25t/a，属于危险废物，经收集暂存后交有资质单位收集处理。

根据《国家危险废物名录》（2025版），废发泡湿料属于“HW13 合成材料制造 265-101-13树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）”

②废包装桶/瓶
根据企业提供资料，本项目发泡料白料用量为24t/a，白料用量为21t/a，制冷剂用量为2t/a，包装规格分别为230kg/桶、250kg/桶和10kg/瓶。因此，本项目废发泡料包装桶的产生量为188个/年，制冷剂空瓶为200个/年。废包装桶的重量按0.2kg/个计，制冷剂空瓶的重量按0.5kg/个计，则本项目废发泡料包装桶的产生量为0.138t/a，属于危险废物，经收集暂存后交有资质单位收集处理。

根据《国家危险废物名录》（2025版），废包装桶/瓶属于“HW49其他废物 900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。
③废活性炭
本项目活性炭吸附装置中活性炭在使用一段时间后就会失去活性丧失其吸附能力，活性炭需定期更换，活性炭吸附装置采用碘值不低于800mg/g的活性炭吸附。根据查阅资料，1kg活性炭能吸附0.3~0.4kg的有机废气，本项目按照1kg活性炭吸附0.3kg有机废气计算，活性炭吸附饱和后需进行更换。项目设置“二级活性炭吸附装置”，本项目活性炭吸附的有机废气量约为1.228t/a，吸收有机废气需要活性炭的量为4.093t/a，则废活性炭产生量为4.093t/a。

根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于“HW49其他废物 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”。

表38   危险废物汇总表
序号

危险废物名称

类别

代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分
有害

成分

产废

周期

危险

特性

储存方式
污染防治措施

1

废发泡湿料
HW13合成材料制造
265-101-13
0.25t/a
发泡工序
固态
树脂

树脂
每天
T
桶装密闭储存
危废间暂存，交由有资质单位处置

2
废包装桶/瓶
HW49其他废物
900-041-49
0.138t/a
原料包装
固态
树脂
树脂
每天
T/In
加盖密闭储存
3
废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
4.093t/a
废气处理
固态
有机废气等
有机废气等
6个月
T
袋装密闭储存
评价要求项目设置一座10m2危废暂存间，危险废物经危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置。危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求。

项目危险废物分类收集，分别放置在密闭的容器内，并在存储容器上张贴相应标签、张贴警示标识；建设单位必须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称；为防止危险废物散落、泄漏，危废暂存间铁质密闭容器、塑料容器底部设置托盘，同时暂存间设置备用容器，定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

本项目完成后危险废物贮存场所基本情况见下表。

表39  本项目危险废物贮存场所基本情况一览表

序号

贮存场所名称

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废发泡湿料
HW13合成材料制造
265-101-13
车间西北侧
10m2
密闭容器贮存

0.1t

1年
2

废包装桶/瓶
HW49其他废物
900-041-49
密闭容器贮存
0.3t
3
废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
袋装储存
5t
4.2、固体废弃物环境管理要求
1、一般固体废物

对于一般工业废物，集中暂存于厂区一般固废间内，建筑面积为10m2，拟建于生产车间的西北侧。为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：

1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。
2）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

3）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

4）定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

5）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

2、危险废物
为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价要求项目新建危废暂存间1座（10m2），拟建于生产车间的西北侧，与一般固废间紧邻，对项目危险废物实现分类存放。危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表：

表40  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号
贮存场所（设施）名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存能力/t
贮存周期
1
危险废物暂存间
废发泡湿料
HW13合成材料制造
265-101-13
生产车间西北侧

10m2
袋装密封
10t
1年
2

废包装桶/瓶
HW49其他废物
900-041-49
桶装密封
1年
3
废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
袋装密封

1年

根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012），项目产生的危险废物的环境管理要求如下：

1）危险废物收集的一般要求

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

④危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

2）内部转运污染防治措施
①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

③建设单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中备案；应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致；规范危险废物贮存设施

2）危险废物贮存管理要求

①危险废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，满足防雨、防渗、防漏和防晒要求。其中，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10 cm/s）。

②危险废物容器内应留一定空间，本项目产生废活性炭袋装密封储存。
③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。

⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。
综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。
5.地下水、土壤环境影响分析
项目运营期对地下水或土壤产生污染的途径主要为垂直入渗。

垂直入渗是导致地下水或土壤污染的普遍和主要方式。固体废物渗漏事故，可直接造成土壤污染，进而通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。
本项目对周围地下水或土壤的影响，重点区域为发泡料存放区、发泡区、危废暂存间及化粪池。

项目厂房内地面全部使用水泥硬化防渗，发泡区、发泡料存放区进行规范化设置，进行耐腐硬化和基础防渗处理；危废暂存间防风、防雨、防晒、防渗，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。因此，项目只要采取适当地面防渗和导流收集措施并加强管理，可消除项目风险物质对地下水和土壤的影响。具体防渗措施见下表：

表41     本项目防渗分区要求一览表

序号

名称

防渗等级

防渗措施

1

危废暂存间
重点防渗区
表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
2
化粪池
（1）基础层场底经平整、压实处理，并保证纵向、横向分别具有不小于2%的坡度。
（2）防渗层：①场底防渗结构（从下往上）：粘土夯实基础，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，3600g/m2；卵石导流层，厚度30cm，粒径16～32mm，按上细下粗铺设；无纺土工布，200g/m2。②边坡防渗结构（从下往上）：GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，600g/m2；厚袋装粘土层30cm。
3
发泡料存放区
4
生产车间发泡区
5
生产车间其他区域
一般防渗区

一般废物严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单的要求制定防渗措施：

①40mm厚细石砼；
②素水泥砂浆结合层一道；
③200mm厚C15混凝土配¢6 @200双向筋；
④150mm厚级配砂石垫层；
⑤素土夯实。
6
仓库
7
一般固废间

8
厂区道路及空地、办公区
简单防渗区
地面硬化
综上所述，本项目在采取“源头控制、分区防治”措施的情况下，可减少污染物的泄漏发生，对周边地下水环境影响较小

7、环境风险
7.1风险源及分布情况

（1）风险物质识别
根据建设单位提供的原辅材料清单，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、企业突发环境事件风险分级方法（HJ941-2018）附录A、《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）及危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018）。本项目所使用的原辅材料涉及环境风险物质主要为发泡料、制冷剂、氧气、乙炔及危险废物等。结合厂区最大存在量及其成分比例，其在厂区内的存在量见下表：
表42 本项目涉及的环境风险物质最大存在总量及其临界量比值
序号

风险物质名称

CAS号
最大存在总量（t）
临界量（t）

Q值

1

戊烷
109-66-0
0.014
10
第四部分，易燃液态物质
0.0014
2
多亚甲基多苯基异氰酸酯
/

0.5
50
第八部分，其他类物质及污染物
0.01
3
制冷剂R290（丙烷）
74-98-6
0.01
10
第二部分，易燃易爆气态物质
0.001
4
乙炔
74-86-2
0.000136
10
第二部分，易燃易爆气态物质
0.0000136
氧气
7782-44-7
0.09128
200
/
0.0004564
5
危险废物
/
4.481
50
第八部分，其他类物质及污染物
0.08962
经计算，Q=0.102491。其Q值＜1，因此该项目环境风险潜势为I，无需开展专题评价，仅分析和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。
（2）生产系统危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

①项目生产过程不涉及高温高压，生产过程及装置风险较低。

②危险废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；

③发泡料黑白料存储、使用过程中发生泄漏或存储不当存在的风险；

④废气治理设施因停电或故障未能正常运行时，造成废气事故排放。

根据项目工程分析及物料的使用情况，项目存在的风险源有：废气处理设施发生故障时，造成废气超标排放；危险废物在储存过程中泄露对土壤和地下水造成影响，泄露的原料中含有风险物质，对人体呼吸道及皮肤具有轻度刺激作用。
7.2影响途径
本项目生产中发泡料储存在生产车间原料区内，危险废物储存在危险废物暂存间内，正常储存过程中均不会发生泄露。但是在装卸、储存过程中由于包装破损、操作不当、设备故障等原因可能发生泄露，一旦发生泄露可能会造成土壤、地下水污染，或者泄露物料通过地表径流进入外界水环境，对周围水环境造成一定影响，同时也会对人体呼吸道及皮肤具有轻度刺激作用。

当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入大气中，对大气环境造成较大的影响。
7.3环境风险防范措施及应急要求

（1）废气治理措施事故排放应急防范措施如下：

1）加强废气治理措施日常运行管理，建立台账管理制度。

2）安排专职或兼职人员负责废气治理设施的日常管理。

3）加强风机的日常维护保养，防止风机故障停运。

4）生产线运行前，先启动废气治理系统风机。

5）发现废气治理设施事故排放时，应在确保安全的情况下，立即停止生产作业，从源头上掐断废气来源；然后对废气治理系统进行全面的排查检修，找出病灶，及时恢复治理系统的正常运行。在确保废气治理系统正常运转后，方可投入生产作业。

（2）危险废物泄露事故防范以及应急措施

1）废活性炭、废包装桶和废发泡湿料等危险废物应采用袋装密闭、桶装密闭保存并存放在托盘之上，防止二次污染。

2）对危险废物暂存间进行防渗处理，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（3）发泡料储存区风险事故防范措施

1）项目在建设过程中委托专业的有资质单位进行设计，设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离按照相应的规范和标准进行。

2）项目使用的发泡料包装桶安全性能应符合相关技术标准要求，满足国家相关安全监督检验机构的监督检验。定期进行巡检和维护保养。

3）发泡料暂存区设置浓度检测报警装置，如白料在未使用时敞口，发生环戊烷泄漏，自动报警。

4）暂存区设置明显警示标识，设置围堰、防渗托盘及备用收容设施，禁止非专业工作人员进入原辅料暂存区范围；

5）划定禁火区域，禁绝一切火源；

6）暂存区外设置灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。

（4）其他防范及应急措施

1）平面布置应严格执行安全和防火的相关技术规范要求。
2）加强岗位人员的技术培训和安全知识培训工作的业务素质，加强岗位操作管理，严格执行操作规程和工艺指标。

3）生产过程中车间内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备；各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸漏、破损等；加强消防通道、安全疏散通道的管理，保障其通畅；加强公司假日及夜间消防安全管理。

4）在配备一定数目的移动式灭火器，例如MFT型推车式干粉灭火器、MF型推车式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。同时应加强员工培训，使其熟练掌握灭火器的使用。另外还应加强对灭火器的维护保养，灭火器应正立在固定场所，严禁潮湿，日晒，撞击，定期检查。

5）应急措施：若发现厂区内起火，应立即报警，停止有关生产活动。迅速采取相应的措施进行灭火，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。当事故得到控制后，应查明事故原因，消除隐患，落实防范措施。同时做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。

7.4风险分析结论

本项目运营期主要存在废气治理设施故障引发的事故排放，危险废物泄露引发的事故、发泡料存储不当引发的泄漏等风险。项目不存在重大风险源，运行期间的环境风险很小，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响。

8.环保投资

项目总投资25000万元，其中环保投资43万元，占总投资0.17%，环保投资情况见下表。

表43  本项目环保措施及投资一览表

污染

因素

排放源

污染物

污染防治措施

治理投资（万元）

废气

切割
颗粒物
集气罩、1套袋式除尘器（TA002）、1根15m高排气筒（DA002）
8
焊接

颗粒物

集气罩、1套袋式除尘器（TA003）、1根15m高排气筒（DA003）

8
发泡
非甲烷总烃
集气罩、两级活性炭吸附装置（TA001）、1根15m高排气筒（DA001）
13
废水
生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N
经化粪池暂存后，经厂区总排口排入民权县第一污水处理厂
/
噪声

生产设备
设备运行噪声

选用低噪声设备，并采取基础减振、隔声等降噪措施

1.5
固废

职工生活

生活垃圾
生活垃圾经垃圾箱暂存后，交由环卫部门处理
0.5
发泡
废发泡干料
分类收集，经一般固废间（10m2）暂存后，定期外售

1
原料包装
废包装材料
分类收集，经一般固废间（10m2）暂存后，定期外售

切割
废边角料
分类收集，经一般固废间（10m2）暂存后，定期外售

废气处理
除尘器收集的粉尘
切割、焊接工序废气处理收集的粉尘统一收集后交由环卫部门处理
原料包装
废包装桶/瓶
分类收集，经危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由有资质单位处置
3
废气处理
废活性炭
分类收集，经危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由有资质单位处置
发泡
废发泡湿料
分类收集，经危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由有资质单位处置
地下水防渗

危废暂存间

表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 
8
化粪池、发泡料存放区、生产车间发泡区
（1）基础层场底经平整、压实处理，并保证纵向、横向分别具有不小于2%的坡度。
（2）防渗层：①场底防渗结构（从下往上）：粘土夯实基础，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，3600g/m2；卵石导流层，厚度30cm，粒径16～32mm，按上细下粗铺设；无纺土工布，200g/m2。②边坡防渗结构（从下往上）：GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，600g/m2；厚袋装粘土层30cm。
生产车间其他区域、仓库、一般固废间

一般废物严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单的要求制定防渗措施：

①40mm厚细石砼；
②素水泥砂浆结合层一道；
③200mm厚C15混凝土配¢6 @200双向筋；
④150mm厚级配砂石垫层；
⑤素土夯实。
合计
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒
	非甲烷总烃
	集气罩、两级活性炭吸附装置（TA001）、1根15m高排气筒（DA001）
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）（非甲烷总烃：有组织特别排放限60mg/m³）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件其他行业（有机废气排放口：建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中的“塑料制品”行业A级绩效指标要求（非甲烷总烃排放排放限制30mg/m3）

	
	DA002排气筒
	颗粒物
	集气罩、1套袋式除尘器（TA002）、1根15m高排气筒（DA002）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织排放浓度120 mg/m3；速率3.5 kg/h（15m））、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中的“通用涉PM”行业绩效引领性指标要求
颗粒物排放限值不高于10mg/m3

	
	DA003排气筒
	颗粒物
	集气罩、1套袋式除尘器（TA003）、1根15m高排气筒（DA003）
	

	
	厂区及厂界无组织废气
	非甲烷总烃
	车间密闭，加强管理
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015及2024年修改单）表9要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附表A限值要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件3限值要求

	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物周界外浓度最高1.0mg/m3）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	经化粪池暂存
	经厂区总排口排入民权县第一污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、民权县第一污水处理厂进水标准

	声环境
	生产设备等
	噪声
	置于室内、安装减振基座、隔音罩等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经厂内垃圾箱暂存后交由环卫部门处置；废发泡干料、废包装材料、废边角料分类收集，经一般固废间（10m2）暂存后，定期外售；切割、焊接工序废气处理收集的粉尘统一收集后交由环卫部门处理；废活性炭、废包装桶/瓶、废发泡湿料等经10m2危废间暂存，定期交由有资质单位处置

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗。危废暂存间、污水处理站、化粪池、发泡料存放区、生产车间发泡区、为重点防渗区；生产车间其他区域、仓库、一般固废间等为一般防渗区；厂区道路及空地、办公区为简单防渗区。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	生产车间配备消防器材设施等。

	其他环境

管理要求
	1、项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环[2017]4号要求开展项目竣工环境保护验收工作。

2、按照《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)的相关要求开展固定污染源排污许可证申报。

3、项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。

4、建设单位按照排污许可证中规定的内容和频次定期提交执行报告，按时提交至有核发权的生态环境主管部门。


六、结论
	河南雲雪冷链科技有限公司年产8000台冰箱冰柜项目，符合国家产业政策，项目选址合理可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目在该厂址建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0204t/a
	0
	0.0204t/a
	+0.0204t/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0819t/a
	0
	0.0819t/a
	+0.0819t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.024t/a
	0
	0.024t/a
	+0.024t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.0024t/a
	0
	0.0024t/a
	+0.0024t/a

	一般工业

固体废物
	废发泡干料
	/
	/
	/
	0.045t/a
	0
	0.045t/a
	+0.045t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	0
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废边角料
	/
	/
	/
	2.5t/a
	0
	2.5t/a
	+2.5t/a

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	0.669t/a
	0
	0.669t/a
	+0.669t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	4.093t/a
	0
	4.093t/a
	+4.093t/a

	
	废发泡湿料
	/
	/
	/
	0.25t/a
	0
	0.25t/a
	+0.25t/a

	
	废包装桶/瓶
	/
	/
	/
	0.138t/a
	0
	0.138t/a
	+0.138t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注             释
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