拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	河南雲雪冷链科技有限公司年产8000台冰箱冰柜项目
	商丘市民权县富民六路东侧、建业路北212米006号
	河南雲雪冷链科技有限公司
	河南梦启环保科技有限公司
	本项目占地7200平方米，租赁现有厂房3850平方米，投资2.5亿。生产工艺：原材料-切割-折弯-发泡-焊接-组装-焊接-灌注-设备检测-成品。主要设备：激光切割机，剪板机，折弯机，发泡机，环保设备等辅助设备。
	1、废水：项目生活污水经厂区现有化粪池处理后，通过市政污水管网，进入民权县第一污水处理厂进一步处理，处理后达标排放。
2、废气：项目发泡工序二次密闭，发泡废气负压收集后引入“两级活性炭吸附装置（TA001）”处理，处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）排放要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件其他行业非甲烷总烃排放要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中的“塑料制品”行业A级绩效指标要求；切割机出屑口设置收尘口机软管，收集后进入一套袋式除尘器（TA002） 进行处理，处理完成通过1根15m高排气筒（DA002）排放；焊接工位固定，顶部设置集气罩，收集后进入一套袋式除尘器（TA003） 进行处理，处理完成通过1根15m高排气筒（DA003）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）中的“通用涉PM”行业绩效引领性指标要求。
3、噪声：本项目高噪声设备主要为切割机、折弯机、焊机、风机等设备运行过程所产生的机械噪声，经采取基础减振、厂房隔声或消音等措施后，项目四厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：废发泡干料、废包装材料、废边角料定期收集后，分类暂存于一般固废暂存间，定期外售；除尘器收集的粉尘统一收集后与生活垃圾一起交由环卫部门处理；废发泡湿料、废包装桶/瓶、废活性炭分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位收集处理。


