一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目

	项目代码
	2503-411421-04-01-983626

	建设单位联系人
	张*
	联系方式
	177****5988

	建设地点
	商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧

	地理坐标
	（ 115 度 7 分 13.085秒， 34 度 36 分 45.769秒）

	国民经济

行业类别
	C3464制冷、空调设备制造
	建设项目

行业类别
	三十一、通用设备制造业34-69、烘炉、风机、包装等设备制造346中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	民权县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2503-411421-04-01-983626

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	71

	环保投资占比（%）
	35.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是      
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022~2035）》

审查机关：商丘市人民政府
审查文号：商政文[2024]178号

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022~2035）环境影响报告书》；
召集审查机关：商丘市生态环境局；
审查文号：商环函〔2023〕42号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022~2035年）》相符性分析

（1）规划范围

民权高新技术开发区规划建设用地范围2251.95公顷，具体边界是北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠。在上述已划定的四至边界范围（建设用地）基础上，为确保开发区形态规整、区域完整，破解开发边界内天窗和碎图斑较多问题，以及满足未来的发展需要，划定开发区规划（围合）范围，面积约 3063.13 公顷。本次规划重点为规划建设用地范围 2251.95公顷。

规划期限：2022～2035 年。其中近期2022～2025年，远期2026～2035年。

本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，位于规划区内。

（2）规划目标和定位

到2025年，民权高新技术开发区高质量发展取得实质性进展，产业结构显著优化、创新能力显著增强、产业链水平显著提升。高新技术开发区营业收入达到500亿元；整备、盘活高新技术开发区存量建设用地，形成一批可复制可推广的土地高效利用经验。力争经过3-5年的努力，工业用地“标准地”出让和全生命周期管理制度更加完善，土地市场化配置效率全面提高，工业用地亩均税收达到9万元。

到2035年，将民权高新技术开发区打造成为“区域协调、产城融合、特色鲜明、产业联动、生态优美”的国家级高新区。高新技术开发区总体经济实力和综合竞争力迈上新的台阶，基本形成功能完善、创新能力突出、智能化协调联动、产业集群稳定的集聚集约、绿色高效的新型现代化高新技术开发区。

（3）空间功能结构

结合园区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心一轴、多片区”的空间结构。

“一心”：指园区内综合服务中心。

“一轴”：即园区的发展轴。沿迎宾大道、兴业路、建业路为园区发展轴，串联了整个园区，形成民权县的工业长廊。

“多片区”：结合产业类型及现状情况，划分为多个产业片区。

（4）用地规划布局

民权高新技术产业开发区是在原规划基础上整体向北，向西扩展，并且衔接了民权县国土空间规划确定的开发边界，规划范围2251.95公顷，具体边界是北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠。

园区的规划建设用地以居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地八大类用地组成。

本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，根据附图3可知项目用地性质为工业用地。

（5）能源和资源利用结构

能源利用结构：规划区现状能源结构以天然气、外购电力为主。

规划由国能民权热电有限公司对园区供热。国能民权热电有限公司工程装机容量为2×600MW，采用两台DG1900-25.4∏1型燃煤锅炉配2台600MW机组，经过供热改造后，具有1680万平米供热能力，现有国电民权热电厂换热首站规模按照500万m2的供热能力设计。满足近期的供热需求。远期新增DN600的蒸汽主管线，城区外管网沿现状DN600管网路由走向至东环路和人民路交叉口，进入城区后，沿东环路敷设至高新技术开发区，给高新区工业企业供汽。

水资源利用方面：全部取缔区内地下水井，在依托市政供水基础上，积极采用污水处理厂的再生中水，改变现有全部采用新鲜水的局面，形成以新水为主、再生水利用为辅的水资源利用结构。

本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，能源为电能，用水来源于市政管网。

（6）产业布局

按照“主导产业、特色支撑、产业成链成群”的要求，基于产业发展、环境保护等要求，强化产业空间整合，调整过于分散的片区，合理布局各类产业。

根据产业基础及产业集聚形式，采用“园中园”模式布局产业，以期达到相关产业门类集聚效果，从而带动规模效益。民权高新技术开发区共分为：综合服务区、新型制冷设备装备制造区、冷链物流装备制造区、绿色食品加工区、现代物流区、电子信息产业区、先进装备制造业区、综合发展区八个片区。

综合服务区：重点布局管理办公、酒店商务、医教服务、职工公寓、生活商业、各类住宅（包括高端住宅、创业公寓、安置区等），为城市居民、产业工人等提供高品质的居住产品、公共空间、综合服务设施，带动产业集聚区建设升级。

新型制冷设备装备制造区：围绕制冷产业，通过建链延链补链强链，促进要素集聚。实现由家用、商用制冷向工业、医用、科研等专业制冷拓展，由单一制冷家电向多样化家用制冷电器延伸。

冷链物流装备制造区：依托“民权冷藏车”，发展冷链物流设备、特种制冷装备生产基地和冷藏保温车专用制冷机组生产基地。

绿色食品加工区：该组团主要发展食品精深加工和包装产业，支持食品研发，内部植入食品工业公共实验室、产业培育孵化等功能空间。

现代物流区：围绕民权保税物流中心，建设综合保税物流园区。以陇海铁路和保税物流中心为依托，建设公铁多式联运物流园区。打造集货物中转、信息咨询、货物配载、仓储理货、停车住宿、汽车维修等多功能于一体的综合性物流园区，为我县经济发展提供强有力的运输服务保障。

电子信息产业区：紧盯电子信息产业“风口”，形成以智能硬件为中心、光电行业为抓手的产业体系；重点推进现代办公、家电、各类智能终端等民用、商用电子设施领域配套产业的快速发展。

先进装备制造业区：依托制冷和金属制品基地，重点发展重型装备、高端装备、钢铁深加工等装备制造产业。

综合发展区：打造以金属制品、基础机械、电子基础件、成套技术装备等为主导功能的综合产业片区；并结合行业特色，实施升级创新产品制造工程，努力实现科技、品质、绿色、低碳、智慧。

本次改建项目位于新型制冷设备装备制造区，本项目属于制冷设备生产企业，属于允许建设类项目。

（6）产业发展

①产业发展定位

民权高新技术产业开发区的发展和建设是为了完善民权县的产业体系，充分发挥产业集聚和规模效应，推进全市产业结构升级，推动城镇化进程，促进全市经济社会的全面发展。

依据上位规划的要求以及民权高新技术开发区的发展现状和趋势，实现民权县经济跨越式发展的要求，将民权高新技术开发区的总体发展定位为：

国家级高新技术产业开发区、国内先进辐射全球的中国冷谷、绿色安全食品基地。

②主导产业

选择和培育主导产业的发展，既是制定产业政策的核心内容，也是产业增长所面临的迫切任务。正确选择主导产业必须充分考虑主导产业的内部因素和外部条件。从主导产业的内部因素入手，要根据主导产业的内在特征来确立主导的选择基准。考虑主导产业选择的外部条件就是考虑影响主导产业的政策因素、区域经济发展环境及其变化等。在选择主导产业时，根据本区域资源状况、生产技术水平和工业化的阶段等条件来认定不同时期的主导产业。按照“竞争性最强、成长性最好、关联度最高”的原则，根据《河南省发展和改革委员会关于同意商丘市开发区整合方案的函》（豫发改工业函[2022]号），民权高新技术开发区主导产业为装备制造、食品加工、电子制造。

相符性分析：本项目为改建项目，属于C3464制冷、空调设备制造，主要针对现有工程生产的陈列柜、保鲜柜等进行改建工作，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本次改建项目属于“鼓励类”项目，且项目已在民权县发展和改革委员会备案，符合国家产业政策和地方发展规划；本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）-用地功能布局图》（详见附图3），项目厂区用地为工业用地，符合民权县高新技术产业开发区相关用地规划；根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）-产业功能布局图》（详见附图4），项目位于先进装备制造业区。因此，本项目的建设符合民权高新技术产业开发区发展规划。
2、项目与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022~2035年）环境影响报告书》相符性分析
（1）与民权高新技术产业开发区空间管控要求相符性分析
根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》可知，本次规划将园区土地管理分为禁止建设区、限制建设区和适宜建设区三种空间分区。
  民权高新技术产业开发区空间管制分区及管制要求、措施一览表
管制分区
空间区块
管制要求
管制措施
禁止建设区
公共绿地
禁止任何建设活动
严格限制进行各种建设活动，加强建设过程中保护措施，做好生态恢复工作花园乡饮用水源地周围 50m 范围内组团生态隔离绿地道路两侧绿化带大沙河、蟹子八河滨水
花园乡饮用水源地周围50m范围内
组团生态隔离绿地
道路两侧绿化带
大沙河、蟹子八河滨水景观带
周庄沟绿色廊道基础设施廊道
限制建设区
上海城小区、金信国际小区

保护为主，尽量避让
建设50m绿化防护带
适宜建设区

生产空间
一切建设活动必须符合规划的要求，合理利用土地资源，严格控制用地指标，保

护生态环境

增大环保投资，提高废弃物处理率；促进土地集约化、规模化利用

相符性分析：本项目为陈列柜、保险柜改建项目，属于制冷、空调设备制造，建设地点位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，位于民权高新技术产业开发区（民权县产业集聚区）内，属于适宜建设区。
（2）与规划环境准入清单和环境准入负面清单相符性分析
民权高新技术产业开发区限制类和禁止类的行业清单详见下表，高新技术产业开发区项目引进的禁止类的工艺清单详见表1-3，高新技术产业开发区项目引进限制类和禁止类的产品清单详见表1-4，高新技术产业开发区项目环境准入条件详见表1-5。

  本项目与民权县县高新技术产业开发区限值和禁止类的行业清单相符性分析一览表

类别

分类
依据
内容
本项目情况

限制类

行业清单
产业政策
限制发展原料和产品为非环境友好型的项目。
项目为陈列柜、保鲜柜改建项目，原料及产品不属于非环境友好型的项目。
环境制约
限制污染防治和资源利用技术不成熟、不能保证污染物稳定达标排放的项目。
本改建项目采取的污染防治措施均属于行业内成熟措施，可以保证各污染物稳定达标排放。
禁止类

产业政策
《产业结构调整指导目录（2019 年本）》淘汰类和限制类的项目 
本改建项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类项目。
环境制约
禁止入驻不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，不满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求的“两高”项目（“两高”行业项目目录暂按《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023 年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38 号），河南省“两高”项目管理目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。
本改建项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，项目不属于“两高”项目，项目满足“三线一单”相关要求、满足民权高新技术产业开发区规划环评的要求。
环境风险大，采取环境风险防范措施后环境风险仍然不可控的项目
本改建项目不属于环境风险大的项目，在落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。
废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目
本改建项目无外排废水。
排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证污染物稳定达标排放的项目
本改建项目发泡废气经负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施处理后各污染物可以稳定达标排放。
电力（燃煤发电；垃圾焚烧发电）、化工石化医药（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）、皮革、造纸、橡胶、铅蓄电池制造等重污染行业项目入驻
项目为陈列柜、保鲜柜改建项目，属于制冷、空调设备制造，不属于列出的重污染行业项目
  本项目与民权高新技术产业开发区禁止的工艺清单相符性分析一览表

类别

分类 

依据

内容

本项目情况

禁止类

工艺清单

环境制约

禁止引入高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目入驻
项目为陈列柜、保鲜柜改建项目，属于制冷、空调设备制造，不属于半导体材料制造、电子化工材料制造、电镀项目
禁止独立的电镀项目入驻
制冷剂替代的相关要求
冷链食品中禁止使用 CFC、HFC、HCFC 
项目为陈列柜、保鲜柜改建项目，现有工程制冷剂为R600a、R290。
环境制约

开发区内禁止自建燃煤锅炉
本改建项目生产中不使用锅炉
  本项目于民权高新技术产业开发区限制类和禁止类的产品清单项目性分析一览表

类别

分类
依据
内容

本项目情况

限制类

产品清单

产业结构调整指导目录

（2019年本）限制类，环境制约
①新建年屠宰生猪 15 万头及以下、肉牛1 万头及以下、肉羊 15 万只及以下、活禽 1000 万只及以下的屠宰建设项目；②浓缩苹果汁生产线；③日处理油菜籽、棉籽 200 吨及以下，花生 100 吨及以下的油料加工项目④排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目：水泥、陶瓷、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本改建项目为鼓励类项目，不属于产品清单中限制类及禁止类项目，不属于落后产品
禁止类

产业结构调整指导目录

（2019年本）限制类，环境制约
原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造、合成材料制造、专用化学品制造、炸药、火工及焰火产品制造；有化学反应过程的食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造
产业结构调整指导目录（2019 年本）中落后产品
  本项目于民权高新技术产业开发区环境准入条件相符性分析

类别

准入条件

相符性分析

基本要求

空间布局约束

产业园区内规划的防护绿地禁止建设工业项目；入驻项目布局与环境敏感目标之间应满足大气防护距离或行业规定的相应防护距离要求。

本改建项目不新增用地，项目厂区用地属于工业用地，不属于防护绿地；本项目厂界废气可以实现达标排放，无需设置大气防护距离，本项目最近的敏感点为西侧281m处的民权县曙光小学，距离本项目较远。
规划法规

1、项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求；

2、新建、改扩建项目清洁生产水平必须满足国内先进水平要求；

3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；

4、所有的入驻企业必须满足污染物达标排放的要求，对于潜在不能达标排放的项目要加强其污染防治措施建设，保证其达标排放；

5、入驻企业应严格按照国家的环保法律和规定执行环境影响评价和“三同时”制度；

6、对各类工业固体废弃物，要寻求综合利用的方式，尽可能实现工业废弃物的资源化、商品化，大力发展循环经济；

7、入驻项目正常生产时必须做到稳定达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案；

8、入园项目 废水均要经园区废水排放管网排入市政集中污水处理厂集中处理。

1、本改建项目的符合河南省以及商丘市产业政策要求，并符合民权高新技术产业开发区规划环评的要求；

2、本改建项目属于通用设备制造业，无行业清洁生产评价指标体系，评价建议本改建项目建成后，全厂实施清洁生产，确保生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率达到同行业国内先进水平；
3、本改建项目无国家产业政策规定的最小经济规模要求。

4、本改建项目污染物经采取环评要求措施后，均可实现达标排放。

5、本改建项目按照国家环保法律和规定编制环境影响报告表，并执行“三同时”制度。

6、本改建项目产生的工业固体废物按照要求进行综合利用，实现工业废弃物的资源化、商品化，大力发展循环经济。

7、本改建项目正常生产时，开启环保设施，定期开展监测，确保污染物稳定达标排放，项目建成后按照要求制定环境风险应急预案，做好事故防范措施；

8、本改建项目运营期不产生废水。
资源开发利用及污染物排放管控要求

1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、禁止新建销售、使用高污染燃料的项目。

3、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进；

4、新、改、扩建项目应严格落实总量控制制度。

1.本改建项目不新增占地，依托现有工程厂房进行改建生产；

2.本改建项目以电作为能源，生产中均不使用燃料；

3.本改建项目运营期不涉及废水，废气、固废的治理措施均属于行业内可靠、成熟和经济的处理处置措施。

4、本改建项目产生的有机废气进行倍量替代，落实总量控制制度。
环境风险防控要求

1、禁止新建大气毒性终点浓度范围超越园区边界且涉及大气环境敏感点的项目；

2、新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与开发区的应急预案联动，在开发区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。

1、本改建项目均不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018年）》中的污染物；

2、本改建项目按照要求开展环境风险评价，环评要求项目建成后按照要求编制应急预案，并与开发区的应急预案联动，在开发区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。
产业准

入要求

鼓励类

1、能够延长产业园区产业链条，国家产业政策鼓励类的项目；

2、《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区优先承载发展的产业 ；

3、为园区企业服务的高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。

4 、有利于区内企业间循环经济的项目。

1、本改建项目属于民权县高新技术产业开发区允许类项目；

2、本改建项目不属于《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区优先承载发展的产业；

3、本项目不属于；

4、本项目不属于。
限制类

国家产业政策限制类项目；

《产业发展与转移指导目录》（2018 年本）中，中部地区引导逐步调整退出的产业。

本改建项目不属于《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区引导逐步调整退出的产业。
禁止类

1、国家产业政策禁止类项目；

2、采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到经济规模的项目；

3、水资源消耗量大、废水产生排放量大或排放大量浓盐废水、剧毒废水、放射性废水、持久性有机污染物、“三致污染物”的项目和废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目；

4、（大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气（VOCs ）的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害项目；

5、排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证稳定达标排放的项目；

6、劳动保护、三废治理不能达到国家标准的生产装置；

7、制约性、高环境风险项目、低附加值且不符合园区产业规划的项目 。

1、本改建项目不属于禁止类项目；

2、本改建项目采用的生产工艺、生产设备，符合国家相关产业政策；

3、本改建项目运营期无废水产生；

4、本改建项目不属于大规模排放大气污染物和高挥发性有机废气的项目，项目产生的废气污染物不含有难处理的有毒有害污染物；

5、本改建项目排放的废气均可以实现达标排放；

6、本改建项目使用的生产装置劳动保护、三废治理均可以达到国家标准；

7、本改建项目符合园区产业规划。
3、项目与民权高新技术产业开发区规划环评审查意见的相符性分析

对照《商丘市生态环境局关于民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（商环函〔2023〕42号），规划范围面积为22.51平方公里，具体范围为东至东环路，南至南环路，西至老城干渠，北至陇海铁路。规划主导产业为装备制造、食品加工、电子制造。

《商丘市生态环境局关于民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》（商环函〔2023〕42号）对民权高新技术产业开发区提出了规划优化调整和实施的意见以及对入驻项目的环评建议。本项目与审查意见的具体要求对照情况见下表。

  本项目与规划环评审查意见相符性分析一览表

规划环评审查意见

本项目情况

相符性

（一）坚持绿色低碳高质量发展

规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、河南省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与商丘市“三线一单”成果的协调衔接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标。

本项目为改建项目，位于民权高新技术产业开发区内，且本项目用地为工业用地，符合民权高新技术产业开发区用地规划要求。根据下文分析，本项目符合商丘市“三线一单”成果的要求。

相符

（二）加快推进产业转型

开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展和生态环境保护相协调。

本改建项目行业类别属于制冷、空调设备制造业，无行业清洁生产评价指标体系，评价建议项目建成后实施清洁生产，确保生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率达到同行业国内先进水平。

相符

（三）优化空间布局严格空间管控

进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及开发区周边集中居住区等生活空间和区内文物保护单位的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。在工业区和居住区之间应设置绿化隔离带；以减少工业区对集中居民区的不利影响。

距离项目厂区最近的敏感点为西侧281m的民权县曙光小学，项目厂房与民权县曙光小学之间有厂房、道路、绿化带相隔，可以减少废气、噪声对其的不利影响。

相符

（四）强化减污降碳协同增效

根据国家和河南省大气、水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；加强重金属污染物管控，严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。

本改建项目符合河南省以及商丘市大气、水、土壤污染防治相关要求，项目废气污染物排放执行特别排放限值要求，本项目不涉及重金属污染物，本项目产生的挥发性有机物进行倍量替代。

相符
（五）严格落实项目入驻要求

严格落实《报告书》生态环境准入要求，推动高质量发展。鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励项目入驻；禁止入驻基础化学原料制造项目；禁止入驻含化工合成工艺的食品添加剂项目；禁止入驻高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目；禁止新建独立电镀项目。

根据下文分析，本改建项目符合《报告书》生态环境准入要求，符合开发区功能定位，本项目属于国家产业政策鼓励类项目，项目属于制冷、空调设备制造，不属于禁止入驻的项目。

相符

（六）加快开发区环境基础设施建设

建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加强推进开发区污水处理厂提升改造，提升出水水质指标，开发区污水处理厂出水化学需氧量、氨氮、总磷因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；不断提高水资源利用率，加强中水回用，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。

本改建项目运营期不新增员工，不涉及生产用水及生活用水，项目运营期无废水产生，项目危废经收集后委托有资质的单位拉走处理，确保100%安全处置。

相符

（七）建立健全生态环境监管体系

统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保证区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期根据监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业开发区发展规划。

本评价要求企业按时制定突发环境事件应急预案，有计划的组织应急培训和演练。

相符

（八）严格落实各项规划环评措施

规划批准后，应严格按照规划要求，落实《报告书》提出的各项措施，推动开发区高质量发展。规划实施过程中产生重大不良环境影响时,要及时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。

本改建项目严格按照规划环评要求进行建设生产。

相符

综上，本改建项目为制冷设备制造，属于通用设备制造行业，不与民权高新技术产业开发区主导产业相冲突，项目用地符合民权高新技术产业开发区用地规划（见附图3）。项目符合民权高新技术产业开发区环境准入条件，且符合规划环评技术审查意见相关要求。因此本改建项目建设符合民权高新技术产业开发区总体规划及规划环评的相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策合理性

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本改建项目属于“鼓励类”中“十九、轻工 16．采用新型制冷剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-22或R22）和氢氟碳化物（HFCs）的空调器和配件开发、制造，采用新型发泡剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-141b）和氢氟碳化物（HFCs）的家用电器生产，采用新型发泡剂替代氢氯氟碳化物（HCFC-141b）和氢氟碳化物（HFCs）的硬质聚氨酯泡沫的生产与应用”，项目建设符合国家产业政策。本改建项目已在民权县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2503-411421-04-01-983626。
2、本项目与“三线一单”相符性分析

根据《商丘市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（商政〔2021〕5号）、《商丘市生态环境分区管控方案》（2025年版）以及查阅河南省三线一单综合信息应用平台，相符性如下：
（1）生态保护红线

根据河南省三线一单综合信息应用平台及《商丘市生态环境分区管控方案》（2025年版），商丘市生态保护红线总数共计8个，分别位于梁园区、民权县、柘城县、虞城县、永城市、宁陵县、夏邑县、睢县。民权县涉及的生态保护红线为商丘市黄河、河南民权黄河故道国家湿地公园（林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地）、国家二级公益林，本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，距离民权县生态保护红线（河南民权黄河故道国家湿地公园）的最近距离为9.160km，项目选址不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。项目在商丘市生态保护红线分布图中的位置详见附图5。

（2）环境质量底线

①大气环境：根据河南省大气环境管控分区，本项目所在地大气环境分区管控类型为大气重点管控区。环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O38h平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，随着民权县人民政府落实《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》（商环委〔2024〕14号）等方案的实施，可有效改善当地区域环境空气质量。项目采取相应污染防治措施后，各类污染物的排放对周边环境产生影响较小，符合环境质量底线的要求。

②地表水：本改建项目不新增员工，项目生产不使用水，因此项目运营期不涉及生活污水及生产废水。因此，本改建项目满足水环境质量底线要求。

③噪声：项目所在区域声环境功能区划为3类，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本改建项目在落实本次评价提出的各项环保措施后，可实现噪声达标排放，符合环境质量底线的要求。

④土壤：根据河南省土壤污染风险管控分区，民权高新技术产业开发区涉及土壤重点监管单位、垃圾填埋场，本改建项目依托现有工程厂房生产改建，项目占地不属于土壤重点监管单位，且项目所处位置距离垃圾填埋场较远，其土壤污染风险管控分区按土壤环境一般管控区进行管控。本项目选址区域周边无居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域，无优先保护类耕地，距离最近的敏感点为西侧281m处的民权县曙光小学；项目营运期产生的废气经处理后均能够达标排放，污染物排放情况、污染防治设施的设置均符合相关最新政策的要求；本项目用地性质属于工业用地，项目危废暂存间均进行防渗处理，其他区域进行硬化处理，因此，本项目符合土壤环境风险防控底线的要求。

（3）资源利用上线

项目运营期不使用高污染燃料，运营过程能源采用供电能；项目利用厂区内现有厂房进行改建，不新增建设用地规模。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单
本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，经查询根据“河南省三线一单综合信息应用平台”，本项目属于民权县重点管控单元，项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》相符性分析详见下表。

  本项目与河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）相符性分析
文件要求
本项目特点
相符性
全省生态环境总体准入要求
重点管控单元
空间布局约束
1.重点行业建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。2.强化项目环评及“三同时”管理。新建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，单位产品污染物排放强度应达到清洁生产先进水平，其中，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上水平。3.以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造;加快推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。4.深入推进低挥发性有机物含量原辅材料源头替代，全面推广使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等新兴原辅材料。5.采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，外排矿井涌水应满足受纳水体水功能区划和控制断面水质要求;选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。6.新建、扩建开发区、工业园区同步规划建设污水收集和集中处理设施，强化工业废水处理设施运行管理，确保稳定达标排放；按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快城镇污水处理厂污泥处理设施建设，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。7.鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理同时避免突发噪声扰民。
本改建项目为制冷设备制造项目；本项目现处于环评阶段，项目严格“三同时”进行建设管理。项目不属于“两高”项目，项目建设严格按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉VOCs企业绩效引领性企业进行建设；项目不属于钢铁、水泥、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、石油开采、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业；项目运营期不使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料；项目不属于采矿项目；项目噪声治理采用厂房隔声，采用低噪声设备，距离消减等技术，降低运营期噪声对周围环境早来的影响；项目各高噪声设备尽量远离周围敏感点，货物装卸等均位于全封闭仓库内，避免突发噪声扰民。
符合
污染物排放管控
1.依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控；用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地及有土壤污染风险的建设用地地块，应当依法开展土壤污染状况调查；污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序；合理规划污染地块土地用途，鼓励农药、化工等行业中重度污染地块优先规划用于拓展生态空间。2.以涉重涉危及有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管；推进涉水企业的环境风险排查整治、风险预防设施设备建设;制定水环境污染事故处置应急预案，加强上下游联防联控，防范跨界水环境风险，提升环境应急处置能力。3.化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备(特别是地下储罐、管网等)应进行防渗漏设计和建设，消除土壤和地下水污染隐患；建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统；建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，用地性质为工业用地；项目运营期不产生废水；评价要求企业及时建立满足突发环境事件情形下应急处置需求的应急救援体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准、行业标准要求的人员和装备。
符合
资源利用效率
1.“十四五”时期，规模以上工业单位增加值能耗下降18%，万元工业增加值用水量下降10%。2.新建、扩建“两高”项目单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。3.实施重点领域节能降碳改造，到2025年钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业产能达到能效标杆水平的比例超过 30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。4.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用工业余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。5.除应急取(排)水、地下水监测外，在地下水禁采区内，禁止取用地下水；在地下水限采区内，禁止开凿新的取水井或者增加地下水取水量。
项目不属于“两高”项目；不属于钢铁、电解铝、水泥、炼油、乙烯、焦化等重点行业；项目运营期不涉及锅炉及工业炉窑；项目运营期不取用地下水。
符合
重点区域生态环境管控要求
京津冀及周边地区（郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、周口市以及济源示范区）

空间布局约束
1. 坚决遏制“两高”项目盲目发展，落实《中共河南省委河南省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》中关于空间布局约束的相关要求。 2. 严控磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。 3. 原则上禁止新建企业自备燃煤机组，有序关停整合 30 万千瓦以上热电联产机组供热合理半径范围内的落后燃煤小热电机组（含自备电厂）。 4. 优化危险化学品生产布局，禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。新建危险化学品生产项目必须进入通过认定的一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外）。 5. 新建、扩建石化项目不得位于黄河干支流岸线管控范围内等法律法规明令禁止的区域，尽可能远离居民集中区、医院、学校等环境敏感区。 6. 严格采矿权准入管理，新建露天矿山项目原则上必须位于省级矿产资源规划划定的重点开采区内，鼓励集中连片规模化开发。
项目不属于“两高”项目，不属于低效落后产能；项目运营期不燃用高污染燃料，不属于条款中规定的磷铵、电石等禁止或限制类行业或危险化学品生产项目、石化项目等。项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，用地属于工业用地，符合民权县高新技术产业开发区规划，不属于采矿项目。
符合
污染物排放管控
1. 落实超低排放要求、无组织排放特别控制要求。2. 聚焦夏秋季臭氧污染，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。 3. 全面淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车；推进大宗货物“公转铁”“公转水”。4. 全面推广绿色化工制造技术，实现化工原料和反应介质、生产工艺和制造过程绿色化，从源头上控制和减少污染。5. 推行农业绿色生产方式，协同推进种植业、养殖业节能减排与污染治理；推广生物质能、太阳能等绿色用能模式，加快农业及农产品加工设施等可再生能源替代。

项目无组织排放执行特别控制要求。项目为陈列柜、保鲜柜改建项目，运营期采用低会低挥发性有机物原辅料，项目运营期不使用国三及以下排放标准营运中重型柴油货车。
符合
环境风险防控
1. 对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。2. 矿山开采、选矿、运输过程中，应采取相应的防尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。3. 加强空气质量预测预报能力，完善联动应急响应体系，强化区域联防联控。

项目运营期不使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。发泡工序二次密闭，不属于矿山开采等项目。
符合
资源利用效率
1. 严格合理控制煤炭消费，“十四五”期间完成省定煤炭消费总量控制目标。2. 到2025年，吨钢综合能耗达到国内先进水平。3. 到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

项目运营期不使用煤炭，项目为C3664制冷、空调设备制造。不属于钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业。
符合
重点流域生态环境管控要求
省辖淮河流域
空间布局约束
1. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，以及新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2. 严格落实南水北调干渠水源地保护的有关规定，避免水体受到污染。
项目为C3664制冷、空调设备制造，不属于新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
符合
污染物排放管控
1. 严格执行洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。2. 推进城镇污水处理厂建设，提升污水收集效能。加强农业农村污染防治，以乡镇政府所在地、南水北调中线工程总干渠沿线村庄为重点，梯次推进农村生活污水治理；加快推进畜禽粪污资源化利用。
项目所在区域河流为大沙河，项目运营期无废水产生，不涉及总量控制指标。

符合

环境风险防控
1. 以涡河、惠济河、包河、沱河、浍河等河流跨省界河段为重点，加大跨省界河流污染整治力度，推进闸坝优化调度。2. 对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。
符合
资源利用效率
1. 在提高工业、农业和城镇生活用水节约化水平的同时，提高非常规水利用率；重点抓好缺水城市污水再生利用设施建设与改造。2. 在粮食核心区规模化推行高效节水灌溉；实施工业节水减排行动，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。3. 重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。
项目不涉及。
符合
1）项目三线一单研判分析结论

经研判，初步判定该项目位置无空间冲突。

根据管控单元压占分析，项目涉及环境管控单元1个，生态空间分区1个，水环境管控分区1个，大气管控分区2个，自然资源管控分区1个，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。厂区周边10km无森林公园、风景名胜区、自然保护区。距离项目最近的生态保护红线为河南省商丘市民权县生态保护红线-生态功能重要，距离约9.162km；距离项目最近的湿地公园为河南民权黄河故道国家湿地公园，距离约9.910km，距离项目最近的水源地是民权县一水厂地下水井群，距离约5.875km。
项目涉及环境管控单元1个（民权高新技术产业开发区），生态一般管控区1个（河南省商丘市民权县其他区域1），水环境-工业污染重点管控区1个（民权高新技术产业发开区），大气-高排放重点管控区1个（民权高新技术产业开发区），大气-受体敏感重点管控区1个，自然资源-高污染燃料禁燃区1个（河南省商丘市民权县高污染燃料禁燃区）。 
2）项目与《商丘市生态环境分区管控方案》（2025年版）及河南省“三线一单”准入研判分析报告相符性分析

①环境管控单元分析
经对比，项目涉及1个重点管控单元，相符性分析详见下表。
  项目与涉及的环境管控单元相符性分析一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
ZH41142120001
民权高新技术产业开发区
重点
商丘市
民权县
空间布局约束
1、禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。

2、 原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关规划，满足重点污染物总量控制、 相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。

3、严格落实规划环评及审查意见要求。 

4、依托区域特色种植、养殖优势，尤其是民权葡萄酒的产业优势，发展相关农副产品、食品加工；围绕装备制造、电子制造强链补链，发展新型装备制造、电子制造产业，形成以装备制造、电子制造上下游产业链完善的全新装备制造、电子制造产业基地。
1、根据上文分析，本项目符合民权县高新技术产业开发区规划环评要求。

2、本改建项目属于制冷设备制造项目，不属于禁止新增项目和“两高”项目。

3、本改建项目的建设落实规划环评及审查意见的要求。

4、本改建项目为制冷设备制造项目，属于装备制造项目，符合民权高新技术产业开发区发展规划。
符合
污染物排放管控
1、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。

2、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。

3、“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。

4、加快城市建成区的重点污染企业退城搬迁。强化企业搬迁改造安全环保管理，加强腾退土地用途管制、土壤污染风险管控和修复。

5、装备制造、电子制造等涉VOCs 行业大力推动强化VOCS管控治理。大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs 含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs 产生。涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代” 

6、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。开发区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。集中污水处理厂扩建工程必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准设计。
1、本改建项目位于环境质量不达标区，产生的有机废气实行区域倍量消减，本项目产生的有机废气执行大气污染物特别排放限值；

2、本改建项目生产中不使用高污染燃料；

3、本改建项目不属于两高项目。

4、本改建项目位于民权高新技术产业开发区，不属于城市建成区。

5、本改建项目生产中不使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。
6、本改建项目运营期不产生废水。
符合
环境风险防控
1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

2、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场及涉重金属企业周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。

3、推进环境风险协同防控。以化工企业、加油站、工业园区、矿石煤炭开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况及地下水基础环境状况调查、检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。危险废物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。
1、本改建项目属于制冷设备制造项目，评价要求企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，项目属于改建项目，依托现有工程厂房进行生产建设。2、本改建项目不属于垃圾填埋场。3、本改建项目运营过程中产生的危险废物集中收集后交由有资质单位处置。
符合
资源开发效率要求
1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。

2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。

3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
1、项目属于改建项目，为制冷设备制造项目，环评建议企业实施清洁生产，清洁生产水平达到国内先进水平。2、项目运营期不产生废水。3、项目生产中不使用高污染燃料。
符合
②水环境管控分区分析

经比对，项目涉及1个河南省水环境管控分区，其中水环境优先保护区0个，工业污染重点管控区1个，城镇生活污染重点管控区0个，农业污染重点管控区0个，水环境一般管控区0个，详见下表。

  本项目与涉及的河南省水环境管控分区相符性分析一览表
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
YS4114212210080
民权高新技术产业开发区
重点
商丘市
民权县
空间布局约束
1、禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)、传统煤化工(含甲醇)、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。
1、根据上文分析，本项目符合民权县高新技术产业开发区规划环评要求。2、项目为制冷设备改建项目，不属于钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)、传统煤化工(含甲醇)、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业。
符合
污染物排放管控
1、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。

2、开发区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网争全配套，并安装自动在线监控装置。

3、污水处理厂排水必须达到一级A 排放标准或地方流域水污染物排放标准。
项目运营期不产生废水。
符合
环境风险防控
1、加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。
评价要求企业建立风险防范体系以及风险防范应急预案。
符合
③大气环境管控分区分析 

经比对，项目涉及2个河南省大气环境管控分区，其中大气环境优先保护区0个，高排放重点管控区1个，布局敏感重点管控区 0个，弱扩散重点管控区0个，受体敏感重点管控区1个，大气环境一般管控区0个，详见下表。

  本项目与涉及的河南省大气环境管控分区相符性分析一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
YS4114212310001
民权高新技术产业开发区
重点
商丘市
民权县
空间布局约束
原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)、传统煤化工(含甲醇)、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、 相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。
项目为制冷设备制造改建项目，项目运营期不燃用高污染燃料，项目符合规划环评及审查意见要求；项目不属于高耗水、污水排放量较大的农副食品加工企业，不属于皮革项目，项目运营期不采用不符合国家产业政策的生产工艺装备。项目不属于“两高”项目，满足重点污染物总量控制、相关规划环评、环评审批原则要求。
符合
环境风险防控
1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
1、企业严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施；2、评价要求企业尽快制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高环境风险防范能力。
符合
资源开发效率要求
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县(市)人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；大力改善煤电机组供电煤耗水平。
项目运营期不燃烧燃料，项目能源为电能。
符合
YS4114212340001
-
重点
商丘市
民权县
空间布局约束
1、在各省辖市城市建成区内，禁止新建每小时二十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油蹦及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。2、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。3、加快城市建成区水泥企业搬迁改造或关闭退出，对明确实施退城但逾期未退的水泥企业予以停产。到2025年，城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出任务。

1、项目运营期不使用锅炉；2、项目为制冷设备改建项目，不属于等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动，项目位于民权县高新技术开发区内，不在人口密集区或需要特殊保护的区域及周边。3、项目不属于水泥行业企业。
符合

污染物排放管控
1、大力推进钢铁、焦化等重点行业产业结构调整和转型升级，加快钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造。深化有色金属冶炼、铸造、碳素、耐材、烧结类砖瓦等行业工业炉窑综合整治及垃圾焚烧发电、生物质发电烟气深度治理。2、推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。3、加强道路扬尘综合整治，大力推进道路机械化清扫保洁作业，到2025年，各设区市建成区道路机械化清扫率达到95%以上，县城达到90%以上。各市平均降尘量到2025年不得高于7吨/月·平方公里。

1、项目为制冷设备制造改建项目，不属于钢铁、焦化等重点行业；项目不涉及锅炉、工业炉窑等。2、项目运营期不使用国三及以下排放标准汽车用于物料运输，项目厂区内不使用未登记或冒黑烟工程机械。3、本项目不涉及。
符合

环境风险防控
1、实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业退城工程。2、提升城乡极端气候事件监测预警、防灾减灾综合评估和风险管控能力，保障城乡建设和基础设施安全。适时开展气候变化影响风险评估，实施适应气候变化行动。

1、项目位于民权高新技术产业开发区内，项目不属于环境风险大的企业。2、本项目为制冷设备改建项目，不属于水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业。
符合

资源开发效率要求
1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2、基本实现城区集中供暖全覆盖。

1、项目运营期不销售、燃用高污染燃料，不涉及燃用高污染燃料的设施。项目能源主要使用电能。2、本项目不涉及。
符合

④自然资源管控分区分析

经对比，项目涉及1个河南省自然资源管控分区，其中生态用水补给区0个，地下水开采重点管控区0个，高污染燃料禁燃区1个，详见下表。
  项目与涉及的河南省自然资源管控分区相符性分析
环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控分类
市
区县
管控要求
项目情况
相符性
YS4114212540001
河南省商丘市民权县高污染燃料禁燃区
重点
商丘市
民权县
空间布局约束
北环路-西环路-旺业路-东环路围合区域
项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，项目位于高污染燃料禁燃区内。
符合
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区（禁煤区）内禁止燃烧煤炭及其制品、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油以及非专用锅炉或未配置高效除尘设施专用锅炉燃用的生物质成型燃料。禁止任何高污染燃料和煤炭生产、销售企业直接向禁燃区（禁煤区）销售高污染燃料和散煤。
项目运营期不使用高污染燃料，不使用锅炉等设备；项目不生产、销售高污染燃料和散煤。
符合
综上，本改建项目符合《河南省“三线一单”准入研判分析报告》，符合三线一单要求。
3、项目与民权县县级集中式饮用水源保护区划相符性分析

经对照《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），民权县共有2处县级集中式饮用水水源和16处乡镇集中式饮用水水源。

（1）县级集中式饮用水水源

1）民权县一水厂地下水井群（共6眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域（1～3号取水井）；4～6号取水井外围30米的区域。

2）民权县二水厂地下水井群（共5眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。

（2）乡镇集中式饮用水水源

民权县花园乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。
根据现场踏勘和调研情况，本项目距离民权县一水厂地下水井群约5.875km，不在民权县县级集中式饮用水水源保护区范围内，符合集中式饮用水源地保护规划要求。

4、项目与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（商环委办[2025]2号）的相符性分析

  项目与商环委办〔2024〕14号相符性分析一览表

文件相关要求
本项目建设情况
相符性
商丘市2025年蓝天保卫战实施方案
7.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年9月底前完成低效失效治理设施提升改造企业400家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。
本项目有机废气治理对现有环保设施UV+等离子设备升级改造为活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施处理后经1根15m高排气筒达标排放。
相符
8.实施挥发性有机物综合治理。5月底前，各县(市、区)完成涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无)VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。2025年5月底前，开展一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复，废弃活性炭全部妥善存放于危废间并定期完成处置，禁止露天存放，坚决杜绝“跑冒滴漏”现象。2025年5月底前完成19家企业泄漏检测与修复、VOCs综合治理等任务。
本项目发泡料储罐呼吸废气收集后与发泡废气一同进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施处理后经1根15m高排气筒达标排放。
相符
商丘市2025年碧水保卫战实施方案
5.持续推动企业绿色转型发展。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展,严格新建项目准入把关;严格落实生态环境分区管控加快推进工业企业绿色转型发展;深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核;培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率;对焦化、有色金属、化工、电镀制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。
项目为制冷设备生产改造项目，项目运营期不采用煤炭等高污染燃料，项目不属于“两高一低”项目。
相符
商丘市2025年净土保卫战实施方案
1.强化土壤污染源头防控。根据《河南省土壤污染源头防控行动实施方案》,严格保护未污染土壤，推动污染防治关口前移。加强源头预防，持续动态更新涉镐等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求。做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，按要求将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。
本项目不涉及重金属，项目运营期做好分区防渗工作，不存在土壤污染途径。
相符

商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案
19.开展货运车辆运输监管。督促重点行业企业规范管理运输车辆、厂内车辆以及非道路移动机械，以满足绩效分级指标需求或其他移动源管理相关要求，对不满足绩效分级运输要求的实施动态调整。强化大宗物料运输企业门禁系统日常监管，2025年8月底前，完成全覆盖监督帮扶，对发现的问题企业限期整改到位。各县(市、区)生态环境部门对环保绩效A、B(含B-)级和绩效引领性等行业企业门禁系统建设使用情况开展抽查。鼓励未列入重点行业绩效分级管控的企业参照开展车辆管理，加大企业自我保障能力。
本项目建成后，原料及成品运输车辆严格采用国六 排放标准车辆。
相符

由上表可知，项目的建设符合商环委办[2025]2号中相关规定。

5、项目与《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相符性分析

项目与《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相符性分析详见下表。
  项目与豫政[2024]12号相符性分析一览表

文件相关要求
本项目情况
相符性
严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。
项目为制冷设备改造项目，不属于“两高”项目，项目按照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉VOCs企业绩效引领性企业进行建设。
相符
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，定期对生产企业、销售场所、使用环节进行监督检查。鼓励引导企业生产和使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，推动现有高VOCs含量产品生产企业加快升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装、包装印刷、电子制造等行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，对完成原辅材料替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。
项目运营期不使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。
相符
加强VOCs全流程综合治理。按照应收尽收、分质收集原则，将无组织排放转变为有组织排放集中治理。含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气要单独收集处理。配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。企业生产设施开停、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。规范开展VOCs泄漏检测与修复工作，定期开展储罐部件密封性检测，石化、化工行业集中的城市和重点工业园区要在2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。2025年年底前，挥发性有机液体储罐基本使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车基本使用自封式快速接头。
项目发泡工序及储罐均位于封闭车间内，发泡废气及储罐呼吸废气经负压收集/集气管道收集后由活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施处理后经1根15m高排气筒达标排放。
相符
由上表可知，项目建设满足《河南省持续改善环境空气质量行动方案》（豫政[2024]12号）相关要求。
6、项目与《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）相符性分析

项目与《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）相符性分析详见下表，
  项目与豫环办【2022】24号相符性分析一览表

文件相关要求
本项目情况
相符性
2022年5月底前，全面排查使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等企业，核实原辅材料VOCs 含量限值与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。2022年5月底前，全面梳理使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，督促指导企业结合行业特点、环境容量、企业实际，制定低VOCs 含量原辅材料源头替代实施计划，建立企业清单台账，明确源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。
项目生产过程中不使用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。
相符
各地要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河南省2022年大气污染攻坚战实施方案》要求，对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式。2022年5月底前，各地对辖区内采用集气罩、侧吸风等措施收集无组织VOCs废气企业的企业开展一轮风速实测，达不到要求的，一周内加装增压风机。
项目生产过程中发泡工序及储罐均位于封闭车间内，发泡废气及储罐呼吸废气经负压收集/集气管道收集后由活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施处理后经1根15m高排气筒达标排放。
相符
各地在2022年5月15日前全面梳理辖区内采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，6月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克），或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放。
改建项目有机废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”，不使用单一低效的处理技术，在生产过程中企业需要确保废气稳定达标排放。
相符
综上，项目与《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办【2022】24号）中相关要求相符。
7、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉VOCs企业绩效引领性指标相符性分析
项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉VOCs企业绩效引领性指标相符性分析详见下表。
 项目与通用涉VOCs企业绩效引领性指标相符性分析
文件要求
本项目情况
相符性
生产工艺和装备
不属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》鼓励类项目，不属于限制类及淘汰类；项目不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。
符合
物料储存
1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储； 
2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存； 
3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。

项目黑料与白料采用封闭桶装，黑料与白料包装桶经收集后加盖暂存定期由厂家回收用作原始用途。车间内黑料与白料暂存与密闭计量罐中。
符合
物料转移和输送
涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。

项目黑料与白料均采用密闭管道输送。
符合
工艺过程
1.原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作； 

2.涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。

项目黑料与白料使用过程中采用密闭管道输送，均在封闭车间内进行；项目运营期发泡废气、储罐呼吸废气经收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施处理。
符合
排放限值
NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
项目NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准
符合
监测监控水平
1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）； 

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；

3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

项目按照要求不需要安装自动监控设施；项目排气口不属于NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口；评价要求项目建设完毕后，按照规范要求设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；项目在主要生产设备安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。
符合
厂容厂貌
1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化； 

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘； 

3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

项目运营期物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
符合
环境管理水平
环保档案：1.环评批复文件和.竣工验收文件/环境现状评估文件；2.废气治理设施运行管理规程；3.一年内废气监测报告；4.国家版排污许可证；并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。
台账记录：1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4.主要原辅材料、燃料消耗记录；5、电消耗记录。
人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。

项目现处于环评阶段，评价要求项目建设完毕后及时申请国家排污许可证及进行自主验收；企业应设立废气治理设施运行管理规程；按照要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。企业应建立完善台账信息，包括生产设施运行管理信息、废气污染治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料、燃料消耗记录及电消耗记录；企业配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
符合

运输方式
1、物料、产品运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3、危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；
4、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
项目运营期物料、产品运输及危废运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
符合

运输监管
日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。
符合
综上，项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》通用涉VOCs企业绩效引领性指标相符。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景
河南科美瑞商用冷柜有限公司成立于2014年3月，主要进行生产、销售保鲜柜、陈列柜等，现有项目可年产50万台保鲜柜、陈列柜及7000套制冷展示石材柜面。《河南科美瑞商用冷柜有限公司年产50万台陈列柜、保鲜柜项目环评影响报告表》（以下简称一期工程）于2014年3月13日由民权县环境保护局以民环审[2014]字32号文批复，于2016年10月20日由民权县环境保护局对该项目以豫（民）环验[2016]14号文给于竣工环境保护验收批复；《河南科美瑞商用冷柜有限公司年产7千套制冷展示石材柜面项目环评影响报告表》（以下简称二期工程）于2020年9月10日由民权县环境保护局以民环审[2020]字63号文批复，该项目暂未进行竣工环保验收；目前，项目一期工程、二期工程均已建设完毕（一期工程、二期工程以下简称现有工程）。2020年4月9日，建设单位首次在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记，登记编号：91411421096260228J001Y。并分别于2020年11月17日及2023年6月1日，对该排污登记进行变更操作，现排污登记有效期限为2023年6月1日至2028年5月31日。现有工程环评批复详见附件6，竣工环保验收批复详见附件7，排污登记回执详见附件8。
为了满足市场需求及进一步提高项目的经济效益，河南科美瑞商用冷柜有限公司拟投资200万元在商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧利用现有工程已建厂房建设河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目。本次改建工程主要针对一期工程生产的25万台陈列柜、保鲜柜由小容量升级为大容量，以满足市场需求。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业34-69、烘炉、风机包装等设备制造346”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类项目，应编制环境影响报告表。受河南科美瑞商用冷柜有限公司委托，我公司承担了河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目的环境影响评价工作。在现场调查和收集有关资料的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目环境影响报告表》。
2、项目与备案内容一致性分析

项目建设情况与备案相符情况详见下表。
  项目建设情况与备案一致性一览表

类别

建设内容

备案内容

一致性

项目名称

河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目
河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目
一致

建设单位

河南科美瑞商用冷柜有限公司
河南科美瑞商用冷柜有限公司
一致

建设地点

商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧
商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧
一致

建设规模及内容

项目不新增用地，利用现有车间改建原有部分陈列柜、保鲜柜产品。主要工序：不锈钢板-钣金成型-组装-发泡-焊接、总装-制冷剂灌注-检验测温-包装-成品；主要设备：剪板机、折弯机、冲床、发泡机等。
项目不新增用地，利用现有车间改建原有部分陈列柜、保鲜柜产品。主要工序：不锈钢板-钣金成型-组装-发泡-焊接、总装-制冷剂灌注-检验测温-包装-成品；主要设备：剪板机、折弯机、冲床、发泡机等。
一致

建设性质

改建
改建
一致

投资

200万元

200万元
一致

3、本次改建项目建设情况
本次改建项目主要利用现有工程东车间、西车间及仓库进行产品改建，项目除发泡工序增加设备外，其余均依托现有工程设备进行生产，项目组成及主要建设内容详见下表。

  本次改建项目组成及主要建设内容一览表

项目组成

主体名称

建设内容

备注
主体工程

西车间
建筑面积8000m2，主要包括石材柜面生产线、原料暂存区、测试区及拼装区；主要用于本次改建项目组装、总装、检验测温等工序
依托现有工程

东车间
建筑面积6400m2，主要包括钣金区、发泡区及箱体预装区；主要用于本次改建项目钣金、发泡、组装、总装等工序
依托现有工程
储运工程
仓库
建筑面积5000m2，主要包括成品区及原料区；主要用于本次改建项目成品及原辅料暂存
依托现有工程
辅助工程
办公楼
3F，建筑面积约1600m2，主要包括办公区、食堂、展示中心等
依托现有工程
公用工程
供电

供电来源为民权县产业集聚区供电系统
依托现有工程
供水

供水来源为民权县产业集聚区供水系统，本次改建项目不新增用水
依托现有工程
环保工程

废气处理
发泡废气
发泡工序位于全封闭车间内，并进行二次密闭；通过负压收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
对现有环保设施UV+等离子升级改造
储罐呼吸废气
采用全封闭储罐，呼吸孔连接集气管道收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
剪板废气
全封闭车间内进行，采用激光切割，经自然沉降后无组织排放
依托现有工程
焊接废气
依托现有工程焊接烟尘净化器处理后无组织排放
固废处理

一般固废暂存间：1座，面积为50m2，用于收集项目产生的一般固体废物。

危废暂存间：2座，单间面积为30m2，用于暂存项目产生的危险废物。

生活垃圾：垃圾桶若干。
依托现有工程
噪声治理
采用低噪声设备，同时对噪声设备采用基础减振、厂房隔声等减噪措施
新建
3、本次改建项目产品方案及生产规模
本次改建项目主要产品方案及生产规模见下表。
  本次改建项目主要产品方案及规模情况一览表

序号

产品名称

年产量
备注
1
陈列柜、保鲜柜
25万台
容量为300-1000L，为一期工程中年产50万台陈列柜、保鲜柜的其中25万台产品改建
本次改建项目完成后，全厂主要产品方案及规模见下表。
  全厂主要产品方案及规模情况一览表

序号

产品名称

改建工程年产量

现有工程年产量

改建后全厂年产量

变化量
1

陈列柜、保鲜柜
300-1000L
25万台
0
25万台
+25万台
100-200L
0
50万台
25万台
-25万台

2
制冷展示石材柜面
0
7000套
7000套
0
注：现有工程可年产50万台100-200L的陈列柜、保鲜柜，本次改建工程不增加全厂陈列柜、保鲜柜总产能，主要为将现有工程的25万台容量为100-200L陈列柜、保鲜柜改建为容量300-1000L的陈列柜、保鲜柜。
4、本次改建项目主要原辅材料及能源消耗

本次改建主要原辅材料消耗详见下表。
  本次改建项目主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

年耗量
性状
包装方式、包装规格
备注
1
不锈钢板
3750t
固体
托架
外购
2
铝管
4000t
固体
托架
外购
3
铜管
325t
固体
托架
外购
4
制冷压塑机
25万台
固体
周转箱
外购
5
发泡料-白料
1350t
液体
桶装、250kg/桶，最大储存量45t
外购，主要成分为聚醚多元醇，含有一部分环戊烷
6
发泡料-黑料
900t
液体
桶装、250kg/桶，最大储存量30t
外购，主要成分为异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯
7
R290
160t
气态
瓶装，926L/瓶，最大储存量3.8t
外购，用于制冷剂
8
R600a
35t
气态
瓶装，400L/瓶，最大储存量2.05t
外购，用于制冷剂
9
液氮
1.5t
液体
瓶装，195L/瓶，最大储存量0.316t
外购，用于不锈钢切割
10
氧气
1.3t
气态
瓶装，40L/瓶，最大储存量0.172t
外购，用于焊接工序
11
乙炔
1.3t
气态
瓶装，40L/瓶，最大储存量0.464t
外购，用于焊接工序
12
焊丝
0.9t
固体
卷装，25kg/卷
外购，用于焊接工序
13
五金配件
25万套
固体
周转箱，200套/箱
外购
14
包装箱
25万个
固体
/
外购
本次改建项目完成后，全厂主要原辅材料消耗情况详见下表。
  全厂主要原辅材料消耗一览表
序号

名称

改建工程
现有工程
改建后全厂
变化量
1
不锈钢板
3750t
5500t
6500t
+1000t
2
铝管
4000t
7500t
7750t
+250t
3
铜管
325t
500t
575t
+75t
4
制冷压塑机
25万台
50万台
50万台
0t
5
发泡料-白料
1350t
1500t
2100t
+600t
6
发泡料-黑料
900t
1000t
1400t
+400t
7
R290
160t
0t
160t
+160t
8
R600a
35t
30t
50t
+20t
9
液氮
1.5t
2.5t
2.75t
+0.25t
10
氧气
1.3t
2.5t
2.55t
+0.05t
11
乙炔
1.3t
2.5t
2.55t
+0.05t
12
焊丝
0.9t
1.5t
1.65t
+0.15t
13
五金配件
25万套
50万套
50万套
0t
14
包装箱
25万个
50万个
50万个
0t
15
石英石
0t
200块
200块
0t
16
云石胶
0t
400kg
400kg
0t
本次改建项目原辅材料理化特性详见下表。

   本次改建项目主要原辅材料理化特性一览表

名称

分子式/主要成分
理化特性

发泡料-白料
聚醚多元醇
简称聚醚，含量约74.0%~78.0%，俗称白料，白色或淡黄色液体，沸点>200℃，密度1.095g/mL，主要成分为聚醚多羟基化合物，由聚醚、催化剂、交联剂和混水合而成，含量60%~100%，热分解产物为一氧化碳、二氧化碳，闪点>232℃，无爆炸性，呈弱碱性，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。
C5H10
环戊烷，含量约12.0%~15.0%，无色透明液体，有苯样的气味。用作溶剂、制取聚氨酯泡沫时的发泡剂（替代氟利昂）及色谱分析标准物质等。密度：0.751g/cm3，熔点：-94.14℃，沸点：49.2℃，溶解性：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、四氯化碳、丙酮等多数有机溶剂。
发泡料-黑料
异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯
俗称发泡黑料。项目所用发泡料黑料为异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯，含量为100%，沸点：330℃，闪点＞204℃，密度1.22g/cm3。不易燃，无爆炸性，燃烧温度＞600℃。主要用于制备硬质聚氨酯泡沫塑料，广泛应用于冰箱、冰柜、冷藏车、隔热板、管道保温等领域。
R290
C8H8
丙烷，常温常压下为无色无味的气体，微溶于水，可以与乙醇、乙醚等有机溶剂混溶。密度：1.83kg/m3，熔点：-189.6℃，沸点：-42.1℃。主要用于冷冻剂、内燃机燃料或有机合成原料。
R600a
C4H10
异丁烷，制冷剂R600a是一种性能优异的新型碳氢制冷剂，取自天然成分，不损坏臭氧层，无温室效应，绿色环保。常温常压下为无色可燃性气体，熔点-159.4℃，沸点-11.73℃，微溶于水，可溶于乙醇、乙醚等。主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中，经物理从分离等获得，亦可由正丁烷经异构化制得，主要用于与异丁烯经烃化制异辛烷，作为汽油辛烷值的改进剂。也可用作冷冻剂。
液氮
N2
液氮为无色透明液体，常温常压下为气体；液氮是惰性，无色，无味，低粘度，无腐蚀性，不可燃，温度极低的透明液体，汽化时大量吸热接触造成冻伤。氮气构成了大气的大部分（体积比78.03 %，重量比75.5 %）。在常压下，氮的沸点为-196.56 ℃，1立方米的液氮可以膨胀至696立方米的纯气态氮（21 ℃）。密度：0.81g/cm3，熔点：-210℃，沸点：-196.56℃。微溶于水。用于快速冷冻和运输食品、冷冻麻醉、物质保护剂、合成氨等
氧气
O2
无色、无味、无臭的气体，氧气在标准条件下为气态，但在低温或高压下可以液化。密度：1.429kg/m3，熔点：-218.4℃，沸点：-183℃。难溶于水，易溶于二硫化碳。氧气被广泛用于钢铁制造、化学品生产、医疗、火箭推进以及水处理等领域。在医疗领域，纯氧或高浓度氧气被用于治疗呼吸障碍、高原病 和某些类型的中毒。钢铁生产中，氧气被用于提高炉温，加速铁矿石的还原过程。此外，氧气在潜水、高空飞行和太空探索中也是不可或缺的，用于提供呼吸气体。
乙炔
C2H2
无色无臭的易燃气体，工业品有使人不愉快的大蒜味。熔点(℃)：-81.8(119kPa)；沸点(℃)：-83.8；饱和蒸气压(kPa)：4053(16.8℃)；临界温度(℃)：35.2；相对密度(水=1):0.62；溶解性:微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯；极易燃烧爆炸。
根据建设单位提供资料，项目建设完成后能源消耗情况详见下表。

   全厂能源消耗一览表

序号

名称

单位

改建工程消耗量

现有工程消耗量
改建后全厂消耗量
供水/电来源
1
水

m3/a

0
1740
1740
民权县产业集聚区供水管网供给
2
电
kW·h/a
200万
305万
355万
民权县产业集聚区供电管网供给
5、主要生产设备

本次改建项目仅新增1条箱体发泡生产线，其余生产设备均依托现有工程生产设备，本次改建项目主要生产设备见下表。
  本次改建项目主要设备一览表

序号

设备名称

规格/型号
单位
数量

用途
备注

1
激光切割机
液氮切割
台
3
钣金切割
依托现有工程
2
折弯机

/
台
9

折弯
依托现有工程
3
冲床

/

台
11
钣金
依托现有工程
4
箱体发泡线
滁州市康乾嘉业模具设备制造有限公司
套
1
箱体发泡
新增，包含4工位
5
门体发泡线
/
套
1
门体发泡
依托现有工程
6
自动加料泵
/

台
1
物料输送
依托现有工程
7
加液机
/

台
2
制冷剂灌注
新增
8
冷媒检漏仪
/
台
1
管道检漏
依托现有工程
9
焊机
/

台
8
焊接
依托现有工程
10
包装机
/

台
3
包装
依托现有工程
11
发泡黑料储罐
1m3
个
1
物料储存
依托现有工程
12
发泡白料储罐
1m3
个
1
物料储存
依托现有工程
本次改建项目完成后，全厂总设备情况详见下表。

  全厂总设备一览表

序号

主要设备名称

改建工程新增设备数量（台/套/个）

现有工程设备数量（台/套/个）
改建后全厂总设备数量（台/套/个）
1
激光切割机
0
3
3
2
折弯机
0
9
9
3
冲床
0
11
11
4
箱体发泡线
1
1
2
5
门体发泡线
0
1
1
6
自动加料泵
0
1
1
7
加液机
0
2
2
8
冷媒检漏仪
0
1
1
9
焊机
0
8
8
10
包装机
0
3
3
11
发泡黑料储罐
0
1
1
12
发泡白料储罐
0
1
1
13
切割机
0
2
2
14
数控机
0
4
4
15
磨抛机
0
2
2
6、劳动定员及劳动制度

现有工程劳动定员90人，本次改建工程不新增员工，从现有工程员工中调配；项目采取3班每班8小时工作制，年工作300天，现有工程设有食堂及宿舍，为员工提供三餐及住宿。
7、本次改建项目能源供应及给排水情况

供电：本次改建项目年用电量约200万kW·h，改建后全厂年用电约355万kW·h，由民权县产业集聚区市政供电系统供给，能满足本项目用电要求。

供水：本次改建项目用水不新增用水。现有工程用水由民权县产业集聚区市政供水系统供给，现有工程新鲜水用量为1740m3/a，可满足项目用水需求。

排水：项目不新增员工，因此不新增生活污水、食堂废水；根据项目生产工艺流程及产污环节图（图2-1），项目生产不产生生产废水。本改建项目不产生废水；现有工程生活污水及食堂废水经隔油池+沉淀池处理后经市政管网排至民权县第一污水处理厂进一步处理；雕刻废水经沉淀池沉淀后循环使用回用于雕刻工序，定期补充新鲜水。
8、平面布置合理性分析

项目所在厂区大门朝南，紧邻建业路，本次改建项目不新增车间，均依托现有工程车间及仓库进行改建生产。厂区西部为西车间，隔厂区道路东部为东车间，其中办公楼紧邻东车间，位于东车间南侧；仓库位于厂区东北部。平面布局设置充分考虑了车间形状、内外交通联系、生产过程以及人物流走向等因素。生产车间内生产设备结构紧凑，污染源强较为集中，便于治理，综上所述，本项目各功能分区明显，相互衔接，利于组织生产，交通便利。因此，本项目平面布局合理。项目厂区平面布置图详见附图6。
9、依托可行性分析

本项目为改建项目，主要针对现有工程生产的25万台容量为100-300L的陈列柜、保鲜柜改建为容量为300-1000L的陈列柜、保鲜柜，项目改建完成后不新增陈列柜、保鲜柜的总产能（年产50万台），不改变产品生产工艺。

本次改建工程仅新增1条箱体发泡线（4工位），其余生产设备均依托现有工程现有设备。项目运营期依托现有工程情况及可行性分析详见下表。
  项目依托情况一览表
序号
依托环节
依托情况
依托可行性分析
1
钣金、焊接工序
依托现有工程钣金、焊接等工序设备
改建项目不新增产品产量，不改变原材料，仅增加柜体容量，即增加钢板、铜管等用量。项目产品柜体由折弯后的不锈钢板拼接而成，并非一体成型，现有工程切割机等设备均可根据实际情况调节尺寸，现有工程钣金、焊接等设备可以满足改建项目生产量需求。
2
组装、总装工序
依托现有工程员工
现有工程组装及总装工序均采用人工组装。改建工程依托现有工程员工进行组装、总装。改建项目不新增产品产量，仅增加柜体容量，因此需组装、总装的工序均与现有工程一致。现有工程可以满足改建项目的组装、总装工序。
3
一般固废暂存
依托现有工程1间一般固废暂存间
现有工程一般固废暂存间占地面积为50m2，能储存50t一般固废，现有工程需暂存至一般固废暂存间的固废产生量为23.5084t/a，贮存周期不超过12个月，最大储存量约为23.5084t，因此一般固废暂存间剩余储存量为26.4916t，本次改建项目建设完成后全厂需暂存一般固废间的固废产生量为24.5099t/a，新增一般固废量为1.0015t/a，储存周期不超过12个月，最大储存量约为24.5099t，因此现有工程一般固废暂存间能够满足本次改建项目一般固废暂存的要求。

4
危险废物暂存
依托现有工程2间危险废物暂存间
现有工程设置2间危废暂存间，占地面积分别为30m2，能储存60t危废，现有工程危废产生量约2.57t/a，贮存周期不超过12个月，最大储存量约为2.57t，因此危废暂存间剩余储存量为57.43t，本次改建项目建设完毕后全厂危废产生量为4.16t/a，新增危废量为1.59t/a，储存周期不超过12个月，最大储存量约为4.16t，因此现有工程危废暂存间能够满足本次改建项目危废暂存的要求。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目为改建项目，办公室、生产车间等均依托现有工程，只需进行设备安装，故本次评价不再针对施工期进行评价。
2、运营期工艺流程
本项目为改建项目，主主要针对现有工程生产的25万台容量为100-300L的陈列柜、保鲜柜改建为容量为300-1000L的陈列柜、保鲜柜，项目改建完成后不新增陈列柜、保鲜柜的总产能（年产50万台），不改变产品生产工艺。具体生产工艺流程及产污环节详见下图。
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图2-1   项目陈列柜、保鲜柜生产工艺及产污环节示意图
工艺流程简述：
1）钣金加工：将外购的不锈钢板按照客户要求的产品尺寸图纸利用激光切割机进行剪切下料，使用冲床对其进行各种孔型的冲切。利用折弯机将冲切后的板材进行折弯操作，方便后续人工预装。项目产品箱体及门体原材料均为外购的不锈钢板，项目生产线不涉及涂装等表面处理工艺。该工序会产生废气（颗粒物）、固废（不锈钢边角料）及噪声。
2）人工预装：折弯后的板材由人工按照图纸进行箱体预装，组装成陈列柜、保鲜柜的大致形状。
3）发泡：为使产品具有保温作用，需要在箱体夹层内发泡生成硬质聚氨酯，项目发泡工序的主要原料为黑料、白料。项目所用黑料、白料均外购成品。黑料的成分为异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯，白料的主要成分为聚醚多元醇（74%~78%）、环戊烷（12%~15%）、水（1.5%~1.8%）、N,N-二甲基环己胺（1.0%~2.0%）、2-羟基丙基三甲基甲酸铵盐（0.2%~1.0%）和聚硅氧烷-环氧烷共聚物（1%~3%），其中白料中含有环戊烷作为发泡剂。本工序主要是将预装好的箱体、门体进行发泡，在箱体、门体预留空间中填充聚氨酯泡沫进行隔热。
将预装好的箱（门）体输送至发泡工位进行发泡，发泡工位通常是由契合底板特定造型的上下模具组成，发泡剂白料与黑料混合后通过管道输送至注料工位，混合均匀后注入箱（门）体的保温层孔隙内，经轨道输送进入发泡线固化区内进行发泡。

本项目发泡料黑料、白料分别储存于单独罐体内，使用自动加料泵将黑料抽入发泡黑料储罐、发泡白料储罐中备用。设定好发泡参数后，黑料储罐及白料储罐发泡料按一定比例通过注料管在注料枪内混合形成黑白料混合液，将混合液通过注料枪注入到预装好的箱（门）壳内部空腔中，填满整个空腔，黑白料混合液通过充分的凝胶、发泡、交联至完全固化，固化时间约30min，成为硬质闭孔聚氨酯泡沫体。达到工艺规定的固化时间后取出箱（门）体，进行修整、检查、组装和质检，合格品贴标签备用，不合格品报废。该工序会产生噪声、废气（非甲烷总烃）和固废（废发泡干料）。
发泡工艺原理：聚氨酯泡沫的形成是一个逐步加成聚合的过程，主要是凝胶反应、发泡反应和交联反应。主要反应如下：发泡原料为聚醚多元醇及异氰酸酯，发泡剂为白料中的环戊烷，催化剂为白料中水、二甲基环己胺等。
①凝胶反应：异氰酸酯与多元醇反应生成聚氨基甲酸酯，它是泡沫塑料的主要成分，含有数量众多的氨基甲酸酯基团（-NHCOO-）链接的高分子聚合物。
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②发泡反应：反应产生CO2，导致泡沫膨胀，同时产生含有脲基的聚合物。发泡反应为放热反应，使发泡液温度升高。
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③交联反应：在聚氨酯泡沫制造过程中，这些反应都是以较快的速度同时进行着，最后形成高分子量和具有一定交联度的聚氨酯泡沫体。
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根据国家安全监管总局公布《调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》：“一、涉及涂料、粘合剂、油漆等产品的常压条件生产工艺不再列入聚合工艺”。本项目黑白料混合液通过充分的发泡、交联至完全固化，成为硬质闭孔聚氨酯泡沫体。该过程常压条件下进行，达到工艺规定的固化时间后，取出箱（门）体，进行修整、检查。该工艺不列入聚合工艺。
4）焊接、人工总装：将压缩机、配件等与发泡后的箱体、门体由人工进行组装。部分部件组装过程需要焊接，由人工进行组件焊接组装，并将整个陈列柜、保鲜柜的制冷管路进行连接，使整个制冷系统形成一个回路，同时安装控制系统。项目管路组装的焊接主要采取气焊。利用可燃气体（乙炔）与助燃气体（氧气）混合燃烧生成的火焰为热源，熔化焊件和焊接材料使之达到原子间结合的一种焊接方法。特点设备简单不需用电。该工序会产生噪声、固废（焊渣）及废气（焊接烟尘）。
5）制冷剂灌注：由真空泵将压缩机抽真空，然后将总装流水线上的制冷剂充注头与压缩机制冷剂充注口紧密相连，打开充注头与充注口的密闭阀门，将制冷剂充注入压缩机内，当充注的制冷剂量达到要求后关闭阀门，松开充注头与充注口的连接，制冷剂充注工序完成。该工序会产生废气（非甲烷总烃）。
6）检验测温：通过冷媒检漏仪等对产品进行检测。
7）包装：检验合格的产品与配套附件使用包装机经包装后入库暂存。
2、产排污环节

本项目营运期产排污环节详见下表。

  本项目产排污环节一览表

类别

产污环节
污染物因子

治理措施

废气
剪板
颗粒物
全封闭车间内进行，采用激光切割，经自然沉降后无组织排放
发泡
非甲烷总烃

发泡工序位于全封闭车间内，并进行二次密闭；通过负压收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
储罐呼吸

非甲烷总烃

全封闭储罐，经集气管道收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放

制冷剂注入

非甲烷总烃

封闭车间内，密闭连接、阀门控制

焊接

颗粒物

依托现有工程焊接烟尘净化器处理后无组织排放
噪声

生产设备运行

等效连续A声级

采用低噪声设备，同时对噪声设备采用基础减振、厂房隔声等减噪措施

固体废物

钣金加工

不锈钢边角料

经收集后暂存一般固废暂存间，定期外售资源公司

焊接

焊渣

发泡

废发泡干料

收集后暂存危废间，委托有资质的单位拉走处理

废气处理

废活性炭、废催化剂

原辅料储存

废黑料、白料包装桶

经收集后由供应商拉走回收用作原始用途（发泡料黑料包装桶及发泡白料包装桶），则废黑料、白料包装桶不做固废处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保手续执行情况
河南科美瑞商用冷柜有限公司成立于2014年3月，位于民权县产业集聚区（建业路西段），主要进行生产、销售保鲜柜、陈列柜等。该公司现有工程环评批复及验收情况详见下表。

  现有工程环评批复、验收及排污许可证情况一览表
序号
项目名称
批复文号
竣工环保验收文号/日期
产能
现状
1
《河南科美瑞商用冷柜有限公司年产50万台陈列柜、保鲜柜项目环评影响报告表》

民环审[2014]字32号

豫（民）环验[2016]14号

年产50万台100-300L陈列柜、保鲜柜

正常投产运营
2
《河南科美瑞商用冷柜有限公司年产7千套制冷展示石材柜面项目环评影响报告表》

民环审[2020]字63号

/
年产7千套制冷展示石材柜面

正常投产运营
3
河南科美瑞商用冷柜有限公司排污登记
排污登记编号：91411421096260228J001Y
/
/
/
2、现有工程生产工艺
现有工程包含陈列柜、保鲜柜生产线及制冷展示石材柜面生产线，生产工艺流程及产污环节如下。
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图2-2   现有工程陈列柜、保鲜柜生产工艺及产污环节示意图
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图2-3   现有工程制冷展示石材柜面生产工艺及产污环节示意图
3、现有工程污染物排放情况

现有工程主要包括陈列柜、保鲜柜生产线及制冷展示石材柜面生产线。
（1）废气

现有工程生产过程中的废气主要为陈列柜、保鲜柜生产线剪板废气、焊接烟尘、发泡废气、制冷剂注入废气、储罐呼吸废气，制冷展示石材柜面生产线切割、雕刻、打磨抛光废气、粘贴废气及食堂油烟。

现有工程废气治理措施详见下表：

  现有工程废气治理措施一览表

废气产生环节
污染物因子
治理设施
陈列柜、保鲜柜生产线
剪板工序
颗粒物
全封闭车间自然沉降后无组织排放
焊接工序
颗粒物
采用焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放
发泡工序
非甲烷总烃
二次密闭，通过负压收集后进入等离子+UV光氧设施（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
制冷剂注入
非甲烷总烃
位于密闭车间内，采用密闭连接、阀门控制
黑料、白料储罐呼吸
非甲烷总烃
全封闭储罐，无组织排放
制冷展示石材柜面生产线
雕刻工序
颗粒物
位于全封闭车间内，并进行二次密闭，采用湿法雕刻
切割、打磨抛光工序
颗粒物
经集气罩收集后进入袋式除尘器（TA002）处理后，由1根15m排气筒（DA002）排放
粘贴工序
非甲烷总烃
经集气罩收集后进入光氧等离子一体机（TA003）处理后，由1根15m排气筒（DA003）排放
员工生活
油烟
经油烟净化器处理后通过专用烟道排放
根据实际生产情况，现有工程保鲜柜、陈列柜每天生产24h，年工作300天；制冷展示石材柜面每天生产3h，年工作200天；食堂每天工作3h，年工作300天。
根据《河南科美瑞商用冷柜有限公司检测报告》（河南析源环境检测技术有限公司，报告编号：XYWT-2403-355），现有工程于2024年3月30日废气检测结果详见表2-15及表2-16。

  现有工程有组织废气检测结果一览表

检测点位
采样日期
测定位置
频次
非甲烷总烃
标杆流量（m3/h）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
发泡废气排气筒（DA001）
2024.3.30
出口
1
8.39×103
7.09
5.95×10-2
2
8.46×103
6.71
5.68×10-2
3
8.43×103
6.82
5.75×10-2
粘贴废气排气筒（DA003）
2024.3.30
出口
1
2.52×103
6.32
1.59×10-2
2
2.49×103
6.52
1.62×10-2
3
2.56×103
6.27
1.61×10-2
检测点位
采样日期
测定位置
频次
颗粒物
标杆流量（m3/h）
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
切割、打磨工序排气筒（DA002）
2024.3.30
出口

1
8.28×103
5.6
4.64×10-2
2
8.32×103
5.7
4.74×10-2
3
8.26×103
5.1
4.21×10-2
  现有工程无组织废气检测结果一览表

采样日期
检测频次
采样点位
检测结果（mg/m3）

颗粒物
非甲烷总烃
2024.3.30
1
上风向1#
0.366
1.39
下风向2#
0.431
1.44
下风向3#

0.359
1.32
下风向4#

0.402
1.39
2
上风向1#
0.402
1.35
下风向2#
0.358
1.40
下风向3#
0.393
1.38
下风向4#
0.440
1.43
3
上风向1#
0.394
1.41
下风向2#
0.411
1.49
下风向3#
0.432
1.43
下风向4#
0.351
1.37
根据监测数据，现有工程DA001排气筒非甲烷总烃排放浓度为6.82~7.09mg/m3，排放速率为0.0568~0.0595kg/h；DA002排气筒颗粒物排放浓度为5.1~5.7mg/m3，排放速率为0.0421~0.0474kg/h；DA003排气筒非甲烷总烃排放浓度为6.27~6.52mg/m3，排放速率为0.0159~0.0162kg/h；现有工程DA001排气筒污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3），DA002排气筒颗粒物排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物120mg/m3，排放速率3.5kg/h；非甲烷总烃120mg/m3，排放速率10kg/h），DA003排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足豫环办[2017]162号文附件1中其他企业限值要求（颗粒物120mg/m3，排放速率3.5kg/h；非甲烷总烃80mg/m3，排放速率10kg/h）。
厂界无组织颗粒物最高浓度为0.440mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（周界外浓度最高点颗粒物1.0mg/m3），厂界无组织非甲烷总烃最高浓度为1.49mg/m3，能够满足豫环办[2017]162号文附件2中其他企业排放限值要求（非甲烷总烃2.0mg/m3）。

根据现有工程环评工程相关分析及实际运行情况，现有工程油烟净化器出口油烟排放量为0.0024t/a，排放浓度为0.9mg/m3，排放速率为0.0027kg/h；能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模标准限值要求（油烟1.5mg/m3）。

（2）废水

现有工程废水主要为雕刻废水、生活污水及食堂废水。

现有工程制冷展示石材柜面生产时雕刻工序采用湿法雕刻，以减少雕刻工序产生的颗粒物，根据实际情况，雕刻废水产生量为18m3/d，雕刻废水经沉淀池沉淀后，回用于雕刻工序，循环使用，定期补充新鲜水（1.8m3/d），不外排。

食堂废水及生活污水：根据企业提供资料，生活污水及食堂废水产生总量为3.2m3/d（960m3/a）。项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理后经污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理。根据现有工程环评相关分析，食堂废水及生活污水混合废水经隔油池+化粪池处理后各污染物排放浓度为COD210mg/L、氨氮23.75mg/L、SS140mg/L、BOD5198mg/L、动植物油5mg/L。现有工程食堂废水及生活污水各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及民权县第一污水处理厂进水水质要求（COD400mg/L，SS300mg/L，氨氮40mg/L、BOD5200mg/L、动植物油100mg/L）。

（3）噪声

现有工程运营期主要噪声源为激光切割机、数控机、磨抛机等高噪声设备运行产生的噪声。《河南科美瑞商用冷柜有限公司检测报告》（河南析源环境检测技术有限公司，报告编号：XYWT-2403-355），现有工程于2024年3月30日厂界噪声检测结果详见下表。
  现有工程厂界噪声检测结果一览表
检测日期
测点位置及测量值Leq（dB（A））
南厂界
2024.3.30昼间
56.3
2024.3.30夜间
45.9
注：厂区东、西、北厂界均为共用厂界，不具备检测条件
根据检测数据，现有工程昼间厂界噪声为56.3dB（A），夜间厂界噪声为45.9dB（A），南厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（4）固体废物

根据企业提供资料，现有工程固体废物产生及处置情况详见下表。

  现有工程固体废物产生情况及处置情况一览表
序号
产污环节
固废名称
产生量（t/a）
处置措施
1
钣金加工
不锈钢边角料
5.5
经收集后外售资源公司
2
焊接工序
焊渣
0.015
3
石英石切割
石英石边角料
0.3
经收集后外售作为建筑材料综合利用
4
废水处理
沉淀池沉渣
0.16
5
废气处理
除尘器收集粉尘、车间沉降收集粉尘
17.5334
6
发泡工序
废发泡干料
2.5
暂存危废间，委托有资质的单位定期拉走处理
7
废气处理
废灯管
0.01
8
设备检修
废液压油、废含有抹布、手套
0.06
9
员工生活
生活垃圾
13.5
垃圾桶收集后由环卫部门拉走处理
10
原辅料储存
废胶桶、废发泡料包装桶
5
经收集后由供应商拉走回收用作原始用途（发泡料黑料包装桶、发泡白料包装桶、胶桶），不作为固废考虑
3、现有工程污染物各污染治理措施及实际排放情况

现有工程各污染治理措施详见下表，各污染物实际排放量详见表2-20。

  现有工程各污染处理措施一览表

项目
污染治理设施
废气
陈列柜、保鲜柜生产线
剪板废气
全封闭车间，自然沉降后无组织排放
焊接烟尘
采用焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放
发泡废气
二次密闭，通过负压收集后进入等离子+UV光氧设施（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
制冷剂注入
位于密闭车间内，采用密闭连接、阀门控制

黑料、白料储罐呼吸废气
全封闭储罐，无组织排放
制冷展示石材柜面生产线
雕刻粉尘
位于全封闭车间内，并进行二次密闭，采用湿法雕刻
切割、打磨抛光粉尘
经集气罩收集后进入袋式除尘器（TA002）处理后，由1根15m排气筒（DA002）排放
粘贴废气
经集气罩收集后进入光氧等离子一体机（TA003）处理后，由1根15m排气筒（DA003）排放
食堂油烟
经集气罩收集由油烟净化器净化后由专用烟道排放
废水
雕刻废水
经沉淀池沉淀后回用于雕刻工序，定期补充新鲜水，不外排。
食堂废水、生活污水
食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理后经污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理。
固体废物

一般固废
经收集后暂存于一般固废暂存间
危险废物
经收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位拉走处理
生活垃圾
经垃圾桶收集后，委托环卫部门拉走统一处理
  现有工程污染物实际排放总量汇总情况表

项目

污染物名称

实际排放量（t/a）

大气污染物
颗粒物
0.0316
非甲烷总烃
0.5463
油烟
0.0024
水污染物

COD

0.2016
NH3-N

0.0228
SS
0.01344
BOD5
0.1426
动植物油
0.0192
固体废物

不锈钢边角料
5.5
焊渣
0.015
石英石边角料
0.3
沉淀池沉渣
0.16
除尘器收集粉尘及车间沉降粉尘
3.4092
废发泡干料
2.5
废灯管
0.01
废液压油、废含有抹布、手套
0.06
生活垃圾
13.5
4、与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题及拟采取的“以新带老”环保措施
根据现场勘查，现有工程存在的环境问题以及“以新带老”措施见下表：
  现有工程存在的环保问题以及整改措施

序号
现场问题
整改措施
整改期限

1
发泡废气未采取有效的治理措施（等离子+UV光氧设施）
将现有等离子+UV光氧设施升级改造为活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施（TA001）处理发泡废气及储罐呼吸废气
本次改建项目验收之前

2
储罐呼吸废气无组织排放，未设置集气处理设施
3
粘贴废气未采取有效的治理措施（光氧等离子一体机）
将现有光氧等离子一体机升级改造为二级活性炭吸附设施（TA002）处理粘贴废气
本次改建项目验收之前

4
《河南科美瑞商用冷柜有限公司年产7千套制冷展示石材柜面项目环评影响报告表》（二期工程）暂未验收
企业及时进行环保竣工验收工作，完善环保文件档案
本次改建项目验收之前

5、现有项目采取“以新带老”环保措施后排放量核算

企业通过采取“以新带老”措施后，现有企业废气各污染物排放量核算结果详见下表。



	
	  现有工程整改前后废气污染物产排情况一览表
废气
污染因子
产生量t/a
整改前排放情况
废气处理工艺
整改后有组织排放情况
整改后无组织排放情况
有组织排放量t/a
无组织排放量t/a
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
剪板废气
颗粒物
0.0713
/
0.0357（0.0594kg/h）
密闭车间
/
/
/
0.0357
0.0594
焊接废气
颗粒物
0.00432
/
0.0004（0.0005kg/h）
焊接烟尘净化器（处理效率90%）
/
/
/
0.0004
0.0005
制冷剂注入
非甲烷总烃
挥发量甚微，不做量化分析
/
极少量
密闭车间
/
/
/
极少量
/
发泡废气
非甲烷总烃
1.8789
0.5355（0.0744kg/h）
0.0939（0.0130kg/h）
负压收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施（TA001）+15m高排气筒（DA001）（负压收集效率95%，处理效率90%，风量4000m3/h）
0.1785
0.0248
6.20
0.0939
0.0130
黑料、白料储罐呼吸废气
非甲烷总烃
0.0578
/
0.0578（0.008kg/h）
0.0055
0.0008
0.19
0.0029
0.0004
粘贴废气
非甲烷总烃
0.04
0.0108（0.0180kg/h）
0.004（0.0067kg/h）
集气罩+二级活性炭吸附设施（TA002）+15m高排气筒（DA002）（收集效率90%，处理效率80%，风量5000m3/h）
0.0072
0.0120
2.4
0.004
0.0067
切割、打磨抛光废气
颗粒物
3.5111
0.0316（0.0527kg/h）
0.0702（0.1170kg/h）
集气罩+袋式除尘器（TA003）+15m高排气筒（DA002）（收集效率90%，处理效率99%，风量1000m3/h）
0.0316
0.0527
3.51
0.0702
0.1170
食堂油烟
油烟
0.0243
0.0024（0.0027kg/h）
/
油烟净化器（处理效率90%，风量3000m3/h）
0.0024
0.0027
0.9
/
/
注：废气相关数据根据现有工程现状监测数据进行核算，根据企业提供资料，该监测期间陈列柜、保鲜柜生产线生产负荷为80%，展示石材柜面生产负荷为70%；上述废气产排数据均为考虑工况为100%的情况下废气污染物产排情况。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

本项目所在区域属于二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价基本因子引用环境空气质量模型技术支持服务系统统计的商丘市2023年环境空气质量数据，各因子统计结果见下表。
  环境空气质量现状监测统计表

污染物

评价指标

现状浓度

标准限值

占标率（%）

超标倍数
达标情况

SO2
年平均质量浓度
8μg/m3
60μg/m3
13%
0
达标
NO2
年平均质量浓度
21μg/m3
40μg/m3
52.5%
0
达标
PM10
年平均质量浓度
71μg/m3
70μg/m3
101.4%
0.014
超标
PM2.5
年平均质量浓度
46μg/m3
35μg/m3
131.4%
0.314
超标
O3
8小时平均第90百分数
169μg/m3
160μg/m3
105.6%
0.056
超标
CO
24小时第95百分位数
0.9mg/m3
4mg/m3
22.5%
0
达标
由上表可知，评价区域内大气环境中SO2、NO2年平均浓度、CO24h平均浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10浓度、O38h平均浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为不达标区。

针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会发布了《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》，从“坚持稳中求进工作总基调，以改善环境空气质量为核心，以降低细颗粒物 (PM2.5)浓度为主线，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以更高的标准打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战，扎实抓好减污降碳协同增效、工业污染治理减排、移动源污染控制、面源污染综合治理、重污染天气联合应对、科技支撑能力建设六个攻坚行动，健全和完善大气环境治理体系，加快推动发展方式绿色低碳转型”等手段，完成商丘市空气质量改善和主要大气污染物总量减排目标任务，助力经济高质量发展。
2、地表水环境

项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，本项目所在区域地表水体为大沙河，大沙河属于IV类地表水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次评价采用民权县人民政府公示的民权县2023年1-3月份水环境质量，对戚店断面的监测数据，监测统计结果见下表。
  地表水环境质量现状监测统计结果表  单位：mg/L

采样时间

采样地点

COD（mg/L）

氨氮（mg/L）

总磷（mg/L）

2023年1月10日

戚店断面
27.8

0.518

0.100

2023年2月20日

24.6

0.357

0.060

2023年3月20日

20.3

0.308

0.053

标准指数
0.68~0.93

0.21~0.35

0.18~0.33

最大超标倍数
0

0

0

Ⅳ类
≤30

≤1.5

≤0.3

由上表可知，民权大沙河戚店断面所测指标均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。项目所在区域地表水质量较好。
3、声环境

本改建项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行现状监测。

4、生态环境

本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，现状四周多为一般企业、道路等，所在地区的生态系统以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍惜濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。
5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响。
6、土壤、地下水环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目运营期厂区采取分区防渗、加强厂区管理情况下，项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染，故本次评价不进行地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境 

本项目厂界外500米范围内的敏感点详见下表。

  本项目大气环境保护目标一览表
名称

坐标（经纬度）
保护对象

保护

内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界项目距离/m

民权县曙光小学
115.06573
34.36502
学校
人群（约800人）
二类
西
281
2、声环境

本项目厂区边界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境

本项目周边均为集中供水，项目厂界500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，利用厂区内现有厂房进行建设，不新增用地，厂区用地范围内无生态环境保护目标，周围主要为道路和其他企业，所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。因此不再进行生态现状调查。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目发泡及储罐呼吸废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物排放特别限值，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉VOCs企业绩效引领指标要求（NMHC不高于30mg/m3），具体见下表。
  《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
序号

污染物
排放限值
适用的合成树脂类型
污染物排放监控位置
1
非甲烷总烃
120mg/m3
所有合成树脂
车间或生产设施排气筒
单位产品非甲烷总烃排放量
0.3kg/t产品
所有合成树脂（有机硅树脂除外）
注：（1）待国家污染物监测方法标准发布后实施。
运营期厂区内无组织废气非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值特别排放限值要求，详见下表。
  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物项目
特别排放限值
限值含义
无组织排放监控位置

NMHC
6
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
20
监控点处任意一次浓度值
运营期厂界无组织废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关浓度限值要求，其中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 其他企业相关要求。具体详见下表。
  厂界无组织污染物排放限值要求

序号
污染物项目
浓度限值
标准名称
1
颗粒物
1.0mg/m3

（周界外浓度最高点）
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
2
非甲烷总烃
4.0
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9
2.0
豫环攻坚办[2017]162号文 附件2
2、废水
项目不新增员工，因此不新增生活污水；根据项目生产工艺流程及产污环节图（图2-1），项目生产不产生生产废水。本改建项目不产生废水。

3、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类，具体标准限值见下表。

  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3
65
55
4
70
55
4、固废

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。



	总量

控制

指标
	1.废水污染物总量控制
项目不新增员工，因此不新增生活污水；根据项目生产工艺流程及产污环节图（图2-1），项目生产不产生生产废水。本改建项目不产生废水，因此本改建项目不涉及废水总量控制指标。
2.废气污染物总量控制

现有工程排放总量：根据分析，现有工程实际有组织排放VOCs （非甲烷总烃）0.5463t/a，颗粒物0.0316t/a。
“以新带老”削减量：项目采取“以新带老”措施后，全厂VOCs （非甲烷总烃）有组织排放量减少0.4471t/a。
本项目排放量：本次改建工程非甲烷总烃有组织排放量0.1656t/a，颗粒物有组织排放量为0。
原环评批复总量：根据现有工程环评文件及批复文件：“河南科美瑞商用冷柜有限公司年产50万台陈列柜、保鲜柜项目”中总量：VOCs0.14t/a，“年产7千套制冷展示石材柜面项目”中总量：VOCs0.012t/a，颗粒物0.0325t/a；即原环评批复总量：非甲烷总烃0.152t/a，颗粒物0.0325t/a
新增总量指标：非甲烷总烃0.1128t/a。
根据《河南省生态环境厅关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（2024年10月30日）中“二、审核要点  2.上一年度环境空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求的县（市、区），相关污染物要按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的县（市、区），氮氧化物、挥发性有机物、二氧化硫、烟粉尘四项污染物均需进行2倍削减替代。”，本项目位于环境空气细颗粒物年平均浓度不达标区，因此项目VOCs（非甲烷总烃）需要进行2倍削减替代，故项目削减替代量为VOCs（非甲烷总烃）0.2256t/a。

项目削减替代源为区域削减，削减源为已关停的民权县庄子镇山河蔬菜加工厂，根据民权县庄子镇山河蔬菜加工厂环评报告，民权县庄子镇山河蔬菜加工厂总量控制指标为VOCs1.702t/a；满足本项目削减替代量VOCs（非甲烷总烃）0.2256t/a要求，经替代后民权县庄子镇山河蔬菜加工厂剩余总量控制指标为1.4764t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	根据现场勘查，本次改建项目依托现有厂区生产车间、仓库等进行生产改建，只需进行设备安装等，不涉及大规模基础开挖，故本次评价不再针对施工期进行评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废水

项目不新增员工，因此不新增生活污水；根据项目生产工艺流程及产污环节图（图2-1），项目生产不产生生产废水。本改建项目不产生废水。
2、大气
（1）污染工序和源强分析
本次项目主要改建内容为在依托现有工程生产设备（箱体发泡设备除外）、生产车间的情况下年产25万台300-1000L陈列柜、保鲜柜替代现有工程的25万台100-300L陈列柜、保鲜柜产能，即项目建设完毕后全厂生产25万台100-300L陈列柜、保鲜柜及25万台300-1000L陈列柜、保鲜柜，本改建项目陈列柜、保鲜柜的生产工序、生产原料均不改变，仅增加部分原辅料用料；且项目改建完毕后，全厂发泡废气采用同一废气治理设施处理排放、焊接烟尘依托现有工程污染治理设施治理，因此，本次将对改建工程及改建后全厂废气产生情况进行评价。
本次改建项目营运期废气主要为剪切废气、发泡废气、储罐呼吸废气、制冷剂注入废气及焊接烟尘。
1）有机废气

①发泡废气
本次改建项目新增1条箱体发泡生产线（4工位），位于东车间内的发泡车间内，东车间发泡车间内现有1条箱体发泡生产线和1条门体发泡生产线。项目改建完毕后，发泡车间内共有2条发泡生产线（共8工位）和1条门体发泡生产线。企业所用发泡料主要成分为聚醚多元醇（白料）和异氰酸酯（黑料），发泡剂为白料中的环戊烷，通过计量泵计量混合后添加至发泡机。发泡工序将发泡白料（组合聚醚）和发泡黑料（异氰酸酯）作为发泡料进行混合，生成聚氨酯，发泡剂不断汽化成泡沫，使聚氨酯膨胀填充外箱和内胆之间的空隙。
发泡过程中，白料组合聚醚基本完全参与反应，黑料异氰酸酯基本不挥发。在发泡初级反应中黑料中异氰酸根（-NCO）与白料中羟基（-OH）在催化剂（环戊烷）的作用下反应放热，使温度达到50℃左右时，发泡剂环戊烷汽化，起发泡作用，但不参与反应。发泡生成的聚氨酯为硬质闭孔型，反应过程中环戊烷汽化，大部分环戊烷封闭在闭孔中，少量挥发。在加注料过程发泡剂注入口附近有极少量发泡剂冲破聚氨酯泡沫表面挥发出来产生发泡废气，发泡废气以非甲烷总烃计（含环戊烷）。

根据企业提供资料，改建项目产品因柜体体积增加，发泡工序原辅料相应增加，生产25万台300-1000L陈列柜、保鲜柜所用黑料、白料约为生产25万台100-300L陈列柜、保鲜柜用料的1.8倍。本次改建项目发泡废气污染物源强采用类比法确定，改建项目发泡黑料与发泡白料混合比例与现有工程一致（黑料：白料=1:1.5），且改建项目生产工艺、原辅材料均与现有工程一致，部分生产设备均依托现有工程生产设备，新增的发泡生产线相较于现有工程更为先进，本次改建项目类比现有工程可行。
根据企业提供的现有工程2024年3月30日的现状监测数据（未对进口进行监测，本次现有工程进口污染物产生量根据检测报告出口排放速率、废气处理设施效率、集气效率进行反推），根据检测报告（详见附件9）现有工程发泡工序排气筒出口非甲烷总烃排放速率为0.0568~0.0595kg/h，根据企业提供资料，该次检测期间生产负荷约为80%，按生产负荷100%折算，年产50万台100-300L陈列柜、保鲜柜发泡废气非甲烷总烃排放速率为0.071~0.0744kg/h，现有工程发泡工序日工作24h，年工作300天，本次按照最大排放速率进行核算，企业年产50万台100-300L陈列柜、保鲜柜发泡废气非甲烷总烃排放量为0.5355t/a，监测期间，现有工程发泡废气经“等离子+UV光氧催化”装置处理，废气处理效率按70%计，负压集气效率按95%计，则现有工程发泡废气非甲烷总烃产生量为1.8789t/a。

则项目生产25万台100-300L陈列柜、保鲜柜发泡废气非甲烷总烃产生量为0.9395t/a，生产25万台300-1000L陈列柜、保鲜柜发泡废气非甲烷总烃产生量为1.6911t/a。

综上，项目现有工程发泡工序非甲烷总烃产生量为1.8789t/a，改建工程发泡工序非甲烷总烃产生量为1.6911t/a，改建后全厂发泡工序非甲烷总烃产生量为2.6306t/a。
②储罐呼吸废气

本扩建项目不新增发泡料储罐，依托现有工程黑料、白料储罐，现有工程设有1个1m3发泡黑料储罐、1个1m3发泡白料储罐，且现有工程环评中未考虑储罐呼吸废气，本次同时对现有工程储罐呼吸废气进行核算。根据企业提供的白料MSDS，白料中聚醚多元醇蒸气压室温下可忽略，因此储罐废气仅考虑白料中环戊烷、黑料的储罐废气。

储罐废气主要是物料蒸发损失产生的，物料蒸发损失包括两种情况：一是当气温升降，罐内空间物料蒸气和空气的蒸气分压增大或减小，因而使物料、蒸气和空气通过呼吸阀或通气孔形成呼吸过程，该过程成为小呼吸；二是储罐进出物料，由于液体升降使气体容积增减，导致静压差发生变化，这种由于罐内液面变化而形成的呼吸作用称作大呼吸。废气量估算采用美国国家环保局推荐的计算公式： 
A.小呼吸损失
小呼吸排放（物料存储损失）是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩产生的蒸气排放，是非人为干扰的自然排放方式。储罐小呼吸排放量计算公式为：
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式中：LB—固定顶罐的无组织挥发量，kg/a；

      M—储罐内蒸汽分子量；
P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，pa；

D—罐体直径，m；

H—平均蒸汽空间高度，m；

△T—一天之内的平均温差，℃；

FP—涂层因子（无量纲）；

C—罐体调节因子（无量纲），直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，直径大于9m的，C=1；

Kc—产品因子（石油原油Kc=0.65，其他有机液体取1.0）。
项目储罐小呼吸废气计算情况详见下表。
  项目储罐小呼吸废气计算情况一览表

物质
M
P

（pa）
D

（m）
H

（m）
△T

（℃）
FP
C
Kc
LB（kg/a）
环戊烷
70
36600
0.6
0.2
10
1.2
0.132
1
0.7376
黑料
350
0.0213
0.6
0.2
10
1.2
0.132
1
0.0002
B.大呼吸损失

大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。储罐接收液体时，由于液面不断上升，罐内混合气体被压缩，导致压力不断升高，当气体空间的压力大于压力阀的控制值时，压力阀开启，混合气体溢出罐外，从而产生蒸发损失。根据物料储量、性质，参照采用大呼吸损耗经验计算公式，如下：
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式中：LW—储罐的工作损失，kg/a；

M—储罐内蒸汽分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力，pa；
KN—周转因子（无量纲），取值按周转次数（K）确定：K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN≈0.26；本改建项目黑料用量900t/a（737.7m3），白料用量1350t/a（1227.3m3），黑料储罐周转次数为738次，白料储罐周转次数为1228次，则黑料储罐与白料储罐KN≈0.26；
Kc—产品因子（石油原油Kc=0.65，其他有机液体取1.0）；

V—储罐进料量，m3/a，改建项目黑料进料量737.7m3，环戊烷进料量184.1m3；
项目储罐大呼吸废气计算情况详见下表。
  项目储罐大呼吸废气计算情况一览表

项目情况
物质
M
P

（pa）
KN
Kc
V（m3/a）
Lw（kg/a）
现有工程
环戊烷
70
36600
0.26
1
204.5
57.0496
黑料
350
0.0213
0.26
1
819.7
0.0007
改建工程
环戊烷
70
36600
0.26
1
184.1
51.3586
黑料
350
0.0213
0.26
1
737.7
0.0006
改建后全厂
环戊烷
70
36600
0.26
1
286.4
79.8973
黑料
350
0.0213
0.26
1
1147.5
0.0010
综上，项目现有工程储罐呼吸废气非甲烷总烃产生量为0.0578t/a，改建工程储罐呼吸废气非甲烷总烃产生量为0.0521t/a，改建后全厂储罐呼吸废气非甲烷总烃产生量为0.0806t/a。
评价要求：

改建工程发泡工序与现有工程发泡工序位于同一车间，并共用黑、白料储罐，且现有工程发泡废气采用“等离子+UV光氧设施”处理，虽能达标排放，但该废气处理设施处理效率不稳定，且属于《国家污染防治技术指导目录（2024 年，限制类和淘汰类）》低效，淘汰类工艺；评价要求企业新建1座“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”设施（TA001）用于处理改建后全厂发泡废气及储罐废气，发泡废气及储罐废气经处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。
根据《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013版）中密闭性集气罩风量计算公式：

Q=V0×n
式中：Q—集气罩风量，m3/h；

V0—集气体积，m3，发泡车间体积为180m3，黑料及白料储罐体积为1m3；

n—换气次数，次/h，根据《三废处理工程技术手册废气卷》的规定“工厂一般作业室每小时换气次数为20次”，取20次/h；
经计算，项目发泡工序及储罐物料在存放所需风量为3640m3/h，考虑到管道漏风及运行安全系数，发泡工序及储罐物料在存放工序风机设计风量以4000m3/h计。发泡废气及储罐呼吸废气采用负压收集，集气效率按95%计，“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”治理设施对有机废气的去除效率按90%计，则经“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”设施处理后，项目发泡废气及储罐呼吸废气非甲烷总烃产排情况详见下表。

  项目非甲烷总烃产排情况一览表
污染物种类
产污环节

排放形式
废气量m3/h
产生量t/a
工作时间h/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
治理设施
处理效率%
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
非甲烷总烃
改建工程发泡工序及储罐呼吸
有组织DA001
4000
1.656
7200
0.2300
57.5
活性炭吸附/脱附+催化燃烧
90
0.1656
0.0230
5.75
无组织
/
0.0872
0.0121
/
封闭车间
/
0.0872
0.0121
/
改建后发泡工序及储罐呼吸
有组织DA001
4000
2.5756
7200
0.3577
89.4
活性炭吸附/脱附+催化燃烧
90
0.2576
0.0358
8.94
无组织
/
0.1356
0.0188
/
封闭车间
/
0.1356
0.0188
/
③制冷剂注入

本项目在灌注制冷剂R290（丙烷） 、R600a(异丁烷)工序过程中，灌注枪头与产品冷媒注入口接头为密闭连接、阀门控制，另外制冷系统在灌注前须进行真空检验，确保灌注过程的密闭性故冷媒废气的挥发量甚微，本次评价不做量化分析。
1）颗粒物

①剪切废气

项目剪切采用激光切割机，有一定量烟尘产生。本项目剪切烟尘产污参考《激光切割烟尘分析与除尘系统》(王志刚、汪立新、李振光著)，每台激光切割机烟尘产生量为39.6g/h，项目有3台激光切割机，故剪切烟尘产生速率为118.8g/h，，现有工程生产50万台100-300L陈列柜、保鲜柜时剪切时长约600h/a，扩建工程生产25万台300-1000L陈列柜、保鲜柜时焊接时长约450h/a。现有工程剪切烟尘产生量为0.0713t/a，改建工程剪切烟尘产生量为0.0535t/a，改建完成后全厂剪切烟尘产生量为0.0892t/a。

项目剪切工序位于全封闭车间内，由于剪切原料为不锈钢板，剪切烟尘经车间内自然沉降后无组织排放，沉降速率约50%，经计算，项目现有工程剪切烟尘排放量为0.0357t/a（0.0594kg/h），改建工程剪切烟尘排放量为0.0268t/a（0.0594kg/h），改建后全厂剪切烟尘排放量为0.0446t/a（0.0594kg/h），评价要求加强生产车间通风换气。
②焊接烟尘

改建工程焊接工序依托现有工程生产设备，采用氧气-乙炔焊。氧气-乙炔焊接利用氧气与乙炔燃烧时产生的化学能转化为电能进行焊接，该过程会产生少量焊接烟尘。
根据企业提供资料，现有工程生产50万台100-300L陈列柜、保鲜柜时焊接时长约900h/a，扩建工程生产25万台300-1000L陈列柜、保鲜柜时焊接时长约600h/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学），采用氧气-乙炔焊接方式进行焊接，施焊时发尘量为40-80mg/min，项目按照最不利因素考虑，现有工程焊接烟尘产生量为0.0043t/a（0.0048kg/h），改建工程焊接烟尘产生量为0.0029t/a（0.0048kg/h），改建完成后全厂焊接烟尘产生量为0.0050t/a（0.0048kg/h）。
评价要求：

改建工程焊接烟尘依托现有工程焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放，处理效率为90%，经计算，项目现有工程焊接烟尘排放量为0.0004t/a（0.0005kg/h），改建工程焊接烟尘排放量为0.0003t/a（0.0005kg/h），改建后全厂焊接烟尘排放量为0.0005t/a（0.0005kg/h）。
本次改建工程废气污染物产排情况详见下表，改建后全厂废气污染物产排情况详见表4-5。

  改建工程废气污染物产排情况一览表

污染源
排放形式
污染物
污染物产生

治理措施
污染物排放

排放时间h
核算方法
废气量m3/h
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
工艺
效率%
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
发泡工序、储罐呼吸
有组织DA001
非甲烷总烃
类比法

4000
1.656
0.2300
57.5
活性炭吸附/脱附+催化燃烧
90
0.1656
0.0230
5.75
7200
无组织
/
0.0872
0.0121
/
车间密闭
/
0.0872
0.0121
/
制冷剂注入废气
无组织
非甲烷总烃
/

/
极少量
/
/
车间密闭
/
极少量
/
/
7200
剪切废气
无组织
颗粒物

产污系数法

/

0.0535
0.1188
/
车间密闭
50
0.0268
0.0594
/
450
焊接废气
无组织
颗粒物
产污系数法
/
0.0029
0.0048
/
焊接烟尘净化器
90
0.0003
0.0005
/
600
  改建后全厂废气污染物产排情况一览表

污染源
排放形式
污染物
污染物产生

治理措施
污染物排放

排放时间h
核算方法
废气量m3/h
产生量t/a
产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
工艺
效率%
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
发泡工序、储罐呼吸
有组织DA001
非甲烷总烃
类比法

4000
2.5756
0.3577
89.4
活性炭吸附/脱附+催化燃烧
90
0.2576
0.0358
8.94
7200
无组织
/
0.1356
0.0188
/
车间密闭
/
0.1356
0.0188
/
制冷剂注入废气
无组织
非甲烷总烃
/

/
极少量
/
/
车间密闭
/
极少量
/
/
7200
剪切废气
无组织
颗粒物
产污系数法
/
0.0892
0.1188
/
车间密闭
50
0.0446
0.0594
/
750
焊接废气
无组织
颗粒物
产污系数法
/
0.0050
0.0048
/
焊接烟尘净化器
90
0.0005
0.0005
/
600
（2） 废气污染防治措施可行性分析及达标情况分析

1）废气污染防治措施可行性分析

①有机废气 

项目运营期发泡废气及储罐呼吸废气产生的有机废气采用一套“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”设施处理后经1根15m高排气筒排放。

“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置运行原理为：采用双气路或多气路连续工作，设两个或多个活性炭吸附床交替使用，配备一个催化燃烧室，有机废气经活性炭吸附装置吸附后，快达到饱和时停止吸附操作，然后用热气流将有机物从活性炭上脱附出来使活性炭再生，脱附下来的有机物经催化燃烧装置内置的电加热装置加热至300~350℃，（加热温度由温控检测加以控制），在催化剂作用下发生氧化反应，生成二氧化碳和水，并释放大量热量，该热量通过催化净化装置内的热交换器，一部分再来用加热脱附出的高浓度废气，另外一部分作为活性炭脱附热气源使用。达到脱附—催化燃烧自平衡过程后关闭电加热装置，这时脱附处理系统靠废气有机物做燃料燃烧维持正常运转，无需外加能源可使再生过程达到自平衡循环，极大降低能耗，同时催化燃烧过程无二次污染的产生。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），泡沫塑料制造（反应发泡、挤出发泡、模塑发泡、涂覆发泡）过程废气污染治理设施工艺包括除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法、以上组合技术。本项目发泡及吸附有机废气采用“活性炭吸附/脱附+催化燃烧”组合工艺处理，项目有机废气防治措施可行。

②焊接烟尘

项目焊接工序焊接烟尘（主要为颗粒物），焊接烟尘的处理措施为焊接烟尘净化器。焊接烟尘净化器工作原理为：通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-33-37,431-434机械行业系数手册》中09焊接工序产污系数表中，焊接工序末端治理技术为多管旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、其他（移动式烟尘净化器）、单筒（多筒并联）旋风、袋式除尘等技术，本项目焊接烟尘净化器属于其他（移动式烟尘净化器），因此，焊接烟尘净化器属于可行技术。
2）达标情况分析

①有组织废气达标排放分析
改建工程及改建后全厂有组织废气达标排放情况详见下表。

   有组织废气达标情况一览表

产污

环节

排气筒

污染物

有组织排放

排放标准

是否

达标
排放量
kg/h

排放浓度

mg/m3
排放量
t/a
排放浓度

mg/m3
改建工程发泡废气及储罐呼吸废气
DA001
非甲烷总烃
0.1656
5.75
0.6741
30
是

改建后全厂发泡废气及储罐呼吸废气
DA001
非甲烷总烃
0.2576
8.94
1.0484
30
是

综上，改建工程及改建后全厂陈列柜、保鲜柜生产线生产过程中非甲烷总烃有组织排放浓度及排放量均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉VOCs企业绩效引领性指标要求（NMHC不高于30mg/m3）。

②无组织废气达标排放分析

本项目生产过程中未被收集的非甲烷总烃及焊接烟尘经处理后以无组织形式排放，建设单位应针对无组织废气排放采取有效的控制措施： 

VOCs物料储存于密闭的容器、包装袋、储库中。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 

项目VOCs物料采用管道输送方式转移，转移时采用密闭容器。 

生产过程中涉及VOCs产生的环节，在密闭空间或设施中实施，废气排至废气收集处理系统。 

焊接、制冷剂注入工序全部位于封闭车间内，车间内地面全部硬化，大门设置硬质材料门。
厂区地面全硬化或绿化处理，无裸露土地，定期洒水降尘，清扫地面。 

加强车间管理，定期清扫车间，在工作时工作人员做好防护工作，减少无组织排放颗粒物对外环境影响。 

建设单位采取以上措施后，本项目颗粒物厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（颗粒物1.0mg/m3）；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2其他企业建议值（非甲烷总烃2.0mg/m3）；非甲烷总烃厂区内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值特别排放限值要求（监控点处1h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次浓度值20mg/m3）。

（3）废气排放口基本情况

项目废气排放口基本情况详见下表。

  项目废气排放口基本情况一览表

序号

产污

环节

污染物

排气筒高度

排气筒内径

温度

编号及名称

类型
地理坐标

1

发泡废气及储罐呼吸废气
非甲烷总烃
15m

0.3m

80℃
DA001
一般排放口
115.07145

34.36478
（4）监测要求及计划

本项目属于C3464制冷、空调设备制造，发泡工序参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下：

  本次改建项目有组织废气监测方案

监测点位

监测指标

监测频次
监测点
DA001
非甲烷总烃
1次/半年
排气筒常规监测孔
  无组织废气监测方案

监测点位
监测指标
监测频次
监测点
厂界
颗粒物、非甲烷总烃
1次/半年
厂界上风向、下风向
厂区内车间外
非甲烷总烃
1次/半年
厂区内车间外
（5）非正常工况

该项目非正常考虑污染物排放控制措施达不到应有效率从而发生非正常排放，一般60分钟内可以恢复正常，一般性事故的非正常排放概率约1年1次，为小概率时间。非正常工况下项目污染物的产生及排放量见下表。
  废气非正常工况排放情况一览表

产排污环节

污染物种类

排放量

kg/次
排放浓度mg/m3
排放速率

kg/h
净化效率%
持续时间
达标情况

改建工程发泡废气及储罐呼吸废气
非甲烷总烃
0.2300
57.5
0.2300
0
60min
超标
改建后全厂发泡废气及储罐呼吸废气
非甲烷总烃
0.3577
89.4
0.3577
0
60min
超标
非正常工况下，改建工程及改建后全厂发泡废气及储罐呼吸废气非甲烷排放浓度均不能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉VOCs企业企业绩效引领性指标要求（NMHC不高于30mg/m3），因此非正常工况对环境影响程度较大。

为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

3、噪声

（1）噪声源强及降噪措施

本次改建项目运营期主要噪声源为风机、发泡生产线等高噪声设备运行产生的噪声，设备运行噪声级为70～90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，可降噪20dB（A）。设备各噪声源源强及治理效果详见下表。


	
	  项目噪声源强调查表（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置

声源源强

声源控制措施
运行时段

X
Y
Z
声功率级dB(A)/m
1
风机
/
6.9
2.4
1.2
85/1
底座设置减振垫并设置隔声罩，同时加强设备维护管理等措施

最大7200h

注：表中坐标以厂界中心（115.07127,34.36475）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
  项目噪声源强调查表（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段
建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声压级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离（m）
1
东车间
箱体发泡生产线,4台（按点声源组预测）
80（等效后：86.0)
基础减振、密闭隔音

-43.3
11.4
1.2
28.5
48.8
51.2
35.1
56.9
52.2
51.8
55.1
7200h
20.0
20.0
20.0
20.0
30.9
26.2
25.8
29.1
1
注：表中坐标以厂界中心（115.07127,34.36475）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
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式中：Leq —预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
项目四周厂界噪声预测结果见下表。

  项目厂界噪声预测结果一览表

预测方位
最大值点空间相对位置/m
时段
贡献值（dB(A)）
标准限值（dB(A)）
达标情况
X

Y

Z

东侧
110.2
-10.7
1.2
昼间
44.9
65
达标
东侧
110.2
-10.7
1.2
夜间
44.9
55
达标
南侧
33.9
-102.1
1.2
昼间
56.6
75
达标
南侧
33.9
-102.1
1.2
夜间
48.5
55
达标
西侧
-105.8
42.5
1.2
昼间
43.9
65
达标
西侧
-105.8
42.5
1.2
夜间
43.9
55
达标
北侧
-27.6
93.8
1.2
昼间
45.2
65
达标
北侧
-27.6
93.8
1.2
夜间
45.2
55
达标
根据上表预测结果，项目东、西、北边界噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）），南边界噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）），项目运行对周边声环境质量影响不大。

（3） 噪声污染防治措施可行性分析

项目拟采取以下噪声防治措施：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声设备，以防止项目营运期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对高噪声设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到15~25dB(A)。

（3）在厂区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，其噪声源强可衰减约5dB(A)。

（4）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往车间内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。
以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。
（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），项目厂界环境噪声监测如下表。

  噪声监测计划表

监测点位

监测项目

监测频次

厂界四周

等效A声级

每季度1次（委托有监测资质单位）
4、固体废物

根据提供资料，项目生产过程中产生的发泡黑料包装桶及发泡白料包装桶产生量约4.5t/a，发泡黑料包装桶及发泡白料包装桶经收集后交由供应商回收后用于原始用途（分别作为发泡黑料包装桶及发泡白料包装桶）。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.1a章节：任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。
因此，本次改建项目固体废物主要有不锈钢边角料、焊渣、废发泡干料、废活性炭、废催化剂等。其中不锈钢边角料、焊渣为一般固废，废发泡干料、废活性炭、废催化剂为危险废物。

（1）一般固体废物
①不锈钢边角料：根据企业提供资料，钣金工序不锈钢边角料产生量约为不锈钢板用量的0.1%，则本次改建工程不锈钢边角料产生量约3.75t/a，改建后全厂不锈钢边角料产生量约6.5t/a，经收集后定期外售资源公司。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为346-004-09。
②焊渣：根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），焊接过程中，焊渣产生量为焊丝用量的1%，本次改建工程焊丝用量为0.9t/a，改建后全厂焊丝用量为1.65t/a，经计算，改建工程焊渣产生量为0.009t/a，改建后全厂焊渣产生量为0.0165t/a，经收集后定期外售资源公司。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），一般固体废物代码为346-004-99。
项目一般固体废物产排情况详见下表。
  一般固体废物产生与处理情况一览表

固废

名称

产生

工序

形态

主要成分

废物类型

包装方式
改建工程产生量t/a

改建后全厂产生量t/a
处置方法
不锈钢边角料
钣金
固
钢、铁
一般固废
吨袋包装
3.75
6.5
经收集后定期外售

焊渣
焊接
固
氧化物
一般固废
吨袋包装
0.009
0.0165
（2） 危险废物

①废发泡干料：项目发泡过程中一般会有极少部分泡沫凸出设备外部，由人工进行清理；根据企业实际经验，平均每台陈列柜、保鲜柜发泡过程中有约5g左右的发泡料在表面残留，则本次改建工程废发泡干料产生量为1.25t/a，改建完成后全厂废发泡干料为2.5t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废发泡干料属于“HW13有机树脂类废物”，废物代码265-101-13危险特性：T。收集后暂存在厂区危废暂存间内，定期交给有资质的单位进行处理。
②废活性炭：项目有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施进行治理，治理设施中的活性炭需约每半年更换一次以保证废气治理效率，项目活性炭碳箱活性炭总填充量约2.7m3，活性炭密度约0.45~0.65g/cm3（本项目按0.55g/cm3计），填充量约1.5t，全年更换2次，则废活性炭量为3t/a；对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49其他废物”，废物代码为900-039-49，危险特性：T。收集后暂存在厂区危废暂存间内，定期交给有资质的单位拉走处理。
③废催化剂：项目有机废气采用活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施进行治理，治理设施中的催化剂约2年更换1次以保证废气治理效率，催化剂更换量为0.2t；对照《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂属于“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49，危险特性：T/In。收集后暂存在厂区危废暂存间内，定期交给有资质的单位拉走处理。
项目危险废物产生及处置情况详见下表。
  危险废物产生及处置情况一览表
序号
固废名称
物态/成分
产生
环节
危废类别及代码
产生量（t/a）

产废周期
改建工程
改建后全厂
1
废发泡干料
固态/聚氨酯
发泡
HW13/265-101-13
1.25
2.5
1次/a
2
废活性炭
固态/非甲烷总烃、活性炭
废气处理
HW49/900-039-49
3
3
2次/a
3
废催化剂
固态/金属钯、有机物
废气处理
HW49/900-041-49
0.1
0.1
1次/2a
（3）固废处置管理要求

①一般固体废物管理要求

本次改建项目依托现有工程一般固废暂存间（50m2），上述各类一般固废经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处理。现有工程一般固废暂存间的符合“三防”要求，固废间地面已做好硬化。

②危险废物管理要求

本次改建项目依托现有工程危废暂存间（2间，60m2），上述各类危险废物在岗位产生后，每班结束后由转运人员送至厂区危险废物暂存间分类贮存，定期委托有资质单位处理安全处置。

根据危废管理要求，评价从危废的产生、存放、转运、处理、处置等对建设单位提出具体的技术和管理要求。

1）产生

危险废物的产生车间必须备有一种安全存放该类危险废物的装置，一旦危险废物产生，立即将其妥善放入此装置内，并加以保管，直至运出车间进入厂内临时贮存间，评价同时建议对车间内产生的危险废物每班清理一次。

2）存放和贮存

车间存放设施

各车间产生的危险废物存放在车间临时贮存容器，该贮存容器应满足以下要求：

①装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

②装载危险废物的容器必须完好无损，定期对危险废物贮存容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
③禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，且盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
④液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符号GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》附录A所示的标签。
厂内临时贮存设施
危险废物在车间产生后，由车间内配备贮存容器收集，在转运至现有工程危废暂存间临时贮存。现有工程危险废物暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求：
①贮存间地面与裙角要用坚固、防渗、耐腐蚀的材料进行防渗处理：除采用混凝土硬化表面外，还应其涂刷必要的如环氧树脂类防渗层、防腐涂料和粘贴耐腐瓷砖，内墙防渗层做到0.5m高等措施，保证渗透系数≤10-10cm/s。

②不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；不同区域应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储存量的五分之一。

③贮存间必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及安全照明设施和观察窗口。
④贮存间都必须按GB15562.2《环境保护区图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。

⑤贮存间用以存放装载液体、半固体废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
⑥贮存间周围应设置围墙或其它防护栅栏，应配备相应的通讯设备、照明设备、消防设施、安全防护服装及工具等，并设有应急防护设施。
本次改建项目各类危险废物临时存放量和和暂存方式情况见下表。

  危险废物临时存放情况一览表
序号

固废名称

物态
车间临时存放方式
厂内危废间内暂存方式

1
废干发泡料
固态
托盘
安放木质托盘
2
废液压油
液态
产生岗位安放200L全封闭加盖油桶
全封闭加盖油桶，下方安放HDPE托盘

3
废含油抹布及手套
固态
全封闭衬膜防渗包装袋
全封闭衬膜防渗包装袋，设置HDPE胶筐（1m3）
4
废活性炭
固态
/
HDPE全封闭袋盖桶，下方安放HDPE托盘
5
废催化剂
固态
/
HDPE全封闭袋盖桶，下方安放HDPE托盘

除上述要求外，企业还应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求对危险废物暂存场所进行建设和管理。
3）转运
①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记记录。
②危险废物临时贮存间工作人员均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受处置单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
③危险废物产生车间工作人员、专员人员和临时贮存工作人员必须配备适当的人体保护设备（防护衣物、手套、面罩、呼吸罩等）。
④成立危险废物管理机构，负责危险废物的产生、厂内转运、临时贮存和委外处置各环节的管理。
4）处理处置
项目产生的危险废物在厂内临时贮存到一定量后，按照危废不同性质应及时送有相应处理资质的单位进行处置，并对危险废物的转移处理须严格按照《危险废物转移联单管理办法》等执行；

综上分析，本项目固体废物采取评价中提出的防治措施后，对周围环境影响较小。

5、土壤、地下水影响分析
项目运营期发泡废气及储罐呼吸废气经收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）达标排放；焊接烟尘依托现有工程焊接烟尘净化器处理后无组织排放，项目废气排放对周围土壤环境影响较小；改建项目不涉及废水，改建后全厂生活污水及食堂废水经隔油池+化粪池处理后经污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理；雕刻废水经沉淀池沉淀后，回用于雕刻工序，循环使用，定期补充新鲜水，不外排。因此改建项目运营期废气和废水对地下水、土壤的影响较小。固体废物分类收集，分类处置，依托现有工程一般固废暂存间及危废暂存间进行暂存，化粪池、隔油池、一般固废暂存间、危险废物暂存间均已按照相关要求进行防渗工作。
为有效防治土壤、地下水环境污染，现有工程已采取以下防治措施：

a源头控制措施：严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库、车间等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量做到“可视化”，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。各防渗区域做好防渗，防止污染环境。

b分区防渗：厂区污染区已划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。防渗措施要求见下表。

  改建后分区防渗措施一览表

序号

防渗分区

名称

防渗要求

1

重点防渗区

现有工程危险废物暂存间、发泡车间
地基：采用三层防渗，下层为三七夯实灰土，中间层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，上层为200mm厚的耐腐蚀混凝土层。

地面层：环氧树脂地坪防渗。总渗透系数≤10-10 cm/s。
4

一般防渗区

现有工程一般固废暂存间、东车间、化粪池、隔油池
场地全部硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。

5

简单防渗区

西车间、仓库、办公区、厂区地面等
一般地面硬化

本次改建项目未新增用地，依托现有工程已有车间进行生产改建，同时，本次改建项目危废产生量较少，依托现有工程危废间暂存，项目运营期无废水产生，因此本次改建项目依托现有工程分区防渗措施可行。运营过程中对各区域按相关要求做好防腐防渗措施，同时厂区道路硬化，无裸露土地，裸露土地均绿化，防止产生土壤、地下水污染。评价要求，本项目投产前需对现有工程防渗措施进行检查，排除因措施老化造成的环境污染，可以避免项目对周边土壤、地下水产生明显影响，营运期土壤污染防治措施是可行的。

6、环境风险

（1）风险物质识别

本项目为保鲜柜、陈列柜制造，属于通用设备制造业，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“环境风险：明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为制冷剂R290（丙烷）、R600a（异丁烷）、乙炔。根据项目使用原辅材料，项目危险物质主要为制冷剂R290（丙烷）、R600a（异丁烷）、乙炔、氧气、发泡料-黑料、发泡料-白料等。项目生产中可能发生的事故主要为发泡料-黑料、发泡料-白料泄露以及氧气、乙炔等遇明火等导致火灾等引发的次生/伴生污染物排放情形。上述危险物质理化特性详见表2-7、及表4-19至表4-21。

  乙炔理化性质及危险特性表

标识
中文名：乙炔
英文名：Acetylene
分子式：C2H2
分子量：26.04 UN编号：1001
危规号：21024
CAS号：74-86-2
包装分类：Ⅱ

包装标志：4
闪点：-17.78℃

引燃温度：305℃

理化性质
最小点火能：0.02mJ
燃烧热：1298.4KJ/mol
爆炸下限：2.1%
爆炸上限：80.0%
沸点：-83.8℃

熔点：-81.8℃（119Kpa）
相对密度（空气=1）：0.91
相对密度（水=1）：0.62
饱和蒸气压：4053Kpa（16.8℃）
临界压力：6.14Mpa
临界温度：35.2℃

溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯
性状
无色无味气体，工业品有使人不愉快的气味

健康危害
侵入途径：吸入

危害：具有微麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。

急性中毒：暴露于20%浓度时，出现明显缺氧症状，吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡，严重者昏迷、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐、当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。

毒性治疗
亚急性和慢性毒性，动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少，尸检有支气管炎、肺炎、肺水肿、肝充血和脂肪浸润。

危险特性
极易燃烧爆照，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会猛烈反应，与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应，能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。

灭火方法
切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话讲容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

禁忌物
强氧化剂、强酸、卤素

急救
吸入：迅速脱离现场直空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

防护措施
工程控制：生产过程密闭，全面通风。

呼吸系统防护：一般不需要特别防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜；

身体防护：穿防静电工作服；

手防护：带一般作业防护手套；

其他：工作场所禁止吸烟，避免长期仿佛接触，进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，需有人监护。
包装方法

钢质气瓶

储运条件
乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中,装如钢瓶内。充装要控制流速,注意静电积聚储存于阴凉，通风仓间内。仓间温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氣、氣、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

泄漏处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议处理人员配自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风、加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将渗出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

环境资料
该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。

废弃
允许气体安全的扩散到大气中火当作燃料使用。

  丙烷的理化性质及危险特性一览表

标识

中文名称：丙烷
分子量：44.10
化学品英文名称：propane
分子式：C3H8
UN编号：1978
CAS号：74-98-6
理化

性质

外观与性状
无色气体，纯品无臭。
临界压力(MPa)： 4.25
熔点(℃)：-189.6
相对密度(水=1)：0.58
沸点(℃)： -42.1
相对密度(空气=1)： 1.83
饱和蒸汽压(kPa)：53.32(-44.5℃)
临界温度(℃)： 96.8
溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚
毒性及健康危害

毒性

急性毒性(LD50)：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg（兔经皮）
LC50：
侵入途径

吸入。
健康危害

1%丙烷，对人无影响；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；在较高浓度的丙烷、丁烷混合气体中毒时，有头痛、头晕、兴奋或睡、恶心、呕吐、流涎、血压轻度降低、脉缓、神经反射减弱、无病理反射；严重有的发生继发性肺炎，液态丙烷可致皮肤者出现麻醉状态、意识丧失；冻伤。

急救措施

脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。吸入；迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输气，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医
燃烧爆炸危险性

燃烧性
易燃
燃烧分解物
一氧化碳、二氧化碳
闪点（℃）
-104
爆炸上限（v%）
9.5
引燃温度（℃）
450
爆炸下限（v%）
2.1
建规火险分级
甲
稳定性
稳定
聚合危害
不能出现
禁忌物
强气化剂、卤素。
危险特性
与空气混合能形成爆炸性混合物，明火、高热能引起燃烧炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，液体能腐蚀某些塑料、涂料和像胶，能积聚静电，引燃其蒸气。
储运条件与泄露处理
储运条件：储存于阴凉、通风良好的仓间内。远离火种、热源；防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上网处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
灭火方法
切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处，雾状水、干粉、二氧化碳。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防距离以外使用雾状水冷却暴露的容器，如果容器遇明火或长时间暴露于高温下，立即撤离到安全区域。
  异丁烷的理化性质及危险特性一览表

标识

中文名

异丁烷，2-甲基丙烷
分子式

C4H10
UN号
1696
CAS号
75-28-5
英文名

Isobutane；2-methylpropane
危险化学品序号
1696
理化性质

外观与性状
无色，稍有气味的气体
熔点

－159.4 ℃

饱和蒸气压
160.09kPa（0℃）
相对密度（空气＝1）
2.01
相对密度（水＝1）
0.56
沸点
-11.73℃
溶解性
微溶于水，溶于乙醚
毒性及健康危害
侵入途径

吸入、食入、经皮吸收
毒性

无资料
健康危害
具有弱刺激和麻醉作用。急性中毒：主要表现为头痛、头晕、啫睡、恶心、酒醉状态，严重者可出现昏述，慢性影响；出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲倦。

燃爆爆炸危险性
燃烧性

易燃
引燃温度

460
闪点
-82.8℃
燃烧分解物
一氧化碳、二氧化碳
爆炸上限
8.5%
爆炸下限
1.8%
禁忌物
强氧化剂
危险特性

易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火方法

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干炉。

急救方法
皮肤接触：不会通过此类途径接触；眼睛接触：不会通过此类途径接触；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：不会通过此类途径接触。
储运条件
储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

泄露处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（2）环境影响途径及危害后果
改建完成后全厂环境风险影响途径汇总如下：

  改建完成后全厂环境风险影响途径
序号
风险类型
分布情况
可能影响环境的途径
1
事故排放
废气治理设施
废气处理设施出现故障，导致废气不达标排放，对区域环境空气造成污染
2
原辅料泄漏
仓库、生产车间设施等
生产车间设备、原辅料容器破损，同时车间/仓库地面防渗层破损破损，导致有害物泄露并渗入土壤进入地下水，污染地下水和土壤
3
废水泄漏
隔油池、化粪池
废水收集管网出现破损泄漏，使地表水体受到污染， 渗入地下导致地下水污染；化粪池、隔油池等底部防渗性不好，导致废水下渗，污染土壤和地下水
4
泄漏以及火灾等引发的次生/伴生污染物
危废间、仓库、生产车间等
发泡黑料、发泡白料等可燃液体泄漏后污染周围大气环境；氧气、乙炔、丙烷、异丁烷等易燃气体遇热源和明火有燃烧的危险，进而对环境空气、地下水、地表水、土壤可能造成污染
（3）环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 附录B中对应临界量的比值Q按下式计算：
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式中：q1、q2、…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2、…Qn—每种危险物质的临界量，t。

计算出Q值后：

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

危险物质数量与临界量比值（Q）详见下表。

  改建后全厂危险物质存储情况

序号

名称

最大存储量q（t）

临界量Q（t）

qn/Qn

1
乙炔
0.928
10
0.0928
2
丙烷（R290）
3.8
10
0.38
3
异丁烷（R600a）
4.1
10
0.41
4
发泡料-黑料
45
/
/
5
发泡料-白料
70
/
/
6
氧气
0.344
/
/
Q值Σ

0.8828
根据上表，项目风险物质存储量低于临界量，Q值＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作可开展简单分析。
（4）风险防范措施
现有工程已设置以下防范措施：
1）物料储存风险事故防范措施
①储罐储存风险事故防范措施
a.项目使用的发泡料储罐安全性能符合相关技术标准要求，满足国家相关安全监督检验机构的监督检验。定期进行巡检和维护保养。

b.发泡料储罐区设置浓度检测报警装置，如发生泄漏，自动报警。

c.储罐区设置明显警示标识，设置围堰及备用收容设施，禁止非专业工作人员进入罐区范围；

d.划定禁火区域，禁绝一切火源；

e.罐区外设置移灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。
②生产车间及仓库储存风险事故防范措施
a.储存场所应根据物品性质，配备足够的、相适应的消防器材，并应装设消防、通讯和报警设备；
b.生产车间易燃区域应确保通风良好，并禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备及工具；

c.项目原料储存区及危废暂存间应设置有围堰、导流槽等泄漏液收集系统，并对地面进行防渗处理；

d.定期检修设备，改进密封结构、加强泄漏检查以消除设备、管道的跑冒滴漏，装卸易燃货物的机械和工具，必须有消除产生火花的措施。
2）运输过程中风险防范措施
①企业要严格执行《安全生产法》，运输过程严格遵守《道路危险货物运输管理规定》等相关要求。

②合理安排运输时间，避开人流高峰期；尽可能缩短运输路程，避开人烟稠密的城镇，减少交通事故发生；司机应经专业培训后方可驾驶，严防客货混运。

③装载容器应留有一定的余度，避免夏季因温度升高气体挥发膨胀而溢出。

④车辆押运员和驾驶员应进行专业培训，熟悉危险物质的物理、化学性质和安全防护措施，了解装卸的有关要求，具备处理故障和异常情况的能力；运输过程出现事故时，押运员和驾驶员应立即采取应急处理措施，同时与当地公安、消防和环保部门联系，尽量消除或减缓事故造成的不良影响。

⑤运输车辆要配置明显的“危险品”标志、应急防毒面具、收集泄漏容器、消防设备；行车前要检查车辆的状况，尤其是车辆的制动系统；行驶的过程中，司机要选择路况较好的地段，控制车速，若遇到异常情况要提前减速，避免紧急制动。

⑥行车前检查盛装容器是否有破损等。

⑦严禁驾驶员酒后驾车及疲劳驾驶。

3）环保设施故障风险防范措施
①开车前先打开废气处理设施，停车后10-30min后关闭废气处理设施，以保证运行稳定。
②废气处理设施定期检修。

③故障时，立即停产，组织相关人员对废气处理设施进行抢修。

④气体泄漏造成超标排放，使周围空气造成严重污染，应尽快通知可能受影响的社区、村庄、学校及企业。
4）突发环境事件应急预案制定

根据导则要求并结合项目特点，需制定的相关环境保护应急预案主要内容见下表。

  企业突发环境事件应急预案一览表
序号

项目

内容及要求

1

总则

简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

2

危险源概况

对可能发生风险的生产设备如储罐区、生产车间、危废间、废气处理设施等进行详细的描述

3

应急计划区

储罐、仓库、生产车间、危废间、废气处理设施区域
4

应急组织

工厂：厂指挥部—负责全厂全面指挥；
危险源控制组—负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源；

专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理；
地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍支援。
5

应急状态及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，主要包括报警与接警、应急救援队伍的出动、泄漏救援和火灾控制等方面。
6

应急设施、设备与材料

生产装置：（1）防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等。

罐区：（1）防火灾事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等。

7

应急通讯、通知和交通

规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

厂区若发生泄漏事故，应立即通知当地消防部门、安全部门及环保部门，三方联合行动。

8

应急环境监测及事故后评估

由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；

当发生物料泄漏情况时，应重点对厂址周边村庄进行监测，并在事后进行跟踪监测，以对事故后果进行评估。

9

应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材

事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备

邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

10

应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康

事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

11

应急状态终止与恢复措施

规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

12

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排人员培训及演练（演练半年一次，培训一个月一次），对新工人上岗前进行三级安全教育。

13

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

14

记录和报告

设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理

15

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

项目改建完成后全厂涉及环境风险物质主要为发泡料、制冷剂、乙炔等，项目危险物质危险性主要表现在泄漏、火灾等突发性事故，建议企业结合项目特点，制定应急预案及区域风险防范应急救援支援措施，在认真落实相关风险管理措施的情况下，项目环境风险可控。
7、项目改建后全厂自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本评价提出如下要求：排污单位应查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。

  项目全厂自行监测计划一览表

污染因素

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

大气

DA001
非甲烷总烃
1次/半年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物排放特别限值，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉VOCs企业绩效引领性指标要求
DA002
非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准
DA003
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
厂区内车间外
非甲烷总烃
1次/半年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值特别排放限值要求
厂界
颗粒物、非甲烷总烃
1次/年
颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关浓度限值要求，其中非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9 企业边界大气污染物浓度限值要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 其他企业相关要求
废水
厂区总排口DW001

COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油
1次/年
《污水合排放标准》 （GB8978-1996）表 4 三级标准和民权县第一污水处理厂设计进水水质要求
噪声
厂界外1m
噪声
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准
8、总体工程三本账核算

项目改建完成后全厂污染物排放“三笔账”详见下表。

  改建完成后全厂污染物排放“三笔账”
类别
污染物
现有工程排放量

（t/a）①
改建工程排放量

（t/a）②
以新带老削减量

（t/a）③
总体工程排放量

（t/a）④
排放增减量

（t/a）⑤
废气
颗粒物
0.0316
0
0
0.0316
0
非甲烷总烃
0.5463
0.1656
0.4471
0.2648
-0.2815
油烟
0.0024
0
0
0.0024
0
废水
COD
0.2016
0
0
0.2016
0
氨氮
0.0228
0
0
0.0228
0
固废
一般固废
22.8842
3.759
2.7575
23.8857
+1.0015
危险固废
2.57
4.35
1.26
5.66
+3.09
注：④=①-③+②；⑤=②-③

9、环保投资

本项目环保投资主要为废气治理、噪声治理。项目总投资200万，其中环保投资71万，占项目总投资的35.5%，具体见下表。

  污染防治措施及投资估算一览表

序号

分类

工程设施名称

说明

费用（万元）

2

废气

发泡、储罐呼吸废气
活性炭吸附/脱附+催化燃烧（TA001）+15m高排气筒（DA001）
70
焊接废气
依托现有工程焊接烟尘净化器处理后无组织排放
0（依托现有工程）
3

噪声

降噪设施

安装减震垫和消声器等降噪措施

1
4

固废
一般固废
依托现有工程一般固废间，建筑面积50m2
0（依托现有工程）
危险废物
依托现有工程危险废物暂存间，建筑面积60m2
生活垃圾
依托现有工程垃圾桶
合计

/

71

	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	发泡废气、储罐呼吸废气DA001
	颗粒物
	发泡工序及储罐均位于全封闭车间内；通过负压收集/集气管道收集后进入活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施（TA001）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物排放特别限值，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉VOCs企业绩效引领性指标要求

	
	剪切烟尘
	颗粒物
	密闭车间
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准

	
	焊接烟尘
	颗粒物
	焊接烟尘净化器
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备运行
	等效A声级
	基础减振、厂房隔声等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	不锈钢边角料、焊渣收集后定期外售；废发泡干料、废活性炭、废催化剂收集后暂存于危废暂存间内定期委托有资质的单位进行处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	采取分区防渗措施，对重点防渗区的发泡车间等按照相关规范进行防腐、防渗硬化处理

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	对危废暂存间、仓库等设置专人管理，定期检查；风险物质储存处严禁烟火；厂区设有可燃气体报警装置、火灾报警装置，并设置有应急物资，配备消防器材等

	其他环境
管理要求
	①建设单位作为本项目的环境责任主体，应建立各项环境管理制度，配备环保人员，负责环境管理工作，确保各类污染防治措施有效运行，各污染物稳定达标排放。

②建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

③按照《排污单位申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关技术规范开展自行监测。


六、结论
	河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目符合国家相关产业政策，项目营运期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.0316
	0.0325
	0
	0
	0
	0.0316
	0

	
	非甲烷总烃
	0.5463
	0.152
	0
	0.1656
	0.4471
	0.2648
	-0.2815

	
	油烟
	0.0024
	0
	0
	0
	0
	0.0024
	0

	废水
	COD
	0.2016
	0.2016
	0
	0
	0
	0.2016
	0

	
	氨氮
	0.0228
	0.0228
	0
	0
	0
	0.0228
	0

	一般工业

固体废物
	不锈钢边角料
	5.5
	0
	0
	3.75
	2.75
	6.5
	+1

	
	焊渣
	0.015
	0
	0
	0.009
	0.0075
	0.0165
	+0.0015

	
	石英石边角料
	0.3
	0
	0
	0
	0
	0.3
	0

	
	沉淀池沉渣
	0.16
	0
	0
	0
	0
	0.16
	0

	
	除尘器收集粉尘及车间沉降粉尘
	3.4092
	0
	0
	0
	0
	3.4092
	0

	
	生活垃圾
	13.5
	0
	0
	0
	0
	13.5
	0

	危险废物
	废发泡干料
	2.5
	0
	0
	1.25
	1.25
	2.5
	0

	
	废灯管
	0.01
	0
	0
	0
	0.01
	0
	-0.01

	
	废液压油、废含有抹布、手套
	0.06
	0
	0
	0
	0
	0.06
	0

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	+3

	
	废催化剂
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


黑料
不锈钢板
剪板
冲切
折弯成型
固废、噪声、废气
固废、噪声
注料
成品入库
人工预装
发泡固化

发泡加工
模具装入
钣金加工
噪声
模具取出
噪声
检查
制冷剂灌注
检验测温
包装
配件、压缩机等

焊接、人工总装
乙炔、氧气
废气、噪声、固废
固废
白料
发泡黑料储罐
发泡白料储罐
密闭管道压力输送
密闭管道压力输送
注料枪
噪声
废气
废气
废气
废气



_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

石英石
切割
雕刻
粘贴
固废、噪声、废气
噪声、噪声
打磨抛光
成品
废气、噪声
废气、噪声



黑料
不锈钢板
剪板
冲切
折弯成型
固废、噪声、废气
固废、噪声
注料
成品入库
人工预装
发泡固化

发泡加工
模具装入
钣金加工
噪声
模具取出
噪声
检查
制冷剂灌注
检验测温
包装
配件、压缩机等

焊接、人工总装
乙炔、氧气
废气、噪声、固废
固废
白料
发泡黑料储罐
发泡白料储罐
密闭管道压力输送
密闭管道压力输送
注料枪
噪声
废气
废气
废气
废气



