窗体顶端

拟审批的建设项目采取的污染防治措施 （环评报告表内容）
窗体底端

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	建设单位概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与

	1
	河南科美瑞商用冷柜有限公司陈列柜、保鲜柜改建项目
	商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧
	河南科美瑞商用冷柜有限公司
	本项目位于商丘市民权县高新技术产业开发区建业路西段北侧，依托现有工程已建标准化厂房进行建设，本项目不新增用地，总投资200万元，外购箱体发泡线等设备并依托现有工程部分设备进行陈列柜、保鲜柜改建。项目建成后可年产25万台陈列柜、保鲜柜。
	1、废水：本项目不新增员工，生产过程不新增用水，项目不新增生活污水及生产废水。

2、废气：本项目发泡及储罐呼吸废气经负压收集/集气管道收集后经活性炭吸附/脱附+催化燃烧设施处理后经15m高排气筒排放，排放情况满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物排放特别限值，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订稿）》中涉VOCs企业绩效引领指标要求。

3、噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求。

4、固废：项目不锈钢边角料、焊渣收集后定期外售；废发泡干料、废活性炭、废催化剂收集后暂存于危废暂存间内定期委托有资质的单位进行处理。一般固废收集处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求设置，危险废物收集处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置。
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