窗体顶端

拟审批的建设项目采取的污染防治措施 （环评报告表内容）
窗体底端

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	建设单位概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与

	1
	国道220民权县庄子镇（庄子镇南）至褚庙乡（沿黄高速）段改建工程
	民权县庄子镇、褚庙乡
	民权县公路事业发展中心
	河南晴烁环保科技有限公司
	本项目为国道220民权县庄子镇（庄子镇南）至褚庙乡（沿黄高速）段改建工程，总投资10427.4365万元（其中环保投资114万元），主要建设内容为路基挖方79.002千立方米，填方140.257千立方米，沥青混凝土面层76.421千立方米；涵洞3道，边沟涵9道；平面交叉9处；护栏12.333千米，标线3991.86平方米；综合服务养护工区1处。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》{五十二、交通运输业、管道运输业〉130、等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）〉其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）}的规定，应编制环境影响报告表。
	1、废水 主要是施工期施工车辆和机械的冲洗废水和施工人员生活污水，营运期综合服务养护工区生活污水及冲刷路面的雨水径流。施工期建设隔油、沉淀池对车辆和机械冲洗废水进行隔油沉淀处理，处理后循环回用，不外排；施工人员生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运肥田。营运期综合服务养护工区生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运，不外排，路面雨水排入路边沟。

2、废气 主要是施工期施工作业产生的扬尘、施工机械及运输车辆的尾气污染、沥青烟气等，营运期汽车尾气和综合服务养护工区厨房油烟。施工期施工现场设施围挡，施工场地及时洒水清扫，易起尘物料遮盖，对进出场运输车辆采取冲洗措施，进出场运输车辆慢速行驶。沥青混合料采用外购方式，施工现场不设置沥青拌合站等，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；营运期加强道路两侧绿化、加强道路养护，厨房安装油烟净化装置，厨房油烟经1套油烟净化器处理后通过专用烟道排放，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1“小型”食堂的规定。

3、噪声 主要是施工期挖掘机、装载机、推土机、摊铺机、压路机、平地机、沥青罐车、载重车等施工设备噪声，营运期路面行驶的机动车噪声和综合服务养护工区车辆维修噪声、车辆行驶噪声。施工期通过选用低噪声设备、距离衰减、合理安排施工时间等有效降噪措施后，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间噪声限值要求；营运期经预测，距离道路红线较近的敏感点出现噪声超标的现象，经采取加强道路两侧绿化、加强道路养护，靠近敏感点区域车辆禁止鸣笛、控制车速，学校安装隔声窗、加高围墙、加强绿化降噪等措施，道路两侧村庄安装隔声窗，综合服务养护工区车辆维修在维修车间内进行，设置限速、禁鸣标志等措施，声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。

4、固体废物 主要是施工期建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，营运期综合服务养护工区产生的生活垃圾，废机油、废润滑油以及废弃的含油抹布、劳保用品，公路养护废料等。施工期产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的回收利用，作为道路路基填料，对不能回收利用的送至市政部门指定的场所；营运期产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运；产生的废机油、废润滑油以及废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物分类收集后，密闭包装，危废暂存间暂存，定期交有资质的单位处置；产生的公路养护废料及时送至市政部门指定的场所，沿途车辆及行人丢弃在路面的垃圾以及绿化树木的落叶定期清扫，由环卫部门定期清运。危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
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