拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	民权县宏泰金属制品有限公司年产24.8万m锌钢护栏项目
	商丘市民权县南华街道办事处建业路西段西1号院
	民权县宏泰金属制品有限公司
	河南梦启环保科技有限公司
	本项目为新建项目，建筑面积约4800平方米，拟投资200万元购置生产设备，以镀锌管、扁铁、塑粉等为原料，

采用生产工艺为：镀锌钢管、扁铁-切割-焊接、打磨/冲孔、组装-喷涂、固化-成品；完成年产24.8万米锌钢护栏项目。
	1、废水：项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后排入民权县第一污水处理厂进一步处理，处理后达标排放。
2、废气：项目焊接工序、打磨工序产生的含颗粒物废气经集气罩收集后，进入袋式除尘器进行处理，处理完成通过1根15m高排气筒（DA001）排放，排放的颗粒物有组织排放速率、浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（120mg/m3，3.5kg/h）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉PM绩效引领行业标准要求（10mg/m3）；项目喷塑工序产生的含颗粒物废气，通过设置半密闭的喷粉房，在喷粉过程中，未被工件吸附的粉末经自带旋风分离器进行塑粉回收，未回收部分经设备自带的滤筒除尘器处理后，经15m高排气筒DA002排放，排放的颗粒物有组织排放速率、浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（120mg/m3，3.5kg/h）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉PM绩效引领行业标准要求（10mg/m3）；固化工序产生非甲烷总烃及丙烷热风炉燃烧产生的丙烷燃烧废气，通过配置低氮燃烧机，固化道进出口设置半密闭集气罩，废气收集后经1套“二级活性炭吸附”装置进行处理，处理后经1根15m高排气（DA003）排放，非甲烷总烃有组织排放浓度满足能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1（非甲烷总烃≤50mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1（非甲烷总烃≤60mg/m3，处理效率≥70%）要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中的“三十九、工业涂装”行业绩效A级指标车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3要求，；丙烷燃烧废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）（其他炉窑：颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3 ）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）表2-1涉炉窑企业A级企业要求（颗粒物≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOX≤50mg/m3）。
3、噪声：本项目高噪声设备主要为切割锯、激光冲孔机、二保焊机以及风机等设备运行过程所产生的机械噪声，经采取基础减振、厂房隔声或消音等措施后，项目四厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、固废：本项目营运期产生的固废主要包括生活垃圾、一般固废和危险固废。生活垃圾经厂内垃圾箱暂存后交由环卫部门处置；废包装材料、废边角料、废塑粉分类收集，经一般固废间暂存后，定期外售；废焊渣、焊接、打磨粉尘经一般固废间暂存后，定期交由环卫部门处理；废活性炭经危废间暂存，定期交由有资质单位处置。


