一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	民权县沪美佳板材有限公司年产塑料制品1000吨建设项目

	项目代码
	2601-411421-04-01-681719

	建设单位联系人
	李永
	联系方式
	15824743321

	建设地点
	河南省商丘市民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房

	地理坐标
	E 115 度 16 分 55.361 秒，N 34 度 46 分 35.349 秒

	国民经济

行业类别
	C2922塑料板、管、型材制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29；53.塑料制品业292

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	民权县发展和改革委员会
	项目备案文号
	2601-411421-04-01-681719

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	40.5

	环保投资占比（%）
	20.25
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	4000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析及环评文件类型判定
本项目主要生产PVC塑料墙板、型材等，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许项目，同时民权县发展和改革委员会已对本项目予以备案，项目代码为2601-411421-04-01-681719，故本项目建设符合国家产业政策。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目产品属于“26-53塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。因此本项目需要编制环境影响报告表。
2、与区域生态环境分区管控要求相符性分析

（1）生态保护红线

本项目选址位于民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房，根据《商丘市生态环境分区管控方案（2025年版）》及“河南省三线一单综合信息应用平台”查询结果，所在管控单元名称为民权县一般管控区，管控单元类别为一般管控单元，管控单元编码为ZH41142130001，距离河南省商丘市民权县生态保护红线-生态功能重要约9.027km，距离商丘市黄河[二级保护区]约8.027km，距离河南民权黄河故道国家湿地公园约9.626km，项目周边10km范围内无森林公园、风景名胜区及自然保护区，因此项目不涉及生态保护红线，符合管控要求。
（2）环境质量底线

根据河南省商丘市民权县生态环境监测中心2024年监测统计数据，项目所在区域SO2、NO2、CO、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。
项目附近地表水体黄河故道吴屯水库断面各监测因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅲ类标准要求。
目前，项目所在区域正在开展《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》、《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》、河南省生态环境厅办公室关于做好《2025年夏季挥发性有机物综合治理工作》的通知（豫环办[2025]25号）等实施方案。通过上述方案的实施，项目区域各类污染物可得到有效控制，可以大大改善项目所在区域的环境空气质量现状。项目运营期废气采取建设全封闭厂房，安装二级活性炭吸附装置、袋式除尘器等进行治理，废气可稳定达标排放。生活污水经化粪池暂存后经罐车运送至北关镇污水处理厂处理达标后排放。生产设备经基础减振、厂房隔声、消声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。产生的固废分类合理收集、处置。经采取相关措施后，对周围环境空气、水环境、声环境、土壤环境等影响较小，不会降低现有的环境质量。
（3）资源利用上线

本项目利用能源资源主要为水、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。

（4）环境准入清单

根据《商丘市生态环境分区管控方案（2025年版）》及“河南省三线一单综合信息应用平台”查询结果，项目涉及1个河南省环境管控单元，所在管控单元名称为民权县一般管控区，管控单元类别为一般管控单元，管控单元编码为ZH41142130001；涉及1个水环境管控单元，所在管控单元名称为废黄河商丘市吴屯水库控制单元，管控单元类别为一般管控单元，管控单元编码为YS4114213210134；涉及1个大气环境管控单元，管控单元类别为一般管控单元，管控单元编码为YS4114213310001。项目与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析见表1，项目与民权县管控单元要求相符性分析见表2。
表1   与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析一览表
管控要求

本项目情况

相符性

空间布

局约束

1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模。强化项目环评及“三同时”管理。原则上不再设立新的化工园区，确需新设的，须经省联席会议会商同意后报省政府审定；承接列入国家或省级相关规划的化工项目应经省联席会议同意，项目投产前化工园区应通过认定。

3、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4、限制开采高硫高灰煤。重点勘查开采地热等矿产。禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿等矿产。

5、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥行业、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。

6、加强对黄河故道沿线湿地保护与生态修复，统筹推进沿线生态防护林建设，建设生态修复和生物多样性保护样板带。惠济河、涡河、大沙河、包河、浍河、沱河、王引河七条主要河流，实施流域水系治理和沿线林带生态修复，形成保障生态网络安全的河流生态廊道。

7、狠抓生态保护修复持久战。建立引黄项目常态化监管机制，严把引黄项目准入关，防范违规新上引黄项目。

8、国家和省级湿地公园保护范围内禁止下列行为：开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目位于北关镇工业园区内，项目占地不涉及饮用水源保护区，项目为塑料制品制造，不属于禁止新增产能行业。项目不属于高耗能、高排放项目；不涉及开采矿山；本项目不涉及用煤，项目不涉及国家和省级湿地公园
相符

污染物

排放管

控

新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。2、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。

3、以现有污水处理厂为基础，科学布局污水再生利用设施，推行再生水用于生态补水、工业生产和市政杂用等。坚持减量化、稳定化、无害化、资源化，推进污泥无害化处置和资源化利用，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。城市建成区、开发区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准设计。4、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，有序淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热供汽；以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。

5、实施大型规模化养殖场大气氨减排工程，开展清洁养殖工艺、氨气处理工艺、粪肥资源化利用等试点项目；强化全市各级政府秸秆禁烧主体责任，推动秸秆禁烧和综合利用常态化。

6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。

7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。

项目为新建项目，涉及颗粒物和挥发性有机物排放，实施区域内倍量替代；生活污水经厂区化粪池暂存后外运肥田；项目不涉及重金属
相符

环境风

险防控

1、完善平战结合、区域联动的环境应急监测体系，提升跨区域应急监测支援效能。加强跨区域流域应急物资储备，加快推进储备库建设，建立信息管理系统，健全多层级、网络化储备体系。建立健全跨市河流上下游突发水污染事件联防联控机制，加强部门应急联动，形成突发水环境应急处理处置合力。

2、加强涉危险废物涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及区域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。协同推进重点区域流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复。

3、聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，研究推进重金属全生命周期环境管理，深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理；实行危险化学品全过程监管，运用信息技术，加强对危险化学品生产、经营、贮存、运输、使用、处置的全过程监管，建立危险化学品全生命周期安全监管信息共享与追溯系统。加强新化学物质生态环境准入管理，防范化学物质的生态环境风险。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，全面提升尚未搬迁企业安全风险防范能力，加强日常监管，确保环境安全事故零发生。禁止在国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线 1 公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入高新技术开发区和化工园区。

4、持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。

项目不涉及重金属污染物；项目位于民权县北关镇工业园区内，不属于重化工、制浆造纸、印染等存在环境风险的项目，且本项目不位于国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线1公里范围内
相符
资源利用率要求

1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省下达目标要求。

2、2025年，全市用水总量、万元生产总值用水量较2020年下降、万元工业增加值用水量较 2020 年下降等主要指标达到省定目标。严控地下水开发强度，压减地下水超采量。浅层地下水以其可开采量为约束条件，逐步压减开采量，实现采补平衡。深层地下水开采严格控制，原则上仅作为战略储备水源或应急水源，在特枯年或连续枯水年适量开采。

3、以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。健全能源管理体系，支持企业建设能碳一体化智慧管控中心。推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。

4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。

本项目不涉及煤炭消耗；项目位于民权县北关镇工业园区内，根据民权县北关镇自然资源局出具的证明，用地为建设用地，符合规划
相符

表2   与民权县管控单元要求相符性分析一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

本项目情况

相符性

ZH41142130001
民权县一般管控区
一般管控单元

空间布局约束

1、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化等行业企业以及可能造成耕地土壤污染的建设项目。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

2、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。

3、鼓励依托国能民权热电发展蒸汽使用量大、污染轻的工业企业。

4、做好民权葡萄酒生产加工，鼓励建设集酿酒葡萄种植、葡萄酒酿造、休闲旅游和文化推广于一体的葡萄酒庄，大力发展葡萄酒庄园经济。
本项目为塑料制品项目，位于民权县北关镇工业园区内，用地为建设用地，不涉及耕地使用；本项目不涉及蒸汽使用
相符
污染物排放管控

1、禁止向耕地及农田沟渠中排放有毒有害工业、生活废水和未经处理的养殖小区

畜禽粪便；禁止占用耕地倾倒、堆放城乡生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾、工业废料及废渣等废弃物。

2、加强畜禽养殖污染防治，畜禽规模养殖场（小区）要配套建设与养殖规模相适

宜的粪便污水防渗防溢流贮存设施，以及粪便污水收集、利用和无害化处理设施；积极引导散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。

3、持续开展农村环境综合整治，加快推进农村生活污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。
本项目无有毒有害废水排放，生活污水经厂区化粪池暂存后外运肥田综合利用，项目固体废物分类收集处置，不随意倾倒，本项目不涉及畜禽养殖
相符

YS4114213210134
废黄河商丘市吴屯水库控制单元
一般管控单元
污染物排放管控
1、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级 A 排放标准。

本项目不涉及
/
YS4114213310001
/
一般管控单元
空间布局约束
大力淘汰和压减钢铁、焦炭、建材等行业产能。全面推进“散乱污”企业综合整治，全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业

本项目为新建项目，属于塑料制品行业，不涉及钢铁、焦炭、建材等，不属于“散乱污”、落后产能及不达标企业
相符
污染物排放管控
实施轻型车国六 b排放标准和重型车国六排放标准。全面实施非道路柴油移动机械第四阶段排放标准、船舶国二排放标准。淘汰20 万辆以上国四及以下排放标准柴油货车和采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。

项目运营期物料运输采用国六 b排放标准和重型车国六排放标准运输车辆，厂内无非道路移动机械
相符
由上表分析可知，本项目为塑料制品项目，占地为建设用地，污染物经治理后可以长期稳定达标排放，满足民权县一般管控区空间布局约束和污染物排放管控要求。
综上所述，本工程符合“三线一单”相关要求。
3、与饮用水水源保护规划的相符性
3.1河南省县级集中式饮用水水源保护区划
根据河南省人民政府办公厅于2014年1月7日发布的《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），涉及的民权县饮用水水源保护区如下：

（1）民权县一水厂地下水井群(共6眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域(1～3号取水井)；4～6号取水井外围30米的区域。
（2）民权县二水厂地下水井群(共5眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围30米的区域
3.2河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划
根据河南省人民政府办公厅于2016年3月4日发布的《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），涉及民权县北关乡的饮用水水源地为：民权县北关镇地下水井群(共2眼井)，一级保护区范围:水厂厂区及外围西5米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。
3.3本项目与区域饮用水水源保护区的位置关系分析
根据调查可知，河南省内距离项目最近的饮用水源保护区为民权县北关镇地下水井群，直线距离约840m，即本项目位于民权县北关镇地下水井群保护区范围外。
4、与《关于做好2025年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办[2025]25号）相符性分析
本项目与豫环办[2025]25号相关内容相符性分析见下表。
表3   与豫环办[2025]25号相符性分析

文件内容

本项目
相符性
二、加强低VOCs含量原辅材料替代
组织工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业，加大低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》（GB 38507-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）等VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，结合行业特点和企业实际，2025年4月底前完成低（无）VOCs原辅材料替代，纳入2025年大气攻坚重点治理任务。已完成源头替代的企业要严格低（无）VOCs含量原辅材料使用管理，未完成的企业要确保达标排放。

本项目为塑料制品行业，项目建设有全封闭车间，有效减少工艺过程无组织排放；本项目覆膜工序采用低VOCs含量水性胶粘剂，本项目不涉及涂料、清洗剂使用
相符
三、提升有组织治理能力
开展低效失效污染治理设施排查整治。持续推进涉VOCs企业低效失效污染治理设施排查整治，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施。对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）列出的低温等离子、光催化、光氧化等淘汰类 VOCs 治理工艺（恶臭异味治理除外），以及不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代等方式实施分类整治。对于采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。对于治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的企业，宜采用多种技术的组合工艺。加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。

本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理后达标排放
相符
做好污染治理设施耗材更新更换。组织涉 VOCs 企业及时更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、电器元件等治理设施耗材，确保治理设施稳定高效运行；及时清运 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，规范处理处置危险废物。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。2025 年 4 月底前组织企业开展一轮次活性炭更换。

本项目运行过程中及时清理、更换活性炭，产生的废活性炭经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，运营期按要求做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录
相符
加强污染治理设施运行维护。指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。直燃式废气燃烧炉（TO）、RTO、采用高温炉（窑）处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s，正常运行时燃烧温度不低于 760℃；CO和RCO等燃烧温度一般不低于300℃。采用催化燃烧工艺的企业催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；对采用吸附—脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用活性炭吸附工艺的企业，颗粒活性炭碘值不宜低于 800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于 650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于 1100m2/g（BET法）。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度；油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低（无）挥发性且对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。

项目严格按照治理设施较生产设备“先启后停”，项目采用蜂窝活性炭，碘值不低于650毫克/克，活性炭购买发票、质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理等均按要求记录台账
相符
四、强化无组织排放管控
提升 VOCs 废气收集能力。指导督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率。产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，严禁敞开式转运含VOCs物料，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。

本项目严格按照“应收尽收、分质收集”原则收集废气，采用集气罩收集，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒
相符
加强非正常工况污染排放管控。引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划，在确保安全的前提下，尽可能不在夏季高温期间安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗、防腐防锈喷涂作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，要加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节 VOCs 排放管控，确保满足标准要求。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不得作为日常大气污染处理设施；企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等。

项目运营过程中按要求加强非正常工况污染排放管控

相符

由上表可知，本项目建设符合《关于做好2025年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办[2025]25号）相关内容要求。

5、与关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]1号）相符性分析
本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]1号）相符性分析见表4。
表4   与豫环委办[2026]1号相符性分析
与本项目相关内容

本项目情况

相符性

（一）优化产业结构，促进产业绿色转型升级
2. 加快淘汰落后低效产能。严格执行质量、环保、能耗、

安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能，排查建立清单台账，2026 年10 月底前完成淘汰退出。按照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》，对炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等 25 个领域及乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等 11 个领域持续开展能源利用状况审核，实现能效低于基准水平项目动态清零。
本项目不涉及落后生产工艺装备及产能，项目不涉及炼油、煤制焦炭、煤制甲醇等领域
相符
（四）深化重点行业污染减排，提升环保绩效水平
17. 实施 VOCs 综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs 含量原辅材料替代力度，采用符合有关 VOCs 含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。推行活性炭更新更换“码上换”管理，2026 年 4 月底前，采用活性炭吸附治理工艺的企业完成二维码登记、活性炭更换过程相关信息录入、一轮次活性炭更换，实现动态管理。持续开展 VOCs 治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率，规范开展泄漏检测与修复（LDAR），2026 年 9 月底前，废水逸散的高浓度 VOCs 废气实现单独收集治理，挥发性有机液体储罐基本使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车基本使用自封式快速接头。
项目覆膜工序采用低VOCs含量的水性胶，本项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，VOCs废气采用二级活性炭吸附装置，活性炭定期进行更换
相符
由上表可知，本项目符合关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]1号）相关要求。
6、与关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）相符性分析
本项目与商丘市生态环境保护委员会办公室关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）相符性分析见表5。
表5   与商环委办[2025]2号相符性分析
与本项目相关内容

本项目情况

相符性

《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》
（一）结构优化升级专项攻坚
1.依法依规淘汰落后低效产能。严格落实《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023 年本）》《国家污染防治技术指导目录（2024 年，限制类和淘汰类）》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入 2025 年去产能计划的生产设施 9 月底前停止排污。全市严禁新改扩建烧结砖瓦项目，加快退出 6000 万标砖/年以下、城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线。各县（市、区）在 2025 年 5 月组织开展烧结砖瓦行业专项整治“回头看”，原则上对达不到 B 级及以上绩效水平的烧结砖瓦企业实施停产整治；持续推动生物质小锅炉关停整合。2025 年5 月底前，各县（市、区）制定年度落后产能淘汰退出工作方案，排查建立淘汰退出任务台账；2025年8月底前，淘汰退出柘城县鑫海建材有限公司、柘城县怀全建材有限公司、永城市城厢乡晓光新型墙体材料厂、永城市金顺德新型墙体材料有限公司4条6000万标砖/年以下烧结砖生产线；整合淘汰现有的8台2蒸吨及以下和未采用专用炉具的生物质锅炉。
本项目不涉及落后生产工艺装备及过剩产能，项目不涉及烧结砖、生物质锅炉
相符
（二）工业企业提标治理专项攻坚
7.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。
本项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，VOCs废气采用二级活性炭吸附装置，均不属于低效失效治理设施
相符
8.实施挥发性有机物综合治理。5月底前，各县(市、区)完成涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无)VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。

项目覆膜工序采用低VOCs含量的水性胶
相符
《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》
（一）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系
5.持续推动企业绿色转型发展。坚决遏制“两高一低”项目盲目发展,严格新建项目准入把关；严格落实生态环境分区管控:加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核;培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀制革、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。
本项目不属于“两高一低”建设项目，项目建设符合生态环境分区管控要求，生活污水经厂区化粪池暂存后定期清掏，外运肥田
相符
（四）不断提升环境监督管理能力水平
17. 严格防范水生态环境风险。严格新(改、扩)建尾矿库环境准入，强化尾矿库环境风险隐患排查治理:加强有毒有害物质环境监管，加强危险废物风险防控:积极推动化工园区“一园一策一图”试点示范工作，完善突发水污染事件环境应急三级防控体系建设;健全流域上下游突发水污染事件联防联控机制，深化“一河一策一图”应用；加大灾害风险隐患排查治理力度；加强汛期水环境风险防控，强化次生环境事件风险管控。
项目固体废物分类收集处置，建设有危废暂存间，危险废物定期交由有资质单位进行处置
相符
由上表可知，本项目符合关于印发《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》《商丘市2025年碧水保卫战实施方案》《商丘市2025年净土保卫战实施方案》《商丘市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（商环委办[2025]2号）相关要求。
7、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）相符性分析
本项目为塑料制品行业，经查询《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》，本项目属于河南省12个省级重点行业中的塑料制品业，因此，本项目按《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中的塑料制品业A级指标要求进行建设。
表6    本项目与塑料制品业绩效A级指标相符性一览表

差异化指标
A级企业
本项目

相符性

能源类型
能源使用电、天然气、液化石油气等能源
本项目能源使用电能
相符

生产工艺及装备水平

1.属于《产业结构调整指导目录（2024 年版）》鼓励类和允许类；

2.符合相关行业产业政策；

3.符合河南省相关政策要求；

4.符合市级规划。

项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；符合相关行业产业政策；符合河南省相关政策要求；本项目已在民权县发展和改革委员会备案，符合规划
相符
废气收集及处理工艺

1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒；

2.使用再生料的企业【1】VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业 VOCs 治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足 1:7000 的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于 750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足 1:5000 的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过 40℃、1mg/m3、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在 VOCs 治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；

3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM 有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等除尘技术；

4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；

5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。

本项目挤出、覆膜设备均在封闭车间内，采用集气罩收集措施，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；本项目使用原生料，项目VOCs治理采用二级活性炭吸附装置，活性炭碘值在650mg/g及以上，填充料与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置；本项目原料为粉状、片状及粒状物料，采用自动投加与配混，采用密闭设备低速搅拌，设置有袋式除尘器；项目废活性炭采用密闭容器在危废暂存间暂存，定期交由有组织单位处置，并建立储存、处置台账；本项目不涉及NOX
相符
无组织管控

1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；

2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs 物料采用密闭管道输送；

3.产生 VOCs 的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs 末端处理设施；

4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地；

5.贮存易产生粉尘、VOCs 和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。

本项目所用原料采用包装袋包装、暂存，原料暂存过程不涉及挥发性有机物，仅在挤出及覆膜过程有有机废气产生；本项目物料输送均采用密闭螺旋输送装置自动化输送；挤出工序及覆膜工序设置集气罩收集，废气引至二级活性炭吸附装置处理；车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；项目危废暂存间废气设有废气收集措施，废气经收集后进入车间二级活性炭吸附装置处理
相符
排放

限值

1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；

2.VOCs 治理设施去除率达到80%及以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；

3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOX 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【2】mg/m3。
本项目PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m3；VOCs 治理设施去除率＞80%；本项目不涉及锅炉使用
相符
监测监控水平

1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于 10000m3/h 的主要排放口安装 NMHC 在线监测设施（FID 检测器）并按要求与省厅联网；其他企业 NMHC 初始排放速率大于 2kg/h 且排放口风量大于 20000m3/h 的废气排放口安装 NMHC 在线监测设施（FID 检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近 12 个月的 1 分钟均值、36 个月的 1 小时均值及 60 个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测。

本次评价建议项目建设完成后严格按照要求落实
相符
环境管理水平

环保档案

1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；

2.国家版排污许可证；

3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括日常操作规程、岗位责任制度、污染物排放公示制度和定期巡查维护制度等）；

4.废气污染治理设施稳定运行管理规程；

5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。

本项目正在进行环境影响评价，项目建设完成后严格按照要求办理竣工环境保护验收及排污许可，同时制定相关制度、例行监测、台账记录等
相符
台账记录

1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行、维护、管理信息（包括但不限于废气收集系统和污染治理设施的名称规格、设计参数、运行参数、巡检记录、污染治理易耗品与药剂用量（吸附剂、催化剂、脱硫剂、脱硝剂、过滤耗材等）、操作记录以及维护记录、运行要求等）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；

4.主要原辅材料消耗记录；

5.燃料消耗记录；

6.固废、危废暂存、处理记录。

人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（包括但不限于学历、培训、从业经验等）。
运输

方式

1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。
本项目物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆或新能源车辆；厂内车辆全部达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
相符
运输

监管

日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存 6 个月），并建立车辆运输手工台账。

本次评价建议建设单位按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账。
相符
备注【1】：使用再生料的企业是以再生塑料颗粒或其他企业废旧塑料为原料的企业，其中不包括利用自身边角料进行生产的企业。

备注【2】：2021年3月1日后新建的燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。
综上，本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品行业A级指标要求相符。

8、备案相符性分析
本项目建设内容与发改委备案相符性分析见表7。

表7  项目建设内容与发改委备案相符性分析一览表
名称

备案内容

项目建设内容

相符性

项目名称

民权县沪美佳板材有限公司年产塑料制品1000吨建设项目
民权县沪美佳板材有限公司年产塑料制品1000吨建设项目
相符
建设单位

民权县沪美佳板材有限公司
民权县沪美佳板材有限公司
相符

建设地点

民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房
民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房
相符

建设性质
新建
新建
相符
建设规模及内容
项目租赁厂房4000平方米，建设年产1000吨塑料制品项目。生产工艺：原材料（聚氯乙烯、钙粉）上料、混料—挤出成型—冷却定型—牵引—覆膜—切割—检验—包装。主要设备：搅拌机、挤出机、磨粉机、牵引机、粉碎机、覆膜机及配套环保设施等。
项目租赁厂房4000平方米，建设年产1000吨塑料制品项目。生产工艺：原材料（聚氯乙烯、钙粉、稳定剂、硬脂酸、石蜡、色母等）上料、混料—挤出成型—冷却定型—牵引—覆膜—切割—检验—包装。主要设备：搅拌机、挤出机、磨粉机、牵引机、粉碎机、覆膜机及配套环保设施等。
备案时原材料仅描述主要原料，本次评价根据实际情况补充其他原料使用情况
由上表可知，项目名称、项目建设单位、建设地点、建设性质均与备案内容相符，建设规模及内容中备案时原材料仅描述主要原料，本次评价根据实际情况补充其他原料使用情况。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目基本情况
民权县沪美佳板材公司拟投资200万元在民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房建设年产塑料制品1000吨项目，建设单位于2026年1月21日经民权县发展和改革委员会以“2601-411421-04-01-681719”备案（见附件二）。本项目租赁现有闲置车间进行建设生产，建设单位与民权县北关镇人民政府签订的投资协议（兼租赁合同）见附件三；根据民权县自然资源局北关自然资源所出具的证明可知（见附件五），该宗土地属于建设用地，符合民权县北关镇土地利用总体规划。根据民权县工业暨民营经济工作领导组办公室印发的《民权县“一区多园”规划建设管理暂行办法（文件节选）》（见附件十一）及民权县北关镇乡村规划建设办公室出具的入驻证明（见附件四），项目建设符合北关镇总体规划，同意项目入驻。
2、项目基本情况及组成
本项目基本情况见表8，项目基本组成见表9。
表8    项目基本情况一览表

序号

项目

建设内容

1

建设规模

年产1000吨塑料板材项目
2

建设性质

新建

3

所属行业

C2922塑料板、管、型材制造
4

建设地点

商丘市民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房
5

建设单位

民权县沪美佳板材有限公司
6

总投资

200万元
7

劳动定员及工作制度

劳动定员25人，不提供食宿，实行双班制，每班工作8h，年工作300d

8

占地面积

4000m2
表9    项目基本组成一览表

类别
单项工程
工程内容
主体

工程

生产车间
占地面积为4000m2，高9.6m，全密闭钢结构，车间西部自北向南分别布设为上料机、搅拌机、粉碎机、磨粉机，车间中部及东部自西向东布设为挤出机、定型机、牵引机、覆膜机及切割机、原料暂存区、成品暂存区及办公区
辅助

工程

办公区
占地面积约90m2，位于生产车间内，主要用于职工办公

公用

工程
供电
由北关镇电网供给
供水
由北关镇自来水管网供给
环保
工程

废气防治

上料、搅拌、破碎、磨粉、筛分粉尘：集气罩/负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒DA001（风机风量15000m3/h）
挤出、覆膜及危废暂存间废气：集气罩+二级活性炭吸附装置+25m高排气筒DA002（风机风量18000m3/h）
废水处理

职工生活废水经厂区化粪池（20m3）暂存后定期清掏，外运肥田
噪声控制
选用低噪声设备，生产区域设置基础减振、消声器等
固废处置
设置一般固废间（10m2）和危废暂存间（10m2），分类收集处理
3、产品方案
本项目为年产1000吨PVC型材项目，具体产品方案见表10。
表10   项目产品方案一览表

序号
产品名称
单位
年产量
规格
1
PVC板材
t/a
600
主要为护墙板，长度3~5m，宽度20~120cm，厚度5~20mm
2
PVC型材
t/a

200
主要生产用于建筑行业的异型材
3
PVC管材
t/a

200
排水管、电力管等，管径DN50-315mm
合计

t/a

1000
/
备注：PVC板材需覆膜处理。

4、主要生产设备及产能分析
本项目主要生产设备见表11。
表11   项目主要生产设备一览表
序号

名称

规格/型号

单位

数量

用途

1
上料机
/
台
6
上料
2
搅拌机
/
台

2
混料
3
挤出机
65kg/h
台
8
挤出成型
4
牵引机
/
台
8
型材牵引
5
覆膜机
/
台
8
板材覆膜
6
切割机
/
台
8
成品切割
7
粉碎机
/
台
2
废料粉碎
8
磨粉机
MF700
台
1
废料磨粉
9
筛分机
/
台
1
废料筛分
10
循环冷却池
6m3
台
1
产品冷却
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年）》可知，本项目使用设备无淘汰类设备。

项目设备产能匹配性分析：本项目拟购置8台挤出机，每台挤出机的生产能力为65kg/h，项目年运行300d，挤出机每天生产12h，则8条生产线生产能力为1872t/a，满足项目年产1000t设计产量的要求。
5、原辅材料及能源使用情况
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表12。
表12   主要原辅材料及能源消耗情况一览表
序号

原料名称

规格

单位

数量

最大储存量
来源

1

PVC树脂粉
吨包
t/a
324
10
外购，粉末状，50目
2

钙粉
吨包
t/a
636
21
外购，粉末状，300目
3

稳定剂
吨包
t/a
20
1
外购，片状
4

石蜡
吨包
t/a
3.6
0.5
外购，片状
5

硬脂酸
吨包
t/a
3.0
0.5
外购，颗粒状
6
色母
吨包
t/a
1.0
0.1
外购，颗粒状
7
水性胶
25kg/桶
t/a
4.0
0.5
外购
8
PVC包覆膜
/
t/a
12
1
外购
9
水

t/a

426
/
北关镇集中供水管网供给

10
电

万kwh/a

120
/
北关镇集中供电

（1）PVC树脂粉：PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光暴晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。
（2）钙粉：一种无机化合物，俗称灰石、石灰石等。主要成分为方解石，化学式是CaCO3，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸，是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石和石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分，是重要的建筑材料，工业用途广泛。
（3）稳定剂：为饱和高分子材料，外观为白色片状，无毒无味，具有优良的耐候性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能，具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好（在-30℃仍有柔韧性），与其他高分子材料具有良好的相容性，分解温度较高。
（4）石蜡：又称晶形蜡，是一种溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。石蜡在室温下为固体，在约37℃以上开始熔化，其沸点高于370℃。
（5）硬脂酸：化学式为C18H36O2，分子量为284.48，是一种化合物，即十八烷酸。由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。硬脂酸为白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体，熔点67℃~72℃，沸点361℃。
（6）色母：是以着色剂、载体树脂、分散剂、偶联剂、表面活性剂、增效剂制得的高浓度有色粒料，为粒状颗粒。使用色母料或功能色母料生产塑料制品，着色剂在制品中的分散性好、颜色鲜艳、制品表面无色点或色差、调换颜色方便、成本较低、对环境友好、劳动强度小等特点。
（7）水性胶：水性胶，乳白色微蓝液体，密度1.02g/cm3，根据建设单位提供MSDS（见附件六），胶水中主要成分为丙烯酸酯类共聚物51-53%、水47-49%。根据水性胶VOC检测报告（见附件七），本项目使用的胶水中挥发性有机化合物含量VOC为3.7g/L，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表2室内装饰装修领域丙烯酸酯类限量值,VOCs含量≤50g/L，因此本项目所使用的胶水属于低VOCs含量胶粘剂。
6、公用工程
（1）给排水
项目用水由北关镇供水管网供给，主要为循环冷却用水以及生活用水。
①生活用水：项目劳动定员25人，均不在厂内食宿，厂区设置厕所，结合《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），人员生活用水量按40L/人•d计，则生活用水量合计为1m3/d，300m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d，240m3/a。经厂区化粪池暂存后定期清掏，外运肥田。

②循环冷却系统用水：本项目挤出的产品需要进行冷却，单台设备冷却水循环量约0.6t/h，建设单位拟配置一个6m3循环冷却水池，用于冷却成型工序循环用水，该水采用自来水，定期对系统补水，循环水损耗率约5%，则补水量约0.42m3/d，126m3/a。
本项目水平衡图见下图：
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（2）供电

本项目建设完成后总用电量约120万kW·h/a，由北关镇电网统一供给，主要用于项目生产设备运行及日常照明，可以满足生产、生活需求。
7、劳动人员及工作制度
本项目劳动定员25人，厂区不提供食宿，实行双班制，每班工作8h，年工作300d。
8、项目厂区平面布置
项目位于商丘市民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房，租赁现有闲置车间进行建设。车间西部自北向南分别布设为上料机、搅拌机、粉碎机、磨粉机，车间中部及东部自西向东布设为挤出机、定型机、牵引机、覆膜机及切割机、原料暂存区、成品暂存区及办公区，各生产区域互不交叉，且生产工艺较为流畅。
项目平面布置基本按照工艺走向布设，分区明确，保证了生产安全和交通顺畅，满足工艺流程合理、布局紧凑的原则。总体而言，整个厂区平面布置分区明确，布置合理，厂区平面布置见附图四。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节
本项目租赁现有闲置车间进行建设，项目施工期主要进行生产设备安装调试，施工过程会产生噪声、固废等。
2、运营期工艺流程及产污环节

本项目产品为PVC板材、PVC型材及PVC管材，具体生产工艺流程及产污环节如下图所示，其中仅PVC板材需进行覆膜处理，其他工序均一致。
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本项目生产工艺流程简述如下：
（1）上料、混料
外购的原料PVC树脂粉、钙粉、稳定剂、石蜡、硬脂酸、色母等来料后分别采用叉车将吨包放置上料机料仓内，后通过上料机螺旋输送装置自动上料，经密闭输送至搅拌机进行混料，物料混合均匀后通过螺旋输送机密闭输送至密闭料斗暂存。该工序会产生上料粉尘、搅拌粉尘、噪声及废包装物。
（2）挤出成型

搅拌后的原料经密闭管道输送至挤出机内，通过电加热熔融挤出，加热温度约为170℃，将物料由固体粒状转化为具有一定流动性的溶液，后在挤出机内部挤压作用下，熔融后的物料从模头挤出。该过程会产生挤出废气、噪声。
（3）冷却成型
挤出后使用循环水对物料进行冷却，采用自来水直接冷却的方式，成型的热温材料经过冷却水箱降温，物料通过时不断喷水，使物料迅速冷却成型。冷却水进入循环冷却水池中，经冷却后循环使用。
（4）牵引
冷却后的PVC管材、PVC型材由牵引机牵引至切割机，PVC板材牵引至覆膜机。该过程产生噪声。
（5）覆膜
使用水性覆膜胶对产品进行覆膜，使用覆膜机在PVC板材上方覆上一层PVC成品膜。本项目覆膜工序所用的覆膜胶水为水性胶，使用时无需添加有机溶剂进行稀释，无需加热。该过程产生覆膜废气、废胶桶。

（6）切割
按照产品规格进行切割，切割得到成品。该过程产生噪声、废边角料。

（7）检验、包装
产品经人工检验合格后可入库。检验过程产生不合格品。

（8）破碎、磨粉、筛分
经切割下的废边角料、检验产生的不合格品送入破碎机进行破碎，破碎后的物料粒径约为5mm，然后通过密闭输送至磨粉机，在刀盘的带动下，动刀高速旋转，与定刀相切，进入的物料发生强烈碰撞、碾磨而成粉状。研磨后的物料密闭输送至振动筛，设有一层40目筛网，筛上分离出的大颗粒进入磨粉机重新磨粉，筛下的粉料用作原料回用于生产。该工序会产生破碎粉尘、磨粉粉尘、筛分粉尘和噪声。
3、产污环节分析

（1）废气

本项目废气主要为上料粉尘、搅拌粉尘、挤出废气、覆膜废气、破碎粉尘、磨粉粉尘、筛分粉尘。

（2）废水

本项目无生产废水排放，主要为生活污水。

（3）噪声

本项目主要噪声源为搅拌机、挤出机、牵引机、破碎机、磨粉机、筛分机等设备在运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~95dB(A)。

（4）固废

本次扩建工程营运期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物、生活垃圾。一般固体废物主要为废边角料、不合格品、废包装物、除尘器粉尘，危险废物主要为废活性炭、废胶桶、废润滑油、废润滑油桶。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁现有闲置车间进行建设，根据现场踏勘，现有闲置厂房内无任何生产设施。因此，无原有污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。本次评价基本因子采用河南省商丘市民权县生态环境监测中心2024年监测统计数据，各因子统计结果见下表。
表13   环境空气质量监测统计结果一览表
污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均

70
70

100
达标
PM2.5
年平均

46
35

131.4
超标

SO2
年平均

6
60

10
达标

NO2
年平均

20
40

50
达标

CO

第95百分位数日平均

1.2mg/m3
4mg/m3
30
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

162
160

101.2
超标

由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。
目前，项目所在区域正在开展《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》等相关文件要求，通过“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设”等，可有效缓解大气污染状况，推动空气质量持续改善。
2、地表水环境质量现状
距离项目最近的地表水体为东侧小堤河支流，位于项目东侧约185m处，后汇入小堤河，最终汇入黄河故道。根据地表水质量功能划分，黄河故道水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用2023年商丘市控考核地表水断面（黄河故道吴屯水库断面）例行监测数据，监测结果数据统计如下：
表14    地表水环境质量监测结果一览表   单位：mg/L
监测断面
评价指标
高锰酸盐指数
氨氮
总磷
黄河故道吴屯水库断面
2023年年均值
4.39
0.28
0.04
标准值
6
1
0.05
达标情况
达标
达标
达标
由上表可知，黄河故道吴屯水库断面各监测因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅲ类标准要求。

3、声环境

根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于2类区，项目东、南、西、北四厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次不再进行声环境现状监测。
4、生态环境质量现状

本项目建设地点为民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房，根据现场调查，项目周围多为道路、厂房等，地表植被主要为人工种植的植物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。
5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目建设完成后，地面进行硬化防渗，运营期危险废物经危废暂存间暂存，危废暂存间按要求进行重点防渗，正常情况下，不存在地下水及土壤污染途径，因此，项目无需开展地下水、土壤环境影响评价。

	环境

保护

目标
	本项目位于民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房，项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物景观等环境敏感点；项目厂界外500m范围内不涉及地下集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见表15。

表15   本项目主要环境保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度

纬度

民权慧佳幼儿园
115.28576374
34.77632344
幼儿、教师
环境空气
二类区
E
260
民权中意驾校
115.28566718

34.77586519
教练、学员
环境空气
二类区
E
260
周翟庄村
115.28301716
34.77223434
居民
环境空气
二类区
S
300


	污染

物排

放控

制标

准
	环境要素

执行标准
执行级别

主要污染物限值

废气

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
厂区内无组织排放限值
非甲烷总烃
无组织
监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3
监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表2
非甲烷总烃
有组织
120mg/m3、35kg/h
无组织
4.0mg/m3
颗粒物
有组织
120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）
无组织
1.0mg/m3
氯乙烯
有组织
36mg/m3、2.85kg/h（25m高排气筒）
无组织
0.6mg/m3
氯化氢
有组织
100mg/m3、0.91kg/h（25m高排气筒）
无组织
0.20mg/m3
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）
二级新改扩建
臭气浓度（无量纲）
有组织
6000（25m高排气筒）
无组织
20
《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）-塑料制品企业 
A 级
颗粒物
有组织
10mg/m3
非甲烷总烃
有组织
20mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件 2
非甲烷总烃
有组织
80mg/m3
无组织
2.0mg/m3
BOD5
≤300mg/L
SS
≤400mg/L
噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类
昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)
固体

废物

按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


	总量

控制

指标
	1、废水污染物排放情况
项目厂区废水主要为职工生活污水，经化粪池暂存后定期清掏，外运肥田，不外排，不涉及新增废水总量。
2、废气污染物排放情况
项目废气污染物主要涉及VOCs、颗粒物排放。其中非甲烷总烃有组织排放量为0.0561t/a、无组织排放量为0.1515t/a，氯乙烯有组织排放量为0.00006t/a、无组织排放量为0.00001t/a，颗粒物有组织排放量为0.1145t/a、无组织排放量为0.3027t/a。本次需申请废气污染物VOCs总量为0.05616t/a、颗粒物0.1145t/a，倍量替代量为非甲烷总烃0.11232t/a、颗粒物0.229t/a。
综上，本项目污染物总量控制指标为VOCs0.05616t/a、颗粒物0.1145t/a。
3、总量替代方案
本项目主要污染物总量控制指标为：VOCs0.05616t/a、颗粒物0.1145t/a。因民权县2025年度环境空气质量年平均浓度不达标，大气主要污染物进行2倍替代，颗粒物从已关停的中房交建（商丘）新型环保科技有限公司中进行替代，替代量为颗粒物0.229t/a，倍量替代后，中房交建（商丘）新型环保科技有限公司剩余颗粒物3.7895t/a；VOCs从已关停的民权科翔制冷新材料有限公司中进行替代，替代量为VOCs0.11232t/a，倍量替代后，民权科翔制冷新材料有限公司剩余VOCs0.16368t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要利用现有闲置车间进行建设，施工期主要进行生产设备安装调试，施工过程会产生噪声、固废等。随着施工期结束污染随之结束，因此评价不再对施工期产生的影响进行赘述。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1废气产排情况
本项目废气主要为上料粉尘、搅拌粉尘、挤出废气、覆膜废气、破碎粉尘、磨粉粉尘、筛分粉尘。
（1）粉尘产排情况分析
1）上料粉尘
项目PVC树脂粉、钙粉均为粉状物料，上料过程采用叉车将吨包放置于上料机料仓内，吨包底部在料仓内进行破袋，料仓为漏斗形状，吨包卡入料口卸料，料口尺寸远小于吨包底部尺寸，同时放置后将料仓上方用盖子封闭，料仓底部通过螺旋输送管道上料，料仓内部呼吸逸散粉尘较少，且呼吸口配备布袋除尘器，粉尘产生量较少，本项目不进行定量分析。
2）搅拌粉尘
搅拌机搅拌过程会有少量粉尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年 24 号）“292塑料制品行业系数手册”中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”中配料-混合-挤出工艺颗粒物产污系数为 6kg/t-产品，本项目年产1000t塑料型材，则搅拌工序颗粒物产生量为6t/a，年运行时间3600h/a，则颗粒物产生速率为1.7kg/h。
3）破碎粉尘、磨粉粉尘、筛分粉尘
项目废边角料、不合格品进行破碎、磨粉、筛分时均会产生粉尘，其中破碎工序粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年 24 号）“42 废弃资源综合利用行业系数手册”中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中废PVC干法破碎工艺颗粒物产污系数为 450g/t-原料；磨粉及筛分工序粉尘产生系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》，磨粉工序粉尘产生量为3.0kg/t物料、筛分工序粉尘产生量为2.0kg/t物料。本项目不合格产品和废边角料产生量约为产品产量的0.5%，即不合格产品和废边角料产生量为5.0t/a，经计算，破碎粉尘产生量为0.0022t/a、磨粉粉尘产生量为0.015t/a、筛分粉尘产生量为0.01t/a，由于废边角料、不合格品产生量较小，本项目将其集中收集后再进行破碎、磨粉及筛分，累计年运行时间约为600h/a。
4）粉尘收集排放情况
本项目6台投料机出气口上方安装集气罩，尺寸为1m（长）*1.0m（宽），2台搅拌机排气口处连接密闭管道负压收集废气，粉尘收集效率以95%计；1台破碎机上方设集气罩收集废气，尺寸为1m（长）*1.0m（宽），1台磨粉机排气口处设集气管道负压收集废气，1台筛分机上方设集气罩收集，尺寸为1m（长）*1.0m（宽），废气收集效率以90%计，粉尘经收集后进入1套“覆膜袋式除尘器”处理，后由1根15m高排气筒DA001达标排放，废气处理效率以98%计。
单台密闭集气罩开口面积约0.5m2，罩口平均风速为0.6m/s。其中集气罩所需风量根据以下经验公式计算得出。

L3=V×F×3600             公式（1）

式中：L3—顶吸罩的计算风量，m3/h；
V—罩口平均风速，m/s，可取0.3-1.0；
F—排风罩开口面面积，m2；

经计算，单套集气罩所需风量为1080m3/h，则8套集气罩所需风量8640m3/h，考虑2台搅拌机及1台磨粉机中单套负压收集所需风量为1500m3/h，则总需风机风量为13140m3/h，本次评价考虑最不利情况，设风机风量为15000m3/h。本项目上料粉尘、搅拌粉尘、破碎粉尘、磨粉粉尘、筛分粉尘产排情况见下表。
表16    本项目粉尘产排情况一览表

污染源

污染物名称

产生量t/a
无组织产生量t/a
有组织产生情况

措施

排放情况

产生量t/a
产生速率kg/h

浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率

kg/h

排放浓度mg/m3
搅拌
颗粒物
6
0.3
5.7

1.58
107.5
袋式除尘器，风机风量15000m3/h
0.1145
0.03
2.0
破碎
颗粒物
0.0022
0.0002
0.002

0.003
磨粉
颗粒物
0.015
0.0015
0.0135

0.02
筛分
颗粒物
0.01
0.001
0.009

0.01
由上表可知，本项目颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求（15m高排气筒颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品企业A级指标要求（颗粒物≤10mg/m3）。
（2）有机废气产排情况分析
1）挤出废气
项目挤出过程会产生有机废气，挤出机工作温度为170℃，PVC树脂在受热软化过程中产生废气，根据《基于TGA-FTIR联用技术的PVC热解研究》（2000年）和《聚氯乙烯的热解特性和热解动力学研究》（2007年）等文献资料，PVC树脂在超过200℃时开始热解产生氯化氢等气体。本项目加工温度相对较低，此过程以PVC树脂中的游离单体(HCl、氯乙烯及其它小分子烯烃等)挥发为主，其主要成分是氯化氢、氯乙烯和非甲烷总烃。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年 24 号）“292 塑料制品行业系数手册”中“2922塑料板、管、型材制造行业系数表—塑料板、管、型材相关排污系数”，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产污系数为1.5kg/t-产品，本项目产能为1000t/a，则项目挤出工序非甲烷总烃产生量为1.5t/a，项目年工作时间为3600h。另据《气相色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》（中国卫生检验杂志，林华影、林瑶、张伟等，2008.4.18(4)：58-589）中的相关实验数据：取25g聚氯乙烯于250mL容器内，在210℃下，热解0.5h后，用100μl进样针抽取100μl热解气体直接进样分析，氯乙烯产生浓度为22.84mg/m3，氯化氢产生浓度为19.46mg/m3，经计算氯乙烯为0.00571mg，氯化氢为0.004865mg，单位质量的聚氯乙烯在210℃氯乙烯产生量为0.0002284mg/g，氯化氢产生量为0.0001946mg/g。本项目PVC树脂粉用量为324t/a，则氯乙烯产生量为0.00007t/a、HCl产生量为0.00006t/a。
2）覆膜废气
本项目覆膜工序在常温下进行，覆膜过程需使用水性胶，覆膜时会产生少量有机废气，根据建设单位提供水性胶VOC检测报告，VOC含量为3.7g/L，密度为1.02g/cm3，则VOC含量为3.627g/kg，本项目水性胶年用量4.0t，则覆膜废气产生量为0.0145t/a，覆膜工序运行时间为3600h/a。
3）有机废气收集排放情况
项目设置8台挤出机、8台覆膜机，其中挤出机工作时为密闭状态，仅在挤出口有少量废气排放，本项目对挤出机出料口上方设集气罩，集气罩外围安装耐高温软帘形成局部封闭，覆膜机上方设集气罩，尺寸均为0.8m（长）*0.8m（宽），废气收集效率以90%计，废气经收集后进入1套“二级活性炭吸附装置”处理，后由25m高排气筒达标排放，非甲烷总烃处理效率以85%计，由于氯乙烯、HCl产生量较小，本次评价保守考虑，处理效率为0。
单台密闭集气罩开口面积约0.5m2，罩口平均风速为0.6m/s。其中集气罩所需风量根据以下经验公式计算得出。

L3=V×F×3600             公式（1）

式中：L3—顶吸罩的计算风量，m3/h；
V—罩口平均风速，m/s，可取0.3-1.0；
F—排风罩开口面面积，m2；

经计算，单套集气罩所需风量为1080m3/h，则16套集气罩所需风量17280m3/h，本次评价以最不利情况考虑，设风机风量为18000m3/h。本项目有机废气产排情况见下表。
表17    本项目有机废气产排情况一览表

污染源

污染物名称

产生量t/a
无组织产生量t/a
有组织产生情况

措施

排放情况

产生量t/a

产生速率kg/h

浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率

kg/h

排放浓度mg/m3
挤出
氯乙烯
0.00007
0.00001
0.00006
0.00002
0.001
二级活性炭吸附装置，风机风量18000m3/h

0.00006
0.00002
0.001
HCl
0.00006
0.00001
0.00005
0.00001
0.0006
0.00005
0.00001
0.0006
非甲烷总烃
1.5
0.15
1.35
0.37
20.8
0.0561
0.02
1.1
覆膜
非甲烷总烃
0.0145
0.0015
0.013
0.004
由上表可知，项目有机废气排放中氯乙烯、HCl排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求（25m高排气筒氯乙烯排放浓度≤36mg/m3，排放速率≤2.85kg/h；HCl排放浓度≤100mg/m3，排放速率≤0.91kg/h），非甲烷总烃排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求（25m高排气筒非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤35kg/h），同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-塑料制品企业A级要求（非甲烷总烃≤20mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）。

（3）危废暂存间有机废气

项目危废暂存间存放的废活性炭、废润滑油、废胶桶等管理不当会产生有机废气，评价要求建设单位严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019），废活性炭、废润滑油均采用密闭带盖暂存桶在危废暂存间内密闭储存，并及时转运处置，相应挥发废气量极少。企业在危废暂存间顶部设置集气管道，负压收集危废暂存间废气，收集至废气处理设施（二级活性炭吸附装置）处理后排放。
（4）臭气浓度
本项目挤出过程会产生一定的异味（以臭气浓度计），该异味对外环境的影响带有较强的主观性，将此异味以臭气浓度评价。根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为四级，具体分法见下表。
表18   恶臭强度分级一览表
臭气强度分级
臭气感觉强度
污染程度
0
无气味
无污染
1
轻微感到有气味
轻度污染
2
明显感到有气味

中等污染

3
感到有强烈气味 

重污染

4
无法忍受的强臭味 

严重

本项目异味分析采取定性分析，一般在车间下风向 20m 范围内有较强的异味（强度约 3~4 类），在 20m~50m 范围内很容易感觉到气味的存在（轻度约 2~3 类），在50~100m 处气味就很弱（强度约 0~1 类），在 100m 外基本闻不到气味。随着距离的增加，气味浓度会迅速下降。

项目产生的臭气浓度经集气罩收集后引至“二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后排放量较少，对周围环境影响较小。
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	项目废气产排情况见表19。
表19    本次工程废气产排情况一览表
分类

产污环节

污染物

种类

污染物产生量

治理设施

排放口编号

排气筒高度

污染物排放情况

排放标准（mg/m3）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

治理设施

收集效率

治理工艺去除率

废气量（m3/h）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

有

组

织

上料
颗粒物
/
/
集气罩/负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒
90
98
15000
DA001
15
0.1145
0.03
2.0
10
搅拌
颗粒物
5.7
1.58
90
破碎
颗粒物
0.002
0.003
90
磨粉
颗粒物
0.0135
0.02
90
筛分
颗粒物
0.009
0.01
90
挤出
氯乙烯
0.00006
0.00002
集气罩+二级活性炭吸附装置+25m高排气筒
90
/
18000
DA002
25
0.00006
0.00002
0.001
36
HCl
0.00005
0.00001
90
/
0.00005
0.00001
0.0006

100
非甲烷总烃
1.35
0.37
90
85
0.0561
0.02
1.1
20
覆膜
非甲烷总烃
0.013
0.004
90
85
无

组

织
搅拌
颗粒物
0.3
0.08
二次封闭，降低废气无组织排放
0.3
0.08
/
1.0
破碎
颗粒物
0.0002
0.0003
0.0002
0.0003
/
磨粉
颗粒物
0.0015
0.002
0.0015
0.002
/
筛分
颗粒物
0.001
0.002
0.001
0.002
/
挤出
氯乙烯
0.00001
0.000003
0.00001
0.000003
/
0.6
HCl
0.00001
0.000003
0.00001
0.000003
/
0.2
非甲烷总烃
0.15
0.04
0.15
0.04
/
2.0
覆膜
非甲烷总烃
0.0015
0.0004
0.0015
0.0004
/
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	1.2污染治理设施可行性分析
覆膜袋式除尘器工作原理：袋式除尘器主要进行小粒径除尘，本项目粉尘属于小粒径，项目针对废气污染物特征选用覆膜袋式除尘器，覆膜袋式除尘器是在除尘布袋表面覆一层PTFE膜，该层PTFE膜能够起到一次性将粉尘全部截留在膜的表面实现表层过滤，化学稳定性好、不易老化、憎水，使截留在表面的粉尘很容易剥落，同时提高了滤料的使用寿命，较普通布袋除尘器薄膜孔径小于0.23μm，过滤效率高。
活性炭吸附装置工作原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。项目设计活性炭吸附效率≥80%，活性炭吸附工艺是一种安全可靠的处理方法，挥发性有机物采用“活性炭吸附”装置，其净化效率可以满足去除率及浓度要求，属于挥发性有机物治理可行技术，因此本项目废气处理措施可行。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），颗粒物废气污染治理可行技术包括袋式除尘、滤筒/滤芯除尘；有机废气非甲烷总烃治理可行技术包括喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧等。本项目采用袋式除尘器及“活性炭吸附装置”为排污许可证申请与核发技术规范中推荐的可行技术，因此，项目有机废气治理措施可行。
1.3排放口基本情况及监测要求

（1）排放口基本情况
本项目废气排放口基本情况见下表。
表20   项目废气排放口基本情况一览表
序号
排放口
编号
排放口

名称
污染物
排放口地理坐标
排放口基本情况
经度
纬度
排气筒高度（m）
排气筒内径（m）

排气温度（℃）

1
DA001
粉尘排气筒
颗粒物
115.28146684

34.77645563

15
0.6
常温
2
DA002
有机废气排气筒
非甲烷总烃、氯乙烯、HCl
115.28182626

34.77638953

25
0.7
常温

（2）排放口监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及本项目情况，本项目废气监测计划见下表。

表21    本项目营运期废气监测计划

监测类别
监测点位
监测

项目
监测

频次

执行标准

废气
有组织废气

排气筒DA001
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-塑料制品企业A级要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求
排气筒DA002
非甲烷总烃
1次/半年
氯乙烯、HCl、臭气浓度
1次/年
无组织废气

厂房外监控点
非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-塑料制品企业A级要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
厂界

非甲烷总烃、颗粒物、氯乙烯、HCl、臭气浓度
1次/年
1.4非正常工况
非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停机、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指出现故障情况。本项目出现非正常工况时污染物排放情况具体如下：
表22   本项目污染源非正常工况废气排放量核算一览表
序号

污染源

非正常排放原因

环保装置处理效率
污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h
非正常排放量

kg
年发生频次/年
应对措施

1

上料、搅拌、破碎、磨粉、筛分
袋式除尘器故障
0
颗粒物
107.5
1.61
0.5
0.8
1
加强环保设备日常管理维护，发生事故时立即停产检修

2
挤出、覆膜

二级活性炭吸附装置故障

0
氯乙烯

0.001
0.00002
0.0001
HCl
0.0006
0.00001
0.000005
非甲烷总烃
20.8
0.37
0.2
非正常工况下污染物排放量增加，会对周边环境造成一定影响，但非正常工况持续时间较短，不会对周围环境产生较大影响。为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，拟采取如下措施：

①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。

②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产等。

③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。
在建设单位措施落实到位的情况下，可以最大程度上避免非正常工况下废气排放对周围环境产生不利影响。

1.5废气环境影响分析
本项目营运期产生的废气主要为上料、搅拌、破碎、磨粉及筛分过程产生的颗粒物，挤出工序产生的非甲烷总烃、氯乙烯、HCl，覆膜工序产生的非甲烷总烃，其中颗粒物经收集后由袋式除尘器处理，由15m高排气筒达标排放；挤出及覆膜工序废气经收集后由二级活性炭吸附装置处理，由25m高排气筒达标排放。废气经相应的废气治理设施处理后排放量较小，均可实现达标排放，污染物厂界排放均达标，不会改变区域环境质量等级，故本项目废气排放对周围大气环境影响较小，在可接受范围内。
2、废水
本项目废水主要为职工生活污水。
生活用水量合计为1m3/d，300m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.8m3/d，240m3/a。生活污水主要污染物含量约为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮20mg/L、总磷3mg/L，经厂区化粪池暂存后，定期清掏，外运肥田。

3、噪声

3.1噪声预测
本项目主要噪声源为搅拌机、挤出机、牵引机、破碎机、磨粉机、筛分机等设备在运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~95dB(A)。主要生产设备均位于厂房内部，经厂房阻隔、基础减振、局部隔声、消声等措施后，噪声可降低约15~25B(A)。项目车间内噪声设备源强、治理措施及效果见表23。
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	表23   本项目室内噪声设备源强一览表   单位：dB(A)

序号

建筑物名称

声源名称
数量
(台/套)
声源

源强/dB(A)
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1
生产车间
上料机
6（按点声源组预测）
70（等效后：77.8)
隔声、减振
-44.8
7.3
1.2
96.3
23.9
6.5
16.1
20.1 
32.2 
43.5 
35.7 
昼间、夜间
20

16
20

16
0.1
16.2
23.5
19.7
1m
2
搅拌机
2（按点声源组预测）
70（等效后：73.0)
隔声、减振
-41.2
7.2
1.2
92.7
23.9
10.1
16.1
23.7 
35.4 
42.9 
38.9 
20

16
20

16
3.7
19.4
22.9
22.9
1m
3
挤出机
8（按点声源组预测）
70（等效后：79.0)
隔声、减振
-37.2
1.1
1.2
88.5
20
14.4
20
20.1 
33.0 
35.8 
33.0 
20

16
20

16
0.1
17.0
15.8
17.0
1m
4
牵引机
8（按点声源组预测）
70（等效后：79.0)
隔声、减振

-27.9
0.7
1.2
79.2
20
23.7
20
21.0 
33.0 
31.5 
33.0 
20

16
20

16
1.0
17.0
11.5
17.0
1m
5
覆膜机
8（按点声源组预测）
75（等效后：84.0)
隔声、减振
-22.9
0.7
1.2
74.2
20
28.7
20
26.6 
38.0 
34.8 
38.0 
20

16
20

16
6.6
22.0
14.8
22.0
1m
6
切割机
8（按点声源组预测）
70（等效后：79.0)
隔声、减振
-17.7
0.4
1.2
69
20
33.9
20
22.2 
33.0 
28.4 
33.0 
20

16
20

16
2.2
17.0
8.4
17.0
1m
7
粉碎机
2（按点声源组预测）
80（等效后：83.0)
隔声、减振
-41.5
-0.3
1.2
92.8
20
10.1
20
23.6 
37.0 
42.9 
37.0 
20

16
20

16
3.6
21.0
22.9
21.0
1m
8
磨粉机
1
75
隔声、减振
-41.4
-5.2
1.2
92.6
10.5
10.5
29.5
20.7 
39.6 
39.6 
30.6 
20
16
20
16
0.7
23.6
19.6
14.6
1m
9
筛分机
1
70
隔声、减振
-41.5
-8.6
1.2
92.6
8.1
10.5
31.9
20.7 
41.8 
39.6 
29.9 
20
16
20
16
0.7
25.8
19.6
13.9
1m
10
袋式除尘器风机
1
90
隔声、减振
-49.3
-5.9
1.2
100.4
9.5
2.6
30.5
30.0 
50.4 
61.7 
40.3 
20
16
20
16
10.0
34.4
41.7
24.3
1m
11
二级活性炭吸附装置风机
1
90
隔声、减振
-36.4
-13.3
1.2
87.3
5.6
15.9
34.4
31.2 
55.0 
46.0 
39.3 
20
16
20
16
11.2
39.0
26.0
23.3
1m
注：本次评价以厂界中心（115.276237,34.777462）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
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	为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2= Lp1-（TL+6）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。

如下图所示。
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图3  室内声源等效为室外声源图例

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，在只考虑几何发散衰减时，模式如下：

LA（r）=LA（r0）-Adiv
式中：LA（r）—预测点处声压级，dB（A）；

      LA（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

      Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

①点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

      Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

      r—预测点距离声源的距离；

      r0—参考位置距声源的距离。

②噪声贡献值

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg—噪声贡献值，dB；

      T—预测计算的时间段，s；

      ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

      LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
本项目为双班制，昼夜均进行生产。经预测，项目正常生产情况下各厂界噪声值见表24。
表24   项目各厂界噪声预测一览表   单位：dB(A)

预测点位

贡献值
是否达标

执行标准

东厂界
15.9
是
昼间60、夜间50
南厂界
40.7
是
西厂界
42.1
是
北厂界
31.0
是

由预测结果知，本项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3.2噪声监测要求

运营期噪声环境监测内容见表25。
表25   项目噪声监测计划一览表

时段

类别

监测项目
监测位置
监测频率

控制目标

运营期

噪声

昼间
等效连续A声级
项目厂界外1m处
一次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固废

本项目营运期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物、生活垃圾。本项目固废产生种类及处理措施一览表详见下表。
表26   项目固体废物种类及处理处置措施表

序号

污染物

产生途径

固废编码
产生量（t/a）
属性

处理或处置方式

1
废边角料、不合格品
生产过程
900-003-S17
5.0
一般固废
经一般固废暂存间（10m2）暂存，经粉碎、磨粉及筛分处理后回用于生产
2
废包装物
原料包装
900-003-S17
0.5
经一般固废暂存间（10m2）暂存后外售
3

除尘器粉尘

废气治理
900-099-S59
5.61
4
生活垃圾
职工生活

/
3.75
生活垃圾
在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理

5
废活性炭
废气处理
900-039-49
11.7
危险废物
经危废暂存间（10m2）暂存后，定期由有资质的单位处置
6
废胶桶
原料包装
900-041-49
0.08
7
废润滑油
设备维修
900-214-08
0.08
8
废润滑油桶
900-249-08
0.01
（1）一般固废
一般固体废物主要为废边角料、不合格品、废包装物、除尘器粉尘
1）废边角料、不合格品
本项目生产过程中会产生废边角料及不合格品，根据建设单位提供资料，本项目不合格产品和废边角料产生量约为产品产量的0.5%，即不合格产品和废边角料产生量为5.0t/a，经收集后经粉碎、磨粉及筛分处理后回用于生产。
2）废包装物

本项目原料包装会产生废包装物，产生量约0.5t/a，经一般固废暂存间暂存后外售。

3）除尘器粉尘
本项目混料、破碎、磨粉及筛分工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，袋式除尘器收集的粉尘量为 5.61t/a。集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售进行综合利用。
（2）生活垃圾

项目劳动定员25人，年工作时间为300d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为3.75t/a。生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理。
（3）危险废物
危险废物主要为废活性炭、废胶桶、废润滑油、废润滑油桶。
1）废活性炭
本项目有机废气采用碘值不低于800mg/g的二级活性炭吸附装置处理。活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此需定期更换，经查阅相关资料，活性炭吸附材料填充量与处理气量之比应不小于1:7000，按照有机废气总废气量18000m3/h核算，则废气处理装置活性炭充填量应不低于2.6m3，本次评价按照活性炭填充量2.6m3、活性炭密度0.5g/cm3计算，本项目二级活性炭吸附装置活性炭填充量为2.6t，企业为保障活性炭吸附效率，拟每年更换四次活性炭，经活性炭吸附的有机废气量约为1.3t/a，则废活性炭产生量约为11.7t/a，废活性炭属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物，非特定行业，废物代码900-039-49，危险特性T。废活性炭更换后经危废间（10m2）暂存，定期交由有资质单位处置。
2）废胶桶
项目水性胶使用时会产生废胶桶，产生量约为0.08t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废胶桶属于危险废物HW49其他废物，危废代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”。废胶桶集中收集，经危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由有资质的单位处置。

3）废润滑油
本项目挤出机运行时需使用润滑油，设备在线量共计约0.1t/a，更换周期为1年，考虑到损耗，废润滑油产生量约0.08t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，产生行业为非特定行业，废物代码900-214-08，危险特性T，I。更换的废润滑油置于密闭容器内，经危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置。
4）废润滑油桶
项目年用矿物油（含润滑油和液压油）量0.1t，合计用10桶，单个桶种量约1kg，本项目废润滑油桶共计产生量为0.01t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性为T，I，废润滑油桶使用后加盖封口密闭暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置。
表27   危险废物汇总表
序号

危险废物

名称

危险废物

类别

危险废物

代码

产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废活性炭

HW49其他废物
900-039-49
11.7
废气处理
固态
非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯等
3个月
T
10m2危废暂存间暂存，交由有资质单位处置

2
废胶桶
HW49其他废物

900-041-49

0.08
原料包装
固态
水性胶等
1d
T/In

3
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
0.08
设备维修
液态
基础油、添加剂等
1a
T，I
4
废润滑油桶
900-249-08
0.01
固态
基础油、添加剂等
1a
T，I
评价要求厂区设置10m2危废暂存间暂存危险废物，位于生产车间东侧，定期将危险废物交由有资质单位处置，危废暂存间建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求进行设计、运行和贮存，危废贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位必须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称，为防止危险废物散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本次评价建议建设单位危废间按照相关要求将废活性炭、废润滑油等危废使用密闭容器进行包装后封口暂存于危废暂存间，废包装桶加盖密闭暂存，同时评价要求企业在危废间设置废气收集装置，废气引入二级活性炭吸附装置处理后排放。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。
表28   危险废物贮存场所基本情况一览表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
车间东北角
10m2
密闭容器贮存

4.0t

30d
2
废胶桶
HW49其他废物

900-041-49

分区暂存
0.1t
30d
3
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
密闭容器贮存

0.1t
30d
4
废润滑油桶
900-249-08
分区暂存
0.1t
30d
本项目产生的危险废物主要为废活性炭、废胶桶、废润滑油、废润滑油桶，项目生产过程中产生的废物经危废暂存间暂存后，由有资质单位收运、处置，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求进行贮存，危险废物运输过程中应严格遵守以下要求：

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

③危险废物公路运输时，运输车辆应按照GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。
在收集、贮存、运输、处置等环节均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求严格落实后，能够安全、妥善处置，对周围环境影响较小。
综上所述，本项目固废均能得到有效处理或处置，对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤环境影响分析

本项目主要废气污染物为生产过程中产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯及颗粒物，会通过大气沉降的方式进入周围的土壤，废气经收集、处理后达标排放，对土壤环境影响较小；项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池暂存后送至北关镇污水处理厂处理，水质较为简单，污染因子不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》中的基本项目和其它项目；为防止危险废物废润滑油泄漏垂直入渗对地下水造成影响，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关内容，将厂区分为重点防渗、一般防渗区和简单防渗区，本项目厂区的具体污染防渗分区见下表。
表29     本项目防渗分区要求一览表

序号

防渗区域及部位
防渗等级

防渗性能
1
危废暂存间、覆膜区
重点防渗区
等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
2
挤出区、定型区、一般固废暂存间、冷却水池
一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行
3
其他区域
简单防渗
地面硬化
综上所述，在项目厂区采取分区防渗、加强厂区管理情况下，项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染。
6、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）的相关要求，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，并从中提高风险管理意识，采取必要的防范措施，明确环境风险监测及应急要求，达到安全生产、发展经济的目的。
6.1环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质见下表。
表30   项目突发环境事件风险物质一览表
位置
名称
最大储存量（t）

临界量（t）

qn/Qn

危废暂存间

废润滑油
0.18
2500

0.000072
合计
0.000072
由上表可知，Q=0.000072＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
（2）环境风险分析
产品及危废均为易燃物质，由于人员操作不当或电线线路短路及其它因素会引起火灾事故，并引发伴生/次生反应，对环境空气、地下水等造成污染；项目生产过程中主要产生生活污水，经化粪池暂存后运送至北关镇污水处理厂处理，且废水水质较为简单，对地下水、土壤不会造成污染。
（3）环境风险防范措施
1）总图布置及建筑风险防范措施 

本项目总平面布置应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求，按照功能合理分区，各功能分区之间及功能分区内部要按照有关规范保持足够的安全距离。

本项目厂区内设置消防通道，通道上不能堆放产品，以保证消防、急救车辆畅行无阻。

2）物料存储、使用过程的风险防范措施

①原料贮放设置明显标志。

②原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

③产品按订单生产，勿在厂区内贮存大量产品。

3）火灾风险防范措施

①危废暂存必须是封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道，单位应保持疏散通道、安全出口畅通。

②车间内各功能分区之间及功能分区内部要按照有关规范保持足够的安全距离车间内设置消防通道，符合《建筑设计防火规范》的相关规定。

③生产区、成品区、原材料区，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品。

④落实责任制，生产区、原材料区、成品区应分设负责人看管，确保消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改。

⑤车间内设置消防设施（灭火器），如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管；并隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。 

⑥加强消防安全教育培训。每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

4）其他事故的风险防范措施

①应按规定要求设置灭火系统，设在便于操作的地方，以确保在火情出现的第一时间内能迅速投用，防止火情蔓延和扩大，及时消除火险。 

②加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理。

③建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害。

综上分析，本项目运行期间的环境风险较小，在落实各项环境风险防范措施后，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。

7、项目选址可行性分析
7.1规划相符性分析
项目厂址位于民权县北关镇周翟庄村北民荷路西侧工业园内001号厂房，租用现有闲置厂房进行建设，占地面积为4000m2。根据民权县自然资源局北关自然资源所出具的证明（见附件五）可知，该宗土地属于建设用地，符合民权县北关镇土地利用总体规划；根据民权县北关镇乡村规划建设中心出具的入驻证明（见附件四），项目符合北关镇总体规划，同意项目入驻。
7.2与周边环境相容性分析
本项目在运营过程中废气经各项废气处理措施处理后达标排放，对周围环境影响较小；项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池暂存后经罐车运至民权县北关镇污水处理厂处理；产生的固废分类合理收集、处置；项目运营过程中的高噪声设备经采取基础减震等措施，厂界噪声值能够达标排放。本项目实施后，工程营运期间产生的各项污染物采取了相应的防治措施，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。
根据现场踏勘，项目厂房北侧为厂内道路及商丘市恒成饲料有限公司厂房、西侧为闲置厂房、东侧为民权县金美日用品有限公司厂房、南侧为厂内空地及民权县恒华木业有限公司，项目周边分布有河南毛旺尼龙纤维科技有限公司、民权县科宇纤维制品厂、民权县金美日用品有限公司等，周边无医药、食品企业，距离项目最近的敏感点为东侧约260m处的民权慧佳幼儿园，该村庄与本项目中间分布有道路、厂房，且项目建设有全封闭车间，并设有废气处理装置，对环境影响较小。
综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。
8、环保投资
项目总投资200万元，其中环保投资40.5万元，占总投资20.25%，环保投资情况见表31。

表31   本项目环保措施及投资一览表

污染
因素
排放源
污染物
污染防治措施
治理投资（万元）
废气

上料
颗粒物
集气罩/负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒（风机风量15000m3/h）
10
搅拌
颗粒物
破碎
颗粒物
磨粉
颗粒物
筛分
颗粒物
挤出
氯乙烯、HCl、非甲烷总烃、臭气浓度
集气罩+二级活性炭吸附装置+25m高排气筒（风机风量18000m3/h）
12
覆膜

非甲烷总烃
危废暂存间
非甲烷总烃
废水

生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
化粪池暂存，定期清掏，外运肥田
0.5
噪声
生产设备
设备运行

噪声
置于室内、隔声、减振等措施
2
固废
废边角料、不合格品
经一般固废暂存间（10m2）暂存
收集后回用于生产
8
废包装物
定期外售

除尘器粉尘
生活垃圾
在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理
废活性炭
经危废暂存间（10m2）暂存后，定期由有资质的单位处置
废胶桶
废润滑油
废润滑油桶
地面防渗
危废暂存间、覆膜区重点防渗，生产车间内其他区域一般防渗

8
合计
40.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	上料、搅拌、破碎、磨粉、筛分粉尘排气筒DA001
	颗粒物
	集气罩/负压收集+袋式除尘器+15m高排气筒（风机风量15000m3/h）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-塑料制品企业A级要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求

	
	挤出、覆膜及危废暂存间废气排气筒DA002
	非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、臭气浓度
	集气罩+二级活性炭吸附装置+25m高排气筒（风机风量18000m3/h）
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	化粪池暂存，定期清掏，外运肥田
	/

	声环境
	生产设备等
	噪声
	置于室内、局部隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废边角料、不合格品经一般固废暂存间（10m2）暂存后回用于生产，废包装物、除尘器粉尘经一般固废暂存间（10m2）暂存后外售；生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理；废活性炭、废胶桶、废润滑油、废润滑油桶经危废暂存间（10m2）暂存后，定期由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间、覆膜区应进行重点防渗，渗透系数应≤1×10-7cm/s，同时硬化后地面采用环氧树脂漆进行防渗，应定期对环氧树脂漆进行维护和修缮，防止地面破损；厂房内其他区域、一般固废暂存间等采用一般地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	生产车间内设置消防器材、防护用品等。

	其他环境管理要求
	项目建设完成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》在项目生产排污前办理排污许可、竣工环保验收手续。


六、结论
	民权县沪美佳板材有限公司年产塑料制品1000吨建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目在该厂址建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.1145t/a
	/
	0.1145t/a
	0.1145t/a

	
	氯乙烯
	/
	/
	/
	0.00006t/a
	/
	0.00006t/a
	0.00006t/a

	
	HCl
	/
	/
	/
	0.00005t/a
	/
	0.00005t/a
	0.00005t/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0561t/a
	/
	0.0561t/a
	0.0561t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	0t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0t/a
	/
	0t/a
	0t/a

	一般工业
固体废物
	废边角料、不合格品
	/
	/
	/
	5.0t/a
	/
	5.0t/a
	5.0t/a

	
	废包装物
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	除尘器粉尘
	/
	/
	/
	5.61t/a
	/
	5.61t/a
	5.61t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	11.7t/a
	/
	11.7t/a
	11.7t/a

	
	废胶桶
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	0.08t/a

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	0.08t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图1    项目水平衡图    单位：m3/d





图2    生产工艺及产污环节示意图
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